Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie zamówienia publicznego

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**pn. Remont drogi wewnętrznej o nawierzchni z kruszywa łamanego na terenie Kempingu „ Relax "w Świnoujściu przy ul. Słowackiego 1.**

**Zadanie obejmuje następujące prace:**

1. Wykonanie i wyprofilowanie koryta pod projektowane nawierzchnie o głębokości ok. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości drogi – pow. ok. 374m2
2. Wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm – długość ok. 171 mb
3. Wykonanie ław pod krawężnik betonowy z oporem – ok. 14m3
4. Osadzenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 171 mb
5. Wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej ręcznie o grubości 15 cm – pow. ok 280m2
6. Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm
7. Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścian 20 cm – pow. ok. 171m2
8. Wywóz ziemi z urobku – ok. 112m3

**Uwaga**:

Wszystkie materiały powinny atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym, które należy przedłożyć użytkownikowi przed rozpoczęciem robót.