Szudziałowo, dnia 07 czerwca 2023 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Szudziałowo**

**ul. Bankowa 1**

**16-113 Szudziałowo**

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** **Przebudowa dróg w miejscowości Szudziałowo i Szczęsnowicze w systemie zaprojektuj i wybuduj**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania ogólne dotyczące wszystkich ulic objętych przetargiem:**

1. Prosimy o załączenie badań geotechnicznych ulic. Pozwoli to na dokładniejsze oszacowania kosztów robót ziemnych oraz grubości konstrukcji nawierzchni drogowej.

ODP: Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi.

1. Czy oznakowanie poziome proj. jezdni należy wykonać osiowo i krawędziowo na całym zakresie proj. układu drogowego obejmujący również skrzyżowania z drogami powiatowymi/wojewódzkimi czy tylko w miejscach niebezpiecznych?

ODP: W zakresie dróg gminnych, Zamawiający nie wymaga wykonywania oznakowanie poziome proj. jezdni osiowo i krawędziowo. W zakresie pozostałych dróg należy uzgodnić projekt SOR z zarządcą drogi.

1. Czy oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe?

ODP: TAK, w zakresie dróg gminnych.

1. Prosimy o informację, czyją własnością jest drewno z wycinki drzew, humus, grunt z wykopu, oznakowanie, materiał z rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych, przepustów. Jeśli Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca ich odwozu.

ODP: Wszystkie materiały są własnością Zamawiającego. Materiały należy odwieźć na teren gminnej oczyszczalni w Szudziałowie, ul. Kościelna 34.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości?

ODP: Zgodnie z PFU: Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną dobrane przez projektanta na podstawie badań podłoża gruntowego.

1. Czy należy zróżnicować realizowane zjazdy na indywidualne i publiczne zgodnie z PFU? W obowiązujących przepisach techniczno-budowlanymi dotyczących dróg publicznych brak jest takich wymagań.

ODP: Zgodnie z PFU: szerokość zjazdów zgodna z istniejącymi bramami, lub szer. min. 4,5 m, max 5,0 m,

1. Prosimy o informację czy należy wykonywać zjazdy do nieruchomości nie posiadających dostępu do drogi publicznej? W PFU widnieje zapis, że "zjazdy wykonać na każdą nieruchomość zabudowaną".

ODP: Na każdą nieruchomość zabudowaną należy wykonać zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. Na pozostałe nieruchomości nie posiadające dostępu do drogi publicznej należy wykonać zjazdy żwirowe.

1. Prosimy o określenie minimalnej szerokości zjazdów publicznych.

ODP: Minimalna szerokość - 4,5 m

1. W PFU widnieje zapis, że na podstawie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów należy ewentualnie opracować na potrzeby ww. decyzji planu zasadzeń zastępczych, jeżeli organ wydający decyzję lub organy uzgadniające zażądają planu. Czy w ramach opracowania należy przewidzieć wykonanie zasadzeń zastępczych. Prosimy o określenie ilości i zakresu nowych zasadzeń.

ODP: Zamawiający na tym etapie nie jest w stanie określić ilości i zakresu nowych zasadzeń.

1. W PFU widnieje zapis, że "ilość robót ziemnych wyliczyć na podstawie przekrojów poprzecznych i w miejscach charakterystycznych". Prosimy o załączenie przekrojów poprzecznych do oszacowania ilości robót ziemnych.

ODP: Wykonanie przekrojów poprzecznych do oszacowania ilości robót ziemnych leży w gestii Projektanta.

1. Zgodnie z PFU zakresem opracowania nie jest objęte wykonanie kanalizacji deszczowej. Czy w wycenie robót Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy filtracyjnych?

ODP: Nie.

**Pytania szczegółowe: Droga gminna Nr 104952B oraz 104951B w m. Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo – dz. o nr geod. 95/2 i 67/2 obręb Szczęsnowicze, gm. Szudziałowo:**

1. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z budowy dojścia do istniejącego krzyża przydrożnego zlokalizowanego na działce nr 51 (działka prywatna) nie będącej pasem drogowym.

ODP: Zamawiający dopuszcza rezygnację z dojścia do istniejącego krzyża przydrożnego.

1. Istniejący krzyż przydrożny zlokalizowany jest na działce nr 51 (działka prywatna) nie będącej pasem drogowym. W związku z powyższym czy Inwestor dopuszcza realizację inwestycji w ramach procedury ZRID?

ODP: Nie, należy dokonać wszelkich starań aby uniknąć realizacji inwestycji w ramach procedury ZRID.

1. Prosimy o określenie zakresu przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową. W PFU brak jest takiej informacji. Informacja ta jest istotna do oszacowania kosztów przebudowy skrzyżowania.

ODP: Należy wykonać zgodnie z koncepcją stanowiącą zał. do PFU. Roboty drogowe ograniczone są do pasa drogowego drogi gminnej.

1. Prosimy o określenie kategorii ruchu oraz proponowanej konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej.

ODP: Należy wykonać zgodnie z koncepcją stanowiącą zał. do PFU. Roboty drogowe ograniczone są do pasa drogowego drogi gminnej.

1. Prosimy o informację czy w zakresie przebudowy drogi powiatowej należy uwzględnić wykonanie krawężników, chodników i zjazdów?

ODP: Należy wykonać zgodnie z koncepcją stanowiącą zał. do PFU. Roboty drogowe ograniczone są do pasa drogowego drogi gminnej.

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przekruszonego bruku pochodzącego z rozbiórki jako materiał do warstwy podbudowy?

ODP: TAK.

1. Ze względu na wąski pas drogowy i konieczność wykonania wyokrągleń na łukach na skrzyżowaniu DG 104952B z 104951B brak jest możliwości wykonania sieci wodociągowej wraz z zasuwami poza jezdnią. Czy zamawiający dopuszcza nieprzebudowywania sieci wodociągowej w obrębie ww. skrzyżowania?

ODP: Zamawiający dopuszcza nieprzebudowywanie sieci wodociągowej w obrębie ww. skrzyżowania.

1. Prosimy o informację czy zakresem przebudowy jest cała działka 95/2 i 67/2. Załączony do PFU plan orientacyjny z zaznaczonym zakresem robót jest krótszy.

ODP: Należy wykonać zgodnie z koncepcją stanowiącą zał. do PFU. Robotami objęte są całe działki stanowiące pasy drogowe.

**Pytania szczegółowe: Droga Nr 104947B (ul. Spółdzielcza) w m. Szudziałowo, gm. Szudziałowo**

1. W PFU widnieje zapis że "na odcinku 0+000-0+031 występuje krawężnik prawostronny oraz krawężnik lewostronny i chodnik z płytki betonowej 35x35cm" oraz "Istniejący krawężnik lewostronny i nawierzchnia chodnika do przebudowy na tym odcinku". Prosimy o informację czy lewostronny chodnik na odcinku 0+000-0+031 wraz z krawężnikami i obrzeżem należy przebudować w całości z materiałów pochodzących z rozbiórki?

ODP: Zamawiający dopuszcza rezygnację z przebudowy istniejącego chodnika

1. W PFU widnieje zapis że chodnik na odcinku 0+000-0+031 należy przebudować. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z przebudowy istniejącego chodnika na ww. odcinku zlokalizowanego na działce nr 412 (działka prywatna) nie będącej pasem drogowym?

ODP: Zamawiający dopuszcza rezygnację z przebudowy istniejącego chodnika

1. Istniejący lewostronny chodnik na odcinku 0+000-0+031 przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na działce nr 412 (działka prywatna) nie będącej pasem drogowym. W związku z powyższym czy Inwestor dopuszcza realizację inwestycji w ramach procedury ZRID?

ODP: Zamawiający dopuszcza rezygnację z przebudowy przedmiotowego odcinka chodnika.

1. Istniejący lewostronny chodnik na odcinku 0+000-0+031 przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na działce nr 412 (działka prywatna) nie będącej pasem drogowym. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie chodnika prawostronnego na ww. odcinku?

ODP: Nie

1. W PFU widnieje zapis, że "nawierzchnię skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1278B przebudować i wykonać z betonu asfaltowego". Prosimy o określenie zakresu przebudowy drogi powiatowej ponieważ nie został on podany w PFU.

ODP:

1. W PFU widnieje zapis, że "nawierzchnię skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1289B przebudować i wykonać z betonu asfaltowego". Prosimy o określenie zakresu przebudowy drogi powiatowej ponieważ nie został on podany w PFU.

ODP: Zakres przebudowy drogi powiatowej jest wskazany na koncepcji stanowiącej załącznik do PFU.

1. Prosimy o określenie kategorii ruchu oraz proponowanej konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej.

ODP: Kategorię ruchu oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni drogi powiatowej należy uzgodnić z zarządcą drogi na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

1. W PFU widnieje zapis, że "na całym odcinku przebudowywanej drogi zaprojektować jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości min. 6,00". Istniejące połączenie z ul. Górną (DW674) posiada szerokość ok. 4,0m. Czy w ramach opracowania należy przewidzieć przebudowę połączenia z drogą wojewódzką? Jeżeli tak to prosimy o określenie zakresu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 674.

ODP: W zakres opracowania wchodzi wykonanie nawierzchni do krawędzi jezdni drogi powiatowej.

1. Prosimy o określenie kategorii ruchu oraz proponowanej konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 674.

ODP: W zakres opracowania wchodzi wykonanie nawierzchni do krawędzi jezdni drogi powiatowej.

1. Zgodnie z PFU należy wykonać oznakowanie poziome w miejscach przejść dla pieszych. Prosimy o wskazanie ilości i lokalizacji przejść dla pieszych.

ODP: Ilość i lokalizacja przejść dla pieszych zostaną ustalone na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

1. Czy w ramach opracowania należy przewidzieć rozbiórkę istniejących ogrodzeń zlokalizowanych w pasie drogowym?ODP: Nie.

**Pytania szczegółowe: Droga Nr 104952B (ul. Krótka) w m. Szudziałowo**

1. Czy w ramach opracowania należy przewidzieć na końcu ulicy plac nawrotowy?

ODP: Nie

1. Zgodnie z PFU należy wykonać oznakowanie poziome w miejscach przejść dla pieszych. Prosimy o wskazanie ilości i lokalizacji przejść dla pieszych.

ODP: Ilość i lokalizacja przejść dla pieszych zostaną ustalone na etapie wykonywania projektu.

**Pytania szczegółowe: Droga 104950B (ul. Centralna) w m. Szudziałowo**

1. Prosimy o informację czy w przypadku przebudowy istniejących przepustów należy je wykonać z rur HDPE?

ODP: TAK.

1. Czy w ramach opracowania należy przyjąć oczyszczenie rowów/cieków melioracyjnych, na których zlokalizowane są przepusty pod jezdnią.

ODP: Tylko w zakresie pasa drogowego.

1. Prosimy o informację czy w sytuacji gdy przepusty pod jezdnią nie są zlokalizowane na istniejących rowach/ciekach melioracyjnych dopuszcza się likwidację przepustu pod jezdnią bez jego odbudowy?

ODP: Nie.

Nie dokonuje się zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Termin i sposób składania ofert nie ulega zmianie.

 ***Tadeusz Tokarewicz***

 ***Wójt***