Opis przedmiotu zamówienia (wyposażenie nowych obiektów KP I i KP IV):

**Ekspres Siemens EQ.500 TQ505R09 lub równoważny**

|  |  |
| --- | --- |
| [Typ ekspresu](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=303103344)  | automatyczny  |
| [Ciśnienie](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=303105444)  | 15 barów  |
| [Moc](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=303106332)  | 1500 W  |
| [Rodzaj kawy](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=303107230)  | ziarnista, mielona  |
| [System spieniający mleko](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=303108254)  | wbudowany pojemnik na mleko  |
| [Młynek](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=6358670247)  | ceramiczny |
| Pojemność zbiornika na wodę   | min.1,7 litra |
| Pojemność zbiornika na kawę   | Min. 270 g |
| Menu w języku polskim   | TAK |
| [Dostępne napoje](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=635680052)  | Americano, Cappuccino, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, Latte Macchiato |
| Parzenie dwóch kaw jednocześnie   | TAK |
| [Regulacja mocy kawy](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=303109062)  | TAK |
| [Higiena i czyszczenie ekspresu](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=49833997761)  | automatyczne czyszczenie układu mlecznego po każdym parzeniu kawy mlecznej, automatyczne płukanie po każdym włączeniu, [automatyczny program czyszczenia i odkamieniania](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=14158759217), [czyszczenie układu mlecznego parą (Siemens autoMilk Clean)](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=14159212145), funkcja odkamieniania, funkcja statystyki, sygnalizowanie konieczności odkamienienia, [ustawienie twardości wody](https://www.oleole.pl/slownik.bhtml?definitionId=37945203977), wyjmowany blok zaparzający |
| Gwarancja  | 24 miesięce |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Czajnik elektryczny Bosh TWK7901 lub równoważny**

|  |  |
| --- | --- |
| Moc | 2200W |
| Pojemność  | Min. 1,7 l |
| Wskaźnik poziomu wody | TAK |
| Filtr antywapienny | TAK |
| Automatyczny wyłącznik  | TAK |
| Funkcje | Wskaźnik podziału wody |
| Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika | Tak |

**Kuchenka mikrofalowa Samsung ME83X lub równoważny**

|  |  |
| --- | --- |
| Pojemność  | Min. 23 litry |
| Moc | 800W |
| Sterowanie | elektroniczne |
| Funkcje podstawowe | Gotowanie, gotowanie na parze, podgrzewanie, rozmrażanie |
| Automatyczny dobór czasu | Gotowania,podgrzewania,rozmrażania, |
| Funkcje dodatkowe | Ceramiczne dno, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, timer, tryb „eco” |
| Talerz obrotowy | Tak |
| Średnica talerza obrotowego | 28,8 cm  |
| Gwarancja  | 24 miesiące |