**Rower Treningowy Elektromagnetyczny Pionowy B11 V3 LED Gymost (GYM-B11-V3-LED)**

|  |  |
| --- | --- |
| Sposób użytkowania | Komercyjne |
| Koło zamachowe | 15kg |
| Poziomy oporu | 32 |
| System oporu / Zasilanie | Generator Prądotwórczy |
| Poziom Watt | 450 Watt |
| Regulacja siodełka | TAK |
|  |  |
| Wyświetlacz | LED 42x31x10,8cm |
| Funkcje | Czas, Dystans, Kalorie, Puls, Prędkość, RPM, Watt, Profil programu, Poziom oporu |
| Programy | 12 programów treningowych, Manual, Weight Loss, HRC, Fit Test, Random, Rozgrzewka/ Rozluźnienie ..itd. |
| Puls | Pomiar pulsu za pomocą czujników pomiaru tętna na uchwytach oraz za pomocą opaski na klatkę piersiową |
| Inne | Kółka transportowe, Nóżki poziomujące, Głośniki, Uchwyt na bidon / telefon, Samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami, Ładowarka NFC do telefonów, Bluetooth do podłączenia aplikacji treningowych oraz odtwarzania muzyki |
| **WYMIARY** | |
| Wymiary | 120 x 59 x 151cm |
| Waga | 61,5kg |
| Max waga Użytkownika | 150kg |
| Wymiary kartonu | 126,5 x 38 x 76,5cm |