Warunki wykonania przecisku pod szlakiem kolejowym Poznań-Wolsztyn rurą dn 508 stal.

1. Wykonanie przecisku rurą dn508 stalową długości 25,5mb
2. Rura stalowa oraz spawanie po stronie wykonawcy
3. Wykonanie komór startowych oraz odbiorczych po stronie zamawiającego
4. Zamawiający zapewni samochód WUKO
5. Miejsce wykonania Szreniawa, Gmina Komorniki, powiat poznański.
6. Zabezpieczenie w środki BHP po stronie wykonawcy
7. Nadzór po stronie wykonawcy
8. Zamawiający posiada uzgodnienia z PKP.