Załącznik nr 1

**Dotyczy przenośników taśmowych B650, B800, B1000, B1200, B1600.**

 Zakresie prac Zleceniobiorcy podczas obsługi przenośników taśmowych będzie:

1. Łączenie taśm przenośnikowych metodą klejenia na zimno.
2. Zgrzewanie taśm przenośnikowych metodą wulkanizacji na gorąco.
3. Połączenie taśm przenośnikowych metodą łączenia mechanicznego.
4. Reperacje(naprawy) na taśmach używanych. Naprawa uszkodzeń metodą wulkanizacji na gorąco na taśmach tkaninowo - gumowych od B650 do B1600 (dziury, przecięcia wzdłużne i poprzeczne, wyrwania)
5. Kompleksowa wymiana taśm
6. Regeneracja zsypów i zasypów.
7. Wymiana bądź regeneracja warstwownic.
8. Wymiana uszkodzonych fartuchów.
9. Wymiana uszkodzonych części skrobaków, zgarniaczy itp. Czyszczenie i regulacja.
10. Wymiana uszkodzonych krążników, rolek czyszczących, bębnów napinających i napędowych.
11. Przeglądy i ewentualne wymiany napędów.
12. Regulacje taśm.
13. Przeglądy i ewentualne regeneracji konstrukcji przenośników.

Materiały eksploatacyjne jak i taśmy dostarcza Zleceniodawca.

Wszystkie powyższe prace dotyczą następujących przenośników:

|  |
| --- |
| Wykaz przenośników taśmowych |
| B500X6600 |
| B500X24000 |
| B500X76400 |
| B500X60700 |
| B500X27800 |
| B500X23000 |
| B500X19000 |
| B650X12400 |
| B650X21700 |
| B650X13150 |
| B650X54750 |
| B650X47000 |
| B650X10500 |
| B650X116000 |
| B650X2400 |
| B650X45900 |
| B650X60000 |
| B650X18700 |
| B650X122000 |
| B650X24700 |
| B650X8800 |
| B800X20300 |
| B800X72400 |
| B800X6000 |
| B800X47000 |
| B800X8100 |
| B800X20000 |
| B800X36000 |
| B650X23000 |
| B1000X86300 |