[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.4
nan=SAP
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	6.5	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR
nfn=ADAX, Adam Chałupka         
afn=Młynisko 5, 98-350 Młynisko
nb=PRZEBUDOWA INSTALACJI TELETECHNICZNEJ POMIESZCZENIA 226 Z PRZEZNACZENIEM POD POKOJE BIUROWE KG PSP" W BUDYNKU NR 4
ab=UL. PODCHORĄŻYCH 38 W WARSZAWIE
ni=SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
ai=UL. PODCHORĄŻYCH 38
dt=23.04.2021

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Przycisk ROP IQ8 804905	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1624612044
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Obudowa czerwona n/t mała ROP IQ8 704900	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1624612044
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Czujka ciepła i dymu IQ8 805590	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1624612045
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=WZ	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1624612045
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=PIP-2AN	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1624612045
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=ramka poj. 2M 078802	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1624612045
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Demontaż tras kablowych i okablowania SSP	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1624612045
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Rura elektroinstalacyjna PVC "peszel" RS 18	0
id=1150531424	3
jm=m	040
ce=0	1624611977
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=57.2

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Kołek plastykowy z wkrętem 6x55	0
id=1341060398	3
jm=szt	020
ce=0	1624611977
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=110

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1624611978
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.1161
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1624611982
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.0241
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=1830489822	3
jm=r-g	149
ce=0	1624612019
cw=0	PLN
il=19.58

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Uchwyt odstępowy U-18 do mocowania rur elektroinstalacyjnych	0
id=444830540	3
jm=szt	020
ce=0	1624611985
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=110

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Panel ekranowany DG C6A 19-calowy, 24xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat C6A, 1U, Czarny PID-00217	0
id=7060999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1624611985
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7060999

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=tabliczka opisowa	0
id=7099999	1
jm=szt.	020
ce=0	1624611986
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7099999

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=ramka montażowa 080251	0
id=7540040	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611989
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Puszka do osprzętu n/t	0
id=7540499	1
jm=szt.	020
ce=0	1624611990
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Puszka osprzętowa p/t	0
id=7540680	2
jm=szt.	020
ce=0	1624611994
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Mod Mosaic 22.5 x 45mm DG C6A 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, STP, PowerCat C6A, Biały (wejście kabla do modułu DG+ z boku)	0
id=7554999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1624611999
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=16

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Rury winidurowe RS	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0	1624612001
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=145.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Rury winidurowe RS 28	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0	1624612005
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=uchwyt 2M	0
id=7580799	2
jm=szt.	020
ce=0	1624612009
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=uchwyty'	0
id=7598999	1
jm=szt.	020
ce=0	1624612014
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=105
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7598999

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=YnTKSYekw 1x2x1 mm2	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1624612038
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=62.4

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Kabel U/FTP PowerCat 6A (10G), 4 pary, LSZH, klasa Bca-s1a, d1, a1 wg. 13501-6, 500m, Fioletowy	0
id=7986999	2
jm=m	040
ce=0	1624612040
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1056

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 3m, Szary PCD-07002-0E	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624612040
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7987999

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 2m, Zielony	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624612040
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7987999

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 2m, Szary	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624612040
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7987999

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 2m, niebieski	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624612042
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7987999

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 3m, zielony	0
id=7987999	2
jm=szt.	020
ce=0	1624612042
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7987999

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=korytko KCJ50H60	0
id=8322200	2
jm=m	040
ce=0	1624612043
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321899

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=konstrukcje wsporcze	0
id=8340799	2
jm=szt.	020
ce=0	1624612044
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=kołek rozporowy z wkrętem	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0	1624612044
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=20

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0	1624612044
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=105
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1624612020
cw=0	PLN
il=198.1832

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.	0
id=at154	3
jm=m-g	148
ce=0	1624611970
cw=0	PLN
il=2.67
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	73300

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=środek łączności bezprzewodowej kpl.	0
id=at155	3
jm=m-g	148
ce=0	1624611970
cw=0	PLN
il=2.67
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	99000

[RMS ZEST 9]
ty=M	1
na=Materiały inne (Materiały)	0
id=88888888	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 11]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Modernizacja  SAP
wa=0
kn=0	0	0
id=42
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1606-02	5-06	1606-02		1
mpn=1211
na=Demontaż nieniszczący gniazd i czujek z wskaźnikami zadziałania1310R*0,5
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.99	0	1.8*0.55
np=0
wa=0
wb=0
il=9.4545

[POZYCJA]
id=3
pd=				 		1
mpn=1211
na=Demontaż i utylizacja okablowania SSP
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-11	4-03	1003-11		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=0.7245	0	0.7245
np=0
wa=0
wb=0
il=2.1735

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	5 0103-0102	5	0103-01	02	1
na=Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 18
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	50+5						0		0

[RMS 4]
nz=0.356	0	0.356
np=0
wa=0
wb=0
il=19.58

[RMS 5]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=57.2

[RMS 7]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[RMS 8]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-02	5-08	0207-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	50+10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0407	0	0.0407
np=0
wa=0
wb=0
il=2.3321

[RMS 10]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 11]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1606-04	5-06	1606-04		1
mpn=1211
na=Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie (materiał Inwestora - gniazdo)
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.14	0	2.14
np=0
wa=0
wb=0
il=18.3933

[RMS 13]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=18

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-02	5-06	1612-02		1
mpn=1211
na=Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem (czujka optyczna materiał Inwestora)
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=0
wa=0
wb=0
il=12.3768

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-02	5-06	1612-02		1
mpn=1211
na=Instalowanie odualnych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.62	0	1.62
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5471

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1606-04	5-06	1606-04		1
mpn=1211
na=Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.14	0	2.14
np=0
wa=0
wb=0
il=2.0437

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 13]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-08	5-06	1612-08		1
mpn=1211
na=Instalowanie dodatkowych wnętrzowych wskaźników zadziałania (mat Inwestoria)
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2865

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=43
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0404-15	AL-01	0404-15		1
mpn=_1211
na=Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=2.04	0	2.04
np=0
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-01	5-08	0813-01		1
mpn=_1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój żył do 2,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0209	0	0.0209
np=0
wa=0
wb=0
il=0.479

[POZYCJA]
id=46
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1203-01	4-03	1203-01		1
mpn=_1211
na=Badanie linii kablowej o ilości żył do 4
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1614-04	5-06	1614-04		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.1	0	6.1
np=0
wa=0
wb=0
il=5.8255

[POZYCJA]
id=50
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-06	AL-01	0604-06		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=61	0	61
np=0
wa=0
wb=0
il=61

[POZYCJA]
id=55
pd=				 		0
na=Opracowanie dokumentacji powykonawczej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=Modernizacja OS
wa=0
kn=0	0	0
id=54
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-16	4-03	1003-16		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1.0469	0	1.0469
np=0
wa=0
wb=0
il=2.0938

[POZYCJA]
id=66
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-12	5	1207-12		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	3*3						0		0

[RMS 1]
nz=0.269	0	0.269
np=0
wa=0
wb=0
il=2.421

[POZYCJA]
id=68
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-02	5-08	0110-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1089	0	0.1089
np=0
wa=0
wb=0
il=14.56

[RMS 24]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=145.6

[RMS 11]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=80
pd=ATHCJP_23_05_19	KNR	4-03 1014-02	4-03	1014-02		2
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=0.09
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.09	1	0.09						0		0

[RMS 1]
nz=0.0525	0	0.0525
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0047

[RMS 26]
nz=0.268	0	0.268
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0241

[RMS 27]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1161

[RMS 11]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=72
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=0.0525	0	0.0525
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4725

[POZYCJA]
id=85
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2448	0	0.2448
np=0
wa=0
wb=0
il=11.6892

[RMS 28]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=105

[RMS 29]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=105

[RMS 11]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=90
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-02	5-08	0110-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1089	0	0.1089
np=0
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 30]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 11]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=144
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-02	5	1101-02		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=0.0977	0	0.0977
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1724

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 11]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=148
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-07	5	1105-07		1
mpn=1211
na=Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=0.158	0	0.158
np=0
wa=0
wb=0
il=1.896

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 11]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=94
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01	AT-15	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel miedziany
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=960
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=960	1	16*60						0		0

[RMS 1]
nz=0.017	0	0.017
np=0
wa=0
wb=0
il=16.32

[RMS 22]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=1056

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=101
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0103-04 z.sz. 2.4. 	AT-15	0103-04	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=1:0:09101211
na=Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=48
jm=m wiązki	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	16*3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0152	0	0.0152
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8755

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=152
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0103-01 z.sz. 2.4. 	AT-15	0103-01	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=1:0:09101211
na=Dodatek za układanie kabla w korytach - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=12
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0064	0	0.0064
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0922

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=60
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0314-05	5-08	0314-05		1
mpn=_1211
na=Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - puszka osprzętowa do kanałów instalacyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 1]
nz=0.401	0	0.401
np=0
wa=0
wb=0
il=2.807

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 11]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek o śr. do 60mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=0
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 32]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 11]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=108
pd=OKRB Warszawa zeszyt WACETOB		E-0508 0900-01		E-0508 0900-01		1
mpn=1211
na=Montaż uchwytów do osprzętu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=0
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 33]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 11]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=112
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-08	AT-15	0108-08		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich - montaż ramki
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.085	0	0.085
np=0
wa=0
wb=0
il=0.68

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=117
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0108-02	AT-15	0108-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=0
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=121
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0112-01	AT-15	0112-01		1
mpn=_1211
na=Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=125
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0107-02	AT-15	0107-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rozszycie kabla w panelu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 1]
nz=0.161	0	0.161
np=0
wa=0
wb=0
il=2.576

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=140
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0604-02	5-14	0604-02		1
mpn=1211
na=Przyklejanie tabliczek opisowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=32
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9168

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 11]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=162
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-01	AT-15	0119-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=166
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-01	AT-15	0119-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=170
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-01	AT-15	0119-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=174
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-01	AT-15	0119-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=331
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-01	AT-15	0119-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=201
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0118-01	AT-15	0118-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=0
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 54]
nz=0.42	0	0.42
np=0
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 55]
nz=0.42	0	0.42
np=0
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=206
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0118-02	AT-15	0118-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=15
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=0
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 11]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 54]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 55]
nz=0.15	0	0.15
np=0
wa=0
wb=0
il=2.25

