[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.4
pe=1
op=1
opn=2	0	0	1	1	0	1	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nb=PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI KLIMATYZACJI1310
ab=BUDYNEK NR 4 KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PRZY UL. PODCHORĄŻYCH 38 W WARSZAWIE
ni=KG PSP Warszawa
ai=ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
br=klimatyzacja
nk=	
dt=04.2021r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=uchwyt do pilota	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1628774201
cw=0	PLN
il=119

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U	0
id=1323300	2
jm=m	040
ce=0	1628774202
cw=0	PLN
il=7.524
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323300

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C	0
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0	1628774203
cw=0	PLN
il=20.295
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323320

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774204
cw=0	PLN
il=137.412
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 429]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0	1628774211
cw=0	PLN
il=685.7136
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=mydło maziste (szare) 65 %	0
id=1530101	1
jm=kg	033
ce=0	1628774241
cw=0	PLN
il=35.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1534000
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1628774242
cw=0	PLN
il=47.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540001
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=tlen techniczny	0
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0	1628774243
cw=0	PLN
il=142.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540400
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 430]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1628774244
cw=0	PLN
il=285.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	2
jm=m3	060
ce=0	1628774245
cw=0	PLN
il=0.192
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602099	2
jm=m3	060
ce=0	1628774246
cw=0	PLN
il=0.5897
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0
id=1700310	2
jm=kg	033
ce=0	1628774247
cw=0	PLN
il=171.013
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=cement portlandzki"25"	0
id=1701199	2
jm=kg	033
ce=0	1628774248
cw=0	PLN
il=204
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720299	2
jm=kg	033
ce=0	1628774249
cw=0	PLN
il=94.352
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 412]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=kg	033
ce=0	1628774250
cw=0	PLN
il=13.068
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1628774251
cw=0	PLN
il=10.395
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750840;1750850;1750860

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774252
cw=0	PLN
il=1769.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0	1628774253
cw=0	PLN
il=10.197
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=masa betonowa B-20	0
id=2370605	1
jm=m3	060
ce=0	1628774254
cw=0	PLN
il=1.5913
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370606
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 416]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1628774391
cw=0	PLN
il=0.2029
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 386]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1628774392
cw=0	PLN
il=11.794
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 329]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1628774393
cw=0	PLN
il=1.4592
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 414]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0	1628774255
cw=0	PLN
il=22.4136
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903099;3903499

[RMS ZEST 421]
ty=M
na=złom ścierny o spoiwie ceramicznym i żywicznym	0
id=3920599	2
jm=kg	033
ce=0	1628774257
cw=0	PLN
il=2.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3920599

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0	1628774258
cw=0	PLN
il=21.5971
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 415]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1628774259
cw=0	PLN
il=0.0085
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 348]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=0	1628774394
cw=0	PLN
il=0.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 385]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1628774394
cw=0	PLN
il=5.897
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43201

[RMS ZEST 311]
ty=S
na=rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obciążenie 300 kG	0
id=48311	1
jm=m-g	148
ce=0	1628774395
cw=0	PLN
il=811.65
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	48311

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=rura stalowa bez szwu przewodowa czarna śr.30x2.6 mm	0
id=5022110	1
jm=m	040
ce=0	1628774260
cw=0	PLN
il=318.26
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=rura miedziana śr. 6,35 i 9,52	0
id=5600112	1
jm=m	040
ce=0	1628774262
cw=0	PLN
il=649.99
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=rura miedziana śr. 12,7 mm	0
id=5600112	1
jm=m	040
ce=0	1628774263
cw=0	PLN
il=498.19
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=rura miedziana śr. 15,88 mm	0
id=5600112	1
jm=m	040
ce=0	1628774263
cw=0	PLN
il=155.87
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=rura miedziana śr. 19,05 mm	0
id=5600112	1
jm=m	040
ce=0	1628774264
cw=0	PLN
il=104.83
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=rura miedziana śr. 22,20 mm	0
id=5600112	1
jm=m	040
ce=0	1628774266
cw=0	PLN
il=151.25
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=rura miedziana śr. 28,58 mm	0
id=5600112	1
jm=m	040
ce=0	1628774267
cw=0	PLN
il=35.2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=rura miedziana śr. 31,8 mm	0
id=5600112	1
jm=m	040
ce=0	1628774268
cw=0	PLN
il=50.6
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=rura miedziana śr. 38,1 mm	0
id=5600112	1
jm=m	040
ce=0	1628774269
cw=0	PLN
il=104.5
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1628774270
cw=0	PLN
il=16.74

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=PCV-U 21mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1628774271
cw=0	PLN
il=556.82
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=PCV-U 26mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1628774273
cw=0	PLN
il=90.18
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774274
cw=0	PLN
il=10.8

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Systemy VRF K1, K2, K3, K4 - zakup	0
id=5627999	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774275
cw=0	PLN
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Klimatyzator split LXVA-RHM24N	0
id=5627999	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774276
cw=0	PLN
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=System VRF Multi K6	0
id=5627999	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774278
cw=0	PLN
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 426]
ty=M
na=utylizacja czynnika chłodniczego	0
id=5627999	2
jm=kg	033
ce=0	1628774279
cw=0	PLN
il=28
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774280
cw=0	PLN
il=293.596
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774281
cw=0	PLN
il=55.11
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=przepust - izolacja termiczna kauczukowa np. Armaflex Protect	0
id=6520299	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774282
cw=0	PLN
il=16

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774283
cw=0	PLN
il=14.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602011

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774285
cw=0	PLN
il=723.866
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602902
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774286
cw=0	PLN
il=104.375
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602903
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza ze stali kształtowej i blachy	0
id=6610499	1
jm=kg	033
ce=0	1628774287
cw=0	PLN
il=795.65
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340700
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=uszczelki o śr. 32 mm	0
id=6810099	1
jm=szt	020
ce=0	1628774289
cw=0	PLN
il=4
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=Pompka skroplin	0
id=6810200	1
jm=szt	020
ce=0	1628774290
cw=0	PLN
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=czyściwo bawełniane	0
id=6833099	1
jm=kg	033
ce=0	1628774291
cw=0	PLN
il=74.97
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6830099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=azot gazowy sprężony techniczny osuszony	0
id=6840203	1
jm=m3	060
ce=0	1628774292
cw=0	PLN
il=78.54
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1540099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=skrzynki lub rozdzielnice	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1628774293
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=skrzynki 80x60x25cm	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774296
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 371]
ty=S
na=wiertnica diamentowa do otworów żelbetowych 125mm	0
id=71600	1
jm=m-g	148
ce=0	1628774396
cw=0	PLN
il=13.248
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71600

[RMS ZEST 372]
ty=S
na=wiertnica diamentowa do otworów żelbetowych 40mm	0
id=71600	1
jm=m-g	148
ce=0	1628774397
cw=0	PLN
il=83.904
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	71600

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe S25B	0
id=7512999	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774297
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7512299

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=wyłączniki róznic-prądowe 40A	0
id=7512999	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774298
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7512299

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=rozłączniki 100A 3f	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774300
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=rozłączniki 100A różnic 3f	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774301
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=rozłączniki 40A 3f	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774302
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=rozłączniki różnic-prąd 40A 3f	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774303
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=rozłącznik 250A SLP	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774304
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=ogranicznik przepięciowy C 63A klasy KL-C	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774305
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 436]
ty=M
na=rozłączniki różnic-prąd 40A 1f	0
id=7513199	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774306
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7513199

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=puszki uszczelniane z połączeniami	0
id=7540040	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774308
cw=0	PLN
il=118.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=uchwyty	0
id=7598999	1
jm=szt.	020
ce=0	1628774309
cw=0	PLN
il=1638
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7598999

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=końcówki kablowe	0
id=7620099	1
jm=szt.	020
ce=0	1628774310
cw=0	PLN
il=57.68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7620099

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=przewody izolowane jednożyłowe 50mm2	0
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0	1628774312
cw=0	PLN
il=3.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=przewody izolowane jednożyłowe 25mm2	0
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0	1628774313
cw=0	PLN
il=41.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=przewody izolowane jednożyłowe 10mm2	0
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0	1628774314
cw=0	PLN
il=12.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=przewody kabelkowe	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1628774315
cw=0	PLN
il=409.76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=przewody kabelkowe	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1628774316
cw=0	PLN
il=1128.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=korytka siatkowe 60/100mm	0
id=8320102	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774319
cw=0	PLN
il=280
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8320291

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=spirytus	0
id=8490599	1
jm=dm3	066
ce=0	1628774323
cw=0	PLN
il=48.79
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8490599
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0	1628774325
cw=0	PLN
il=1638
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0	1628774326
cw=0	PLN
il=40.194
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 68]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1628774443
cw=0	PLN
il=2685.373

[RMS ZEST 306]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1628774444
cw=0	PLN
il=8388.3115

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=wiertło diamentowe	0
id=at17001	3
jm=szt.	020
ce=0	1628774327
cw=0	PLN
il=6.075
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3920200

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=wiertło diamentowe 120mm	0
id=at17001	3
jm=szt.	020
ce=0	1628774328
cw=0	PLN
il=0.5157
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3920200

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=wiertło diamentowe 40mm	0
id=at17001	3
jm=szt.	020
ce=0	1628774329
cw=0	PLN
il=1.1169
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3920200

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=wiertło diamentowe 90mm	0
id=at17001	3
jm=szt.	020
ce=0	1628774330
cw=0	PLN
il=4.374
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3920200

[RMS ZEST 295]
ty=S
na=wiertnica o mocy do 3 kW	0
id=at171	3
jm=m-g	148
ce=0	1628774398
cw=0	PLN
il=200.521
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	15200

[RMS ZEST 435]
ty=M
na=grunt pod malowanie	0
id=	3
jm=	000
ce=0	1628774331
cw=0	PLN
il=191.808

[RMS ZEST 142]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja klimatyzacji 
wa=0
kn=0	0	0
id=3107
nu=1
wn=		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=6	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.7	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.6	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=3246
pd=				 		0
na=Demontaż i utylizacji klimatyzatora podstropowego  o wymiarach 160x58cm w Sali konferencyjnej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=3247
pd=				 		0
na=Demontaż i utylizacja agregatów chłodniczych o wymiarach 80x50cm z elewacji budynku
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=3248
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-01	7-24	0235-01		1
mpn=1211
na=Demontaż i utylizacja instalacji freonowej o śr. do 15,9mm do demontowanych klimatyzatorów podsufitowych
op=0	0	0	0	1	0
nu=3
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 306]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=15.28

[RMS 311]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=16

[POZYCJA]
id=4377
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0230-04	4-02	0230-04		1
mpn=1211
na=Spuszczenie i utylizacja czynnika chłodniczego urządzeń demontowanych (śr. ilość czynnika na urządzenie 7kg)
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=4
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 68]
nz=2	0	2
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 426]
nz=7	0	7
np=0
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 142]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3108
pd=		Materiał		Materiał		1
na=Zakup systemów VRF K1, K2, K3 i K4 1310- agregat chłodniczy LV-WM900 - 3szt.1310- agregat chłodniczy LV-WM252 - 1szt. 1310- klimatyzatory ścienne 1,7kW - 20szt. 1310- klimatyzatory ścienne 2,2kW - 35szt. 1310- klimatyzatory ścienne 2,8kW - 31szt. 1310- klimatyzatory ścienne 3,6kW - 22szt. 1310- klimatyzatory ścienne 4,5kW - 3szt. 1310- klimatyzatory ścienne 5,6kW - 1szt. 1310- klimatyzator podstropowy 14kW - 2szt. 1310- Trójniki instalacji 1310- Sterowniki centralne typ LV-CC01 - 3szt.1310- Sterownik ścienny typ LV-CW02 - 1szt.
op=0	0	0	0	1	0
nu=5
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 142]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3111
pd=		Materiał		Materiał		1
na=Zakup klimatyzatora typu split (agregat + jednostka wew) typ LXVA-RHM24N o wydajności 7,2kW - do pomieszczenia nr 4 Monitoring - System K5
op=0	0	0	0	1	0
nu=6
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 305]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 142]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4323
pd=		Materiał		Materiał		1
na=Zakup systemu VRf Multi K6 (Pokoje gościnne):1310- Agregat chłodniczy LV-MOC80-I4T - 1szt. 1310- Klimatyzator ścienny 1,7kW - 2szt. 1310- Klimatyzator ścienny 2,2kW - 2szt. 1310- Trójniki instalacji - 3szt.
op=0	0	0	0	1	0
nu=7
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 400]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 142]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3114
pd=				 		0
na=Klimatyzator ścienny / podstropowy - dowóz i montaż
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=118
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=118	1	114+4						0		0

[POZYCJA]
id=3115
pd=				 		0
na=Klimatyzator typu split 7,2kW (system K5 - agregat + jedn.wew)- dowóz i montaż
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=3116
pd=				 		0
na=Agregat chłodniczy 90kW - systemy K1,K2,K3 - dowóz i montaż na gotowej konstrukcji stalowej
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0
opn=0	0	0	0
nu=10
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=3	1	3						0		0

[POZYCJA]
id=3117
pd=				 		0
na=Agregat chłodniczy 25,2kW - system K4 - dowóz i montaż na gotowej konstrukcji
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0
opn=0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=4326
pd=				 		0
na=Agregat chłodniczy 7,2kW (maz.8,0kW)- system K6 - dowóz i montaż
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=3285
pd=				 		0
na=Montaż sterowników centralnych w korytarzach (3szt.) i montaż sterownika ściennego dla sali konferencyjnej nr 126 (1szt.)
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	1	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=4	1	4						0		0

[POZYCJA]
id=3282
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996				 		1
mpn=1211
na=Montaż i zakup uchwytów na pilot zdalnego sterowania dla klimatyzatorów (wszystkie jedn. wew.)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0
nu=14
ob=119
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=119	1	119						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 306]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=56.8225

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=119

[POZYCJA]
id=3118
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-01	7-24	0235-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr.6,35 i 9,52 mm w izolacji1310Uwaga: izolacja wszystkich rur freonowych musi posiadać klasę ogniowa "B"
op=0	0	0	0	1	0
nu=15
ob=590.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=590.9	1	357,4+233,5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 306]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=282.1547

[RMS 307]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=649.99

[RMS 308]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=295.45

[RMS 309]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=118.18

[RMS 310]
nz=0.001	0	0.001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5909

[RMS 311]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=295.45

[POZYCJA]
id=3125
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-01	7-24	0235-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr.12,7mm w izolacji
op=0	0	0	0	1	0
nu=16
ob=452.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=452.9	1	452,9						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 306]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=216.2597

[RMS 312]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=498.19

[RMS 308]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=226.45

[RMS 309]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=90.58

[RMS 310]
nz=0.001	0	0.001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4529

[RMS 311]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=226.45

[POZYCJA]
id=3132
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-01	7-24	0235-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr.15,88mm w izolacji
op=0	0	0	0	1	0
nu=17
ob=141.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=141.7	1	141,7						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 306]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=67.6617

[RMS 313]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=155.87

[RMS 308]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=70.85

[RMS 309]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=28.34

[RMS 310]
nz=0.001	0	0.001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1417

[RMS 311]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=70.85

[POZYCJA]
id=3139
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-01	7-24	0235-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr.19,05mm w izolacji
op=0	0	0	0	1	0
nu=18
ob=95.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95.3	1	95,3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 306]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=45.5057

[RMS 314]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=104.83

[RMS 308]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=47.65

[RMS 309]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=19.06

[RMS 310]
nz=0.001	0	0.001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0953

[RMS 311]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=47.65

[POZYCJA]
id=3146
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-01	7-24	0235-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr.22,20mm w izolacji
op=0	0	0	0	1	0
nu=19
ob=137.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=137.5	1	137,5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 306]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=65.6563

[RMS 315]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=151.25

[RMS 308]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=68.75

[RMS 309]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=27.5

[RMS 310]
nz=0.001	0	0.001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1375

[RMS 311]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=68.75

[POZYCJA]
id=3153
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-01	7-24	0235-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr.28,58mm w izolacji
op=0	0	0	0	1	0
nu=20
ob=32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 306]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=15.28

[RMS 316]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=35.2

[RMS 308]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 309]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 310]
nz=0.001	0	0.001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.032

[RMS 311]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=16

[POZYCJA]
id=3160
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-01	7-24	0235-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr.31,8mm w izolacji
op=0	0	0	0	1	0
nu=21
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 306]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=21.965

[RMS 317]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=50.6

[RMS 308]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=23

[RMS 309]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=9.2

[RMS 310]
nz=0.001	0	0.001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.046

[RMS 311]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=23

[POZYCJA]
id=3191
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0235-01	7-24	0235-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr.38,1mm w izolacji
op=0	0	0	0	1	0
nu=22
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 306]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=45.3625

[RMS 325]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=104.5

[RMS 308]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=47.5

[RMS 309]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 310]
nz=0.001	0	0.001
np=0
wa=0
wb=0
il=0.095

[RMS 311]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=47.5

[POZYCJA]
id=3212
pd=				 		0
na=Pomka skroplin do klimatyzatora
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 306]
nz=2.72	0	2.72
np=0
wa=0
wb=0
il=5.1952

[RMS 335]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 336]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 142]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3198
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przewody skroplin z PCV-U o śr.27x20,93mm (3.4")
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=24
ob=506.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=506.2	1	506,2						0		0

[RMS 306]
nz=0.255	0	0.255
np=0
wa=0
wb=0
il=129.081

[RMS 333]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=556.82

[RMS 327]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=293.596

[RMS 328]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=723.866

[RMS 142]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 329]
nz=0.0016	0	0.0016
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8099

[POZYCJA]
id=3205
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przewody skroplin z PCV-U o śr.33x26,6mm (1")
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=25
ob=83.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=83.5	1	83,5						0		0

[RMS 306]
nz=0.285	0	0.285
np=0
wa=0
wb=0
il=23.7975

[RMS 334]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=90.18

[RMS 331]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0
il=55.11

[RMS 332]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=104.375

[RMS 142]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 329]
nz=0.0018	0	0.0018
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1503

[POZYCJA]
id=4327
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03 z.o.2.6. 9902-12 	2-15	0208-03	 z.o.2.6. 9902-12 	1
mpn=1:0:0910121,1:0,0911
na=Rury osłonowe dla przewodów freonowych od jednostek zewnętrznych K4 i K6 prowadzonych po elewacji - PCV110mm w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=26
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1		1
ws=1.1		1.1

[RMS 68]
nz=0.267	0	0.267
np=0
wa=0
wb=0
il=5.2866

[RMS 402]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=16.74

[RMS 403]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 405]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[RMS 142]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 329]
nz=0.0172	0	0.0172
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3406

[POZYCJA]
id=3217
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0513-03	7-24	0513-03		1
mpn=1211
na=Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych
op=0	0	0	0	1	0
nu=27
ob=119
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=119	1	119						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 306]
nz=9.3	0	9.3
np=0
wa=0
wb=0
il=1056.8985

[RMS 337]
nz=0.3	0	0.3
np=0
wa=0
wb=0
il=35.7

[POZYCJA]
id=3220
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-03	7-24	0514-03		1
mpn=1211
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp.
op=0	0	0	0	1	0
nu=28
ob=119
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=119	1	119						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 306]
nz=18.9	0	18.9
np=0
wa=0
wb=0
il=2147.8905

[RMS 338]
nz=1.2	0	1.2
np=0
wa=0
wb=0
il=142.8

[RMS 339]
nz=0.4	0	0.4
np=0
wa=0
wb=0
il=47.6

[RMS 340]
nz=0.3	0	0.3
np=0
wa=0
wb=0
il=35.7

[RMS 341]
nz=0.3	0	0.3
np=0
wa=0
wb=0
il=35.7

[RMS 337]
nz=0.36	0	0.36
np=0
wa=0
wb=0
il=42.84

[POZYCJA]
id=3227
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-03	7-24	0515-03		1
mpn=1211
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym
op=0	0	0	0	1	0
nu=29
ob=119
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=119	1	119						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 306]
nz=12.9	0	12.9
np=0
wa=0
wb=0
il=1466.0205

[RMS 341]
nz=0.25	0	0.25
np=0
wa=0
wb=0
il=29.75

[RMS 342]
nz=0.16	0	0.16
np=0
wa=0
wb=0
il=19.04

[POZYCJA]
id=3231
pd=ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-03	7-24	0516-03		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur
op=0	0	0	0	1	0
nu=30
ob=119
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=119	1	119						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 306]
nz=24	0	24
np=0
wa=0
wb=0
il=2727.48

[RMS 341]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=9.52

[RMS 342]
nz=0.25	0	0.25
np=0
wa=0
wb=0
il=29.75

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna zasilająca jednostki zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=2726
nu=2
wn=		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=5.2	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=66	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.7	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=2882
pd=TKP 1985		KNPnRPDE 57-121c		KNPnRPDE 57-121c		1
mpn=1211
na=Wiercenie otworów o śr. ponad 20 mm wiertarką elektryczną w murze
op=0	0	0	0	1	0
nu=31
ob=15
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 68]
nz=0.28	0	0.28
np=0
wa=0
wb=0
il=4.2

[POZYCJA]
id=2892
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=1211
na=Montaż uchwytów pod korytka - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	1	0
nu=32
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.2448	0	0.2448
np=0
wa=0
wb=0
il=70.1352

[RMS 283]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=630

[RMS 284]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=630

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2888
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0707-02	5-08	0707-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu elementów wsporczych - korytek siatkowych 60/100mm - 3m
op=0	0	0	0	1	0
nu=33
ob=100
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						0		0

[RMS 68]
nz=0.274	0	0.274
np=0
wa=0
wb=0
il=27.4

[RMS 299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 142]
nz=20	0	20
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2884
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0216-01	5-08	0216-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu mm2) układane w korytkach - do zasilania jednostek wewnętrznych
op=0	0	0	0	1	0
nu=34
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.0231	0	0.0231
np=0
wa=0
wb=0
il=1.434

[RMS 281]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=67.6

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2932
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0216-01	5-08	0216-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 4-Cu mm2) układane w korytkach - do zasilania jednostek wewnętrznych
op=0	0	0	0	1	0
nu=35
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.0231	0	0.0231
np=0
wa=0
wb=0
il=1.9855

[RMS 281]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2936
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0216-01	5-08	0216-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 2,5-Cu mm2) układane w korytkach - do zasilania jednostek wewnętrznych
op=0	0	0	0	1	0
nu=36
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.0231	0	0.0231
np=0
wa=0
wb=0
il=1.3237

[RMS 281]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2940
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0216-01	5-08	0216-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 1,5-Cu mm2) układane w korytkach - do zasilania jednostek wewnętrznych
op=0	0	0	0	1	0
nu=37
ob=560
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=560	1	112*5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.0231	0	0.0231
np=0
wa=0
wb=0
il=12.3542

[RMS 281]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=582.4

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2907
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0303-01	5-08	0303-01		1
mpn=1211
na=Montaż na korytkach puszek rozdzielczych
op=0	0	0	0	1	0
nu=38
ob=116
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	116						0		0

[RMS 68]
nz=0.323	0	0.323
np=0
wa=0
wb=0
il=37.468

[RMS 301]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=118.32

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2959
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-05	5-08	0813-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych  do jednostek wewnętrznych
op=0	0	0	0	1	0
nu=39
ob=336
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=336	1	112*3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.0231	0	0.0231
np=0
wa=0
wb=0
il=7.4125

[POZYCJA]
id=2944
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=1211
na=Montaż uchwytów pod korytka - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły - do zasilania jednostek zewnętrznych
op=0	0	0	0	1	0
nu=40
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.2448	0	0.2448
np=0
wa=0
wb=0
il=42.0811

[RMS 283]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=378

[RMS 284]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=378

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2949
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0707-02	5-08	0707-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu elementów wsporczych - korytek siatkowych 60/100mm - 3m
op=0	0	0	0	1	0
nu=41
ob=80
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[RMS 68]
nz=0.274	0	0.274
np=0
wa=0
wb=0
il=21.92

[RMS 299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[RMS 142]
nz=20	0	20
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2744
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=1211
na=Przewody kablowe zasilające jednostkę zewnętrzną 90kWch - 5x 16mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=42
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.0363	0	0.0363
np=0
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 281]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2748
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0214-01	5-08	0214-01		1
mpn=1211
na=Przewody kablowe zasilające jednostkę zewnętrzną 25,2kWch - 5x 6mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=43
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.0572	0	0.0572
np=0
wa=0
wb=0
il=3.2776

[RMS 281]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2752
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0213-01	5-08	0213-01		1
mpn=1211
na=Przewody kablowe zasilające jednostkę zewnętrzną 7,2kWch i 8kWch (2szt)  - 3x 6mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=44
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.0528	0	0.0528
np=0
wa=0
wb=0
il=8.0678

[RMS 281]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=166.4

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2961
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-05	5-08	0813-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych  do jednostek zewnętrznych
op=0	0	0	0	1	0
nu=45
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.0231	0	0.0231
np=0
wa=0
wb=0
il=3.0885

[POZYCJA]
id=2963
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-01	5-08	0404-01		1
mpn=1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg na ścianie w pomieszczeniu 134
op=0	0	0	0	1	0
nu=46
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=2.05	0	0.41 *5
np=0
wa=0
wb=0
il=3.9155

[RMS 288]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=2776
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0814-01	5-08	0814-01		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=47
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.055	0	0.055
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8404

[RMS 290]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=16.48

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2784
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0814-03	5-08	0814-03		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 25 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=48
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.1309	0	0.1309
np=0
wa=0
wb=0
il=3.7503

[RMS 290]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=30.9

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4681
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0814-03	5-08	0814-03		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2
op=0	0	0	0	1	0
nu=49
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.1309	0	0.1309
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2501

[RMS 290]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4685
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0901-03	5-08	0901-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy,
op=0	0	0	0	1	0
nu=50
ob=6
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 68]
nz=0.83	0	0.83
np=0
wa=0
wb=0
il=4.98

[POZYCJA]
id=4689
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej
op=0	0	0	0	1	0
nu=51
ob=6
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 68]
nz=0.5	0	0.5
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=4693
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego
op=0	0	0	0	1	0
nu=52
ob=6
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 68]
nz=0.33	0	0.33
np=0
wa=0
wb=0
il=1.98

[ELEMENT 1]
na=Instalacja sterująca
wa=0
kn=0	0	0
id=2814
nu=3
wn=		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=5.2	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=66	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.7	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=2859
pd=TKP 1985		KNPnRPDE 57-121b		KNPnRPDE 57-121b		1
mpn=1211
na=Wiercenie otworów o śr. do 20 mm wiertarką elektryczną w murze
op=0	0	0	0	1	0
nu=53
ob=116
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	116						0		0

[RMS 68]
nz=0.2	0	0.2
np=0
wa=0
wb=0
il=23.2

[POZYCJA]
id=2897
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=1211
na=Montaż uchwytów pod korytka - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	1	0
nu=54
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.2448	0	0.2448
np=0
wa=0
wb=0
il=70.1352

[RMS 283]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=630

[RMS 284]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=630

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2853
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0707-02	5-08	0707-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż na gotowym podłożu elementów wsporczych - korytek siatkowych 60/100mm
op=0	0	0	0	1	0
nu=55
ob=100
jm=elem.	125
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						0		0

[RMS 68]
nz=0.274	0	0.274
np=0
wa=0
wb=0
il=27.4

[RMS 299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=100

[RMS 142]
nz=20	0	20
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2865
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe  układane w gotowych korytkach i na drabinkach - do zasilania jednostek wewnetrznych
op=0	0	0	0	1	0
nu=56
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300						0		0

[RMS 68]
nz=0.0406	0	0.0406
np=0
wa=0
wb=0
il=12.18

[RMS 186]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=312

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2863
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	5-05 0901-02	5-05	0901-02		1
mpn=1211
na=Układanie w korytach kablowych lub siatkach kabli w powłoce termoplastycznej w dwóch pomieszczeniach
op=0	0	0	0	1	0
nu=57
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 68]
nz=0.0423	0	0.0423
np=0
wa=0
wb=0
il=0.0423

[POZYCJA]
id=2869
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-05	5-08	0813-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych ekranowanych  do jednostek wewnętrznych
op=0	0	0	0	1	0
nu=58
ob=928
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=928	1	116*8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.0231	0	0.0231
np=0
wa=0
wb=0
il=20.4726

[POZYCJA]
id=3559
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe  układane w gotowych korytkach i na drabinkach - do zasilania 3szt sterowników centralnych i jednego sterownika w sali konferencyjnej 126
op=0	0	0	0	1	0
nu=59
ob=94
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94	1	94						0		0

[RMS 68]
nz=0.0406	0	0.0406
np=0
wa=0
wb=0
il=3.8164

[RMS 186]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=97.76

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2838
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 1310-01	5-01	1310-01		1
mpn=1211
na=Pomiary końcowe - izolacyjności , ciągłości przewodzenia
op=0	0	0	0	1	0
nu=60
ob=3
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=7.44	0	7.44
np=0
wa=0
wb=0
il=21.3156

[ELEMENT 1]
na=Osprzęt elektryczny  w skrzynkach elektrycznych TE
wa=0
kn=0	0	0
id=1700
nu=4
wn=		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=5.2	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=66	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.7	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=1706
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - 80x60x25
op=0	0	0	0	1	0
nu=61
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 68]
nz=1.19	0	1.19
np=0
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 392]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3596
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - montaż rozłącznika bezpiecznikowego 300A i 250A SLP
op=0	0	0	0	1	0
nu=62
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 68]
nz=0.335	0	0.335
np=0
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 393]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=4045
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-04	5-08	0407-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - montaż ogranicznika przepięciowego C 63A klasy KL-C
op=0	0	0	0	1	0
nu=63
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 68]
nz=0.335	0	0.335
np=0
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 394]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3599
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0205-07	5-08	0205-07		1
mpn=1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 zasilanie wyłącznika WR - wykonanie zasilania z istniejącej RG
op=0	0	0	0	1	0
nu=64
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						0		0

[RMS 68]
nz=0.336	0	0.0336*10
np=0
wa=0
wb=0
il=1.008

[RMS 354]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3603
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0205-06	5-08	0205-06		1
mpn=1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2  zasilanie skrzynki RE w pomieszczeniu ochrony
op=0	0	0	0	1	0
nu=65
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 68]
nz=0.0315	0	0.0315
np=0
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 355]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3607
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0205-04	5-08	0205-04		1
mpn=1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 zasolanie skrzynki RE w pom ochrony
op=0	0	0	0	1	0
nu=66
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 68]
nz=0.0242	0	0.0242
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2904

[RMS 356]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 142]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3614
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik 100A
op=0	0	0	0	1	0
nu=67
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 68]
nz=0.218	0	0.218
np=0
wa=0
wb=0
il=0.654

[RMS 360]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=3617
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - różnicowo prądowy 100A
op=0	0	0	0	1	0
nu=68
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 68]
nz=0.218	0	0.218
np=0
wa=0
wb=0
il=0.654

[RMS 361]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=3620
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik 40A
op=0	0	0	0	1	0
nu=69
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 68]
nz=0.218	0	0.218
np=0
wa=0
wb=0
il=0.436

[RMS 365]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3623
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - różnicowo prądowy 40A
op=0	0	0	0	1	0
nu=70
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 68]
nz=0.218	0	0.218
np=0
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 436]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=4731
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0407-03	5-08	0407-03		1
mpn=121,1:0,0911
na=Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - różnicowo prądowy 25A
op=0	0	0	0	1	0
nu=71
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 68]
nz=0.218	0	0.218
np=0
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 367]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1710
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik S25
op=0	0	0	0	1	0
nu=72
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 68]
nz=0.18	0	0.18
np=0
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 369]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=3629
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
mpn=1211
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik róznicowoprądowy  40A
op=0	0	0	0	1	0
nu=73
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 68]
nz=0.18	0	0.18
np=0
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 370]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=3678
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0813-05	5-08	0813-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów kabelkowych w skrzynkach elektrycznych i pomiędzy nimi
op=0	0	0	0	1	0
nu=74
ob=128
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	128						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 68]
nz=0.0231	0	0.0231
np=0
wa=0
wb=0
il=2.8238

[ELEMENT 1]
na=Przepusty instalacyjne dla rur i kabli elektrycznych , przewierty i wykucia dla rur freonowych , malowanie pomieszczeń po instalacyjne 
wa=0
kn=0	0	0
id=2877
nu=5
wn=		

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=6	1	0	
op=1	1
nm=3
gr=

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.7	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=10.6	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[POZYCJA]
id=4341
pd=WACETOB wyd.I 1992				 		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Przepusty instalacyjne ppoż - Zabezpieczenie izolacją termiczną kauczukowa (np. Armaflex Procect)  przejść oddzielenia ppoż. EI120  przewodów freonowych przez strop pomiędzy piwnicą a parterem - przewody freonowe o śr. 22,2 do 38,1mm
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0
nu=75
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 68]
nz=0.96	0	0.96
np=0
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 406]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 142]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 348]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=4346
pd=WACETOB wyd.I 1992				 		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Przepusty instalacyjne ppoż - Zabezpieczenie izolacją termiczną przejść oddzielenia ppoż. EI120  kabli zasilających agregaty chłodnicze - przepusty o śr. 40mm - przez strop między piwnicą i parterem oraz przez ściany EI120 rozdzielni elektrycznych i węzła cieplnego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	1	0
nu=76
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 68]
nz=0.96	0	0.96
np=0
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 406]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 142]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 348]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=3304
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0408-08	3	0408-08		1
mpn=1211
na=Przewierty o śr. 125mm w stropach o gr. 48cm - dla przewodów freonowych- 6szt.1310Uwaga: Przebicia przez cienkie ściany działowe wliczone w cenę montażu klimatyzatorów
op=0	0	0	0	1	0
nu=77
ob=288
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	6*48						0		0

[RMS 68]
nz=0.108	0	0.054*2
np=0
wa=0
wb=0
il=31.104

[RMS 142]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 371]
nz=0.046	0	0.046
np=0
wa=0
wb=0
il=13.248

[POZYCJA]
id=3311
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0408-08	3	0408-08		1
mpn=1211
na=Przewierty o śr. 40mm w stropach o gr. 48cm - dla pionów skroplin- 22szt. i dla kabli zasilających agregaty -10szt.
op=0	0	0	0	1	0
nu=78
ob=1536
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1536	1	32*48						0		0

[RMS 68]
nz=0.108	0	0.054*2
np=0
wa=0
wb=0
il=165.888

[RMS 142]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 372]
nz=0.046	0	0.046
np=0
wa=0
wb=0
il=70.656

[POZYCJA]
id=3255
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0103-03	AT-17	0103-03		1
mpn=1211
na=Przewierty o śr. 125mm w ścianach zewnętrznych o gr. 73cm - dla przewodów freonowych i sterowania od jed. zew.- 6szt.
op=0	0	0	0	1	0
nu=79
ob=438
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=438	1	6*73						0		0

[RMS 68]
nz=0.047	0	0.047
np=0
wa=0
wb=0
il=20.586

[RMS 373]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3942

[RMS 294]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2702

[RMS 142]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 295]
nz=0.019	0	0.019
np=0
wa=0
wb=0
il=8.322

[POZYCJA]
id=3265
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0103-01	AT-17	0103-01		1
mpn=1211
na=Przewierty o śr. 40mm w ścianach zewnętrznych o gr. 73cm - dla przewodów skroplin-11szt.
op=0	0	0	0	1	0
nu=80
ob=803
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=803	1	11*73						0		0

[RMS 68]
nz=0.037	0	0.037
np=0
wa=0
wb=0
il=29.711

[RMS 374]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7227

[RMS 294]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1242

[RMS 142]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 295]
nz=0.014	0	0.014
np=0
wa=0
wb=0
il=11.242

[POZYCJA]
id=3276
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0103-03	AT-17	0103-03		1
mpn=1211
na=Przewierty o śr.125mm  przez ściany wewnętrzne o gr.45cm - dla przewodów freonowych-3szt.
op=0	0	0	0	1	0
nu=81
ob=135
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=135	1	3*45						0		0

[RMS 68]
nz=0.047	0	0.047
np=0
wa=0
wb=0
il=6.345

[RMS 373]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1215

[RMS 294]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3915

[RMS 142]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 295]
nz=0.019	0	0.019
np=0
wa=0
wb=0
il=2.565

[POZYCJA]
id=3287
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0103-02	AT-17	0103-02		1
mpn=1211
na=Przewierty o śr. 90mm  przez ściany wewnętrzne o gr.45cm - dla przewodów freonowych-108szt.
op=0	0	0	0	1	0
nu=82
ob=4860
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4860	1	108*45						0		0

[RMS 68]
nz=0.041	0	0.041
np=0
wa=0
wb=0
il=199.26

[RMS 376]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=4.374

[RMS 294]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=8.748

[RMS 142]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 295]
nz=0.016	0	0.016
np=0
wa=0
wb=0
il=77.76

[POZYCJA]
id=3298
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0103-01	AT-17	0103-01		1
mpn=1211
na=Przewierty o śr. 40mm  przez ściany wewnętrzne o gr.45cm - dla przewodów skroplin-31szt. o dla kabli zasilających agregaty - 11szt.
op=0	0	0	0	1	0
nu=83
ob=1890
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1890	1	42*45						0		0

[RMS 68]
nz=0.037	0	0.037
np=0
wa=0
wb=0
il=69.93

[RMS 293]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=1.701

[RMS 294]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=2.646

[RMS 142]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 295]
nz=0.014	0	0.014
np=0
wa=0
wb=0
il=26.46

[POZYCJA]
id=4048
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0103-01	AT-17	0103-01		1
mpn=1211
na=Przewierty o śr. 40mm  przez ściany wewnętrzne o gr.45cm - dla przewodów sterowania-108szt.
op=0	0	0	0	1	0
nu=84
ob=4860
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4860	1	108*45						0		0

[RMS 68]
nz=0.037	0	0.037
np=0
wa=0
wb=0
il=179.82

[RMS 293]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=4.374

[RMS 294]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=6.804

[RMS 142]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 295]
nz=0.014	0	0.014
np=0
wa=0
wb=0
il=68.04

[POZYCJA]
id=4060
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0103-01	AT-17	0103-01		1
mpn=1211
na=Przewierty o śr. 40mm w ścianach zewnętrznych o gr. 73cm - dla przewodów sterowania-6szt.
op=0	0	0	0	1	0
nu=85
ob=438
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=438	1	6*73						0		0

[RMS 68]
nz=0.037	0	0.037
np=0
wa=0
wb=0
il=16.206

[RMS 374]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3942

[RMS 294]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6132

[RMS 142]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 295]
nz=0.014	0	0.014
np=0
wa=0
wb=0
il=6.132

[POZYCJA]
id=4066
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0408-08	3	0408-08		1
mpn=1211
na=Przewierty o śr. 40mm w stropach o gr. 48cm - dla przewodów sterowania-6szt.
op=0	0	0	0	1	0
nu=86
ob=288
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	6*48						0		0

[RMS 68]
nz=0.108	0	0.054*2
np=0
wa=0
wb=0
il=31.104

[RMS 142]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 372]
nz=0.046	0	0.046
np=0
wa=0
wb=0
il=13.248

[POZYCJA]
id=3755
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0342-01	4-01	0342-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	1	0
nu=87
ob=589.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=589.7	1	589,7						0		0

[RMS 68]
nz=0.9	0	0.9
np=0
wa=0
wb=0
il=530.73

[POZYCJA]
id=3744
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	1	0
nu=88
ob=589.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=589.7	1	589,7						0		0

[RMS 68]
nz=0.55	0	0.55
np=0
wa=0
wb=0
il=324.335

[RMS 381]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=1769.1

[RMS 382]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=171.013

[RMS 383]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=94.352

[RMS 384]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5897

[RMS 142]
nz=15	0	1.5*10
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 385]
nz=0.01	0	0.01
np=0
wa=0
wb=0
il=5.897

[RMS 386]
nz=0.02	0	0.02
np=0
wa=0
wb=0
il=11.794

[POZYCJA]
id=4366
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0806-02	4-01	0806-02		1
mpn=1211
na=Rozkucie i naprawa posadzki - wkucie odsadzek pionów skroplin - do 0,5m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	1	0
nu=89
ob=24
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 68]
nz=3.12	0	2.08*1.5
np=0
wa=0
wb=0
il=74.88

[RMS 418]
nz=8.5	0	8.5
np=1
wa=0
wb=0
il=204

[RMS 420]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.192

[RMS 421]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 142]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4719
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	1	0
nu=90
ob=800
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=800	1	800						0		0

[RMS 68]
nz=0.057	0	0.057
np=0
wa=0
wb=0
il=45.6

[RMS 430]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=285.6

[RMS 142]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4702
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=1211
na=Gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	1	0
nu=91
ob=2397.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2397.6	1	2397,6						0		0

[RMS 68]
nz=0.1905	0	0.127*1.5
np=0
wa=0
wb=0
il=456.7428

[RMS 429]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=685.7136

[RMS 435]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=191.808

[RMS 142]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4351
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2004-01	2-02	2004-01		1
mpn=1211
na=Obudowa elementów (odsadzek pionów skroplin) płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
op=0	0	0	0	1	0
nu=92
ob=9.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.9	1	9,9						0		0

[RMS 68]
nz=1.84	0	1.84
np=0
wa=0
wb=0
il=18.216

[RMS 407]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=10.395

[RMS 408]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=7.524

[RMS 409]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=20.295

[RMS 410]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=40.194

[RMS 411]
nz=13.88	0	13.88
np=1
wa=0
wb=0
il=137.412

[RMS 412]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0
il=13.068

[RMS 413]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.197

[RMS 414]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=22.4136

[RMS 415]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0085

[RMS 142]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 416]
nz=0.0205	0	0.0205
np=0
wa=0
wb=0
il=0.203

[RMS 329]
nz=0.016	0	0.016
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1584

