[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.4
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	2	8	0	6.4	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Inwesto Zenon Solczak
afn=Al. 3 Maja 20 lok. 1, 05-120 Legionowo
nb=Roboty remontowe ciagów komunikacyjnych zwiazane z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku nr 4 KG PSP
ab=ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
ni=Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
ai=ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
nk=mgr inż. Marzena Baranowska	budowlana 
dt=07 kwiecień 2021r.
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
cpv=45442100-8	Roboty malarskie
pcn=I kwartał 2021r.

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Przedmiotem opracowania jest remont ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych na parterze, I i II piętrze w budynku nr 4 Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  związany z wykonaniem instalacji klimatyzacji. 1310Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje: 13101310Roboty rozbiórkowe: 1310- demontaż i zabezpieczenie do ponownego montażu elementów i urządzeń  mocowanych do ścian korytarzy w postaci: gaśnic, dozowników do dezynfekcji, obrazów, defibrylatora, gabloty ogłoszeniowej,  oznaczeń  numerów pomieszczeń oraz oznaczeń urządzeń  ppoż.,1310- demontaż i zabezpieczenie do ponownego montażu elementów i  urządzeń zamontowanych w suficie podwieszanym w postaci: elementów sygnalizacji ppoż., oświetlenia awaryjnego, oświetlenia ewakuacyjnego, kamer),1310- demontaż sufitów podwieszanych zlokalizowanych na korytarzach parteru, pietra I i II .13101310Urządzenia  i elementy montowane w suficie podwieszanym oraz na ścianach, które będą wykorzystane po remoncie, należy zdemontować na czas robót remontowych, zabezpieczyć  i zamontować po wykonaniu robót.13101310Malowanie ciągów komunikacyjnych 1310- przygotowanie powierzchni pod malowanie,1310- malowanie ścian ciągów komunikacyjnych,1310- montaż uprzednio zdemontowanych elementów i urzadzeń na ścianach. 13101310Wykonanie sufitu podwieszanego1310- wykonanie nowego sufitu podwieszanego typu Armstrong,1310- montaż nowych opraw oświetleniowych typu  Led,1310- montaż uprzednio zdemontowanych elementów i urządzeń w sufitach podwieszanych.13101310Wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia klimatyzacji1310- Wykonanie konstrukcji wsporczej pod agregaty chłodnicze,1310- Montaż wsporników pod  klimatyzatory na ścianie zewnętrznej,1310- Wykonanie fundamentu betonowego pod klimatyzator stojący.  131013101310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=0	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1628772472
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52
pr=NKT	0	0	0	

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Acetylen rozpuszczony techniczny	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1628772419
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5824

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B-15)	0
id=2370604	1
jm=m3	060
ce=0	1628772421
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3337

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Beton zwykły C20/25 (B-25)	0
id=2370606	1
jm=m3	060
ce=0	1628772422
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1827

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0	1628772423
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3154
pr=	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 195]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=cynkowanie ogniowe	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1628772424
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=949.4496

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0	1628772424
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0096

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	0
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0	1628772425
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0068

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane	0
id=3950099	2
jm=m3	060
ce=0	1628772426
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0055

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Drut stal.okrągły miękki	0
id=1122210	2
jm=kg	033
ce=0	1628772428
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7985

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=drut stalowy do spawania niepokryty śr. 3.25 mm	0
id=1120504	1
jm=kg	033
ce=0	1628772431
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5275
pr=	0	0	0	1122128

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=dźwigar nośny z blachy kształtowej	0
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0	1628772432
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1437.4212
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323383

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr.3.25 mm	0
id=1330203	1
jm=100 szt.	129
ce=0	1628772434
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6154

[RMS ZEST 327]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=element poprzeczny z blachy kształtowej	0
id=1323399	2
jm=m	040
ce=0	1628772435
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1337.136
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323382

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=Farba lateksowa wewnętrzna	0
id=1513901	1
jm=dm3	066
ce=0	1628772436
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=452.3682

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0	1628772438
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=298.3485
pr=	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1628772440
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4745

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0	1628772441
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7193

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Kątownik przyścienny do sufit. pod.19x24mm	0
id=1323342	2
jm=m	040
ce=0	1628772443
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=718.7106

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=klamerki mocujące	0
id=1323490	2
jm=szt.	020
ce=0	1628772444
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2390.1306
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323482

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=kontenr	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1628772445
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Kształtowniki stal.-kątowniki równoramien.	0
id=1100799	1
jm=kg	033
ce=0	1628772446
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.9037

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Kształtowniki stal. - ceowniki	0
id=1100899	1
jm=kg	033
ce=0	1628772448
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=172.7998

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=Kształtowniki stal. - teowniki	0
id=1100899	1
jm=kg	033
ce=0	1628772449
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=673.42

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=łączniki rozporowe kpl.	0
id=8992699	2
jm=szt.	020
ce=0	1628772450
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2114.3463
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 196]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 270]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 329]
ty=R
na=montażyści - grupa II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 328]
ty=R
na=montażyści - grupa III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 227]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 108]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 109]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 170]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 194]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=oprawy LEDOWE wpuszczane	0
id=7303399	2
jm=szt.	020
ce=0	1628772452
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=67
pr=	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 288]
ty=S
na=piła tarczowa z prowadnicą	0
id=at173	3
jm=m-g	148
ce=0	1628772653
cw=0	PLN
il=4.374

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Płyta dekor.z wł.min.do sufit.podw.60x60cm	0
id=2315902	1
jm=szt	020
ce=0	1628772453
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2423.559

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1628772462
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=347.9755
pr=PIG	0	0	0	

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=pręt wieszaka	0
id=1323450	2
jm=szt.	020
ce=0	1628772465
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=559.9257
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323440

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm	0
id=1102100	1
jm=kg	033
ce=0	1628772466
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.074

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm	0
id=1102270	1
jm=kg	033
ce=0	1628772467
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.0895

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1628772414
cw=0	PLN
il=2076.0097

[RMS ZEST 323]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=kpl.	090
ce=500	1618862156
cw=500	PLN
il=0

[RMS ZEST 185]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=6000	1616507762
cw=6000	PLN
il=0

[RMS ZEST 324]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=200	1618862168
cw=200	PLN
il=0

[RMS ZEST 325]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=kpl.	090
ce=500	1618862168
cw=500	PLN
il=0

[RMS ZEST 186]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=6000	1616508016
cw=6000	PLN
il=0

[RMS ZEST 152]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 120]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 121]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 155]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 268]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 340]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 314]
ty=R
na=Roboty ogólnobudowlane - remontowe (MZ)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=23.07	1607942507
cw=23.07	PLN
il=0

[RMS ZEST 277]
ty=S
na=rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obciążenie 300 kG	0
id=48311	1
jm=m-g	148
ce=0	1628772654
cw=0	PLN
il=30.7692
pr=	0	0	0	48311

[RMS ZEST 159]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1628772655
cw=0	PLN
il=8.3571

[RMS ZEST 110]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 154]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 162]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1628772656
cw=0	PLN
il=30.7692

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=sprężyny przyścienne	0
id=1323470	2
jm=szt.	020
ce=0	1628772474
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1378.9215
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323486

[RMS ZEST 296]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1628772657
cw=0	PLN
il=0.0684
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 311]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1628772658
cw=0	PLN
il=0.4745

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=tarcza diamentowa śr.350 mm	0
id=at17002	3
jm=szt.	020
ce=0	1628772476
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.729
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3921030

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3	0
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0	1628772477
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.6374

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=Trzpienie stal. do montażu konstruk. stal.	0
id=1361199	1
jm=kg	033
ce=0	1628772478
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Uchwyt ścienny w kształcie L - WB1	0
id=833300013	3
jm=szt	020
ce=0	1628772483
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=TEC	0	0	0	

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Wieszak górny noniusza do sufitów podwiesz	0
id=1323460	2
jm=szt	020
ce=0	1628772504
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=559.9257

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0	1628772505
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.215

[RMS ZEST 284]
ty=S
na=Wózek platform. elektr.2,0t(1)	0
id=38211	1
jm=m-g	148
ce=0	1628772659
cw=0	PLN
il=8.7912

[RMS ZEST 310]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1628772660
cw=0	PLN
il=0.3163

[RMS ZEST 262]
ty=S
na=Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	0
id=34412	1
jm=m-g	148
ce=0	1628772661
cw=0	PLN
il=8.3571

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-12	0
id=238080112	3
jm=m3	060
ce=0	1628772521
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.048
pr=PRW	0	0	0	

[RMS ZEST 16]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Roboty demontażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
cpv=45233000-9
wn=	

[POZYCJA]
id=898
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0502-05	9	0502-05		1
mpn=1211
na=Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach podwieszonych
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=58
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	<parter>21						0		0
wo=18	1	<piętro 1>18						0		0
wo=19	1	<piętro 2>19						0		0

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=12.76

[POZYCJA]
id=905
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01  z.o  3.2. 	AL-01	0401-01	  z.o  3.2. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Demontaż do ponownego montażu elementów sygnalizacji pożaru
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=82
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	<parter>27						0		0
wo=28	1	<pietro 1>28						0		0
wo=27	1	<pietro 2>27						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.55		0.55
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=69.905

[POZYCJA]
id=1363
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01  z.o  3.2. 	AL-01	0201-01	  z.o  3.2. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Demontaż do ponownego montażu oświetlenia awaryjnego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	<parter>9						0		0
wo=9	1	<pietro 1>9						0		0
wo=9	1	<piętro2>9						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.55		0.55
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0
il=27.7695

[POZYCJA]
id=1369
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0501-07	9	0501-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	<parter>5						0		0
wo=4	1	<piętro 1>4						0		0
wo=4	1	<piętro 2>4						0		0

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[POZYCJA]
id=1361
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01  z.o  3.2. 	AL-01	0501-01	  z.o  3.2. 	1
mpn=1:0:091,101211
na=Demontaż do ponownego montażu - kamer TVU wewnętrznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.55		0.55
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=11.088

[POZYCJA]
id=1381
pd=						0
na=Demontaż tabliczek informacyjnych przy pokojach biurowych oraz oznaczeń ppoż., defibrylatora.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1371
pd=						0
na=Demontaż elementów dekoracyjnych ścian - obrazy
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=51
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	15+15+21						0		0

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.55

[POZYCJA]
id=884
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2702-01	2-02	2702-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż sufitów podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych Rx0.5
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=802.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=289.39	1	<parter>25,81+7,83+164,65+76,93+14,17						0		0
wo=257.27	1	<piętro 1>18,75+165,10+73,42						0		0
wo=255.41	1	<pietro 2>19,4+162,37+73,64						0		0

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.84*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=336.8694

[POZYCJA]
id=1487
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0406-03	4-04	0406-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie zabudowy sufitów g-k
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=33.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST00

[PRZEDMIAR]
wo=33.64	1	25,81+7,83						0		0

[RMS 1]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=10.092

[POZYCJA]
id=1375
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-01	2-15	0142-01		1
mpn=_1211
na=Demontaz gaśnic na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 1]
nz=0.321	0	1.07*0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.247

[POZYCJA]
id=1250
pd=						0
na=Wywiezienie i utylizacja odpadów kontenerem o pojemności 6 m3
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 313]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 1]
na=Zabudowa sufitów korytarzy
wa=0
kn=0	0	0
id=907
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=913
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2702-01	2-02	2702-01		1
mpn=_1211
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=835.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=835.71	1	#p8+#p9						0		0

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=701.9964

[RMS 259]
nz=2.9	0	2.9
np=1
wa=0
wb=0
il=2423.559

[RMS 246]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0
il=1437.4212

[RMS 247]
nz=1.6	0	1.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1337.136

[RMS 261]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=718.7106

[RMS 260]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=559.9257

[RMS 250]
nz=0.67	0	0.67
np=1
wa=0
wb=0
il=559.9257

[RMS 251]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0
il=2390.1306

[RMS 252]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1378.9215

[RMS 253]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0
il=2114.3463

[RMS 16]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 262]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3571

[RMS 159]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3571

[ELEMENT 1]
na=Malowanie korytarzy
wa=0
kn=0	0	0
id=908
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=1164
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=835.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=835.71	1	#p8+#p9						0		0

[RMS 1]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=47.6355

[RMS 312]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=298.3485

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=935
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1581.707
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=595.751	1	<parter>(6,2*2+4,18*2)*3,23-(1,8*2+1,2*2*2+0,9*2*3+1*2,10+1,28*3,15)+(2,53*2+3,2*2)*3,03-(1,2*2+0,9*2*2+0,8*1,96+2,03*2,1)+(49,02*2+3,33+3,5+1+17*0,2*2)*3,03-(22*0,9*2+1,2*2*3+(2,68+3,06)*2,90+1,15*2)+(24,47*2+2,95*2+3,03*2+1,56)*3,04+10*(2*0,34*2+0,34*1)+(2,24+1,82+1,16)*2*3,0+(5,87+2,49)*3,0-(6*0,8*2+1,75*2,05)						0		0
wo=490.349	1	<piętro1>(6,89*2+2,04+1,53+3,5)*3,17-(0,8*2*2+0,9*2*2+1,2*2+3*3,15+2,5*2,10)+(49,02*2+3,33+3,80+8*2*0,2*2)*3,01-(23*0,9*2+1,2*2+1,19*2,20+2,03*2,10+3,06*2,90)+(22,84*2+2,97*2+3,0*2+1,56)*3,02-(10*0,9*2+1,72*2+1,2*2)+10*(2*0,34*2+0,34*1)						0		0
wo=495.607	1	<pietro 2>(6,89*2+2,84+0,64+0,62+2,80)*3,06-(1,06*2,10+1,20*2+4*3,15+1,73*2,10+3*0,9*2)+(49,0*2+3,30+3,76+9*2*2*0,2)*3,06-(23*0,9*2+1,2*2+2,96*2,9+1,19*2,20+1,73*2,10)+(22,85*2+2,97*2+3,02*2+1,56)*3,02-(11*0,9*2+1,2*2)+10*(2*0,34*2+0,34*1)						0		0

[RMS 1]
nz=0.095	0	0.095
np=1
wa=0
wb=0
il=150.2622

[RMS 269]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4745

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1158
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1581.707
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1581.707	1	#p14						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=126.5366

[RMS 309]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=347.9755

[RMS 16]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 310]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3163

[RMS 311]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4745

[POZYCJA]
id=946
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1581.707
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1581.707	1	#p14						0		0

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=188.2231

[RMS 299]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=452.3682

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Montaż oświetlenia
wa=0
kn=0	0	0
id=953
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=954
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0502-01	9	0502-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Montaż  opraw oświetleniowych LED h w sufitach podwieszonych
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=67
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	<parter>21+3						0		0
wo=21	1	<piętro 1>18+3						0		0
wo=22	1	<piętro 2>19+3						0		0

[RMS 1]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=35.51

[RMS 272]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=67

[RMS 16]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1507
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0211-01	5-08	0211-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe zasilanie opraw oświetlenia LED
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 1]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=0
wb=0
il=3.465

[RMS 342]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 16]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Konstrukcja wsporcza pod agregaty chłodnicze
wa=0
kn=0	0	0
id=965
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=1046
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0105-01	AT-17	0105-01		1
mpn=1211
na=Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - studnia doświetlająca
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.05	1	0,5*1,35*6						0		0

[RMS 1]
nz=4.64	0	4.64
np=1
wa=0
wb=0
il=18.792

[RMS 286]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.729

[RMS 287]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.215

[RMS 16]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 288]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.374

[POZYCJA]
id=1052
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0301-03	4-04	0301-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie podłoża z betonu  o grubości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=0.608
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.608	1	0,5*1,35*0,15*6						0		0

[RMS 1]
nz=6.45	0	6.45
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9216

[POZYCJA]
id=1054
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=0.324
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.324	1	(0,5*1,35*6)*0,08						0		0

[RMS 1]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7042

[RMS 300]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3337

[RMS 16]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1058
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0202-03	4-01	0202-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=39.924
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=39.924	1	(0,89*1,35*4)*6+(0,22*0,3*4*7)*6						0		0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3954

[RMS 301]
nz=0.728622	0	1.006*28.916/39.924
np=1
wa=0
wb=0
il=29.0895

[RMS 303]
nz=0.277378	0	1.006*11.008/39.924
np=1
wa=0
wb=0
il=11.074

[RMS 302]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7985

[RMS 16]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1063
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1.296
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.296	1	0,4*0,4*1,35*6						0		0

[RMS 1]
nz=7.41	0	7.41
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6034

[RMS 343]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3154

[RMS 292]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0052

[RMS 293]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0091

[RMS 294]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0065

[RMS 295]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6869

[RMS 16]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 296]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0648

[POZYCJA]
id=966
pd=ORGBUD wyd.III 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0148-07	7-24	0148-07		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej do zamocowania agergatów chłodniczych o masie ponad 200 kg - 3 szt.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=879.12
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=446.556	1	<słupy HEA 120>19,9*1,87*4*3						0		0
wo=226.86	1	<rygle HEA 120>19,9*1,9*2*3						0		0
wo=172.8	1	<ceownik 140>16*1,80*2*3						0		0
wo=32.904	1	<kątownik 60x5>4,57*0,6*4*3						0		0
ko=			

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.077	0	0.077
np=1
wa=0
wb=0
il=64.6461

[RMS 280]
nz=0.766016	0	673.42/879.12
np=1
wa=0
wb=0
il=673.42

[RMS 281]
nz=0.037428	0	32.904/879.12
np=1
wa=0
wb=0
il=32.9037

[RMS 282]
nz=0.19656	0	172.80/879.12
np=1
wa=0
wb=0
il=172.7998

[RMS 156]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6374

[RMS 102]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5824

[RMS 275]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5275

[RMS 276]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6154

[RMS 285]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=949.4496

[RMS 277]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0
il=30.7692

[RMS 284]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7912

[RMS 162]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0
il=30.7692

[POZYCJA]
id=1266
pd=ORGBUD wyd.V 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-13 1009-02	2-13	1009-02		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji - osadzenie kotew - pręty gwintowane fi 12 ocynkowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	3*8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4396

[RMS 322]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[ELEMENT 1]
na=Wspornik do klimatyzatora  - udźwig do 100kg
wa=0
kn=0	0	0
id=1127
nu=6
wn=	

[POZYCJA]
id=1128
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	5-05 0801-03	5-05	0801-03		1
mpn=1211
na=Montaż konstrukcji wsporczej dwóch belek na ścianie z cegły
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=2.67	0	2.67
np=1
wa=0
wb=0
il=5.34

[RMS 308]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 16]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Fundament betonowy pod klimatyzator
wa=0
kn=0	0	0
id=1134
nu=7
wn=	

[POZYCJA]
id=1248
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0125-04	2-01	0125-04		1
mpn=_1211
na=Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami - pod fundamant klimatyzatora
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.2	1	1*1,2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3885	0	0.3885
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4452

[POZYCJA]
id=1135
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0201-03	2-02	0201-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Fundamenty betonowe prostokątne szerokości do 1.3 m - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=0.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.18	1	1*1,2*0,15						0		0

[RMS 1]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7776

[RMS 304]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1827

[RMS 292]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 293]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[RMS 294]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 295]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0324

[RMS 16]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 296]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0036

[ELEMENT 1]
na=Roboty montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1156
nu=8
wn=	

[POZYCJA]
id=1383
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=_1211
na=Montaż  elementów sygnalizacji pożarowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=82
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	<parter>27						0		0
wo=28	1	<pietro 1>28						0		0
wo=27	1	<piętro 2>27						0		0

[RMS 1]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=127.1

[POZYCJA]
id=1366
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
mpn=_1211
na=Montaż oświetlenia awaryjnego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	<parter>9						0		0
wo=9	1	<pietro 1>9						0		0
wo=9	1	<piętro 2>9						0		0

[RMS 1]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0
il=50.49

[POZYCJA]
id=1388
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0511-01	5-08	0511-01		1
mpn=_1211
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oświetlenia ewakuacyjnego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	<parter>5						0		0
wo=4	1	<piętro 1>4						0		0
wo=4	1	<piętro 2>4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0
il=6.58

[POZYCJA]
id=1355
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=20.16

[POZYCJA]
id=1519
pd=						0
na=Montaż oznaczeń ppoż., defibrylatora itd.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=1521
pd=						0
na=Montaż elementów dekoracyjnych ścian - obrazy
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=51
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	15+15+21						0		0

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[POZYCJA]
id=1523
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-01	2-15	0142-01		1
mpn=_1211
na=Montaż gaśnic na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 1]
nz=0.535	0	1.07*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.745

