[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.4
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	5.1	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nb=Przebudowa sali 226 - roboty budowlane
ab=Warszawa ul. Podchorążych 38 
ni=KOMEDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ai=Ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
br=roboty budowlane
nk=   	
dt=kwiecień 2021
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 2305]
ty=M
na=płyta OSB	0
id=	3
jm=1,1	000
ce=0	1620731170
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 2299]
ty=M
na=sufit wyspowy o wymiarachn 120x180 cm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620731173
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 2300]
ty=M
na=sufit wyspowy o wymiarach 60x240 cm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620731174
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 2301]
ty=M
na=sufit wyspowy o wymiarach 120x240	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620731174
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 2307]
ty=M
na=grzejnik elektryczny  o wysokosci ok 160 cm i szerokości ok 40 cm kolor szary	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620731176
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 2309]
ty=M
na=Verticale pionowe o wymiarach 1,80 x 3,10 m kolor szary - do ustalenia z Zamawiającym	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620731178
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 2295]
ty=M
na=rury spiro 125 mm	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1620731179
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 2303]
ty=M
na=listwy progowe	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1620731179
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 2306]
ty=M
na=lustro	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1620731180
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0

[RMS ZEST 1346]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 544]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1002]
ty=R
na=elektromonterzy gr.I	0
id=071	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2101]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U	0
id=1323300	2
jm=m	040
ce=0	1620731181
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.0879
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323300

[RMS ZEST 2102]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C	0
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0	1620731182
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.8161
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323320

[RMS ZEST 2195]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	0
id=1324999	1
jm=kg	033
ce=0	1620731186
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=98.5063
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323302

[RMS ZEST 2196]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	0
id=1324999	1
jm=kg	033
ce=0	1620731187
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=324.7782
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323322

[RMS ZEST 2198]
ty=M
na=wkręty do płyt gipsowych	0
id=1343799	1
jm=kg	033
ce=0	1620731188
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.0405
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 2104]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=kg	033
ce=0	1620731189
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9369
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399 

[RMS ZEST 2133]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0	1620731190
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478500

[RMS ZEST 2129]
ty=M
na=farba emulsyjna	0
id=1502110	2
jm=dm3	066
ce=0	1620731191
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=193.276
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199

[RMS ZEST 2131]
ty=M
na=szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	0
id=1502700	2
jm=kg	033
ce=0	1620731192
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=585.186
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740099;1502799

[RMS ZEST 2288]
ty=M
na=klej Butapren B	0
id=1550201	1
jm=kg	033
ce=0	1620731194
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.5224
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551599

[RMS ZEST 2286]
ty=M
na=klej winylowy osakrylowy	0
id=1551000	1
jm=kg	033
ce=0	1620731195
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=85.4632
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551304

[RMS ZEST 2130]
ty=M
na=klej kostny	0
id=1551120	2
jm=kg	033
ce=0	1620731196
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9753
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551199

[RMS ZEST 2287]
ty=M
na=listwy przyścienne	0
id=1560799	1
jm=m	040
ce=0	1620731196
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=67.4742
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1567000

[RMS ZEST 2302]
ty=M
na=wykładzina  Vorwerk Vorwerk BRASCA 420Q lub równowaźne	0
id=1563899	1
jm=m2	050
ce=0	1620731197
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=114.307

[RMS ZEST 2199]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1620731198
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.275
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740199

[RMS ZEST 2105]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0	1620731200
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0441
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740101;1740102;1740199

[RMS ZEST 2216]
ty=M
na=płyty gipsowo kartonowe wodoodporne gr. 12.5 mm	0
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0	1620731201
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=401.8277
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750810

[RMS ZEST 2215]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1620731202
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.9225
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750840;1750850;1750860

[RMS ZEST 2214]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0	1620731204
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=113.3339
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385003

[RMS ZEST 2308]
ty=M
na=preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=76.6849
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385003

[RMS ZEST 2120]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe Rigips	0
id=202x096	3
jm=m2	050
ce=0	1620731206
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.7322
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750810

[RMS ZEST 2125]
ty=M
na=łączniki rozporowe kpl.	0
id=202x098	3
jm=szt.	020
ce=0	1620731208
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.1956
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 2289]
ty=M
na=masa szpachlowa - sucha mieszanka	0
id=202x099	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.0035
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299;1740199

[RMS ZEST 2126]
ty=M
na=masa szpachlowa - sucha mieszanka	0
id=202x099	3
jm=t	034
ce=0	1620731209
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0028
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740199 

[RMS ZEST 2127]
ty=M
na=taśma spoinowa	0
id=202x100	3
jm=m	040
ce=0	1620731210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.5565
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903010

[RMS ZEST 2124]
ty=M
na=wkręty	0
id=202x104	3
jm=szt.	020
ce=0	1620731211
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=584.5212
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346303

[RMS ZEST 2121]
ty=M
na=profil sufitowy	0
id=202x111	3
jm=m	040
ce=0	1620731212
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=110.4781
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323323

[RMS ZEST 2122]
ty=M
na=wieszak	0
id=202x112	3
jm=szt.	020
ce=0	1620731213
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54.6973
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323450

[RMS ZEST 2123]
ty=M
na=łącznik krzyżowy	0
id=202x113	3
jm=szt.	020
ce=0	1620731214
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=66.5415
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323432

[RMS ZEST 131]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2106]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0	1620731215
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.9613
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099

[RMS ZEST 2201]
ty=M
na=filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	0
id=2310799	1
jm=m2	050
ce=0	1620731216
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.324
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2311199

[RMS ZEST 2284]
ty=M
na=samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N	0
id=2380550	2
jm=kg	033
ce=0	1620731218
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1686.8299
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380499

[RMS ZEST 2296]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M 2	0
id=2380813	2
jm=m3	060
ce=0	1620731219
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1788
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899471;2380813

[RMS ZEST 2297]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M 7	0
id=2380815	2
jm=m3	060
ce=0	1620731220
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.021
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899352;2380815

[RMS ZEST 2283]
ty=M
na=emulsja gruntująca "ATLAS-UNIGRUNT"	0
id=2385001	2
jm=kg	033
ce=0	1620731221
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.3901
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385001

[RMS ZEST 2304]
ty=M
na=drzw wewnętrzne  z ościeżnicami  regulowanymi grubości 12-18 cm	0
id=2715999	2
jm=szt	020
ce=0	1620731225
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2715199

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2203]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1620731245
cw=0	PLN
il=20.6564
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 1998]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2099]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1620731246
cw=0	PLN
il=0.8173
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 2205]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1620731247
cw=0	PLN
il=1.209
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 2200]
ty=M
na=taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	0
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0	1620731226
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=353.6474
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903010

[RMS ZEST 2107]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0	1620731227
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.2939
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903099;3903499

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 108]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 107]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2202]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1620731228
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1785
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 2108]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1620731229
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0197
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 2046]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620731248
cw=0	PLN
il=0.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 2095]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1620731249
cw=0	PLN
il=10.8156
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 2128]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46110	1
jm=m-g	148
ce=0	1620731276
cw=0	PLN
il=1.2028
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	46110

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2293]
ty=M
na=anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	0
id=6520299	1
jm=szt.	020
ce=0	1620731230
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 2294]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1620731231
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.24

[RMS ZEST 883]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 677]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 891]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2084]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1620731232
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801502

[RMS ZEST 2197]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania	0
id=6803599	1
jm=szt.	020
ce=0	1620731235
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=395.9759
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 2103]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0	1620731237
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.2065

[RMS ZEST 2007]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=szt	020
ce=450
cw=450	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620731253
cw=0	PLN
il=865.6919

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2006]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=450
cw=450	PLN
il=0

[RMS ZEST 17]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=2581
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=sufit
wa=0
kn=0	0	0
id=2582
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=2634
pd=		kalk własna		kalk własna		1
mpn=1211
na=Rozebranie sufitów podwieszanych z płyty g-k ppoz na stelazu stalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=106.829
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=106.829	1	7,73*13,82						0		0

[RMS 1]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1555
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2030-01	202	2030-01		1
mpn=1211
na=Sufity podwieszone z płyty g-k  jednowarstwowe na ruszcie metalowym, obudowa instalacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=6.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.37	1	4,9*2*(0,35+0,3)						0		0

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4215

[RMS 2120]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6248

[RMS 2121]
nz=4.4	0	4.4
np=1
wa=0
wb=0
il=28.028

[RMS 2122]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9948

[RMS 2123]
nz=2.65	0	2.65
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8805

[RMS 2124]
nz=15.3	0	15.3
np=1
wa=0
wb=0
il=97.461

[RMS 2125]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9948

[RMS 2126]
nz=0.00044	0	0.00044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0028

[RMS 2127]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0201

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2099]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2867

[RMS 2095]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0828

[POZYCJA]
id=2636
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2030-02	202	2030-02		1
mpn=1211
na=(z.XI) Sufity podwieszone z płyty g-k dwuwarstwowe na ruszcie metalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15.917
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.917	1	3.55*1.24+4.65*2.1+1.4*1.25						0		0

[RMS 1]
nz=2.44	0	2.44
np=1
wa=0
wb=0
il=38.8375

[RMS 2120]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=33.1074

[RMS 2121]
nz=5.18	0	5.18
np=1
wa=0
wb=0
il=82.4501

[RMS 2122]
nz=2.62	0	2.62
np=1
wa=0
wb=0
il=41.7025

[RMS 2123]
nz=3.12	0	3.12
np=1
wa=0
wb=0
il=49.661

[RMS 2124]
nz=30.6	0	30.6
np=1
wa=0
wb=0
il=487.0602

[RMS 2125]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=38.2008

[RMS 2289]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0035

[RMS 2127]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0
il=27.5364

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2203]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8436

[RMS 2095]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3979

[POZYCJA]
id=2649
pd=		kalk własna		kalk własna		1
mpn=1211
na=Demontaż i ponowny montaż rewizji, anemostatów w suficie podwieszanym g-k
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2660
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż anemostatów stal nierdzewna INOX o sr do 160 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7873

[RMS 2293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 2294]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 2084]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2046]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=2667
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Montaz rur spiro do 125 mm w przestrzeni sufitu podwieszanego - rozprowadzenie wentylacji grawitacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[RMS 1]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2295]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2731
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - strop żebrowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=182.583
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=182.583	1	#p1+(0,7*14)*7,73						0		0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=21.91

[RMS 2308]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=76.6849

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2203]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.073

[RMS 2095]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1095

[POZYCJA]
id=2732
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-06	2-02	2011-06		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na belkach i pasach stropowych na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=99.562
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=99.562	1	(0,35+0,35+0,22)*7,73*14						0		0

[RMS 1]
nz=0.491	0	0.491
np=1
wa=0
wb=0
il=48.8849

[RMS 2105]
nz=0.00363	0	0.00363
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3614

[RMS 2108]
nz=0.00236	0	0.00236
np=1
wa=0
wb=0
il=0.235

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2128]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3982

[RMS 2203]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9912

[RMS 2205]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3485

[POZYCJA]
id=2733
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2011-04	2-02	2011-04		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - przestrzeń pomiędzy podciągami (żebrami stropu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						0		0

[RMS 1]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0
il=23.205

[RMS 2105]
nz=0.00336	0	0.00336
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2856

[RMS 2108]
nz=0.00218	0	0.00218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1853

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2128]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[RMS 2203]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 2205]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2805

[POZYCJA]
id=2734
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-01	2-02	1510-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -  strop żebrowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=182.583
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=182.583	1	#p7						0		0

[RMS 1]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0
il=25.379

[RMS 2129]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=52.7847

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2205]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0548

[POZYCJA]
id=2686
pd=		kalk własna		kalk własna		1
mpn=1211
na=Montaż do nowego sufitu z g-k na łańcuszkach sufitów wyspowych Ecophon solo Rectangle lub równowazne (opis dokumentacja) o wymiarach 120 x 180 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[RMS 1]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2299]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2710
pd=		kalk własna		kalk własna		1
mpn=1211
na=Montaż do nowego sufitu z g-k na łańcuszkach sufitów wyspowych Ecophon solo Rectangle lub równowazne (opis dokumentacja) o wymiarach 60x240 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2300]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2713
pd=		kalk własna		kalk własna		1
mpn=1211
na=Montaż do nowego sufitu z g-k na łańcuszkach sufitów wyspowych Ecophon solo Rectangle lub równowazne (opis dokumentacja) o wymiarach 120x240 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2301]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Ściany
wa=0
kn=0	0	0
id=2583
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=1622
pd=		kalk własna		kalk własna		1
mpn=1211
na=Rozebranie obudowy ścian z płyty g-k na stelazu stalowym obudowa instalacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10.642
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.642	1	(0,5+0,35)*4*3,13						0		0

[RMS 1]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2678
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0809-03	2-02	0809-03		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości do 40 cm z odtworzeniem narożników  po zdemontowanych prowadnicach rolet okiennych
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=8.764
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.764	1	3,13*0,35*8						0		0

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8674

[RMS 2296]
nz=0.0204	0	0.0204
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1788

[RMS 2297]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2203]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2945

[POZYCJA]
id=1547
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2003-12 z.sz.5.1. 9929-03 	2-02	2003-12	 z.sz.5.1. 9929-03 	1
mpn=63:0:0972,101211
na=Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo - obudowa ściany
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=10.642
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
ko=			
wo=10.642	1	#p14						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.1		1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0
il=25.0513

[RMS 2215]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=21.9225

[RMS 2101]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0879

[RMS 2102]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=21.8161

[RMS 2103]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=43.2065

[RMS 2104]
nz=0.08804	0	0.08804
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9369

[RMS 2105]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0149

[RMS 2106]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.9613

[RMS 2107]
nz=1.813	0	1.813
np=1
wa=0
wb=0
il=19.2939

[RMS 2108]
nz=0.00092	0	0.00092
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0098

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2099]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4257

[RMS 2095]
nz=0.0282	0	0.0282
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3001

[POZYCJA]
id=1623
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2003-04	2-02	2003-04		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych  na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 montowanych do posadzki i stropu
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=97.531
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=97.531	1	3,13*(7,72*2+4,65+3,22+3,55+4,3)						0		0
ko=			

[RMS 1]
nz=3.2355	0	3.2355
np=1
wa=0
wb=0
il=315.5616

[RMS 2216]
nz=4.12	0	4.12
np=1
wa=0
wb=0
il=401.8277

[RMS 2195]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=98.5063

[RMS 2196]
nz=3.33	0	3.33
np=1
wa=0
wb=0
il=324.7782

[RMS 2197]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=395.9759

[RMS 2198]
nz=0.1132	0	0.1132
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0405

[RMS 2199]
nz=0.00282	0	0.00282
np=1
wa=0
wb=0
il=0.275

[RMS 2200]
nz=3.626	0	3.626
np=1
wa=0
wb=0
il=353.6474

[RMS 2201]
nz=0.0956	0	0.0956
np=1
wa=0
wb=0
il=9.324

[RMS 2202]
nz=0.00183	0	0.00183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1785

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2203]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8272

[RMS 2095]
nz=0.0523	0	0.0523
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1009

[POZYCJA]
id=2697
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2011-02	2-02	2011-02		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=107.382
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=107.382	1	(13,82*2+7,73*2)*3,13-1,87*3,13*4-1,92*2,14						0		0

[RMS 1]
nz=0.243	0	0.243
np=1
wa=0
wb=0
il=26.0938

[RMS 2105]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3511

[RMS 2108]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2287

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2128]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4295

[RMS 2203]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1476

[RMS 2205]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3436

[POZYCJA]
id=2689
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2011-05	2-02	2011-05		1
mpn=_1211
na=Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=8.764
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.764	1	#p15						0		0

[RMS 1]
nz=0.437	0	0.437
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8299

[RMS 2105]
nz=0.00354	0	0.00354
np=1
wa=0
wb=0
il=0.031

[RMS 2108]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0202

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2128]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0351

[RMS 2203]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1753

[RMS 2205]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0298

[POZYCJA]
id=2670
pd=		kalk własna		kalk własna		1
mpn=1211
na=Demontaż i ponowny montaż grzejników (na czas malowania)
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1550
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=311.208
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=311.208	1	#p18+#p19+#p17*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=24.8966

[RMS 2214]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=68.4658

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2099]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0622

[RMS 2095]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0934

[POZYCJA]
id=1635
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-01	2-02	1510-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=311.208
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=311.208	1	#p21	ściany murowane					0		0

[RMS 1]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0
il=43.2579

[RMS 2129]
nz=0.2891	0	0.2891
np=1
wa=0
wb=0
il=89.9702

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2205]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0934

[POZYCJA]
id=1636
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1510-05	2-02	1510-05		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - ściany
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=195.062
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=195.062	1	#p17*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.318	0	0.318
np=1
wa=0
wb=0
il=62.0297

[RMS 2129]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=50.5211

[RMS 2130]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9753

[RMS 2131]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=585.186

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2205]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0585

[POZYCJA]
id=2720
pd=		kalk własna		kalk własna		1
mpn=1211
na=Wzmocnienie ścian z płyty g-k np płyta OSB pod montaż urzadzeń np telewizorów
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 1]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2305]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Podłogi
wa=0
kn=0	0	0
id=2584
nu=1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=2587
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=_1211
na=Zerwanie posadzki tekstylnych wraz z cokołami (płyty 60x60 cm do odzysku)
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=131.333
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=131.333	1	7,73*13,82+7,73*3,17						0		0

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=23.6399

[POZYCJA]
id=2676
pd=		kalk własna		kalk własna		1
mpn=_1211
na=Rozebranie podestów drewnianych o wymiarach 317x773 cm i wys do 20 cm (podłóg ślepych)
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=24.504
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=24.504	1	3,17*7,73						0		0

[RMS 1]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2589
pd=HENKEL wyd.I 2005	ZKNR	C-1 0301-01	C-1	0301-01		1
mpn=1211
na=- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża posadzki
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=106.829
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=106.829	1	13,82*7,73						0		0

[RMS 1]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=21.3658

[POZYCJA]
id=2607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1208-01	2	1208-01		1
mpn=_1211
na=Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=106.829
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=106.829	1	#p27						0		0

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=23.5024

[RMS 2283]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=37.3901

[RMS 2284]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0
il=336.5113

[RMS 2108]
nz=0.00063	0	0.00063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0673

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2203]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2819

[POZYCJA]
id=2614
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1208-02	2	1208-02		1
mpn=_1211
na=Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=106.829
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=8

[PRZEDMIAR]
wo=106.829	1	#p27						0		0

[RMS 1]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4936

[RMS 2284]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=1350.3186

[RMS 2108]
nz=0.00032	0	0.00032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2735

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2203]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1278

[POZYCJA]
id=1551
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=106.829
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=106.829	1	#p27						0		0

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8195

[RMS 2214]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=44.8682

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2099]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0427

[RMS 2095]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0641

[POZYCJA]
id=2620
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-05	2-02	1113-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin tekstylnych Vorwerk Vorwerk BRASCA 420Q lub równowaźne
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=106.829
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=106.829	1	#p27						0		0

[RMS 1]
nz=0.4507	0	0.4507
np=1
wa=0
wb=0
il=48.1478

[RMS 2302]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=114.307

[RMS 2286]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=85.4632

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2203]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1816

[RMS 2095]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3739

[POZYCJA]
id=2627
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-06	2-02	1113-06		1
mpn=_1211
na=Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z wykładziny dywanowej  Vorwerk Vorwerk BRASCA 420Q lub równowaźne z górna listwą wykończeniowąSchlueter - quadec-EB lub równowąne (patrz dokumentracja)
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=63.06
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=63.06	1	7,72*4+4,42*2+4,9*2+3,55*2+3,22*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.1641	0	0.1641
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3481

[RMS 2287]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=67.4742

[RMS 2288]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5224

[RMS 17]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2203]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0126

[RMS 2095]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0189

[ELEMENT 2]
na=Stolarka drzwiowa
wa=0
kn=0	0	0
id=2585
nu=1.4
wn=	

[POZYCJA]
id=1630
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Drzwi wewnetrzne   90x200 cm z ościeżnicami   regulowanymi (obejmujące) do ściany grubości 12-16 cm , skrzydła pełne wyposazone w klamke z rozetą zamek typu Yale - dostawa i montaż Polskone Simple 00 lub równoważne
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2133]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 17]
nz=0	0	0
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2304]
nz=0	0	0
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2099]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2095]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2672
pd=		kalk własna		kalk własna		1
mpn=1211
na=Montaz listw progowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2303]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2684
pd=		kalk własna		kalk własna		1
mpn=1211
na=Demontaż rolet okiennych o wym 313x187 cm wraz z prowadnicami stalowych sterowanych elektrycznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Usunięcie gruzu
wa=0
kn=0	0	0
id=2606
nu=1.5
wn=	

[POZYCJA]
id=1543
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-02	4-04	1101-02		1
mpn=_1211
na=Transport gruzu i materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym 1310Analogia: Usunięcie gruzu z budynku  wraz z kosztami utylizacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=9.017
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.017	1	#p27*0,05+3,17*7,73*0,15						0		0

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3614

[RMS 2095]
nz=0.474	0	0.474
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2741

[ELEMENT 2]
na=Wyposażenie
wa=0
kn=0	0	0
id=2723
nu=1.6
wn=	

[POZYCJA]
id=2724
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Dostawa i montaż lustra klejonego do ściany o wym 100 x 180 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2306]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2730
pd=		kalk własna		kalk własna		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż grzejników elektrycznych moc min 1000 W  o wysokosci ok 120 cm i szerokości ok 40 cm, grubość ok 8 cm kolor szary, antracyt - do ustalenia z Zamawiającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2307]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2735
pd=		kalk własna		kalk własna		1
mpn=1211
na=Dostawa i montaż Verticali pionowych o wymiarach 1,80x3,10 m kolor szary - do ustalenia z Zamawiającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2309]
nz=0	0	0
np=1
wa=0
wb=0
il=0

