**nr referencyjny ZP.271.6.2022** Aleksandrów Łódzki, dn. 12.05.2022 r.

**Zmiana treści SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w** **trybie podstawowym bez negocjacji pn.**

**„Remont stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim”**

Działając na podstawieart. 286 ust. 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)., Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ

Zapis przed zmianą:

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

………………..

6. Zamawiający zmienia wymagania dla nawierzchni poliuretanowej typu pełny poliuretan oraz sandwich określone w dokumentacji projektowej na poniższe:

- Grubość nawierzchni min 14 [mm]

- Grubość górnej warstwy użytkowej min 4 [mm]

- Wytrzymałość na rozciąganie: ≥0,4 [MPa]

- Wydłużenie w chwili zerwania: ≥40 [%]

- Redukcja siły w temp 23 ºC: od 35 do 50 [%]

- Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC: 0,6 – 2,5 [mm]

- Współczynnik tarcia TRRL ≥47

- Odporność na ścieranie: ≤4.00 [g]

- Tarcie/Poślizg:

▪ nawierzchnia sucha (min. - max.): 80 - 110

▪ nawierzchnia mokra (min. – max.): 55 - 110

- Odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami:

▪ wytrzymałość na rozciąganie: ≥0,4 [MPa]

▪ wydłużenie w chwili zerwania: ≥40 [%]

- Odporność po sztucznym starzeniu:

▪ wytrzymałość na rozciąganie: ≥0,4 [MPa]

▪ wydłużenie w chwili zerwania: ≥40 [%]

▪ redukcja siły w temp 23 ºC: od 25 do 50 [%]

- Zmiana barwy po sztucznym starzeniu: ≥3

- Mrozoodporność/zmiana wyglądu zewnętrznego: bez zmian

Zapis po zmianie:

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

………………..

6. Zamawiający zmienia wymagania dla nawierzchni poliuretanowej typu pełny poliuretan oraz sandwich określone w dokumentacji projektowej jak poniżej:

1) dla nawierzchni poliuretanowej typu pełny poliuretan:

- Grubość nawierzchni min 14 [mm]

- Grubość górnej warstwy użytkowej min 4 [mm]

- Wytrzymałość na rozciąganie: ≥0,4 [MPa]

- Wydłużenie w chwili zerwania: ≥40 [%]

- Redukcja siły w temp 23 ºC: od 35 do 50 [%]

- Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC: 0,6 – 2,5 [mm]

- Współczynnik tarcia TRRL ≥47

- Odporność na ścieranie: ≤4.00 [g]

- Tarcie/Poślizg:

▪ nawierzchnia sucha (min. - max.): 80 - 110

▪ nawierzchnia mokra (min. – max.): 55 - 110

- Odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami:

▪ wytrzymałość na rozciąganie: ≥0,4 [MPa]

▪ wydłużenie w chwili zerwania: ≥40 [%]

- Odporność po sztucznym starzeniu:

▪ wytrzymałość na rozciąganie: ≥0,4 [MPa]

▪ wydłużenie w chwili zerwania: ≥40 [%]

▪ redukcja siły w temp 23 ºC: od 25 do 50 [%]

- Zmiana barwy po sztucznym starzeniu: ≥3

- Mrozoodporność/zmiana wyglądu zewnętrznego: bez zmian

2)dla nawierzchni sandwich:

- Grubość nawierzchni min 13 [mm]

- Grubość górnej warstwy użytkowej min 3 [mm]

- Wytrzymałość na rozciąganie: ≥0,4 [MPa]

- Wydłużenie w chwili zerwania: ≥40 [%]

- Redukcja siły w temp 23 ºC: od 35 do 50 [%]

- Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC: 0,6 – 2,5 [mm]

- Współczynnik tarcia TRRL ≥47

- Odporność na ścieranie: ≤4.00 [g]

- Tarcie/Poślizg:

▪ nawierzchnia sucha (min. - max.): 80 - 110

▪ nawierzchnia mokra (min. – max.): 55 - 110

- Odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami:

▪ wytrzymałość na rozciąganie: ≥0,4 [MPa]

▪ wydłużenie w chwili zerwania: ≥40 [%]

- Odporność po sztucznym starzeniu:

▪ wytrzymałość na rozciąganie: ≥0,4 [MPa]

▪ wydłużenie w chwili zerwania: ≥40 [%]

▪ redukcja siły w temp 23 ºC: od 25 do 50 [%]

- Zmiana barwy po sztucznym starzeniu: ≥3

~~- Mrozoodporność/zmiana wyglądu zewnętrznego: bez zmian~~

Zapis przed zmianą:

**XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. **Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14.06.2022 r.**

Zapis po zmianie:

**XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. **Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21.06.2022 r.**

Zapis przed zmianą:

**XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SŁADANIA OFERT**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **16.05.2022 r. do godz. 11.00.**

Zapis po zmianie:

**XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SŁADANIA OFERT**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:  [**https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki**](https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki)na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **23.05.2022 r. do godz. 11.00.**

Zapis przed zmianą:

**XVIII. OTWARCIE OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.05.2022 r. o godz. 12.00.**

Zapis po zmianie:

**XVIII. OTWARCIE OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.05.2022 r. o godz. 12.00.**

(na oryginale podpis)

Z up. BURMISTRZA

/-/

Leszek Filipiak

Zastępca Burmistrza