**ZAŁĄCZNIK NR 1B do SWZ - Formularze asortymentowo-cenowe dla pakietów od 25 do 30 (Endoprotezy) – Dokument składany wraz z ofertą, nie podlega uzupełnieniu!**

**Pakiet nr 25 – po zmianie**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY**

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

**Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia –** **Wymagany asortyment**  | **Nr katalogowy****Nazwa producenta** | **J.m.** | **Ilość szac.** | **Cena jedn.** **bez VAT** | **Wartość netto** | **Kwota VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | **Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego:****Trzpień bezcementowy** – prosty, ze stopu tytanu, trzpień wyposażony w elementy poprawiające jego stabilność pierwotną. Stożek konusa 12/14. Trzpień min. w 11 rozmiarach. Dostępny w wersji standard i o podwyższony offsecie. |  | szt | 45 |  |  |  |  |
| Głowa metalowa – na konus 12/14, średnica co najmniej w rozmiarach 28 mm, 32 mm, w min. 4 długościach szyjki. |  | szt | 25 |  |  |  |  |
| Głowa ceramiczna – wykonana ze wzmocnionej ceramiki, na konus 12/14, średnica zewnętrzna co najmniej w rozmiarach 28, 32, 36 mm w min. 3 długościach szyjki |  | szt | 5 |  |  |  |  |
| Głowa bipolarna – o średnicy zewnętrznej w zakresie min. 43 do 55 mm |  | szt | 15 |  |  |  |  |
| Wkładka polietylenowa (kształt wkładki polietylenowej: standard, asymetryczna lub z okapem). Rozmiary: Ø wewnętrzna: 28 mm, 32 mm i 36 mm.  |  | szt | 20 |  |  |  |  |
| Wkładka polietylenowa z wysoce usieciowanego polietylenu z antyutleniaczem (Vit. E) (kształt wkładki polietylenowej: standard, asymetryczna lub z okapem)Rozmiary: Ø wewnętrzna: 28 mm, 32 mm i 36 mm.  |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| Panewka bezcementowa typu *press-fit* – ze stopu tytanu, pokryta porowatym tytanem, z możliwością użycia min. 3 śrub mocujących. Dostępna także w wersji bezotworowej. Dostępne średnice od 44 do 68 mm. Uniwersalna dla wkładki ceramicznej i polietylenowej. |  | szt | 30 |  |  |  |  |
| Śruby do mocowania panewki ze stopu tytanu. Rozmiary: Ø 6,5 mm, długość przynajmniej w przedziale od 16 do 66 mm  |  | szt | 15 |  |  |  |  |
| ~~Spacer biodrowy z jednym lub dwoma antybiotykami~~ | ~~-~~ | ~~szt~~ | ~~1~~ | **~~-~~** | **~~-~~** | **~~-~~** | **~~-~~** |
| **OGÓŁEM** |  |  |  |  |  |  |  |

1. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego użyczenia na okres trwania umowy instrumentariów do implantacji powyżej wymienionych endoprotez stawu biodrowego. Instrumentarium powinno być wyposażone w uchwyty umożliwiające implantację z małego dostępu operacyjnego oraz zestaw umożliwiający ewentualne usunięcie trzpienia endoprotezy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do depozytowego utrzymywania w siedzibie Zamawiającego wszystkich rozmiarów wyrobów z każdego zaoferowanego rodzaju endoprotez stawu biodrowego, kolanowego w ilości co najmniej po 1 sztuce.
3. Minimalny termin ważności sterylności oferowanego przedmiotu zamówienia powinien wynosić – min 24 miesiące od daty dostawy.

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

*/miejscowość i data/elektroniczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/*