Zakup usługi dostępu do zasobów publicznej sieci Internet IPv4 z stykiem w lokalizacji: KWP Białystok ul. Sienkiewicza 65 lub KMP Białystok ul. Józefa Bema 4.

1. Przepływność liczona na warstwie trzeciej modelu OSI wynosi: 400/400Mbps (milionów bitów na sekundę, "download/upload") do sieci Wykonawcy.
2. Styk pomiędzy urządzeniami Wykonawcy a Zamawiającego wykonany zostanie w standardzie Ethernet pracującego z szybkością 1000/1000 Mbps. Dopuszczalne jest użycie standardu 802.1Q.
3. Wykonawca uruchomi łącze w lokalizacji Zamawiającego przy użyciu światłowodu, preferowane zakończenie złączami E2000/APC. Zamawiający zgadza się na instalację pasywnych elementów infrastruktury światłowodowej Wykonawcy w lokalizacji Zamawiającego w celu realizacji usługi. Zamawiający zapewni w razie potrzeby i w ramach posiadanych zasobów nieodpłatnie zasilanie bezprzerwowe i warunki pracy dla urządzeń Wykonawcy w swoich szafach rack 19 cali   
   w wymienionych lokalizacjach.
4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu, prefix publicznych adresów IPv4 o wielkości /29 w postaci jednej i ciągłej puli, która będzie obsługiwana na urządzeniach Zamawiającego. Do dyspozycji Zamawiającego nie może być mniej niż 5 użytecznych adresów IPv4.
5. Dostarczone łącze internetowe nie może mieć ograniczeń co do sumarycznej ilości przesyłanego ruchu w czasie (np. ilość GB w ciągu doby), ilości przesyłach pakietów oraz ruch Zamawiającego nie może być w jakikolwiek sposób filtrowany i modyfikowany przez Wykonawcę.
6. Transmisja danych do: POLKOMTEL Sp. z o.o., Orange Polska S.A., T-Mobile Polska S.A., P4 Sp. z o.o., EXATEL S.A., NASK-PIB będzie zrealizowana wyłącznie w oparciu o trasy w infrastrukturze operatorów telekomunikacyjnych posiadających polską osobowość prawną.
7. Szczegółowe parametry techniczne łącza zostaną ustalone na przynajmniej 7 dni przed uruchomieniem, w ramach kontaktów roboczych.
8. Uruchomienie usługi nastąpi z dniem 01.06.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.