WP.3211.09.2025 Opole, 18.02.2025 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH**

**SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawcę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **„Przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”**, wyjaśnia poniżej.

1. Pytanie.

Prosimy o udostępnienie dokumentacji o dołączenie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź.

Zamawiający zamieszcza dokumentacje geologiczno-inżynierską.

2. Pytanie.

Dot. poz. 4.2.9 Kosztorysu ofertowego. Prosimy o podanie parametrów bariery i barieroporęczy ochronnej stalowej mocowanej w gruncie.

Odpowiedź.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu na krawędzi obiektu należy zastosować barieroporęcze energochłonne o minimalnych parametrach H2/W3/B (Dn<0,5m) wg PN-EN 1317, wysokości pochwytu min. 110 cm. Bariera na obiekcie mostowym (mocowana do kapy) oraz odcinki barier wbijanych (poza kapami – na dojazdach) powinna charakteryzować się tymi samymi poziomami powstrzymywania i pozostałymi parametrami funkcjonalno-kolizyjnymi, a różnica ich konstrukcji powinna wynikać jedynie ze sposobu zakotwienia słupka.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.