Wytyczne dotyczące remontu pompy zatapialnej

1. Tylko części oryginalne

2. Z potwierdzeniem oryginalności części.

3. Cena ma obejmować transport pompy.

4. Tak ale mały zakres dopuszczamy rewizji oferty po warsztatowej weryfikacji.

Zakres weryfikacji pompy zatapialnej ABS 55kW

1. Dojazd serwisu na miejsce instalacji

2. Wyciągnięcie pompy z rząpia za pomocą dźwigu (dźwig po stronie zamawiającego)

3. Sprawdzenie stanu oleju

4. Sprawdzenie stanu łożysk za pomocą stetoskopu elektronicznego

5. Sprawdzenie stanu wirnika hydraulicznego oraz pokrywy ssawnej

6. Pomiar stanu izolacji przewodów

Zakres remontu pompy ABS AFP 1552ME550/4-51, nr A2152TBE581-MIA2, 33504

1. Rozmontowanie pompy

2. Czyszczenie elementów

3. Weryfikacja części do naprawy

4. Mycie i konserwacja uzwojeń stojanu

5. Wymiana czujnika PTC uzwojeń

6. Wymiana wirnika hydraulicznego

7. Wymiana uszczelnienia mechanicznego dolnego

8. Regeneracja uszczelnienia mechanicznego górnego

9. Wymiana łożysk

10. Wymiana oringów i simeringów

11. Wymiana śrub regulujących płytę dolną

12. Wymiana oleju

13. Złożenie pompy

14. Obecność serwisu przy rozruchu pompy.

15. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 12 godzin.