Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądu i serwisowania, dwa razy w roku, zespołu przepompowni wody i ścieków na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. mieszczącego się w Gdańsku przy ulicy Jabłoniowej 55 obejmującego urządzenia wymienione w pkt 8 poniżej.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 
50511000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp 
3. Zakres zamówienia obejmuje: 
- demontaż ze stanowiska pracy, 
- wizualną weryfikację zdemontowanego urządzenia – określenie stopnia degradacji korpusu, przewodu zasilającego, wirnika, korpusu hydraulicznego; 
- wymianę oleju (dla agregatów z komorą olejową); 
- wymianę łożysk tocznych; 
- wymianę uszczelnień technicznych – o-ringów, zimeringów, itp; 
- pomiary parametrów elektrycznych i hydraulicznych – drgań łożysk, prądów roboczych pompy, rezystancji izolacji, rezystancji uzwojeń pakietu stojana; 
- montaż na stanowisku pracy i uruchomienie; 
- wizualna weryfikacja stanu przepompowni – określenie ewentualnych nieszczelności instalacji, uszkodzeń konstrukcji; 
4. Wymagania dotyczące zamówienia: 
	a. Zapewnienie wsparcia serwisowego w przypadku ewentualnych awarii w ciągu 12 h, 
	b. Wykonawca we własnym zakresie wymontuje, zamontuje i podłączy pompy, 
	c. Wykonawca zapewni na czas naprawy pompę zamienną w przypadku awarii urządzenia eksploatowanego po przeglądzie oraz naprawi urządzenie – w przypadku awarii z zakresu serwisowego, 
	d. Wykonawca zapewni pompę zamienną w przypadku wymontowania do serwisu urządzenia, 
	e. Dostarczone elementy wymieniane muszą być fabrycznie nowe, 
	f. Wykonawca udzieli gwarancji na wymieniane elementy na okres 6 miesięcy, 
	g. Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy raport końcowy z wykonanej usługi, 
	h. Wykonawca przyjmuje 14 dniowy termin płatności w formie przelewu po wykonanej usłudze i dostarczeniu protokołu odbioru końcowego. 
	4. Wszystkie naprawy i dodatkowe czynności, nie objęte zakresem niniejszego zamówienia, których wykonanie zostanie stwierdzone podczas oględzin i weryfikacji będą realizowane na podstawie oddzielnego zlecenia realizowanego w ramach oddzielnej umowy. 
	5. Przed wykonaniem napraw i dodatkowych czynności Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu protokół konieczności wykonania napraw wraz z ofertą cenową na ich wykonanie. 
	6. Wykonawca zapewnia, że jest w stanie zrealizować usługi serwisowania wszystkich elementów wchodzących w skład przepompowni obejmującej: 
	1. Pompa zatapialna Grundfos P1.701.2 SEV65.65.09.2.50B 0,9kW 
	2. Pompa zatapialna Grundfos P2.701.2 SLV.65.65.09.2.50B 
	3. Pompa zatapialna Grundfos P1.701.41 SV.80.80.210.2.54H.S.244.S.N.D 21kW 41A 300kg
	4. Pompa zatapialna Grundfos P1.701.42 SV.80.80.210.2.54H.S.244.S.N.D 21kW 41A 300kg
	5. Pompa zatapialna Grundfos P1.701.43 SENV.80.100.13.4.182.U.50B.B.Q 1,7kW 4,4A 74kg
	6. Pompa zatapialna Grundfos P2.701.43 SENV.80.100.13.4.182.U.50B.B.Q 1,7kW 4,4A 74kg
	7. Pompa zatapialna Grundfos P1.701.44 SEV.80.80.92.2.51D 9,2kW 190kg
	8. Pompa zatapialna Grundfos P2.701.44 SEV.80.80.92.2.51D 9,2kW 190kg
	9. Pompa odśrodkowa Grundfos P1.701.6 NB40-200/206 A-F-B BAQE 11kW 11,4A 176kg
	10. Pompa odśrodkowa Grundfos P2.701.6 NB40-200/206 A-F-B BAQE 11kW 11,4A 176kg
	11. Pompa odśrodkowa Grundfos P3.701.6 NB65-160/165 A-F-B BAQE 1,7kW 3,7A 55kg
	12. Pompa odśrodkowa Grundfos P4.701.6 NB65-160/165 A-F-B BAQE 1,7kW 3,7A 55kg
	13. Pompa zatapialna Grundfos P1.PSD1 SL1.50.80.22.2.50D 5A 2,2kW 87kg
	14. Pompa zatapialna Grundfos P2.PSD1 SL1.50.80.22.2.50D 5A 2,2kW 87kg
	15. Pompa zatapialna Grundfos P1.PSD3 SL1.50.65.09.2.50B 2,8A 0,9kW 52kg
	16. Pompa zatapialna Grundfos P2.PSD3 SL1.50.65.09.2.50B 2,8A 0,9kW 52kg
	17. Pompa zatapialna P1.PST1 EVAK 100ECW5.100T/AP DN80 7,5kW
	18. Pompa zatapialna P2.PST1 EVAK 100ECW5.100T/AP DN80 7,5kW
	19. Pompa zatapialna Grundfos P1.PSS1 SEV 80.80.40.4.51D 4kW 143 kg
	20. Pompa zatapialna Grundfos P2.PSS1 SEV 80.80.40.4.51D 4kW 143 kg
	21. Pompa zatapialna Grundfos P1.POW2 SEV 80.80.110.2.51D 7A 11kW 195kg
	22. Pompa zatapialna Grundfos P2.POW2 SEV 80.80.110.2.51D 7A 11kW 195kg
	23. Pompa zatapialna Grundfos P1.PPW 80.80.60.2.51D
	24. Pompa zatapialna Grundfos P2.PPW 80.80.60.2.51D
	25. Pompa zatapialna odcieku kompostowego 1) Grundfos SEV.80.80.110.2.51D.R 50 Hz 
	26. Pompa zatapialna odcieku kompostowego 2) Grundfos SEV.80.80.110.2.51D.R 50 Hz 
	27. Pompa odśrodkowa PPOŻ 1) Grundfos CR5-10 A-A-A-E HQQE 1,5 kW
	28. Pompa odśrodkowa PPOŻ 2) Grundfos CR32-4 A-F-A-E HQQE 7,5 kW
	29. Pompa odśrodkowa PPOŻ 3) Grundfos CR32-4 A-F-A-E HQQE 7,5 kW
	30. Pompa odśrodkowa PPOŻ 4) Grundfos CR32-4 A-F-A-E HQQE 7,5 kW
	31. Pompa odśrodkowa PPOŻ 5) Grundfos CR32-4 A-F-A-E HQQE 7,5 kW
	32. Pompa odśrodkowa PPOŻ 6) Grundfos CR32-4 A-F-A-E HQQE 7,5 kW
	33. Pompa odśrodkowa CRN 10-6 A-P-G-E HQQE 2.2 kW 45kG
	34. Pompa zatapialna P1. PP1 HydroVacuum FZV 3.26/5.5kW/400 155kG
	35. Pompa zatapialna P2. PP1 HydroVacuum FZV 3.26/5.5kW/400 155kG
	36. Zestaw hydroforowy 700 – 1.1 Lowara 33SV04/2AG075T, Hydrovar HVL4.075
	37. Zestaw hydroforowy 700 – 1.2 Lowara 33SV04/2AG075T Hydrovar HVL4.075
	38. Zestaw hydroforowy 700 – 1.3 Lowara 33SV04/2AG075T Hydrovar HVL4.075
	39. Pompa zatapialna 704 HOMA Pompy Sp. z o.o. TP50V13/4 D 
	40. Pompa zatapialna 704 HOMA Pompy Sp. z o.o. V1339-T82
	41. Pompa zatapialna 706 Grundfos Multilift M12.1.4
	42. Pompa zatapialna 706 Grundfos Multilift M24.3.2
	43. Strumiennica 704-1 Metalchem-Warszawa S.A. S1-14 ZN 1,5 kW
	44. Strumiennica 704-2 Metalchem-Warszawa S.A. S1-14 ZN 1,5 kW
	45. Pompa zatapialna Grundfos P1.T1 SE1.80.80.75.4.51B.B
	46. Pompa zatapialna Grundfos P2.T1 SE1.80.80.75.4.51B.B
	47. Pompa zatapialna Grundfos P1.T2 SE1.80.80.30.4.50D.B
	48. Pompa zatapialna Grundfos P2.T2 SE1.80.80.30.4.50D.B
	49. Pompa zatapialna Grundfos P1.T3 SE1.100.100.55.4.51D.B
	50. Pompa zatapialna Grundfos P2.T3 SE1.100.100.55.4.51D.B
	51. Pompa zatapialna Grundfos P1.T4 SE1.100.100.40.4.51D.B
	52. Pompa zatapialna Grundfos P2.T4 SE1.100.100.40.4.51D.B
	53. Pompa zatapialna Grundfos P1.T5 SE1.80.80.30.4.50D.B
	54. Pompa zatapialna Grundfos P2.T5 SE1.80.80.30.4.50D.B
	55. Pompa zatapialna Grundfos P1.POW1’ SE1.80.80.30.4.50D.B
	56. Pompa zatapialna Grundfos P2.POW1’ SE1.80.80.30.4.50D.B
	57. pompa płuczki chemicznej Lowara ESHE 50-160/75/P25VSSW
	58. pompa płuczki chemicznej Lowara ESHE 50-160/75/P25VSSW
	59. pompa płuczki chemicznej Lowara ESHE 50-160/75/P25VSSW
	60. pompa płuczki chemicznej Lowara ESHE 50-160/75/P25VSSW
	61. pompa płuczki chemicznej Lowara ESHE 50-160/75/P25VSSW
	62. pompa płuczki chemicznej Lowara ESHE 50-160/75/P25VSSW
	63. pompa płuczki chemicznej Lowara ESHE 50-160/75/P25VSSW
	64. pompa płuczki chemicznej Lowara ESHE 50-160/75/P25VSSW
	65. pompa głębinowa studni barierowej nr 1 EVJ1.8
	66. pompa głębinowa studni barierowej nr 2 EVJ1.8
	67. pompa głębinowa studni barierowej nr 3b EVJ1.8
	68. pompa głębinowa studni barierowej nr 3c EVJ1.8