**Załącznik Nr 6 do SWZ**

|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)** |

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa nowego ciągnika rolniczego o mocy min**. **40 kM**. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać co najmniej funkcje i parametry przedstawione w niniejszym Załączniku – określone jako parametry graniczne.

1. Wymagania dotyczące okresu gwarancji:
2. Zamawiający wymaga **24-miesięcznego** okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia – ciągnik rolniczy licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.
3. Wymagania ogólne dotyczące warunków gwarancji i przeglądów serwisowych (okresowych):
4. Maksymalny czas naprawy niewymagającej wymiany części – 3 dni robocze.
5. Maksymalny czas wymagającej wymiany części – 10 dni roboczych.
6. Maksymalny czas przeglądów serwisowych 5 dni roboczych.
7. Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 48 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych.
8. W przypadku gdy naprawa przekroczy podaną przez Wykonawcę w pkt 1 i w pkt 2 ilość dni roboczych, a Wykonawca nie może jej wykonać, to dostarcza produkt zastępczy o identycznych lub zbliżonych parametrach.
9. Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę naprawianej części na nową   
   - 3 naprawy.
10. Możliwość zgłoszeń awarii 24h/dobę od poniedziałku do piątku drogą elektroniczną lub pisemną.
11. Pakiet przeglądów serwisowych (okresowych) w autoryzowanym serwisie dla oferowanego ciągnika na czas udzielonej gwarancji od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, zawierający obowiązkowe przeglądy maszyny tj. minimalny wymagany przez producenta zakres czynności obsługowych, pozwalający na utrzymanie gwarancji w tym min. wymiana olejów, wymiana filtrów, uzupełnienie płynów i innych materiałów zgodnie z wymogami producenta ciągnika rolniczego.
12. Z przeglądów serwisowych (okresowych), naprawy gwarancyjnej dla oferowanego ciągnika będzie każdorazowo sporządzony protokół zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
13. Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia - min. 10 lat licząc od dnia dostawy.
14. Wykonawca zapewni w okresie trwania gwarancji autoryzowany serwis gwarancyjny (ASO) oraz pogwarancyjny na obsługę i naprawę przedmiotu dostawy, a także dostawę części i materiałów eksploatacyjnych. Serwis winien znajdować się w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego. Serwis musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta przedmiotu dostawy.
15. Oferowany ciągnik rolniczy musi spełniać wymagania minimum Dyrektywy STAGE V   
    w zakresie emisji spalin.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania dokładnego przeglądu ciągnika rolniczego stanowiącego przedmiot zamówienia.
17. Dostarczony ciągnik nie może być prototypem oraz maszyną demonstracyjną.
18. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu dostawy na wolny od wad.
19. Odbiór ciągnika rolniczego, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia nastąpi   
    w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112 (baza Zamawiającego) na podstawie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
20. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ciągnika wraz z kompletem kluczyków szt. 2 uruchamiających ciągnik rolniczy oraz kompletu dokumentów i homologacji niezbędnych do zarejestrowania ciągnika w wydziale komunikacji i dopuszczeniu przedmiotu zamówienia do ruchu drogowego na terytorium Polski.
21. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu odbioru ciągnika, kompletnej dokumentacji, zawierającej w szczególności:
22. instrukcję obsługi sporządzoną w języku polskim,
23. książkę gwarancyjną z warunkami gwarancji i serwisu,
24. świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje   
    o dostarczonym ciągniku,
25. katalog części zamiennych,
26. schemat układu hydraulicznego,
27. schemat układu elektrycznego.
28. W przypadku, gdy przedmiot dostawy ma wady lub jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub gdy brak jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub gdy dokumenty nie zawierają wymaganej treści, Zamawiający odmówi odbioru ciągnika rolniczego oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub usunięcie braków.

Termin usunięcia wad lub usunięcia braków określi Zamawiający, przy czym będzie on nie krótszy niż 3 dni, a nie dłuższy niż 14 dni.

1. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni pracownikom Zamawiającego   
   (min. 4 osoby) szkolenie mające na celu przedstawienie zasad działania i możliwości wykorzystania funkcji przedmiotu zamówienia w praktyce.

Przeszkolenie personelu Zamawiającego ma być przeprowadzone w dniu przekazania przedmiotu zamówienia, na koszt Wykonawcy.

1. Wszystkie nazwy własne urządzeń, materiałów, norm czy aprobat użyte w dokumentach zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia, załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
2. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA CIĄGNIKA ROLNICZEGO**

**Opis ciągnika rolniczego:**

1. Ciągnik fabrycznie nowy nie starszy niż rok produkcji 2022
2. Emisja spalin STAGE V
3. Silnik czterocylindrowy o mocy min. 40 kM
4. Rozstaw osi ciągnika w zakresie 1 650 mm do 1 700 mm
5. Masa ciągnika max. 1 250 kg
6. Ciągnik z przednim tuzem do podczepienia sterowanego pługa odśnieżnego
7. Dodatkowa para hydrauliki wyprowadzona na przód ciągnika
8. Hydraulika wyprowadzona na tył ciągnika
9. Napęd na cztery koła z oponami z bieżnikiem przemysłowym (nie jodełka)
10. Koła tylne zabezpieczone błotnikami
11. Zasilanie ON
12. Zbiornik paliwa min. 30 litrów
13. Wałek odbioru mocy WOM
14. Blokada tylnego dyferencjału
15. Przekładnia hydrostatyczna
16. Hamulce tarczowe mokre
17. Tylni tuz regulowany
18. Kabina czterosłupkowa, panoramiczna
19. Klimatyzacja
20. Fotel kierowcy amortyzowany
21. Licznik pracy ciągnika
22. Poziom stanu paliwa ciągnika
23. Kolumna kierownicy regulowana
24. Hydrauliczne wspomaganie kierownicy
25. Oświetlenie drogowe dostosowane do poruszania się ciągnika po drogach publicznych
26. Światła robocze przód x 2 /tył x 2
27. Belka świetlna na dachu kabiny
28. Szyby ogrzewane
29. Wycieraczki szyb tył / przód
30. Radio
31. Gaśnica wraz z mocowaniem przeznaczona dla ciągnika