2025 - LUTY
Inwestor:

POWIAT KOSZALIŃSKI
ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie
76-039 Biesiekierz
Parsowo 25 

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: 		Remont tarasów w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej                                                     				w Parsowie

Adres budowy: 		Parsowo 25
				75-039 Biesiekierz

Podstawa opracowania: 	KNR 4-01I, KNR 2-25, Orgbud 926, TZKNBK 1923, KNR 4-01, KNR 19-01, 				AW, KNR 2-02U, SEK 2-03, KNR 2-02I, BC-05, KNR 7-12, KNR 00-17, 				TZKNBK 1908, TZKNBK 1904, Orgbud 929, KNR 00-12, NC-02, KNR 2-02, 				KNR AT-26, KNNR Wacetob 3

Waluta: 			PLN

Książka przedmiarów/obmiarów

1. REMONT TARASU ZACHODNIEGO
	
2. Posadzka i balustrada tarasu. Roboty rozbiórkowe i zabezpieczjące
	
1	KNR 2-25 0206-01-050
Budowa zadaszenia drewnianego nie osłoniętego ścianami bocznymi
krotność= 1,00	57,20 m2	
1.	10,40*5,5				57,20	
2	KNR 2-25 0206-02-050
Rozebranie zadaszenia drewnianego nie osłoniętego ścianami bocznymi
krotność= 1,00	57,20 m2	
1.	57,20				57,20	
3	KNR 4-01I 0811-07-050
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
krotność= 1,00	35,48 m2	
1.	4,30*8,25				35,48	
4	Orgbud 926 0101-01-040
Demontaż odwodnienia liniowego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm,
krotność= 1,00	8,25 m	
1.	8,25				8,25	
5	KNR 4-01 0812-02-040
Rozebranie cokołów z płytek terakotowych na zaprawie cementowej
krotność= 1,00	25,10 m	
1.	(8,25+4,30)*2				25,10	
6	TZKNBK 1923 0109-0101-020
Demontaż rzygaczy -  krotność R = 0,50
krotność= 0,50	2,00 szt	
1.	2,00				2,00	
7	KNR 4-01 0211-03-050
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach
krotność= 1,00	56,97 m2	
1.	8,25*4,30+(8,25+4,30)*2*0,25*2+8,28*0,18*3*2				56,97	
8	KNR 4-01I 0701-03-050
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach
krotność= 1,00	26,86 m2	
1.	1,07*(8,25+4,30)*2				26,86	
9	KNR 19-01 0828-01-050
Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej. Mury gładkie
krotność= 1,00	26,86 m2	
1.	26,86				26,86	
10	TZKNBK 1908 0601-0270-050
Oczyszczenie spoin z usunięc.nietrwałej zapr.dla uzyskania przyczepn.tynków b/względu na rodzaj zapr.lecz wykucie spoinpod wykon.nowego ospoin.zapr.wap.cem-w
krotność= 1,00	26,86 m2	
1.	26,86				26,86	
11	Orgbud 929 0206-02-050
Usunięcie izolacji termicznej grubości izolacji ponad 8 cm
krotność= 1,00	35,48 m2	
1.	4,30*8,25				35,48	
12	KNR 7-12 0114-03-050
Oczyszczenie powierzchni  betonowej metodą suchą strumieniową.
krotność= 1,00	88,38 m2	
1.	8,25*4,30+(8,25+4,30)*2*0,32+8,25*0,16*3+(1,07+0,56)*(8,25+4,30)*2				88,38	
13	KNR 4-01 0106-04-060
Usunięcie z tarasu gruzu
krotność= 1,00	4,61 m3	
1.	(0,07*35,48+0,03*26,86)*1,4				4,61	
14	KNR 4-01 0108-18-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych naodległość do 1 km
krotność= 1,00	4,61 m3	
1.	4,61				4,61	
15	KNR 4-01 0108-20-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji, krotność = 9
krotność= 9,00	4,61 m3	
1.	4,61				4,61	
16	 001-034
Opłata za utylizację gruzu
krotność= 1,00
	8,53 t	
1.	4,61*1,85				8,53	
17	KNR 4-01I 0108-07-060
Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.
krotność= 1,00	4,97 m3	
1.	35,48*0,10*1,4				4,97	
18	KNR 4-01I 0108-08-060
Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - krotność = 9
krotność= 9,00	4,97 m3	
1.	4,97				4,97	
19	 AW01-034
Utylizacja materiału z rozbiórki
krotność= 1,00	3,98 t	
1.	4,97*0,8				3,98	
3. Posadzka tarasu. Roboty budowlane
	
20	KNR 4-01I 0622-01-050
Dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych preparatami biologicznie czynnymi przeciwko glonom i porostom
krotność= 1,00	56,97 m2	
1.	8,25*4,30+(8,25+4,30)*2*0,25*2+8,28*0,18*3*2				56,97	
21	KNR 4-01I 0622-01-050
Dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych preparatami biologicznie czynnymi przeciwko grzybom i pleśniom
krotność= 1,00	56,97 m2	
1.	56,97				56,97	
22	KNR 4-01I 0622-01-050
Odsalanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami do neutraulizacji soli
krotność= 1,00	56,97 m2	
1.	56,97				56,97	
23	KNR 2-02U 1134-02-050
Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami gruntującymi
krotność= 1,00	56,97 m2	
1.	56,97				56,97	
24	KNR 2-02I 1102-02-050
Uszczelnienie powierzchni stropu szlamem Sulfatexschlamme, krotność = 2
krotność= 2,00
	56,97 m2	
1.	8,25*4,30+(8,25+4,30)*2*0,25*2+8,28*0,18*3*2				56,97	
25	KNR 2-02I 1102-01-050
Warstwy wyrównawcze z zaprawy Grundputz gr. 10 mm,
krotność= 1,00	56,97 m2	
1.	56,97				56,97	
26	KNR 4-01I 0621-03-050
Wzmacnianie potkładu betonowego o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania preparatem Steinfestiger OH
krotność= 1,00	56,97 m2	
1.	56,97				56,97	
27	KNR 2-02U 1134-02-050
Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami gruntującymi, dwukrotnie, krotność = 2
krotność= 2,00	56,97 m2	
1.	56,97				56,97	
28	KNR 2-02I 0607-01-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa
krotność= 1,00	35,48 m2	
1.	35,48				35,48	
29	KNR 2-02I 0609-02-050
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych gr. 10cm na zaprawie, poziome na wierzchu konstrukcji
krotność= 1,00	35,48 m2	
1.	35,48				35,48	
30	KNR 2-02I 1101-02-060
Podkłady betonowe na stropie z betonu ze zbrojeniem rozproszonym z kruszywa naturalnego
krotność= 1,00	2,09 m3	
1.	8,20*4,25*0,06				2,09	
31	Orgbud 926 0101-01-040
Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm,przy klasie obciążenia A15
krotność= 1,00	8,25 m	
1.	8,25				8,25	
32	KNR 2-02U 1119-10-050
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych mrozoodpornych i antypoślizgowych
krotność= 1,00	35,48 m2	
1.	8,25*4,30				35,48	
33	KNR 2-02U 1122-02-040
Cokoliki z płytek ceramicznych
krotność= 1,00	25,10 m	
1.	(8,25+4,30)*2				25,10	
34	BC-05 0514-05-040
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych  o wymiarach 20 x 15 mm
krotność= 1,00	100,40 m	
1.	(8,25+4,30)*8				100,40	
35	KNR 19-01 0539-01-020
Renowacja i konserwacja rzygaczy
krotność= 1,00	2,00 szt	
1.	2,00				2,00	
36	KNR 19-01 0535-06-020
Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy cynkowej. rynny półokrągłe. Dodatek za rzygacz do połączenia ze zbiornikiem
krotność= 1,00
	2,00 szt	
1.	2,00				2,00	
37	SEK 2-03 0403-06-020
Izolacja z foli uszczelniającej uszczelnienie wpustu rzygacza,
krotność= 1,00	2,00 szt	
1.	2,00				2,00	
4. Balustrada tarasu. Roboty budowlane
	
38	KNR 4-01I 0622-01-050
Dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych preparatami biologicznie czynnymi przeciwko glonom i porostom
krotność= 1,00	36,29 m2	
1.	0,56*(8,25+4,30*2)+1,07*(8,25+4,30)*2				36,29	
39	KNR 4-01I 0622-01-050
Dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych preparatami biologicznie czynnymi przeciwko grzybom i pleśniom
krotność= 1,00	36,29 m2	
1.	36,29				36,29	
40	KNR 4-01I 0622-01-050
Odsalanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami do neutraulizacji soli
krotność= 1,00	36,29 m2	
1.	36,29				36,29	
41	KNR 4-01I 0621-03-050
Wzmacnianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania preparatem Optogrunt AquaForte
krotność= 1,00	36,29 m2	
1.	36,29				36,29	
42	KNR 4-01I 0621-03-050
Wzmacnianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania preparatem Steinfestiger OH
krotność= 1,00	36,29 m2	
1.	36,29				36,29	
43	KNR 4-01I 0308-01-020
Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 1 cegły na zaprawie Optosan TrassMorte
krotność= 1,00	52,00 szt	
1.	52,00				52,00	
44	KNR 2-02U 1134-02-050
Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami gruntującymi, dwukrotnie, krotność = 2
krotność= 2,00	36,29 m2	
1.	36,29				36,29	
45	TZKNBK 1904 0901-2290-050
Spoinowanie murów z cegły gotyckiej, gładkich w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu
krotność= 1,00	36,29 m2	
1.	36,29				36,29	
46	TZKNBK 1908 0201-0260-050
Tynki zewnętrzne z zaprawy Optosan HMT Spezial na ścianach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 - kategoria IV
krotność= 1,00	36,29 m2	
1.	36,29				36,29	
47	KNR 19-01 1303-06-050
Malowanie wysokojakościowe farbami hydrofobowymi na bazie krzemianówi powierzchni ścian gładkich
krotność= 1,00	36,29 m2	
1.	36,29				36,29	
48	KNR 19-01 0921-05-050
Naprawa pęknięć powierzchni cementowej z zatarciem na gładko - czapa betonowa balustrady
krotność= 1,00	9,44 m2	
1.	0,56*(8,25+4,30*2)				9,44	
49	KNR 00-17 0926-01-050
Nałożenie na podłoże gruntu szczepnego -  - czapa betonowa balustrady
krotność= 1,00	9,44 m2	
1.	0,56*(8,25+4,30*2)				9,44	
50	KNR 19-01 1305-05-050
Malowanie dwukrotne farbami do wymalowań powierzchni zewnętrznych z betonu - czapa betonowa balustrady
krotność= 1,00	9,44 m2	
1.	9,44				9,44	
5. Tynki elewacji i wnętrza werandy zachodniej - roboty rozbiórkowe
	
51	NC-02 0101-01-050
Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską
krotność= 1,00	62,73 m2	
1.	(2,05*2,35*2+1,87*2,95+3,45*2,35*2)*2				62,73	
52	KNR 4-01 0535-08-050
Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów.z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00	10,93 m2	
1.	((2,15+3,55)*2+(9,25+4,85*2))*0,36				10,93	
53	KNR 4-01I 0701-03-050
Odbicie tynków z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach
krotność= 1,00	146,43 m2	
1.	1,10*(9,25+4,85)*2+3,57*(9,25+4,85)*2-31,37				100,32	
2.	3,45*(8,25+4,30)*2-31,37-1,10*2,10*2-1,80*2,50				46,11	
54	KNR 4-01I 0702-06-040
Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, ościerzy o szerokości do 30 cm
krotność= 1,00	25,40 m	
1.	(9,25+4,85)*2*(0,20+0,25)+(2,05+2,35*2+1,87+2,95*2+3,45+2,35*2)*0,30				19,49	
2.	(2,05+2,35*2+1,87+2,95*2+3,45+2,35*2+(2,10*2+1,10)*2+1,80*2+2,50)*0,15				5,91	
55	KNR 4-01I 0701-11-050
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich
krotność= 1,00	35,48 m2	
1.	8,25*4,30				35,48	
56	KNR 4-01I 1214-02-050
Ręczne zeskrobanie farby i rdzy z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 - nadproża okienne
krotność= 1,00	8,04 m2	
1.	(2,65+4,05)*2*0,6				8,04	
57	KNR 19-01 0828-02-050
Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej. Mury z wystrojem architektonicznym
krotność= 1,00	171,83 m2	
1.	146,43+25,40				171,83	
58	TZKNBK 1908 0601-0270-050
Oczyszczenie spoin z usunięc.nietrwałej zapr.dla uzyskania przyczepn.tynków b/względu na rodzaj zapr.lecz wykucie spoinpod wykon.nowego ospoin.zapr.wap.cem-w
krotność= 1,00	171,83 m2	
1.	171,83				171,83	
59	KNR 7-12 0114-03-050
Oczyszczenie powierzchni ceglanej metodą suchą strumieniową.
krotność= 1,00	179,87 m2	
1.	171,83+8,04				179,87	
60	KNR 4-01 0106-04-060
Usunięcie z tarasu gruzu
krotność= 1,00	7,22 m3	
1.	0,03*171,83*1,4				7,22	
61	KNR 4-01 0108-18-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych naodległość do 1 km
krotność= 1,00	7,22 m3	
1.	7,22				7,22	
62	KNR 4-01I 0108-08-060
Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - krotność = 9
krotność= 9,00	7,22 m3	
1.	7,22				7,22	
63	 001-034
Opłata za utylizację gruzu
krotność= 1,00	13,36 t	
1.	7,22*1,85				13,36	
6. Tynki elewacji werandy zachodniej . Roboty budowlane
	
64	KNR 4-01I 0622-01-050
Dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych preparatami biologicznie czynnymi przeciwko glonom i porostom
krotność= 1,00	119,81 m2	
1.	1,10*(9,25+4,85)*2+3,57*(9,25+4,85)*2-31,37				100,32	
2.	(9,25+4,85)*2*(0,20+0,25)+(2,05+2,35*2+1,87+2,95*2+3,45+2,35*2)*0,30				19,49	
65	KNR 4-01I 0622-01-050
Dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych preparatami biologicznie czynnymi przeciwko grzybom i pleśniom
krotność= 1,00	119,81 m2	
1.	119,81				119,81	
66	KNR 4-01I 0622-01-050
Odsalanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami do neutraulizacji soli
krotność= 1,00	95,85 m2	
1.	119,81*0,80				95,85	
67	KNR 4-01I 0621-03-050
Wzmacnianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania preparatem Optogrunt AquaForte
krotność= 1,00
	119,81 m2	
1.	119,81				119,81	
68	KNR 4-01I 0621-03-050
Wzmacnianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania preparatem Steinfestiger OH
krotność= 1,00	89,86 m2	
1.	119,810*0,75				89,86	
69	KNR 4-01I 0308-01-020
Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 1 cegły na zaprawie Optosan TrassMorte
krotność= 1,00	140,00 szt	
1.	140,00				140,00	
70	KNR 2-02U 1134-02-050
Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami gruntującymi, dwukrotnie, krotność = 2
krotność= 2,00	119,81 m2	
1.	119,81				119,81	
71	TZKNBK 1904 0901-2290-050
Spoinowanie murów z cegły zabytkowej, gładkich w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu
krotność= 1,00	101,84 m2	
1.	119,81*0,85				101,84	
72	KNR 4-01I 1212-02-050
Dwukrotne zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni pełnych stalowych - nadproża stalowe
krotność= 1,00	8,04 m2	
1.	(2,65+4,05)*2*0,6				8,04	
73	TZKNBK 1908 0201-0260-050
Tynki zewnętrzne z zaprawy Optosan HMT Spezial na ścianach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 - kategoria IV
krotność= 1,00	100,32 m2	
1.	1,10*(9,25+4,85)*2+3,57*(9,25+4,85)*2-31,37				100,32	
74	TZKNBK 1908 0203-0320-050
Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne z przygotowaniem zaprawy o powierzchni ponad 5 m2 ościeży otworów, wnęk o szerokości do 30 cm. Kategoria IV
krotność= 1,00
	19,49 m2	
1.	(9,25+4,85)*2*(0,20+0,25)+(2,05+2,35*2+1,87+2,95*2+3,45+2,35*2)*0,30				19,49	
75	KNR 19-01 1303-06-050
Malowanie wysokojakościowe farbami hydrofobowymi na bazie krzemianów, powierzchni ścian gładkich
krotność= 1,00	119,81 m2	
1.	119,81				119,81	
76	TZKNBK 1923 0105-0104-050
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich. Gzymsy i parapety o szerokości od 25 do 50 cm
krotność= 1,00	10,93 m2	
1.	((2,15+3,55)*2+(9,25+4,85*2))*0,36				10,93	
77	KNR 2-02 1604-01-050
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.
krotność= 1,00	63,00 m2	
1.	4,50*7,00*2				63,00	
78	 AW04-148
Praca rusztowania
krotność= 1,00	265,41 m-g	
1.	(668,83)/(3*0,84)				265,41	
7. Tynki ścian wewnętrznych i sufitu werandy zachodniej - roboty budowlane
	
79	KNR 4-01I 0622-01-050
Dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych preparatami biologicznie czynnymi przeciwko glonom i porostom
krotność= 1,00	46,11 m2	
1.	3,45*(8,25+4,30)*2-31,37-1,10*2,10*2-1,80*2,50				46,11	
80	KNR 4-01I 0622-01-050
Dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych preparatami biologicznie czynnymi przeciwko grzybom i pleśniom
krotność= 1,00	46,11 m2	
1.	46,11				46,11	
81	KNR 4-01I 0622-01-050
Odsalanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami do neutraulizacji soli
krotność= 1,00	46,11 m2	
1.	46,11				46,11	
82	KNNR Wacetob 3 1205-01-050
Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym esco-fluat poprzez ręczne malowanie
krotność= 1,00	16,14 m2	
1.	46,11*0,35				16,14	
83	KNR 19-01 0314-01-025
Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła
krotność= 1,00	45,00 msc	
1.	45,00				45,00	
84	KNR 19-01 0827-02-050
Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej
krotność= 1,00	36,89 m2	
1.	46,11*0,80				36,89	
85	KNR AT-26  0304-05-050
Wzmacnianie powierzchni wątków ceglanych
krotność= 1,00	11,53 m2	
1.	46,11*0,25				11,53	
86	TZKNBK 1908 0602-03-050
Tynk wewnętrzne kat.III z zapr.wapiennej z przygotow. zaprawyna ścianach ceramicznych
krotność= 1,00	46,11 m2	
1.	46,11				46,11	
87	TZKNBK 1908 0602-0360-050
Tynk wewn.kat.III z zapr.wap.lw pomieszcz.o wys.4 m od podłogi z ustawieniem,demontażem i przygot.zaprawy na stropach
krotność= 1,00	35,48 m2	
1.	8,25*4,30				35,48	
88	KNR AT-26  0304-05-050
Wzmacnianie powierzchni tynku
krotność= 1,00	6,92 m2	
1.	46,11*0,15				6,92	
89	 TZKNC N-K/VI 3/4-a-057
Uzupełnianie ubytków  tynku zaprawą na bazie wapna trasowego
krotność= 1,00	138,33 dm2	
1.	46,11*3				138,33	
90	TZKNBK 1908 0510-1530-050
Wzmocnienie odstającego tynku na podł.murowym - wstrzykiwanie mleczka z zaprawy min. na bazie wapna hydraulicznego z wykuciem niezbędnych otworów
krotność= 1,00	6,92 m2	
1.	46,11*0,15				6,92	
91	TZKNBK 1908 0510-1570-050
Scalanie kolorystyczne  (kolorowanie) tynków o powierzchni do 5 m2
krotność= 1,00	29,97 m2	
1.	46,11*0,65				29,97	
92	TZKNBK 1908 0510-1590-050
Uzupelnianie polichromii o powierzchni do 5 m2
krotność= 1,00	25,36 m2	
1.	46,11*0,55				25,36	
8. REMONT TARASU POŁUDNIOWEGO
	
9. Posadzka i balustrada tarasu. Roboty rozbiórkowe i zabezpieczjące
Kod CPV:  	
93	KNR 2-25 0206-01-050
Budowa zadaszenia drewnianego nie osłoniętego ścianami bocznymi
krotność= 1,00	41,60 m2	
1.	4,00*10,40				41,60	
94	KNR 2-25 0206-02-050
Rozebranie zadaszenia drewnianego nie osłoniętego ścianami bocznymi
krotność= 1,00	41,60 m2	
1.	41,60				41,60	
95	KNR 4-01I 0811-07-050
Rozebranie posadzki i okładzin schodów z płytek na zaprawie cementowej
krotność= 1,00	24,07 m2	
1.	2,85*6,15+2,05*2,35+1,20*(0,30+0,18)*3				24,07	
96	KNR 4-01 0812-02-040
Rozebranie cokołów z płytek terakotowych na zaprawie cementowej
krotność= 1,00	23,20 m	
1.	2,35+2,05+0,85+6,15+0,75+2,85+8,20				23,20	
97	KNR 4-01 0535-07-050
Rozebranie obróbek blacharskich czapy balustrady. z blachy nadającej się do użytku
krotność= 1,00	9,06 m2	
1.	(2,35+2,05+0,85+6,15+1,10+2,85)*0,59				9,06	
98	TZKNBK 1923 0109-0101-020
Demontaż rzygaczy -  krotność R = 0,50
krotność= 0,50	1,00 szt	
1.	1,00				1,00	
99	KNR 4-01 0211-03-050
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach
krotność= 1,00	29,87 m2	
1.	2,85*6,15+2,05*2,35+1,20*(0,30+0,18)*3+(2,35+2,05+0,85+6,15+0,75+2,85+8,20)*0,25				29,87	
100	KNR 4-01I 0701-03-050
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach
krotność= 1,00	38,74 m2	
1.	1,18*(2,35+2,05+0,85+6,15+0,75+2,85)+8,25*2,55				38,74	
101	KNR 19-01 0828-01-050
Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej. Mury gładkie
krotność= 1,00	38,74 m2	
1.	38,74				38,74	
102	TZKNBK 1908 0601-0270-050
Oczyszczenie spoin z usunięc.nietrwałej zapr.dla uzyskania przyczepn.tynków b/względu na rodzaj zapr.lecz wykucie spoinpod wykon.nowego ospoin.zapr.wap.cem-w
krotność= 1,00	38,74 m2	
1.	38,74				38,74	
103	Orgbud 929 0206-02-050
Usunięcie izolacji termicznej grubości izolacji ponad 8 cm
krotność= 1,00	24,07 m2	
1.	24,07				24,07	
104	KNR 7-12 0114-03-050
Oczyszczenie powierzchni  betonowej metodą suchą strumieniową.
krotność= 1,00	71,87 m2	
1.	24,07+38,74+9,06				71,87	
105	KNR 4-01 0106-04-060
Usunięcie z tarasu gruzu
krotność= 1,00	4,51 m3	
1.	(0,07*29,87+0,03*37,74)*1,4				4,51	
106	KNR 4-01 0108-18-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych naodległość do 1 km
krotność= 1,00	4,51 m3	
1.	4,51				4,51	
107	KNR 4-01 0108-20-060
Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzajkonstrukcji, krotność = 9
krotność= 9,00	4,51 m3	
1.	4,51				4,51	
108	 001-034
Opłata za utylizację gruzu
krotność= 1,00	8,34 t	
1.	4,51*1,85				8,34	
109	KNR 4-01I 0108-07-060
Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.
krotność= 1,00	4,97 m3	
1.	35,48*0,10*1,4				4,97	
110	KNR 4-01I 0108-08-060
Wywóz materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - krotność = 9
krotność= 9,00	4,97 m3	
1.	4,97				4,97	
111	 AW01-034
Utylizacja materiału z rozbiórki
krotność= 1,00	3,98 t	
1.	4,97*0,8				3,98	
10. Posadzka tarasu. Roboty budowlane
	
112	KNR 4-01I 0622-01-050
Dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych preparatami biologicznie czynnymi przeciwko glonom i porostom
krotność= 1,00	61,81 m2	
1.	24,07+37,74				61,81	
113	KNR 4-01I 0622-01-050
Dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych preparatami biologicznie czynnymi przeciwko grzybom i pleśniom
krotność= 1,00	61,81 m2	
1.	61,81				61,81	
114	KNR 4-01I 0622-01-050
Odsalanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami do neutraulizacji soli
krotność= 1,00	61,81 m2	
1.	61,81				61,81	
115	KNR 2-02U 1134-02-050
Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami gruntującymi
krotność= 1,00	61,81 m2	
1.	61,81				61,81	
116	KNR 2-02I 1102-02-050
Uszczelnienie powierzchni stropu szlamem Sulfatexschlamme, krotność = 2
krotność= 2,00	61,81 m2	
1.	61,81				61,81	
117	KNR 2-02I 1102-01-050
Warstwy wyrównawcze z zaprawy Grundputz gr. 10 mm,
krotność= 1,00	61,81 m2	
1.	61,81				61,81	
118	KNR 4-01I 0621-03-050
Wzmacnianie potkładu betonowego o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania preparatem Steinfestiger OH
krotność= 1,00	61,81 m2	
1.	61,81				61,81	
119	KNR 2-02U 1134-02-050
Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami gruntującymi, dwukrotnie, krotność = 2
krotność= 2,00	61,81 m2	
1.	61,81				61,81	
120	KNR 2-02I 0607-01-050
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa
krotność= 1,00	61,81 m2	
1.	61,81				61,81	
121	KNR 2-02I 0609-02-050
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych gr. 10cm na zaprawie, poziome na wierzchu konstrukcji
krotność= 1,00	61,81 m2	
1.	61,81				61,81	
122	KNR 2-02I 1101-02-060
Podkłady betonowe na stropie z betonu ze zbrojeniem rozproszonym z kruszywa naturalnego
krotność= 1,00	1,44 m3	
1.	24,07*0,06				1,44	
123	KNR 2-02U 1119-10-050
Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych mrozoodpornych i antypoślizgowych
krotność= 1,00	24,07 m2	
1.	24,07				24,07	
124	KNR 00-12 1121-05-050
Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 
krotność= 1,00	1,73 m2	
1.	1,20*(0,30+0,18)*3				1,73	
125	KNR 2-02U 1122-02-040
Cokoliki z płytek ceramicznych
krotność= 1,00	23,20 m	
1.	23,20				23,20	
126	BC-05 0514-05-040
Wypelnienie szczelin dylatacyjnych  o wymiarach 20 x 15 mm
krotność= 1,00	92,80 m	
1.	23,20*4				92,80	
127	KNR 19-01 0539-01-020
Renowacjia i konserwacjia rzygaczy
krotność= 1,00	1,00 szt	
1.	1,00				1,00	
128	KNR 19-01 0535-06-020
Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy cynkowej. rynny półokrągłe. Dodatek za rzygacz do połączenia ze zbiornikiem
krotność= 1,00	1,00 szt	
1.	1,00				1,00	
129	SEK 2-03 0403-06-020
Uszczelnienie wpustu rzygacza szlamem Sulfatexschlamme
krotność= 1,00	1,00 szt	
1.	1,00				1,00	
11. Balustrada tarasu. Roboty budowlane
	
130	KNR 4-01I 0622-01-050
Dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych preparatami biologicznie czynnymi przeciwko glonom i porostom
krotność= 1,00	38,74 m2	
1.	1,18*(2,35+2,05+0,85+6,15+0,75+2,85)+8,25*2,55				38,74	
131	KNR 4-01I 0622-01-050
Dezynfekcja powierzchni pionowych i poziomych preparatami biologicznie czynnymi przeciwko grzybom i pleśniom
krotność= 1,00	38,74 m2	
1.	38,74				38,74	
132	KNR 4-01I 0622-01-050
Odsalanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami do neutraulizacji soli
krotność= 1,00	38,74 m2	
1.	38,74				38,74	
133	KNR 4-01I 0621-03-050
Wzmacnianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania preparatem Optogrunt AquaForte
krotność= 1,00	38,74 m2	
1.	38,74				38,74	
134	KNR 4-01I 0621-03-050
Wzmacnianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania preparatem Steinfestiger OH
krotność= 1,00	38,74 m2	
1.	38,74				38,74	
135	KNR 4-01I 0308-01-020
Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 1 cegły na zaprawie Optosan TrassMorte
krotność= 1,00	75,00 szt	
1.	75,00				75,00	
136	KNR 2-02U 1134-02-050
Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami gruntującymi, dwukrotnie, krotność = 2
krotność= 2,00	38,74 m2	
1.	38,74				38,74	
137	TZKNBK 1904 0901-2290-050
Spoinowanie murów z cegły gotyckiej, gładkich w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu
krotność= 1,00	38,74 m2	
1.	38,74				38,74	
138	TZKNBK 1908 0201-0260-050
Tynki zewnętrzne z zaprawy Optosan HMT Spezial na ścianach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 - kategoria IV
krotność= 1,00	38,74 m2	
1.	38,74				38,74	
139	KNR 19-01 1303-06-050
Malowanie wysokojakościowe farbami hydrofobowymi na bazie krzemianówi powierzchni ścian gładkich
krotność= 1,00	38,74 m2	
1.	38,74				38,74	
140	KNR 19-01 0921-05-050
Naprawa pęknięć powierzchni cementowej z zatarciem na gładko - czapa betonowa balustrady
krotność= 1,00	9,06 m2	
1.	(2,35+2,05+0,85+6,15+1,10+2,85)*0,59				9,06	
141	KNR 00-17 0926-01-050
Nałożenie na podłoże gruntu szczepnego - czapa betonowa balustrady
krotność= 1,00	9,06 m2	
1.	(2,35+2,05+0,85+6,15+1,10+2,85)*0,59				9,06	
142	TZKNBK 1923 0105-0105-050
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich. Okładzina czapy balustrady  o szerokości ponad 50 cm
krotność= 1,00	9,06 m2	
1.	9,06				9,06