**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby **Prowod sp. z o.o.**

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1: - zakup i dostawa jednego samochodu osobowego (rok produkcji 2023/24)

Wymagania Zamawiającego wspólne dla wszystkich części zamówienia:

Pojazd musi być fabrycznie nowy, nigdy nierejestrowany, nieuszkodzony, niepoddawany jakimkolwiek naprawom blacharsko-lakierniczym jak i mechanicznym, wolny od wad technicznych i prawnych, na dzień dostawy spełniające warunki techniczne obowiązujące w Polsce, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2023 r., poz.1047 ze zm.) umożliwiającym rejestrację pojazdów. Kopia świadectwa homologacji typu pojazdu WE dostarczona będzie wraz z dostawą samochodów.

Wykonawca dostarczy pojazd wraz z wymaganym wyposażeniem na własny koszt do wskazanej siedziby Zarządu **Prowod sp. z o.o.** ul. Rynek 4, 46-082 Kupwraz ze wszystkimi dokumentami w języku polskim wymaganymi do ich zarejestrowania, książkami serwisowymi i gwarancyjnymi, kluczykami, aktualnymi świadectwami homologacji oraz instrukcjami obsługi.

Dostarczony pojazd danej marki musi posiadać minimum jeden autoryzowane serwis (gwarancyjny) na terenie powiatu opolskiego oraz co najmniej jeden taki serwis w każdym województwie na terenie Polski.

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części**

**Część 1:**

**Zakup i dostawa jednego samochodu osobowego (rok produkcji 2023/2024)**

Nadwozie

**-** typu MPV czterodrzwiowe

**-** kierownica po lewej stronie

- przystosowane do przewozu minimum 2 osób

- Drzwi załadunkowe tylne otwierane na bok dwuskrzydłowe

Wymiary

* długość całkowita minimum 4800 mm maksimum 5600 mm
* szerokość całkowita: maksimum 2200 mm
* wysokość: minimum 1850 mm maksimum 2000 mm
* rozstaw osi minimum 3500 mm
* średnica zawracania: max 12,5 m
* masa własna: max 1999 kg
* dopuszczalna masa całkowita do 3100kg
* maksymalna ładowność min 1100kg
* Pojemność przestrzeni ładunkowej min 5,5 m 3
* maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej 1600 mm
* Wysokość przestrzeni ładunkowej 1350 mm

Silnik

**-**  spalinowy, czterocylindrowy, zasilany olejem napędowym

- pojemność skokowa minimum 1900 cm3 maksimum 2200 cm3

- moc minimum 130 KM

Zużycie paliwa, emisja CO2

- zużycie paliwa w cyklu mieszanym (WLTP) nie więcej niż 7,5 litra/100 km.

- emisja CO2 w cyklu mieszanym (WLTP) nie więcej niż 200 g/km

Układ napędowy

- napęd na oś przednią

**-** skrzynia biegów: manualna lub automatyczna

Lakier

* kolor biały lub szary lub srebrny

Wyposażenie (wymagane minimum):

- co najmniej dwa komplety kluczyków umożliwiających dostęp oraz uruchamianie pojazdu

* system ABS , TCS, ESC, HSA, TSC
* czujnik parkowania- przód oraz tył
* Tylna kamera ułatwiająca parkowanie
* system wspomagania kierownicy EPAS
* regulacja wysokości i głębokości kolumny kierownicy
* tempomat
* poduszka powietrzna kierowcy
* 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
* klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury
* ogrzewanie z recyrkulacją powietrza
* system zapobiegania kolizjom
* Komputer pokładowy – zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna
* Monitor stanu pojazdu - system informacji dla kierowcy (Możliwość wyboru trybu jazdy)
* System kontroli pasa ruchu
* System monitorowania ciśnienia w oponach
* System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
* Czujnik deszczu
* Czujnik zmierzchu
* Zbiornik paliwa o pojemności min.50 l
* Zbiornik AdBlue
* Lusterka boczne – elektrycznie sterowane i podgrzewane
* Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi
* Wycieraczki – automatyczne z czujnikiem deszczu
* fabryczny centralny zamek zdalnie sterowany
* radio cyfrowe FM/DAB
* fabryczny zestaw głośnomówiący Bluetooth
* gniazdo elektrycznych 12V
* Gniazdo USB
* Głośniki min. 4
* Uchwyt na kubki przy desce rozdzielczej
* Fotel kierowcy z możliwością regulacji w co najmniej dwóch kierunkach
* Immobilizer
* Zamki drzwi – samoczynne ryglowanie drzwi po ruszeniu z miejsca z odblokowaniem awaryjnym
* Zamki drzwi – z centralnym zamykaniem
* Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka
* Oświetlana przestrzeń ładunkowa (LED)
* Panele zabezpieczające drzwi przedziału ładunkowego
* Przegroda – metalowa
* Przestrzeń ładunkowa – wyposażona w zaczepy mocowania ładunku zgodnych z normami ISO/ DIN

Warunki gwarancji

- na samochód – minimum 2 lata z limitem przebiegu do minimum 120 tys. km

- na perforację nadwozia – minimum 10 lat bez limitu przebiegu

- na powłoki lakiernicze – minimum 2 lata bez limitu przebiegu

Termin wykonania zamówienia

**nie później niż 2 tygodnie licząc od dnia zawarcia umowy.**