Zamość, dnia 22-05-2024 r.

*Zamawiający:*

**Gmina Zamość**

**ul. Peowiaków 92**

**22-400 Zamość**

**INFORMACJA WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: „Rozbudowa drogi gminnej nr 110389 w m. Zawada i Płoskie (od km 0+000,00 do km 1+975,00).”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

Zwracamy się z następującym zapytaniem:

1. W nakładach dotyczących kanalizacji deszczowej w poz. 22; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie za każde 0,5 m różnicy głębokości, jest ilość 30, j.m. 0,5 stud., według załączonego projektu powinna być 60.
2. W nakładach dotyczących kanalizacji deszczowej w poz. 23: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 3000 mm w gotowym wykopie za każde 0,5 n różnicy głębokości, jest iloś57, j.m. 0,5 stud., według załączonego projektu powinna być 114.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający dołącza nowy przedmiar robót br. sanitarnej (kanalizacja deszczowa) z poprawionymi ilościami w pozycji nr 22 i 23. Należy przyjąć w pozycji nr 22 d.2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości ilość 54 natomiast w pozycji nr 23 d.2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 3000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości ilość 96.

Zamawiający informuje, że Zamawiający dopuszcza możliwość montażu na sieci wodociągowej hydrantów nadziemnych DN80 PN16 z samoczynnym odwodnieniem z korpusem górnym, w tym głowicą oraz kolumną wykonanymi z żeliwa sferoidalnego.

**Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie z jakiego materiały mają być wykonane pobocza w opisie technicznym występuje kruszywo 0-31,5 w przedmiarze kruszywo oraz destrukt z frezowanie nawierzchni.

**Odpowiedź 2:**

Materiał jaki należy zastosować do poboczy jest precyzyjnie opisany w dokumentacji projektowej oraz dodatkowe informacje można uzyskać w materiale pomocniczym jakim jest przedmiar robót.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu? Jeżeli tak czy jest aktualny ? Jeżeli nie po czyjej stronie jest ponowne zatwierdzenie ?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający posiada aktualny projekt czasowej organizacji ruchu z terminem ważności do dnia 31 grudnia 2024 r.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanej ścianki czołowej przepust poprzecznego ? jeżeli nie prosimy o uzupełnienie szczegółu zbrojenia ścianki.

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanej żelbetowej ścianki czołowej przepustu poprzecznego.

**Pytanie 5:**

Prosimy o potwierdzenie ilości powierzchni przewidzianej do karczowania tj 1 ha?

**Odpowiedź 5:**

Wszystkie powierzchnie znajdujące się w przedmiarze należy traktować jako podglądowe i pomocnicze. Obligatoryjne powierzchnie do wykonania precyzuje dokumentacja projektowa.

**Pytanie 6:**

W przedmiarze robót branży drogowej dział urządzenia obce występuje ułożenie rur osłonowych (zabezpieczenie istniejących kabli) z załączonych opinii uzgodnień nie wynika aby sieci kablowej miałyby być zabezpieczane rurami osłonowymi w związku w powyższym prosimy sprecyzowanie czy poprawie wpisano ilość 1157 m jeżeli tak proszę o wskazanie/ załączenie rysunków ze wskazaniem które sieci kablowe należy zabezpieczyć?

**Odpowiedź 6:**

Nie należy wyceniać pozycji nr 55 w przedmiarze robót br. drogowej tj. „Układanie rur osłonowych polietylenowe w wykopie (zabezpieczenie istniejących kabli) wraz z zasypaniem rury piaskiem.”

**Pytanie 7:**

W związaniu z załączony opiniami/uzgodnienia tj. IZ04DK.2161.86.2021.MP.2 prosimy o potwierdzenie czy roboty w pasie kolejowym nie wchodzą w zakres objęty przebudową?

**Odpowiedź 7:**

Roboty budowlane w pasie kolejowym nie wchodzą w zakres objęty rozbudową drogi gminnej.

**Pytanie 8:**

Prosimy o dołączenie tabeli wyrównań z MMA.

**Odpowiedź 8:**

Zakres wyrównania wynika bezpośrednio z profilu podłużnego oraz zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni. W tym przypadku nie było konieczności na sporządzanie tabeli wyrównań.

**Pytanie 9:**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 05-06-2024 r.

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający przedłuża termin do dnia 28.05.2024 r.

Zamawiający załącza przedmiar branży sanitarnej oraz przedmiar branży drogowej (pozycja nr 55 została wykreślona).

*W związku z zamieszczoną odpowiedzią na zadane pytania, zmianie ulega SWZ: - w Rozdziale 15 - Termin związania ofertą, - w Rozdziale 14 - Sposób oraz termin składania ofert, - w Rozdziale 14 - Termin otwarcia ofert.*

*Zmienione treści zostały wpisane kolorem pomarańczowym.*

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert, otwarcia ofert i termin związania ofertą.

*Termin składania ofert po zmianie: 28-05-2024 r. godz. 11:30.*

*Termin otwarcia oferta po zmianie: 28-05-2024 r. godz. 11:35.*

*Termin związania ofertą: 26-06-2024 r.*

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ.

***Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość ..........................................*** Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu