Komorniki, dnia 14 lipca 2021 roku

**Do wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „SUKCESYWNA DOSTAWA PALIWA PŁYNNEGO (OLEJU NAPĘDOWEGO)”

**Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**: 04/06/2021 PUK Komorniki

# INFORMACJA

**w zakresie dot. wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia**

**(odpowiedzi na pytania wykonawców)**

**Pytanie nr 1:**

Mam techniczne pytanie w sprawie załączników 2,3 a szczególnie 4 i 5. Czy składamy je razem z ofertą i załącznikiem numer 1 czy uzupełniamy po wygranym przetargu ?

**Odpowiedź nr 1:**

Dokumenty składane wraz z oferta zostały wymienione w Dziale 13 pkt 1 ppkt 1.4 SWZ. Wykaz narzędzi i dostaw (zał. 4 i 5) zostanie złożony przez wykonawcę, którego oferta uzyska najwięcej punktów na etapie badania ofert oraz nie zostanie zdyskwalifikowana z udziału w postępowaniu. Umowa (zał. 2) zostanie podpisana z wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o informację dotyczącą punktu w SWZ - punkt 7d A2) Warunek udziału w postępowaniu będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować bazą magazynową o pojemności minimum 50m3 (z wyłączeniem stacji).

Czy ten podpunkt jest obligatoryjny? Nie posiadamy bazy magazynowej, i pytanie czy jako taką bazę możemy potraktować nasze cysterny na placu, których łączna pojemność przekracza 50m3? Warunek ten dyskwalifikuje większość dostawców hurtowych do wzięcia udziału w tym przetargu.

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający przychyla się do ww. wniosku o zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym wprowadza następującą modyfikację warunku udziału w postępowaniu:

**Treść działu 7 pkt 1 a) A) 2) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Warunek udziału w postępowaniu będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
2. ~~co najmniej jedną autocysterną o pojemności – minimum 10 m3 – do awaryjnej dystrybucji paliwa bezpośrednio do pojazdów Zamawiającego;~~
3. bazą magazynową o pojemności minimum 50 m3 (z wyłączeniem stacji) **– przez bazę magazynową należy rozumieć również bazę mobilną (np. cysterny), o łącznej pojemności nie mniejszej niż 40 m3**;
4. co najmniej dwoma autocysternami mobilnymi wyposażonymi w urządzenie pomiarowe rejestrujące przepływ paliwa.

**Pytanie nr 3:**

W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na "Sukcesywna dostawa paliwa płynnego (oleju napędowego)" numer referencyjny: 04/06/PUKKomorniki w portalu https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomorniki analizując zapisy SIWZ znalazłem w dokumencie "Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe", w dziale III.1.3) oraz dokumencie SWZ pkt 7 ppkt 1 d. warunek A 1) zapis "Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe wykazy i kryteria kwalifikacji dla Wykonawców. Jednym z warunków wskazanym w pkt 1 jest dysponowaniem co najmniej jedną autocysterną o pojemności - minimum 10m3 - do awaryjnej dystrybucji paliwa bezpośrednio do pojazdów Zamawiającego"

Zapisy te stoją w sprzeczności z przepisami prawa oraz zapisami koncesji na Obrót Paliw Płynnych wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Regulator (URE) w wydawanych koncesjach wprowadza zapis, że przy wykorzystaniu środków transportu paliw ciekłych – cystern drogowych Koncesjonariusz może dokonywać załadunku i rozładunku zbiorników cystern drogowych oraz przetaczania paliw ciekłych pomiędzy zbiornikami cystern drogowych jedynie na terenach do tego przeznaczonych i przystosowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy wykorzystaniu urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, spełniających wymagania przepisów określających warunki, jakim urządzenia te powinny odpowiadać.

Niestety wykorzystanie cysterny drogowej (autocysterny) do dystrybucji paliwa (nawet awaryjnej) bezpośrednio do pojazdów Zamawiającego jest niezgodny z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, dystrybucji i magazynowania paliw, pożarowymi itp., stwarzając szereg zagrożeń dla środowiska i życia i zdrowia ludzi. Magazynowanie i dystrybucja paliw (obojętnie czy w ramach sprzedaży czy do własnych środków transportu) wymaga spełnienia szeregu przepisów w tym zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063, z późn. zm.).

Tankowanie pojazdów mechanicznych bezpośrednio do zbiorników pojazdów Zamawiającego bezsprzecznie naraża Wykonawcę na karę pieniężną zależną od obrotu a w najgorszym wypadku utratę koncesji co potwierdzają liczne wyroki sądowe. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienia.

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający uwzględnia powyższy wniosek i modyfikuje treść SWZ w sposób następujący:

**Treść działu 7 pkt 1 a) A) 1) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Warunek udziału w postępowaniu będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
2. **(uchylony)**
3. bazą magazynową o pojemności minimum 50 m3 (z wyłączeniem stacji) – przez bazę magazynową należy rozumieć również bazę mobilną (np. cysterny), o łącznej pojemności nie mniejszej niż 40 m3;
4. co najmniej dwoma autocysternami mobilnymi wyposażonymi w urządzenie pomiarowe rejestrujące przepływ paliwa.

Zamawiający informuje, że w związku z koniecznością wprowadzenia ww. zmian **termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 19 lipca 2021 roku do godz. 9.00** – **otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 19 lipca 2021 roku o godz. 10.30**.

**UWAGA:** Z uwagi na powyższe zmianie ulega również termin związania ofertą, o którym mowa w dziale 13 pkt 4 ppkt 4.1., otrzymując następujące, nowe brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert. **Termin związania ofertą upływa dnia 16 października 2021 roku**”.

**Treść działu 13 pkt 2 ppkt 2.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomorniki na stronie internetowej prowadzonego postępowania

do dnia 19 lipca 2021 r do godz. 9:00

**Treść działu 13 pkt 3 ppkt 3.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19 lipca 2021 roku o godz. 10.30.

**Treść działu 13 pkt 4 ppkt 4.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia 16 października 2021 roku.

**INNE ZMIANY**

W załączniku nr 2 do SWZ pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia” uchyla się pkt 15 o treści: „W przypadku awarii dystrybutora Zamawiającego, Wykonawca dostarczy na własny koszt autocysternę(y) do awaryjnej dystrybucji paliwa bezpośrednio do pojazdów Zamawiającego.”

W załączniku nr 3 do SWZ uchyla się treść § 3 ust. 2 pkt 7 o treści „dysponuje co najmniej jedną autocysterną o pojemności – minimum 10 m3 – do awaryjnej dystrybucji paliwa bezpośrednio do pojazdów Zamawiającego” natomiast treść § 3 ust. 2 pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie: „dysponuje bazą magazynową o pojemności minimum 50 m3 (z wyłączeniem stacji) – przez bazę magazynową należy rozumieć również bazę mobilną (np. cysterny), o łącznej pojemności nie mniejszej niż 40 m3”

Treść tabeli zamieszczonej w załączniku nr 4 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne wskazane przez Zamawiającego** | **Wymagania maksymalne wskazane przez Wykonawcę** |
| **Nazwa narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych** | **Ilość**  | **Ilość** | **Informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami** |
| A | B | C | D | E |
| 1 | **(uchylony)** | 1 szt. |  |  |
| 2 | Baza magazynowa o pojemności minimum 50 m3 (z wyłączeniem stacji) **– przez bazę magazynową należy rozumieć również bazę mobilną (np. cysterny), o łącznej pojemności nie mniejszej niż 40 m3;** | 1 szt. |  |  |
| 3 | Autocysterna mobilna wyposażona w urządzenie pomiarowe rejestrujące przepływ paliwa | 2 szt. |  |  |

Treść poprawionych załączników została opublikowana na Platformie Zakupowej.