Kołbaskowo, dn. 12.03.2024 r.

 **Wszyscy Wykonawcy**

**Odpowiedź na zestaw pytań Nr 7 złożony w dniu 07.03.2024 r.**

Dot*.* postępowania przetargowego pn.: **„*Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne*”**

**Pytanie nr 1:**

Na profilach podłużnych sieci sanitarnych oraz w opisie technicznym opisane jest posadowienie typu A.

Prosimy o podanie grubości podbudowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Podbudowę z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy wykonać do momentu wystąpienia braku osiadania kruszywa pod wpływem wbijania w grunt rodzimy.

Średnia grubość podbudowy 25cm.

 ..............................................................