[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	5.9.400.12
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=0	0	0

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT 	PRZEDMIAR
nfn=Architektura i Budownictwo Michał Gamorski
afn=95-200 Gorzew 3K
nb=PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ IZBY PRZYJĘĆ BUDYNKU DERMATOLOGII1310WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA 1310IM. DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI1310
ab=ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź1310
ni=WSSZ. IM DR WŁ. BIEGAŃSKIEGO
ai=ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
nk=mgr inż. arch. Michał Gamorski	
dt=17.06.2024	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=68,8	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=15	1	0	
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 518]
ty=M	0
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,63
il=0,63

[RMS ZEST 310]
ty=M	0
na=pochwyt dla osób niepełnosprawnych - kabina prysznicowa	0
id=1320199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1320099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 312]
ty=M	0
na=pochwyt uchylny staly  dla osób niepełnosprawnych  - umywalka	0
id=1320199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1320099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 313]
ty=M	0
na=pochwyt uchylny  dla osób niepełnosprawnych  - umywalka	0
id=1320199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1320099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 314]
ty=M	0
na=pochwyt dla osób niepełnosprawnych - miska ustępowa	0
id=1320199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1320099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 321]
ty=M	0
na=pochwyt dla osób niepełnosprawnych uchwyt naścienny	0
id=1320199	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1320099
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 273]
ty=M	0
na=kształtowniki stalowe profilowane U	0
id=1323300	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	10,93108
il=10,93108
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323300

[RMS ZEST 274]
ty=M	0
na=kształtowniki stalowe profilowane C	0
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	29,48515
il=29,48515
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323320

[RMS ZEST 276]
ty=M	0
na=blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	638,89286
il=638,89286
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 85]
ty=M	0
na=Narożnik wewnętrzny	0
id=1360099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,561408
il=0,561408

[RMS ZEST 251]
ty=M	0
na=wycieraczka do obuwia	0
id=1365099	1
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1369999

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	0
id=1412399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,66368
il=0,66368
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412299

[RMS ZEST 259]
ty=M	0
na=farba emulsyjna	0
id=1502199	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	49,53036
il=49,53036
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 261]
ty=M	0
na=farba do płytek ceramicznych	0
id=1502199	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	18,8529
il=18,8529
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1502199;1503199;1503299

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	0
id=1502700	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	90,0552
il=90,0552
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740099;1502799

[RMS ZEST 517]
ty=M	0
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1510210	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2,735
il=2,735
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 520]
ty=M	0
na=kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	0
id=1510700	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,66
il=1,66

[RMS ZEST 88]
ty=M	0
na=farba emulsyjna	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	6,290816
il=6,290816

[RMS ZEST 253]
ty=M	0
na=lakier asfaltowy	0
id=1512299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,272
il=0,272
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1514099

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=mydło techniczne maziste (szare) 65%	0
id=1530101	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3,302024
il=3,302024
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1534000

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=pasta podłogowa bezbarwna	0
id=1534101	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5,52
il=5,52

[RMS ZEST 256]
ty=M	0
na=zaprawa klejąca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	8,0085
il=8,0085
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 257]
ty=M	0
na=zaprawa klejąca elastyczna	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,3488
il=1,3488
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1554299

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=szybkowiążący klej dyspersyjny	0
id=1553912	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	19,32
il=19,32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551399

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=folia polietylenowa	0
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	116,20576
il=116,20576
pr=	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 122]
ty=M	0
na=pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	0
id=1562700	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,656
il=1,656

[RMS ZEST 239]
ty=M	0
na=Wykładzina PCV homogeniczna	0
id=1563199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	60,168
il=60,168
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1563199

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,7633008
il=1,7633008
pr=	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 284]
ty=M	0
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,085281
il=0,085281
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 282]
ty=M	0
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	16,46015
il=16,46015
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 72]
ty=M	0
na=cement portlandzki z dodatkami"25"	0
id=1701102	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	243,4824
il=243,4824
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700341;1700342
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,13208096
il=0,13208096
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720200;1720210

[RMS ZEST 283]
ty=M	0
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	9,7202
il=9,7202
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720200;1720210
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 73]
ty=M	0
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=1720300	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,2550768
il=0,2550768
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	45,0276
il=45,0276
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299;1410199

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	32,64
il=32,64

[RMS ZEST 468]
ty=M	0
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,079982
il=0,079982
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740299

[RMS ZEST 277]
ty=M	0
na=gips budowlany szpachlowy	0
id=1740110	2
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,04056006
il=0,04056006
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1740101;1740102;1740199

[RMS ZEST 272]
ty=M	0
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	59,25796
il=59,25796
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750840;1750850;1750860

[RMS ZEST 248]
ty=M	0
na=łączniki rozporowe kpl.	0
id=202x004	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	55,66
il=55,66
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 241]
ty=M	0
na=kształtowniki z blachy - profil główny	0
id=202x012	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	37,4
il=37,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323346
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 242]
ty=M	0
na=kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	0
id=202x013	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	37,4
il=37,4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323347
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 243]
ty=M	0
na=kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	0
id=202x014	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	21,34
il=21,34
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323345
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 244]
ty=M	0
na=zawiesia do kształtowników - KOŁKI METALOWE DŁUGOŚĆ min. 6cm	0
id=202x015	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	19,36
il=19,36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323450
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 245]
ty=M	0
na=pręty mocujące	0
id=202x016	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	19,36
il=19,36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323470
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 246]
ty=M	0
na=klamerki mocujące	0
id=202x017	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	62,92
il=62,92
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323482
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 247]
ty=M	0
na=sprężyny przyścienne	0
id=202x018	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	36,3
il=36,3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1323486
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 240]
ty=M	0
na=płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	0
id=202x019	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	62,92
il=62,92
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2315091
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 87]
ty=M	0
na=preparat gruntujący	0
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	39,2436
il=39,2436
pr=	0	0	0	2385003
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 165]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=2030509440	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=627,69669629

[RMS ZEST 281]
ty=M	0
na=bloczki z betonu komórkowego o wym. 49x24x24 cm	0
id=2200151	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	31,6365
il=31,6365
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2200110
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 278]
ty=M	0
na=płyty z wełny mineralnej	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	14,81449
il=14,81449
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2310099

[RMS ZEST 467]
ty=M	0
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,125686
il=0,125686
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 133]
ty=M	0
na=samopoziomująca masa szpachlowa	0
id=2380550	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	348,312
il=348,312
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 252]
ty=M	0
na=zaprawa cementowa m. 12	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,007
il=0,007

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=zaprawa	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,15232
il=0,15232

[RMS ZEST 132]
ty=M	0
na=emulsja gruntująca	0
id=2385001	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	19,32
il=19,32
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 255]
ty=M	0
na=płytki gresowe posadzkowe 30*30 cm	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,71972
il=1,71972

[RMS ZEST 463]
ty=M	0
na=Listwy wyoblajace PCV - cokoły wyobleniowe	0
id=2631399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	60,742
il=60,742

[RMS ZEST 496]
ty=M	0
na=Skrzydło wraz z ościeżnicą - D1 wym.100x200cm	0
id=2710299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 497]
ty=M	0
na=Skrzydło wraz z ościeżnicą - D2 wym.100x200cm	0
id=2710299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 498]
ty=M	0
na=Skrzydło wraz z ościeżnicą - D3 wym.100x200cm	0
id=2710299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 503]
ty=M	0
na=Skrzydło wraz z ościeżnicą - D5 wym. 110x200cm	0
id=2710299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 504]
ty=M	0
na=Skrzydło wraz z ościeżnicą - D4 wym. 110+91x200cm	0
id=2710299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 506]
ty=M	0
na=Skrzydło wraz z ościeżnicą - D6 wym. 110+54x200cm	0
id=2710299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 508]
ty=M	0
na=Skrzydło wraz z ościeżnicą - D7 wym. 100x200cm	0
id=2710299	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 5]
ty=S	0
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=6,2322278
pr=	0	0	0	34000

[RMS ZEST 494]
ty=S	0
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,28

[RMS ZEST 470]
ty=S	0
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,5713
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34312

[RMS ZEST 62]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,4449837

[RMS ZEST 495]
ty=S	0
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,21

[RMS ZEST 279]
ty=M	0
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	52,152758
il=52,152758
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3903099;3903499

[RMS ZEST 519]
ty=M	0
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	2
jm=ark.	116
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	21,8
il=21,8

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,15870389
il=0,15870389

[RMS ZEST 469]
ty=M	0
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,365632
il=0,365632
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 183]
ty=S	0
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0,53

[RMS ZEST 76]
ty=S	0
na=betoniarka 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,85837
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43201

[RMS ZEST 329]
ty=M	0
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm	0
id=5101202	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	20,6
il=20,6
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 323]
ty=M	0
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	8
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115103

[RMS ZEST 324]
ty=M	0
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102706	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	4
il=4

[RMS ZEST 345]
ty=M	0
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5,2
il=5,2

[RMS ZEST 347]
ty=M	0
na=rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,7
il=0,7

[RMS ZEST 325]
ty=M	0
na=rury z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	11
il=11

[RMS ZEST 346]
ty=M	0
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1,8
il=1,8

[RMS ZEST 326]
ty=M	0
na=kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5,8
il=5,8

[RMS ZEST 330]
ty=M	0
na=kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	30
il=30

[RMS ZEST 331]
ty=M	0
na=kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	10
il=10

[RMS ZEST 298]
ty=M	0
na=automaty spłukujące mosiężne niklowane śr.20 mm	0
id=5702300	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5710512
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 287]
ty=M	0
na=bateria umywalkowa standardowa śr.15 mm	0
id=5711000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711000
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 289]
ty=M	0
na=bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych śr.15 mm	0
id=5711000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5711000
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 306]
ty=M	0
na=bateria prysznicowa śr.15 mm	0
id=5715100	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 286]
ty=M	0
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem'	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 513]
ty=M	0
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 328]
ty=M	0
na=zawór odcinający żeliwny 20 mm	0
id=5730100	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	10
il=10

[RMS ZEST 351]
ty=M	0
na=drzwiczki rewizyjne 20 x 20 cm do wklejenia glazury	0
id=5761200	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 511]
ty=M	0
na=umywalki porcelanowe otworem na baterię - wym. umywaki  50x50cm wys. 16cm, kształt prostokątny, tolerancja wym: +/- 10% w komplecie półpostument	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 512]
ty=M	0
na=umywalki porcelanowe wiszące z otworem na baterię - wym. umywaki  65x55cm wys. 16cm, kształt prostokątny, tolerancja wym: +/- 10% - umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, półpostument w komplecie	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 474]
ty=M	0
na=wpusty ściekowe z stalowe hermetyczne o śr. 50 mm	0
id=6328402	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3

[RMS ZEST 514]
ty=M	0
na=miski ustępowe porcelanowe z dolnopłukiem białe wiszące przystosowane dla osób niepełnosprawnych	0
id=6350699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 297]
ty=M	0
na=rury spłuczkowe z kolankiem z nieplastyfikowanego PCW	0
id=6353200	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 299]
ty=M	0
na=lejki gumowe do misek ustępowych	0
id=6360399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 180]
ty=M	0
na=kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	3
il=3
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 515]
ty=M	0
na=wentylatory ścienne - w obiektach modernizowanych	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 181]
ty=M	0
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5,2
il=5,2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 332]
ty=M	0
na=Uchwyt do rurociąg.fi 20-25mm	0
id=6601004	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	10
il=10
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 348]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm'	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	5
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602006

[RMS ZEST 349]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 327]
ty=M	0
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	14,3
il=14,3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602902
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 182]
ty=M	0
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm	0
id=6802734	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	0,005
il=0,005
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346308
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 275]
ty=M	0
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	58,39498
il=58,39498
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=35
cw=0	PLN	0
il=0

[RMS ZEST 128]
ty=M	0
na=preparat biobójczy	0
id=AT27003	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	18,768
il=18,768
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 129]
ty=S	0
na=agregat do natrysku pneumatycznego	0
id=AT272	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	0
il=1,656

[RMS ZEST 144]
ty=M	0
na=utylizacja wykładziny PCV - korytarz	0
id=	0
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	55,2
il=55,2

[RMS ZEST 300]
ty=M	0
na=deska sedesowa antybakteryjna	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 307]
ty=M	0
na=sluchawka przysznicowa z wezykiem dło 130 cm, pcw	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 308]
ty=M	0
na=uchwyt dla słuchawki prysznicowej	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1
ch=NieLiczKz	

[RMS ZEST 472]
ty=M	0
na=Wykładzina zabezpieczająca ściany - materiał PVC pokryty warstwą akrylu, nieporowaty, antybakteryjny, grubość - 2mm, łatwy w czyszczeniu odporność na uderzenia do 300kg przy uderzeniu 3km/h, faktura strukturalna kryjąca uderzenia i zarysowania -  odporny na promieniowanie UV, powłoka zewnętrzna zmniejszająca przywieranie brudu, łatwa w utrzymaniu w czystości.	0
id=	0
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	12,51
il=12,51

[RMS ZEST 473]
ty=M	0
na=Wykładzina zabezpieczająca ściany - materiał PVC pokryty warstwą akrylu, nieporowaty, antybakteryjny, grubość - 2mm, łatwy w czyszczeniu odporność na uderzenia do 300kg przy uderzeniu 3km/h, faktura strukturalna kryjąca uderzenia i zarysowania - odporny na promieniowanie UV, powłoka zewnętrzna zmniejszająca przywieranie brudu, łatwa w utrzymaniu w czystości.	0
id=	0
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	8,26
il=8,26

[RMS ZEST 482]
ty=M	0
na=wymiana oświetlenia i osprzętu elektryczngo i teletechnciznego,1310zasilanie odbiornika tv, zasilanie klimatyzatorów 5 szt.	0
id=	0
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 487]
ty=M	0
na=kontener 7,5m3 - zmieszane gruz i odpady budowlane	0
id=	0
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	2
il=2

[RMS ZEST 489]
ty=M	0
na=podłączenie i odprowadzenie skroplin dla 5 klimatyzatorów	0
id=	0
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 491]
ty=M	0
na=wyposażenie pomieszczeń	0
id=	0
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN	0
kz=4	-1		1	1
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=	0
jm=%	147
ce=1
cw=0		0
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=4075
nu=1

[POZYCJA]
id=4076
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=1
ob=6	6		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 165]
nz=1,392	0	1,16*1,2
np=0
wa=0
wb=0
il=8,352

[POZYCJA]
id=4078
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0903-01	4-01	0903-01		1
mpn=1211
na=Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=2
ob=7	7		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 165]
nz=0,948	0	0,79*1,2
np=0
wa=0
wb=0
il=6,636

[POZYCJA]
id=4080
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0102-02	4-04	0102-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=3
ob=3,048	3,048		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,469	1	3,2*0,15*3,06						
wo=0,441	1	0,96*0,15*3,06						
wo=1,138	1	0,31*1,2*3,06						
ko=				
ko=				
ko=				

[RMS 165]
nz=3,1	0	3,1
np=0
wa=0
wb=0
il=9,4488

[ELEMENT 1]
na=ŚCIANY DZIAŁOWE I ZAMUROWANIA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=4402
nu=2

[POZYCJA]
id=4403
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2003-06	2-02	2003-06		1
mpn=1211
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - systemowe rozwiązanie o1310izolacyjnosci akustycznej min. 48dB
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=4
ob=14,383	14,383		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,376	1	1,43*3,06						
wo=1,867	1	0,61*3,06						
wo=5,386	1	1,76*3,06						
wo=2,754	1	0,9*3,06						

[RMS 165]
nz=2,91	0	2,91
np=0
wa=0
wb=0
il=41,85453

[RMS 272]
nz=4,12	0	4,12
np=1
wa=0
wb=0
il=59,25796

[RMS 273]
nz=0,76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=10,93108

[RMS 274]
nz=2,05	0	2,05
np=1
wa=0
wb=0
il=29,48515

[RMS 275]
nz=4,06	0	4,06
np=1
wa=0
wb=0
il=58,39498

[RMS 276]
nz=44,42	0	44,42
np=1
wa=0
wb=0
il=638,89286

[RMS 277]
nz=0,00282	0	0,00282
np=1
wa=0
wb=0
il=0,04056006

[RMS 278]
nz=1,03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=14,81449

[RMS 279]
nz=3,626	0	3,626
np=1
wa=0
wb=0
il=52,152758

[RMS 86]
nz=0,00183	0	0,00183
np=1
wa=0
wb=0
il=0,02632089

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,07	0	0,07
np=0
wa=0
wb=0
il=1,00681

[RMS 62]
nz=0,0523	0	0,0523
np=0
wa=0
wb=0
il=0,7522309

[POZYCJA]
id=4429
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=5
ob=0,917	0,917		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,917	1	1,07*0,28*3,06						

[RMS 165]
nz=7,14	0	7,14
np=0
wa=0
wb=0
il=6,54738

[RMS 281]
nz=34,5	0	34,5
np=1
wa=0
wb=0
il=31,6365

[RMS 282]
nz=17,95	0	17,95
np=1
wa=0
wb=0
il=16,46015

[RMS 283]
nz=10,6	0	10,6
np=1
wa=0
wb=0
il=9,7202

[RMS 284]
nz=0,093	0	0,093
np=1
wa=0
wb=0
il=0,085281

[RMS 86]
nz=0,043	0	0,043
np=1
wa=0
wb=0
il=0,039431

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 76]
nz=0,13	0	0,13
np=0
wa=0
wb=0
il=0,11921

[RMS 5]
nz=0,9	0	0,9
np=0
wa=0
wb=0
il=0,8253

[ELEMENT 1]
na=PODŁOGA
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=270
nu=3

[POZYCJA]
id=4631
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-03	4-04	0504-03		1
mpn=1211
na=Demontaż cokołów z płytek
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=6
ob=2,787	2,787		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,331	1	3,31*0,1						
wo=0,565	1	5,65*0,1						
wo=0,268	1	2,68*0,1						
wo=0,218	1	2,18*0,1						
wo=0,595	1	5,95*0,1						
wo=0,81	1	8,1*0,1						

[RMS 165]
nz=0,52	0	0,52
np=0
wa=0
wb=0
il=1,44924

[POZYCJA]
id=4628
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-03	4-04	0504-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=7
ob=22	22		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 165]
nz=0,52	0	0,52
np=0
wa=0
wb=0
il=11,44

[POZYCJA]
id=1237
pd=		 kalk. własna		kalk. własna		0
na=Utylizacja wykładziny PCV
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=8
ob=55,2	55,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55,2	1	55,2						

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=55,2

[POZYCJA]
id=994
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0103-02	AT-27	0103-02		1
mpn=1211
na=Impregnacja biobójcza natryskowa
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=9
ob=55,2	55,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55,2	1	55,2						

[RMS 165]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=2,208

[RMS 128]
nz=0,34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=18,768

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 129]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=1,656

[POZYCJA]
id=2864
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1208-01	2	1208-01	 1208-02 	1
mpn=86:0:40992,101211
na=Samopoziomujące masy szpachlowe typu  grubości 3 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka na parkiet pod wykładzinę
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=10
ob=55,2	55,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55,2	1	55,2						

[RMS 165]
nz=0,282	0	0,22+2*0,031
np=0
wa=0
wb=0
il=15,5664

[RMS 132]
nz=0,35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=19,32

[RMS 133]
nz=6,31	0	3,15+2*1,58
np=1
wa=0
wb=0
il=348,312

[RMS 86]
nz=0,00127	0	0,00063+2*0,00032
np=1
wa=0
wb=0
il=0,070104

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,024	0	0,012+2*0,006
np=0
wa=0
wb=0
il=1,3248

[POZYCJA]
id=654
pd=HENKEL wyd.I 2008	ZKNR	C-2 0502-01	C-2	0502-01		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy,tynki
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=11
ob=55,2	55,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55,2	1	55,2						

[RMS 165]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=1,656

[POZYCJA]
id=247
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1123-01	2-02	1123-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=12
ob=55,2	55,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55,2	1	55,2						

[RMS 165]
nz=0,429	0	0,429
np=0
wa=0
wb=0
il=23,6808

[RMS 239]
nz=1,09	0	1,09
np=1
wa=0
wb=0
il=60,168

[RMS 60]
nz=0,35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=19,32

[RMS 61]
nz=0,1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=5,52

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
il=0,24288

[RMS 62]
nz=0,0033	0	0,0033
np=0
wa=0
wb=0
il=0,18216

[POZYCJA]
id=730
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-09	2-02	1112-09		1
mpn=_1211
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=13
ob=55,2	55,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55,2	1	55,2						

[RMS 165]
nz=0,1261	0	0,1261
np=0
wa=0
wb=0
il=6,96072

[RMS 122]
nz=0,03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1,656

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=734
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0815-08	4-01	0815-08		1
mpn=_1211
na=Montaż  listew wyoblających przyściennych - cokoły wyobleniowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=14
ob=55,22	55,22		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=55,22	1	55,22						

[RMS 165]
nz=0,13	0	0,13
np=0
wa=0
wb=0
il=7,1786

[RMS 463]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=60,742

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4030
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1219-03	2-02	1219-03		1
mpn=1211
na=Wycieraczki do obuwia wym. 120x130cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=15
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 165]
nz=1,771	0	1,771
np=0
wa=0
wb=0
il=1,771

[RMS 251]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 252]
nz=0,007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0,007

[RMS 253]
nz=0,272	0	0,272
np=1
wa=0
wb=0
il=0,272

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0,007	0	0,007
np=0
wa=0
wb=0
il=0,007

[POZYCJA]
id=4037
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-08	0-12II	1118-08		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie fug w płytkach podłogowych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=16
ob=1,686	1,686		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,684	1	4,56*15%						
wo=1,002	1	6,68*15%						

[RMS 165]
nz=0,142815	0	0,9521*0,15
np=0
wa=0
wb=0
il=0,24078609

[RMS 257]
nz=0,4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=0,6744

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4045
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-08	0-12II	1118-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - miejscowe naprawy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=17
ob=1,686	1,686		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=0,684	1	4,56*15%						
wo=1,002	1	6,68*15%						

[RMS 165]
nz=0,9521	0	0,9521
np=0
wa=0
wb=0
il=1,6052406

[RMS 255]
nz=1,02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1,71972

[RMS 256]
nz=4,75	0	4,75
np=1
wa=0
wb=0
il=8,0085

[RMS 257]
nz=0,4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=0,6744

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=0,053109

[RMS 62]
nz=0,027	0	0,027
np=0
wa=0
wb=0
il=0,045522

[POZYCJA]
id=4053
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1215-08	4-01	1215-08		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich posadzek
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=18
ob=11,24	11,24		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,56	1	4,56						
wo=6,68	1	6,68						
ko=				

[RMS 165]
nz=0,049	0	0,049
np=0
wa=0
wb=0
il=0,55076

[ELEMENT 1]
na=SUFITY
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=561
nu=4
cpv=45400000-1

[POZYCJA]
id=4014
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2702-01	202	2702-01		1
mpn=1211
na=(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm - opis zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=19
ob=22	22		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 165]
nz=1,18	0	1,18
np=0
wa=0
wb=0
il=25,96

[RMS 240]
nz=2,86	0	2,86
np=1
wa=0
wb=0
il=62,92

[RMS 241]
nz=1,7	0	1,7
np=1
wa=0
wb=0
il=37,4

[RMS 242]
nz=1,7	0	1,7
np=1
wa=0
wb=0
il=37,4

[RMS 243]
nz=0,97	0	0,97
np=1
wa=0
wb=0
il=21,34

[RMS 244]
nz=0,88	0	0,88
np=1
wa=0
wb=0
il=19,36

[RMS 245]
nz=0,88	0	0,88
np=1
wa=0
wb=0
il=19,36

[RMS 246]
nz=2,86	0	2,86
np=1
wa=0
wb=0
il=62,92

[RMS 247]
nz=1,65	0	1,65
np=1
wa=0
wb=0
il=36,3

[RMS 248]
nz=2,53	0	2,53
np=1
wa=0
wb=0
il=55,66

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,22

[RMS 62]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,22

[POZYCJA]
id=562
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg, okien i elementów wyposażenia folią
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=20
ob=46,76	46,76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,56	1	4,56						
wo=6,68	1	6,68						
wo=10,52	1	10,52						
wo=25	1	25						
ko=				

[RMS 165]
nz=0,057	0	0,057
np=0
wa=0
wb=0
il=2,66532

[RMS 10]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=51,436

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=566
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-03	4-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Skucie odspojonych i osłabionych tynków - przyjeto 10% pow. tynków do naprawy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=21
ob=5,44	5,44		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,14	1	4,56*25%						
wo=1,67	1	6,68*25%						
wo=2,63	1	10,52*25%						

[RMS 165]
nz=0,52	0	0,52
np=0
wa=0
wb=0
il=2,8288

[POZYCJA]
id=568
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0726-01	4-01	0726-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=22
ob=5,44	5,44		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5,44	1	#p21						

[RMS 165]
nz=1,47	0	1,47
np=0
wa=0
wb=0
il=7,9968

[RMS 72]
nz=4,2	0	4,2
np=1
wa=0
wb=0
il=22,848

[RMS 73]
nz=0,0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0,023936

[RMS 44]
nz=0,0229	0	0,0229
np=1
wa=0
wb=0
il=0,124576

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1632

[RMS 76]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,1632

[POZYCJA]
id=576
pd=Energobudowa 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	13-23 0501-01	13-23	0501-01		1
mpn=1211
na=Przecieranie starych tynków z zeskrobaniem farby
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=23
ob=21,76	21,76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,56	1	4,56						
wo=6,68	1	6,68						
wo=10,52	1	10,52						

[RMS 165]
nz=0,4023	0	0,4023
np=0
wa=0
wb=0
il=8,754048

[RMS 77]
nz=0,007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0,15232

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,0267	0	0,0267
np=0
wa=0
wb=0
il=0,580992

[POZYCJA]
id=581
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0623-01	4-01	0623-01		1
mpn=1211
na=Dwukrotne odgrzybianie ścian o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=24
ob=2,176	2,176		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,176	1	#p23*10%						

[RMS 165]
nz=0,09	0	0,09
np=0
wa=0
wb=0
il=0,19584

[RMS 78]
nz=0,305	0	0,305
np=1
wa=0
wb=0
il=0,66368

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=602
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=25
ob=21,76	21,76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4,56	1	4,56						
wo=6,68	1	6,68						
wo=10,52	1	10,52						

[RMS 165]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
il=1,7408

[RMS 87]
nz=0,22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=4,7872

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,0002	0	0,0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0,004352

[RMS 62]
nz=0,0003	0	0,0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,006528

[POZYCJA]
id=594
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-03	2-02	0815-03		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe - szpachlowanie ścian - naprawy - szpachlowanie miejscowe ścian
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=26
ob=6,528	6,528		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,368	1	4,56*30%						
wo=2,004	1	6,68*30%						
wo=3,156	1	10,52*30%						

[RMS 165]
nz=0,4151	0	0,4151
np=0
wa=0
wb=0
il=5,4195456

[RMS 84]
nz=2,5	0	2,5
np=1
wa=0
wb=0
il=32,64

[RMS 85]
nz=0,043	0	0,043
np=1
wa=0
wb=0
il=0,561408

[RMS 86]
nz=0,00175	0	0,00175
np=1
wa=0
wb=0
il=0,022848

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,0018	0	0,0018
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0235008

[RMS 62]
nz=0,0028	0	0,0028
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0365568

[POZYCJA]
id=1665
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=27
ob=6,528	6,528		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=6,528	1	#p26						

[RMS 165]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
il=0,52224

[RMS 87]
nz=0,22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1,43616

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,0002	0	0,0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0013056

[RMS 62]
nz=0,0003	0	0,0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0019584

[POZYCJA]
id=608
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=28
ob=21,76	21,76		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=21,76	1	#p25						

[RMS 165]
nz=0,1461	0	0,1461
np=0
wa=0
wb=0
il=3,179136

[RMS 88]
nz=0,2891	0	0,2891
np=1
wa=0
wb=0
il=6,290816

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=ŚCIANY
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=1
nu=5

[POZYCJA]
id=23
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg i okien folią
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=29
ob=67,68	67,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=15,56	1	15,56						
wo=15,32	1	15,32						
wo=5,56	1	5,56						
wo=4,56	1	4,56						
wo=6,68	1	6,68						
wo=20	1	20						

[RMS 165]
nz=0,057	0	0,057
np=0
wa=0
wb=0
il=3,85776

[RMS 10]
nz=0,957	0	0,957
np=1
wa=0
wb=0
il=64,76976

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=351
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-09	4-01	1202-09		1
mpn=1211
na=Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=30
ob=150,092	150,092		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=11,7	1	4,5*2,6	pom.01					
wo=4,576	1	1,76*2,6						
wo=1,56	1	0,6*2,6						
wo=3,9	1	1,5*2,6						
wo=7,046	1	2,71*2,6						
wo=8,502	1	3,27*2,6						
ko=				
wo=16,374	1	2,72*3,01*2	pom.02					
wo=36,12	1	6*3,01*2						
ko=				
wo=13,624	1	2,62*2,6*2	pom.03					
wo=5,694	1	2,19*2,6						
ko=				
wo=19,926	1	3,31*3,01*2	pom.06					
wo=21,07	1	3,5*3,01*2						

[RMS 165]
nz=0,092	0	0,092
np=0
wa=0
wb=0
il=13,808464

[RMS 65]
nz=0,022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=3,302024

[RMS 66]
nz=0,00088	0	0,00088
np=1
wa=0
wb=0
il=0,13208096

[RMS 44]
nz=0,001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0,150092

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2002
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-03	4-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Skucie odspojonych i osłabionych tynków - przyjeto 35% pow. tynków do naprawy
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=31
ob=52,532	52,532		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
ko=				
wo=52,532	1	#p30*35%						

[RMS 165]
nz=0,52	0	0,52
np=0
wa=0
wb=0
il=27,31664

[POZYCJA]
id=2004
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0726-01	4-01	0726-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=32
ob=52,532	52,532		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=52,532	1	#p31						

[RMS 165]
nz=1,47	0	1,47
np=0
wa=0
wb=0
il=77,22204

[RMS 72]
nz=4,2	0	4,2
np=1
wa=0
wb=0
il=220,6344

[RMS 73]
nz=0,0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0,2311408

[RMS 44]
nz=0,0229	0	0,0229
np=1
wa=0
wb=0
il=1,2029828

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=1,57596

[RMS 76]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=1,57596

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=33
ob=150,092	150,092		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=150,092	1	#p30						

[RMS 165]
nz=0,08	0	0,08
np=0
wa=0
wb=0
il=12,00736

[RMS 87]
nz=0,22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=33,02024

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,0002	0	0,0002
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0300184

[RMS 62]
nz=0,0003	0	0,0003
np=0
wa=0
wb=0
il=0,0450276

[POZYCJA]
id=114
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=34
ob=150,092	150,092		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=150,092	1	#p30						

[RMS 165]
nz=0,095	0	0,095
np=0
wa=0
wb=0
il=14,25874

[RMS 7]
nz=0,3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=45,0276

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	3 0605-05	3	0605-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=35
ob=150,092	150,092		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=150,092	1	#p30						

[RMS 165]
nz=0,373	0	0,373
np=0
wa=0
wb=0
il=55,984316

[RMS 259]
nz=0,33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=49,53036

[RMS 9]
nz=0,6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=90,0552

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5258
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=121,1:0,0911
na=Przecieranie poprzez zmatowienie istniejących płytek ściennych w łazienkach
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=36
ob=57,13	57,13		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=57,13	1	#p37						

[RMS 165]
nz=0,37	0	0,37
np=0
wa=0
wb=0
il=21,1381

[RMS 467]
nz=0,0022	0	0,0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0,125686

[RMS 468]
nz=0,0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0,079982

[RMS 44]
nz=0,005	0	0,005
np=1
wa=0
wb=0
il=0,28565

[RMS 469]
nz=0,0064	0	0,0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0,365632

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 470]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,5713

[POZYCJA]
id=4059
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	3 0605-05	3	0605-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie powierzchni płytek ceramicznych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=37
ob=57,13	57,13		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=13,726	1	2,28*3,01*2	pom.04					
wo=12,401	1	2,06*3,01*2						
ko=				
wo=17,338	1	2,88*3,01*2	pom.05					
wo=13,665	1	2,27*3,01*2						
ko=				

[RMS 165]
nz=0,373	0	0,373
np=0
wa=0
wb=0
il=21,30949

[RMS 261]
nz=0,33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=18,8529

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5269
pd=		 kalk. własna		kalk. własna		0
na=Wykładzina zabezpieczająca ściany - fartuch wokół zlewów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=38
ob=8,26	8,26		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2,8	1	1,4*2						
wo=1,44	1	0,72*2						
wo=0,66	1	0,33*2						
wo=1,36	1	0,68*2						
wo=0,26	1	0,13*2						
wo=0,62	1	0,31*2						
wo=1,12	1	0,56*2						

[RMS 165]
nz=1,3	0	1,3
np=0
wa=0
wb=0
il=10,738

[RMS 473]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8,26

[POZYCJA]
id=4072
pd=		 kalk. własna		kalk. własna		0
na=Wykładzina zabezpieczająca ściany
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=39
ob=12,51	12,51		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1,76	1	1,76						
wo=0,6	1	0,6						
wo=0,18	1	0,18						
wo=0,33	1	0,33						
wo=0,2	1	0,2						
wo=0,14	1	0,14						
wo=1,1	1	1,1						
wo=2,51	1	2,51						
wo=0,86	1	0,86						
wo=2,6	1	2,6						
wo=0,27	1	0,27						
wo=0,05	1	0,05						
wo=0,61	1	0,61						
wo=0,27	1	0,27						
wo=0,27	1	0,27						
wo=0,76	1	0,76						

[RMS 165]
nz=1,3	0	1,3
np=0
wa=0
wb=0
il=16,263

[RMS 472]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=12,51

[POZYCJA]
id=43
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1215-04	4-01	1215-04		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich podłóg i okien
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=40
ob=67,68	67,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=67,68	1	#p29						

[RMS 165]
nz=0,58	0	0,58
np=0
wa=0
wb=0
il=39,2544

[RMS 16]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=BIAŁY MONTAŻ - DEMONTAŻE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=4529
nu=6

[POZYCJA]
id=4538
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=41
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 324]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4534
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=42
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 165]
nz=0,7	0	0,7
np=0
wa=0
wb=0
il=2,8

[RMS 323]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4542
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=43
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 165]
nz=0,7	0	0,7
np=0
wa=0
wb=0
il=1,4

[ELEMENT 1]
na=ŁAZIENKI - Instalacja wody zimnej i ciepłej
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=4530
nu=7
cpv=45400000-1

[POZYCJA]
id=4531
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0230-07	4-02	0230-07		1
mpn=1211
na=Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=44
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 165]
nz=0,14	0	0,14
np=0
wa=0
wb=0
il=1,4

[RMS 4]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4544
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=45
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 165]
nz=0,255	0	0,255
np=0
wa=0
wb=0
il=2,55

[RMS 325]
nz=1,1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 326]
nz=0,58	0	0,58
np=1
wa=0
wb=0
il=5,8

[RMS 327]
nz=1,43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=14,3

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0,0016	0	0,0016
np=0
wa=0
wb=0
il=0,016

[POZYCJA]
id=4551
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zawory odcinające sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=46
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 165]
nz=0,25	0	0,25
np=0
wa=0
wb=0
il=2,3875

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 329]
nz=2,06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=20,6

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4556
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=47
ob=10	10		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 165]
nz=0,289	0	0,289
np=0
wa=0
wb=0
il=2,89

[RMS 330]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 331]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 332]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=ŁAZIENKI -  Instalacja kanalizacyjna
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=4572
nu=8
cpv=45400000-1

[POZYCJA]
id=4604
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-01	2-15	0208-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=48
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 165]
nz=0,177	0	0,177
np=0
wa=0
wb=0
il=0,885

[RMS 345]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=5,2

[RMS 346]
nz=0,36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=1,8

[RMS 347]
nz=0,14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=0,7

[RMS 348]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0,0056	0	0,0056
np=0
wa=0
wb=0
il=0,028

[POZYCJA]
id=4612
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
mpn=1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=49
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 165]
nz=0,56	0	0,56
np=0
wa=0
wb=0
il=1,12

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4616
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0232-02	4-02	0232-02		1
mpn=_1211
na=Wpusty ściekowe - demontaż
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=50
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 165]
nz=0,32	0	0,32
np=0
wa=0
wb=0
il=0,64

[POZYCJA]
id=4618
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-01	2-15	0218-01		1
mpn=1211
na=Wpusty ściekowe stalowe hermetyczne o śr. 50 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=51
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 165]
nz=0,52	0	0,52
np=0
wa=0
wb=0
il=1,56

[RMS 474]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,06

[POZYCJA]
id=4623
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-04	2-15	0142-04		1
mpn=_1211
na=Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm do wklejenia glazury - dostęp do czyszczaków i zaworów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=52
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 165]
nz=0,52	0	0,52
np=0
wa=0
wb=0
il=1,04

[RMS 351]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,02

[ELEMENT 1]
na=BIAŁY MONTAŻ
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=4440
nu=9

[POZYCJA]
id=4441
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze z syfonem gruszkowym
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=53
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 165]
nz=1,98	0	1,98
np=0
wa=0
wb=0
il=3,96

[RMS 511]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 286]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4446
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-01	2-15	0137-01		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=54
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 165]
nz=0,711	0	0,711
np=0
wa=0
wb=0
il=1,422

[RMS 287]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0,006	0	0,006
np=0
wa=0
wb=0
il=0,012

[POZYCJA]
id=4451
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0230-02	4	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze  z syfonem gruszkowym przystosowana dla osób niepełnosprawnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=55
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 165]
nz=1,98	0	1,98
np=0
wa=0
wb=0
il=3,96

[RMS 512]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 513]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4456
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-01	2-15	0137-01		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm - wylewka przystosowana dla osób niepełnosprawnych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=56
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 165]
nz=0,711	0	0,711
np=0
wa=0
wb=0
il=1,422

[RMS 289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 62]
nz=0,006	0	0,006
np=0
wa=0
wb=0
il=0,012

[POZYCJA]
id=4481
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0224-04	2-15	0224-04		1
mpn=_1211
na=Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi przystosowane dla osób niepełnosprawnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=57
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 165]
nz=2,89	0	2,89
np=0
wa=0
wb=0
il=5,5199

[RMS 514]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 300]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0,2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 183]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,02

[POZYCJA]
id=4497
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-04	2-15	0115-04		1
mpn=_1211
na=Baterie  prysznicowe ścienne o śr.nom. 15 mm
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=58
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 165]
nz=1,05	0	1,05
np=0
wa=0
wb=0
il=1,00275

[RMS 306]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 307]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 308]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0,9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 183]
nz=0,01	0	0,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0,01

[POZYCJA]
id=4504
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1208-03	2-02	1208-03		1
mpn=_1211
na=Pochwyt stalowy  systemowy w kabinie
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=59
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 165]
nz=0,98	0	0,98
np=0
wa=0
wb=0
il=0,98

[RMS 310]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,02

[POZYCJA]
id=4524
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1208-03	2-02	1208-03		1
mpn=_1211
na=Pochwyt stalowy  systemowy - uchwyt naścienny
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=60
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 165]
nz=0,98	0	0,98
np=0
wa=0
wb=0
il=1,96

[RMS 321]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[POZYCJA]
id=4509
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1208-03	2-02	1208-03		1
mpn=_1211
na=Pochwyt stalowy stały systemowy przy umywalce
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=61
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 165]
nz=0,98	0	0,98
np=0
wa=0
wb=0
il=1,96

[RMS 312]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[POZYCJA]
id=4519
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1208-03	2-02	1208-03		1
mpn=_1211
na=Pochwyt stalowy łukowy uchylny przy misce ustępowej
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=62
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 165]
nz=0,98	0	0,98
np=0
wa=0
wb=0
il=1,96

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[POZYCJA]
id=4514
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1208-03	2-02	1208-03		1
mpn=_1211
na=Pochwyt stalowy uchylny  systemowy przy umywalce
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=63
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 165]
nz=0,98	0	0,98
np=0
wa=0
wb=0
il=1,96

[RMS 313]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1,5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 5]
nz=0,02	0	0,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=5272
nu=10

[POZYCJA]
id=5273
pd=		 kalk. własna		kalk. własna		0
na=wymiana oświetlenia i osprzętu elektryczngo i teletechnciznego,1310zasilanie odbiornika tv, zasilanie klimatyzatorów 5 szt.
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=64
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 482]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=ZESTAWIENIE STOLARKI
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=5664
nu=11

[POZYCJA]
id=5665
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-02	2-02	1022-02		1
mpn=_1211
na=Skrzydło wraz z ościeżnicą - D1 wym.100x200cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=65
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 165]
nz=4,5	0	4,50
np=0
wa=0
wb=0
il=4,5

[RMS 496]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 494]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 495]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,03

[POZYCJA]
id=5670
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-02	2-02	1022-02		1
mpn=_1211
na=Skrzydło wraz z ościeżnicą - D2 wym.100x200cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=66
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 165]
nz=4,5	0	4,50
np=0
wa=0
wb=0
il=4,5

[RMS 497]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 494]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 495]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,03

[POZYCJA]
id=5675
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-02	2-02	1022-02		1
mpn=_1211
na=Skrzydło wraz z ościeżnicą - D3 wym.100x200cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=67
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 165]
nz=4,5	0	4,50
np=0
wa=0
wb=0
il=4,5

[RMS 498]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 494]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 495]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,03

[POZYCJA]
id=5680
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-02	2-02	1022-02		1
mpn=_1211
na=Skrzydło wraz z ościeżnicą - D4 wym. 110+91x200cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=68
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 165]
nz=4,5	0	4,50
np=0
wa=0
wb=0
il=4,5

[RMS 504]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 494]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 495]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,03

[POZYCJA]
id=5685
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-02	2-02	1022-02		1
mpn=_1211
na=Skrzydło wraz z ościeżnicą - D5 wym. 110x200cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=69
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 165]
nz=4,5	0	4,50
np=0
wa=0
wb=0
il=4,5

[RMS 503]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 494]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 495]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,03

[POZYCJA]
id=5690
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-02	2-02	1022-02		1
mpn=_1211
na=Skrzydło wraz z ościeżnicą - D6 wym. 110+54x200cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=70
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 165]
nz=4,5	0	4,50
np=0
wa=0
wb=0
il=4,5

[RMS 506]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 494]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 495]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,03

[POZYCJA]
id=5695
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1022-02	2-02	1022-02		1
mpn=_1211
na=Skrzydło wraz z ościeżnicą - D7 wym. 100x200cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=71
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 165]
nz=4,5	0	4,50
np=0
wa=0
wb=0
il=4,5

[RMS 508]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 494]
nz=0,04	0	0,04
np=0
wa=0
wb=0
il=0,04

[RMS 495]
nz=0,03	0	0,03
np=0
wa=0
wb=0
il=0,03

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
wa=0
kn=0	0	0
wn=0	0	0
id=5282
nu=12

[POZYCJA]
id=5283
pd=		 kalk. własna		kalk. własna		0
na=Koszty transportu i utyliazacji gruzu i odpadów budowlanych - załadunek i odebranie
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=72
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 487]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=5662
pd=		 kalk. własna		kalk. własna		0
na=Wyposażenie pomieszczeń
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=73
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 491]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=5285
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0137-01	2-17	0137-01	 z.o.3.3. 9903 	1
mpn=3:0:09101211
na=Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - w obiektach modernizowanych - demontaż
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=74
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,0505		0.955*1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 165]
nz=0,05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=0,157575

[POZYCJA]
id=5287
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0137-01	2-17	0137-01	 z.o.3.3. 9903 	1
mpn=3:0:09101211
na=Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - w obiektach modernizowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=75
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,0505		0.955*1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 165]
nz=2,13	0	2,13
np=0
wa=0
wb=0
il=6,712695

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 181]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3,12

[RMS 182]
nz=0,001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0,003

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 183]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
il=0,3

[POZYCJA]
id=6002
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0137-01	2-17	0137-01	 z.o.3.3. 9903 	1
mpn=3:0:09101211
na=Wentylatory ścienne - w obiektach modernizowanych - demontaż
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=76
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,0505		0.955*1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 165]
nz=0,05	0	0,05
np=0
wa=0
wb=0
il=0,10505

[POZYCJA]
id=6004
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0137-01	2-17	0137-01	 z.o.3.3. 9903 	1
mpn=3:0:09101211
na=Wentylatory ścienne - w obiektach modernizowanych
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=77
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,0505		0.955*1.1
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 165]
nz=2,13	0	2,13
np=0
wa=0
wb=0
il=4,47513

[RMS 515]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 181]
nz=1,04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2,08

[RMS 182]
nz=0,001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0,002

[RMS 4]
nz=0,5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 183]
nz=0,1	0	0,1
np=0
wa=0
wb=0
il=0,2

[POZYCJA]
id=6011
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=78
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 165]
nz=0,22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=5,5

[RMS 517]
nz=0,027	0	0,014+0,013
np=1
wa=0
wb=0
il=0,675

[RMS 518]
nz=0,006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0,15

[RMS 519]
nz=0,2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6017
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1214-02	4-01	1214-02		1
mpn=1211
na=Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów o powierzchni ponad 0.5 m2
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=79
ob=10	10		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 165]
nz=0,27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=2,7

[RMS 519]
nz=0,56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=5,6

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6021
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1212-01	4-01	1212-01		1
mpn=1211
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
uw=analogia
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=80
ob=10	10		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
krn=2	
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 165]
nz=0,41	0	0,41
np=0
wa=0
wb=0
il=8,2

[RMS 520]
nz=0,083	0	0,083
np=1
wa=0
wb=0
il=1,66

[RMS 517]
nz=0,103	0	0,103
np=1
wa=0
wb=0
il=2,06

[RMS 518]
nz=0,024	0	0,024
np=1
wa=0
wb=0
il=0,48

[RMS 519]
nz=0,56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=11,2

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5296
pd=		 kalk. własna		kalk. własna		0
na=Podłączenie i odprowadzenie skroplin dla 5 klimatyzatorów
op=0	1	0	0	1	0	0	0
nu=81
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
cjw=		0
kjw=			0	0	0
wn=0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 489]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
314F1868AF697971F91EE88DA8D857C2
