**Stół betonowy do gry do gry w tenisa stołowego**

Betonowy stół do ping-ponga, betonowy stół przeznaczony jest do umieszczania na zewnątrz.  
– całość z wibrowanego betonu zbrojonego, rodzaje betonu,  
– blat do ping-ponga szlifowany oraz kryty lakierem ochronnym,  
– dla zapewnienia bezpieczeństwa osobą korzystającą ze stołu, brzegi blatu zaokrąglone profilem aluminiowym,  
– siatka mocowana do blatu i wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,  
– stół o dużej odporności na działania pogodowe i uszkodzenia mechaniczne,  
– wolnostojący, mocowany na przygotowanym podłożu gruncie,

Długość: 274 cm,  
Szerokość: 152 cm,  
Wysokość: 78 cm,  
Waga: 800 kg,

Tolerancja dla ww. wymiarów +/-20%

Widok poglądowy



**Stół do gry w szachy, chińczyka lub karty**  
  
Betonowy stół do gier, w zestawie2 ławeczki. Stół w wersjach do gry w chińczyka, szachy lub do gier karcianych.  
– zestaw zrobiony z betonu płukanego zbrojonego,  
– blat stołu szlifowany oraz malowany lakierem ochronnym,  
– plansze na stole z mrozoodpornych płytek gresowych,,,  
– obrzeża stołu dla bezpieczeństwa użytkowników zabezpieczone profilami aluminiowymi,  
– siedziska wykonane z drewna zabezpieczonego przed wpływami atmosferycznymi i malowane,  
–montaż poprzez przykręcenie do podłoża,  
  
Długość: 200 cm,  
Szerokość: 200 cm,  
Wysokość: 80 cm,  
Waga: 550 kg,

Tolerancja dla ww. wymiarów +/- 20%

Widok poglądowy



**Stół do gry w piłkarzyki**  
Betonowy stół do gry w piłkarzyki, stół przystosowany do stania zewnątrz i odporny na zjawiska atmosferyczne.  
– stół wykonany z betonu płukanego B30 zbrojonego,  
– boiska na stole gładzone i pokryte farbą odporną na uderzenia i zjawisk atmosferycznych,  
– drążki piłkarzyków wykonane ze stali nierdzewnej,  
– figurki piłkarzy z tworzywa sztucznego i z gumy,  
– stół do umieszczenia na twardym podłożu,   
  
Długość: 140 cm,    
Szerokość: 80 cm,  
Wysokość: 87 cm,

Tolerancja dla ww. wymiarów +/- 20%

Widok poglądowy



**Leżak betonowy**   
  
Leżak wykonany w technologii odkrytych kruszyw. Drewno iglaste dwukrotnie malowane lakierobejcą oraz pokryte dwoma warstwami lakieru.  
wymiar : długość 161 cm  
szerokość 70 cm  
wysokość 83 cm  
waga: ok. 480 kg

Tolerancja dla ww. wymiarów +/- 20%

Widok poglądowy



**Altana**

Zakup i montaż altany drewnianej o wymiarach 9m x 5m, słupy konstrukcyjne min wymiar 12 cm x 12 cm, dach dwuspadowy/wielospadowy pokryty blachodachówką koloru zielonego, orynnowanie – rynny dachowe i rury spustowe - systemowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego, zabudowa drewniana na 3 ścianach do wysokości około 120 cm, 1 ściana z wejściem na środku wykonana po bokach z deseczek drewnianych od wysokości dachu do podłoża. Drewno zaimpregnowane koloru „pinia”.

Wyposażenie altany:

- stoły o konstrukcji drewnianej, kolor teak, mahoń lub wiśnia, o wymiarach: dł/szer. 2,30m/0,80m – 2szt lub 1,80m/0,80m – 3szt;

- ławki drewniane z oparciem, kolor jw. zbieżny z kolorem stołu, o wymiarach dł: 2,30m – 4szt lub 1,80m - 6szt.

- kosz na śmieci segregacji odpadów 1szt, czteroelementowy -papier, plastik metale, szkło, zmieszane.

Tolerancja dla ww. wymiarów – 10%

Widok poglądowy

