**Załącznik nr 3a do zapytania ofertowego**

**SPECYFIKACJA WYMAGAŃ**

**Wykaz planowanego wyposażenia wraz z określonymi wymaganiami ( wymagania techniczne i jakościowe, cechy charakterystyczne produktów i towarów ) w ramach zadania „** **Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia kuchni w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej” które realizowane jest w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu ”**

|  |
| --- |
| **Wyposażenie w kuchni szkolnej** |
| **L.p.** | **Nazwa sprzętu**  | **Liczba sztuk** | **Specyfikacja** |
| **1.** | **Obieraczka do ziemniaków 12kg** | **1** | * powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek i dna pokryta materiałem ściernym (korund)
* czas obierania: 1,5 - 3 min (zależy od jakości ziemniaków)
* zużycie wody: 2,5 l/min
* urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
* czas cyklu: 6 min.
* możliwość montowania do podłogi (przygotowane otwory na śruby)
* wyłącznik
* Szerokość: 700mm
* Głębokość: 700mm
* Wysokość: 900mm
* Zasilanie: Prąd
* Napięcie: 400V
* Moc elektryczna: 550W
* Wsad: 12Kg
 |
| **2.** | **Separator do obierzyn okrągły**  | **1** | * do oddzielania obierzyn z obieraczki
* separator okrągły
* stal nierdzewna
 |
| **3.** | **Stół przyścienny metalowy z półką 1900x600x850mm** | **1** | * Stół przyścienny z półką:
* Wykonany ze stali nierdzewnej
* Nogi, o profilu kwadratowym, posiadające możliwość regulacji wysokości
* Blat dodatkowo wzmocniony.
 |
| **4.** | **Stół stalowy załadowczy ze zlewem 2 komorowym**  | **1** | * Wykonany ze stali nierdzewnej
* Nogi, o profilu kwadratowym, posiadające możliwość regulacji wysokości
* Blat dodatkowo wzmocniony
* Szerokość: 2150mm
* Głębokość:735mm
* Wysokość: 880mm
* Ilość komór: 2
* Konstrukcja spawana
 |
| **5.** | **Stół wyładowczy stalowy 1100x735x880mm** | **1** | * Stół wyładowczy stalowy
* Wykonany ze stali nierdzewnej
* Nogi, o profilu kwadratowym, posiadające możliwość regulacji wysokości
* Blat dodatkowo wzmocniony.
 |
| **6.** | **Młynek koloidalny** | **1** | * model przystosowany do większych obciążeń
* pełne wyciszenie komory rozdrabniającej
* elastyczne zawieszenie młynka
* cylindryczna komora wraz z elementami rozdrabniającymi wykonane są ze stali nierdzewnej
* nowy typ tarczy z podwójnym stopniem rozdrabniania
* obroty: 1420 / min
* wyłącznik pneumatyczny
* wzmacniacz mocy wraz z mikroprocesorem
* Wysokość: 344mm
* Średnica 234mm
* Napięcie: 230V
* Moc elektryczna 750W
 |
| **7.** | **Wózek kelnerski 3 półkowy** | **1** | * **stal nierdzewna**, bezpieczna do kontaktu z żywnością.
* duża wytrzymałość na obciążenia,
* odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwość w utrzymaniu czystości
* Szerokość:860mm
* Głębokość: 540mm
* Wysokość: 940mm
 |
| **8.** | **Okap przyścienny skrzyniowy 2300x1000x450mm** | **1** | * Okap z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
* Rynienka ociekowa z zaworem spustowym.
* Szerokość: 2300mm
* Głębokość: 1000mm
* Wysokość: 450mm
 |
| **9.** | **Okap kondensacyjny do pieców** | **1** | * Silnik jednofazowy o jednym kierunku obrotów
* Maksymalny przepływ powietrza: od 400 m³/h do 600 m³/h
* Podłączenie do świeżej wody ¾” o ciśnieniu 100-200 kPa (1,0-2,0 bar)
* Szerokość: 730mm
* Głębokość: 860mm
* Wysokość: 308mm
* Moc 600W
* Napięcie 230V
 |
| **10.** | **Profesjonalny mikser planetarny 10L** | **1** | * Dzieża ze stali nierdzewnej,
* Rózga, mieszadło i hak do ciasta.
* Szerokość: 450mm
* Głębokość: 470mm
* Wysokość: 600mm
* Moc 600W
* Pojemność: 10L
* Maksymalny wsad mąki: 2,5 kg
* Napięcie 230V
 |
| **11.** | **Wilk - maszyna do mielenia mięsa 220kg/h** | **1** | * Szerokość: 517mm
* Wysokość: 328mm
* Głębokość: 410mm
* System mielący jednozakresowy
* Napięcie 230V
* Moc elektryczna 800W
* podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej
* taca wykonana ze stali nierdzewnej
* rewers
* praca ciągła do 8 godzin
* regulowane antypoślizgowe nóżki
* bieg wsteczny
 |
| **12.** | **Robot - szatkownica do warzyw** | **1** | * Szerokość: 320mm
* Wysokość: 304mm
* Głębokość: 590mm
* Napięcie 230V
* Moc elektryczna 500W
* Wydajność na godzinę 200kg/h
* Ilość obrotów – 500 obr/min
 |
| **13.** | **Tarcza do robota kostka 8x8x8x8mm** | **1** | * Wymiary: 8x8x8mm
 |
| **14.** | **Zestaw tarcz do robota 4szt.** | **1** | * Wykonane z wysokiej jakości komponentów
* Tarcza na plastry 2 mm,
* Tarcza na wiórki 1,5 mm,
* Tarcza na słupki 2x6 mm,
* Tarcza na tarte ziemniaki
 |
| **15.** | **Szafa chłodnicza 2 drzwiowa 400L** | **1** | * Szerokość: 600mm
* Wysokość: 745mm
* Głębokość: 1950mm
* Pojemność 400L
* Pojemność netto 400/370L
* Napięcie 230V
* Moc elektryczna 250W
* Liczba półek 3 szt.
* Zużycie energii 2 kWh/dobę
* obudowa oraz wnętrze w całości wykonane z blachy nierdzewnej
* elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
* wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi
* chłodzenie nawiewowe
* energooszczędny i cichy agregat skraplający
* automatyczne odszranianie
* automatyczne odparowanie skroplin
* półki rusztowe (metalowe plastyfikowane)
* samozamykające się drzwi
* regulowane nogi w zakresie do 50 mm
* klasa klimatyczna: 4
* drzwi dzielone
 |
| **16.** | **Szafa chłodnicza 1 drzwiowa 570L ze stali nierdzewnej** | **1** | * wentylowane chłodzenie
* elektroniczny sterownik Dixell
* agregat chłodniczy Danfoss
* automatyczne rozmrażanie
* zamek drzwi
* łatwo wymienna uszczelka drzwi
* czynnik chłodniczy: R600a
* 4 przestawne ruszty (3 ruszty 630x480 mm + 1 ruszt 630x290 mm)
* możliwość włożenia GN2/1 lub dodatkowej półki
* regulowane nóżki z przodu
* kółka z tyłu
* Szerokość: 777mm
* Głębokość: 695mm
* Wysokość: 1895mm
* Pojemność: 570L
* Napięcie 230V
* Moc elektryczna: 130W
* Układ chłodzenia- dynamiczny
* Odszranianie – automatyczne
* Sterowanie: elektroniczne
 |
| **17.** | **Szafa mroźnicza 1 drzwiowa 350L ze stali nierdzewnej** | **1** | * wentylowane chłodzenie (agregat)
* elektroniczny sterownik
* agregat chłodniczy
* dodatkowy ruszt mrożący od góry
* automatyczne rozmrażanie
* zamek drzwi
* łatwo wymienna uszczelka drzwi
* czynnik chłodniczy: R600a
* 6 stałych rusztów
* Szerokość: 600mm
* Głębokość: 585mm
* Wysokość: 1855mm
* Pojemność: 340L
* Napięcie 230V
* Moc elektryczna: 210W
* Układ chłodzenia- statyczny
* Odszranianie – automatyczne
 |
| **18.** | **Stół przyścienny stalowy z szafką na butlę z gazem**  | **1** | * Stół przyścienny z szafką na butlę gazową
* Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 201
* Nogi, o profilu kwadratowym, posiadające możliwość regulacji wysokości
* Szerokość: 950mm
* Głębokość: 600mm
* Wysokość: 880mm
 |
| **19.** | **Mikser spiralny 7L,m 5kg** | **1** | * obrotowa niedemontowalna dzieża nierdzewna
* przycisk START / STOP
* jedna prędkość
* regulowane nóżki
* Szerokość: 260mm
* Głębokość: 540mm
* Wysokość: 527mm
* Napięcie 230V
* Moc elektryczna: 370W
* Zasilanie: prąd
 |