|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Remont OSP Sosnówka |
| **2.** | **Pomieszczenia 1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dokończenie styropianu ściany | m² | 4 |  |  |  |
| 2.2 | Zatopienie jednej warstwy siatkina ścianach. | m² | 30 |  |  |  |
| 2.3 | Wykonanie sufitu podwieszanego (ruszt drewniany + styropian 5 cm+ siatka klej) | m² | 16 |  |  |  |
| 2.4 | Szpachlowanie całego pomieszczenia | m² | 46 |  |  |  |
| 2.5 | Marmolit na wys. 1,20 m- ściany | m² | 15 |  |  |  |
| 2.6 | Malowanie | m² | 46 |  |  |  |
| 2.7 | Wyrównanie podłoża pod płytki | m² | 16 |  |  |  |
| 2.8 | Położenie płytek gresowych – posadzka | m² | 16 |  |  |  |
| 2.9 | Cokolik | mb | 13 |  |  |  |
|   |
| **3.** | **Pomieszczenie 2** |
| 3.1 | Zatopienie jednej warstwy siatkina ścianach. | m² | 30 |  |  |  |
| 3.2 | Przyklejenie styropianu gr. 5 cm | m² | 20 |  |  |  |
| 3.2 | Wykonanie sufitu podwieszanego (ruszt drewniany + styropian 5 cm+ siatka klej) | m² | 16 |  |  |  |
| 3.3 | Szpachlowanie całego pomieszczenia | m² | 46 |  |  |  |
| 3.4 | Marmolit na wys. 1,20 m- ściany | m² | 12 |  |  |  |
| 3.5 | Malowanie | m² | 46 |  |  |  |
| 3.6 | Wyrównanie podłoża pod płytki | m² | 16 |  |  |  |
| 3.7 | Położenie płytek gresowych – posadzka+ ściana | m² | 25 |  |  |  |
| 3.8 | Cokolik | m² | 13 |  |  |  |
|   |
| **4.** | **Pomieszczenie 3** |
| 4.1 | Wykonanie sufitu podwieszanego (ruszt drewniany + styropian 5 cm+ siatka klej) | m² | 12 |  |  |  |
| 4.2 | Tynk  | m² | 8,4 |  |  |  |
| 4.3 | Przygotowanie podłoża (czyszczenie ścian + gruntowanie) | m² | 30 |  |  |  |
| 4.4 | Szpachlowanie całego pomieszczenia | m² | 40 |  |  |  |
| 4.5 | Marmolit na wys. 1,20 m- ściany | m² | 12 |  |  |  |
| 4.6 | Malowanie | m² | 40 |  |  |  |
| 4.7 | Wyrównanie podłoża pod płytki | m² | 12 |  |  |  |
| 4.8 | Położenie płytek gresowych – posadzka+ ściana | m² | 12 |  |  |  |
| 4.9 | Cokolik | mb | 12 |  |  |  |
| 4.10 | Demontaż starego gumoleum | m² | 13 |  |  |  |
|   |
| **5.** | **Pomieszczenie 4** |  |
| 5.1 | Uzupełnić płytę OSB- zabudowa | m² | 5 |  |  |  |
| 5.2 | Tynk –obróbka | m² | 4 |  |  |  |
| 5.3 | Przygotowanie podłoża (czyszczenie ścian + gruntowanie) | m² | 22,68 |  |  |  |
| 5.4 | Szpachlowanie całego pomieszczenia | m² | 26 |  |  |  |
| 5.5 | Marmolit na wys. 1,20 m- ściany | m² | 6 |  |  |  |
| 5.6 | Malowanie | m² | 26 |  |  |  |
| 5.7 | Wyrównanie podłoża pod płytki | m² | 4,5 |  |  |  |
| 5.8 | Położenie płytek gresowych – posadzka+ ściana | m² | 4,5 |  |  |  |
| 5.9 | Cokolik | mb | 4,5 |  |  |  |
| 5.10 | Wyburzenie otworu | szt. | 1 |  |  |  |
| 5.11 | Demontaż zlewu | szt. | 1 |  |  |  |
| 5.12 | Demontaż baterii zlewozmywakowej | szt. | 1 |  |  |  |
| 5.13 | Płytki 0,5\*2,1 | m² | 1,5 |  |  |  |
| 5.14 | Montaż zlewozmywaku | szt. | 1 |  |  |  |
| 5.15 | Montaż baterii | szt. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **6.** | **Pomieszczenie 5** |  |
| 6.1 | Zamurowanie drzwi + okna | Szt. | 2 |  |  |  |
| 6.2 | Tynk  | m² | 25 |  |  |  |
| 6.3 | Kucie płytek ściany + posadzki | szt. | 1 |  |  |  |
| 6.4 | Gumoleum usunąć | m² | 4 |  |  |  |
| 6.5 | Wyrównanie posadzki | m² | 4 |  |  |  |
| 6.6 | Położenie płytek podłoga | m² | 4 |  |  |  |
| 6.7 | Cokolik | m² | 6 |  |  |  |
| 6.8 | Wykonanie sufitu podwieszanego (ruszt drewniany + styropian 5 cm+ siatka klej) | m² | 4 |  |  |  |
| 6.9 | Szpachlowanie całego pomieszczenia | m² | 25 |  |  |  |
| 6.10 | Malowanie | m² | 25 |  |  |  |
|  |
| **7.** | **Pomieszczenie 6** |  |
| 7.1 | Zabudowa wentylacji | szt. | 2 |  |  |  |
| 7.2 | Kucie płytek ściany + posadzki | szt. | 1 |  |  |  |
| 7.3 | Tynk | m² | 23 |  |  |  |
| 7.4 | Wyrównanie posadzki | m² | 4 |  |  |  |
| 7.5 | Położenie płytek podłoga | m² | 19 |  |  |  |
| 7.6 | Szpachlowanie całego pomieszczenia | m² | 23 |  |  |  |
| 7.7 | Malowanie | m² | 25 |  |  |  |
| 7.8 | Biały montaż- ustęp typu kompakt- pisuar- umywalka + kran | szt.szt.szt. | 111 |  |  |  |
| 7.9 | Wymiana okna- robocizna | szt. | 1 |  |  |  |
| 7.10 | Montaż drzwi + obróbka otworu-robocizna | szt. | 1 |  |  |  |
|  |
| **8.** | **Instalacja elektryczna** |  |
| 8.1 | - montaż tablicy rozdzielczej- demontaż starych opraw- dokończenie instalacji elektrycznej-montaż opraw- montaż gniazd wtykowych oraz przełączników | szt. | 1 |  |  |  |

Powyższy przedmiar ma charakter pomocniczy ,Zamawiający zaleca wizje lokalną w terenie w celu zweryfikowania zakresu prac.