Załącznik nr 3

Nr sprawy: SE-407/14/25

**Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku**

**ogłasza zapytanie ofertowe na:**

**dostawę izolatora do transportu chorych zakaźnie wraz z osprzętęm.**

**I. Dane teleadresowe Zamawiającego.**

**Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku**  
 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5  
 tel. 59 841-45-20, fax 59 841-45-22   
 adres strony internetowej: [**www.pogotowie.slupsk.pl**](http://www.pogotowie.slupsk.pl) adres platformy zakupowej: [**https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie.slupsk**](https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie.slupsk)

adres strony internetowej, na której udostępniane są dokumenty związane z postępowaniem oraz będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia dotyczące treści ogłoszenia: <https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie.slupsk>

godziny pracy Zamawiającego: **od poniedziałku do piątku 7:00- 14:30**

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Urządzenie do transportu chorych zakaźnie (izolator transportowy)

Urządzenie do transportu osoby z podejrzeniem choroby lub chorej zakaźnie, z możliwością zamocowania do noszy i transport w standardowych środkach transportu sanitarnego. Urządzenie ma zapewniać pełną izolację pacjenta i umożliwiać wykonywanie niezbędnych czynności w celu utrzymania podstawowych funkcji życiowych. Izolator powinien albo być wyposażony we wbudowany tryb nadciśnieniowy, albo mieć możliwość wyposażenia w dodatkowy zestaw konwertujący do trybu nadciśnieniowego

Różnica ciśnień pomiędzy wnętrzem komory oraz środowiskiem zewnętrznym - minimum 20 Pa.

Czas działania baterii dla filtrów i innego osprzętu izolatora - minimum 5 godzin.

Alarm rozładowania baterii.

Co najmniej 8 gumowych portów rękawowych niezbędnych do wykonywania procedur medycznych.

Złącze tlenowe na zamknięciu portu.

Przezierny dla promienni rentgenowskich.

Dane techniczne:

Wymiary minimalne komory: 195 x 55 x 40 cm

Wymiary maksymalne po złożeniu: 125 x 65 x 30 cm

Waga: poniżej 20kg

Przepływ powietrza: nie mniejszy niż > 100 L/min

Zasilanie: bateria litowa 36V lub 12V DC z gniazda samochodowego – naprzemiennie

1. Bateria zapasowa do izolatora

Bateria odpowiadająca technicznej specyfikacji izolatora.

1. Zapasowe rękawice do izolatora – wielorazowe
2. Zestaw konwertujący urządzenie do trybu nadciśnieniowego

Dedykowany do ochrony pacjentów bez odporności (np. po transplantacji lub w czasie chemoterapii) oraz w sytuacjach skażenia środowiska.

1. Filtr CBRN do urządzenia transportującego

Filtr CBRN ma być produktem dedykowanym lub odpowiadającym specyfikacji technicznej urządzenia do transportu chorych zakaźnie. Filtr ma służyć do niwelowania zagrożeń mikrobiologicznych najwyższego stopnia oraz zagrożeń chemicznych.

1. Kombinezon ochrony biologicznej przeznaczony do opieki i transportu pacjentów chorych zakaźnie.

Kombinezon zakrywający całe ciało, przeznaczony do użytku opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzeniem chorób wysoce zakaźnych.

Kombinezon ma zapewniać:

- Łatwe i bezpieczne ubieranie się, a przede wszystkim rozbieranie.

- Pracę do 8 godzin.

- Wygodę noszenia oraz łatwość w dezynfekcji.

- Wzmocnione i elastyczne podeszwy

- Anatomiczny krój i różne rozmiary kombinezonów

1. Odzież jednorazowego użytku

Komplet odzieży składający się z koszulki z kieszenią oraz spodni ze ściągaczem gumowym w pasie.

1. Maska pełnotwarzowa do pracy z pacjentami wysoce zakaźnymi

1. Typ i przeznaczenie:

- Pełnotwarzowa maska ochronna wielokrotnego użytku.

- Przeznaczona do stosowania w warunkach zwiększonego ryzyka zakażenia drogą kropelkową, aerozolową i kontaktową.

- Kompatybilna z filtrami klasy P3 (lub wyższej) oraz systemami wentylacyjnymi z wymuszonym przepływem powietrza (PAPR).

2. Budowa i materiały:

- Korpus maski wykonany z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych.

- Wizjer panoramiczny, odporny na zarysowania i zaparowanie, zapewniający szerokie pole widzenia (minimum 180°).

- Elementy kontaktowe wykonane z hipoalergicznego silikonu klasy medycznej.

3. Filtracja i ochrona:

- Możliwość montażu filtrów klasy P3 (EN 143) lub kombinowanych filtrów klasy A2B2E2K2-P3 (EN 14387).

- Hermetyczna konstrukcja maski, spełniająca wymagania normy EN 136 (minimum klasa 2).

- System zaworów minimalizujący opory oddechowe i umożliwiający długotrwałe użytkowanie.

4. Komfort i ergonomia:

- Regulowany system nagłowia.

- Możliwość noszenia maski w połączeniu z kapturem ochronnym, kompatybilna z kombinezonem ochronnym,

- Waga maski nie przekraczająca 600 g (bez filtra).

5. Inne wymagania:

- Produkt posiadający oznaczenie CE i certyfikat zgodności z obowiązującymi normami UE.

- Deklaracja zgodności producenta oraz instrukcja użytkowania w języku polskim.

- Gwarancja producenta minimum 24 miesiące.

- Produkt dopuszczony do użytku w placówkach ochrony zdrowia.

**III. Termin wykonania zamówienia: 90 dni od podpisania umowy.**

**IV. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%**

**V. Podział zamówienia na części:** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych**.**

**VI. Warunki, które musi spełnić Wykonawca:**

* + - 1. **Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;**Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
      2. **Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
      3. **Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;**Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
      4. **Zdolności technicznej lub zawodowej;**

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

**VII. Dokumenty wymagane:**

1. Wypełniony „Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo-cenowy” do zapytania ofertowego.

Wyżej wymagane dokumenty należy złożyć w postaci skanów lub zdjęć lub w formie plików podpisanych elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

**VIII. Składanie ofert.**

Termin na składanie ofert upływa w dniu **21.05.2025 r. o godz. 10:00.**

Ofertę składa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

**IX. Otwarcie ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.05.2025r. o godz. 10:30** za pośrednictwem

platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego.

Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na stronie danego postępowania.

**X. Informacje dodatkowe.**

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyn.

Komunikacja dotycząca przedmiotowego postępowania prowadzona jest za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 59 841-45-20 w.44.