Siechnice, dnia 2.10.2024 r.

**Zapytanie ofertowe – negocjacje z ogłoszeniem oferty**

**SISK. Z.013.2024**

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. poszukuje firmy, która dostarczy i zamontuje 4 drzwi dwuskrzydłowe z systemem antypanikowym – ewakuacyjnym tzn. montaż klamki w formie pałąku /poręczy na całej szerokości skrzydła umożliwiający otwarcie drzwi od wewnątrz w każdej sytuacji.

Wymiana dotyczy drzwi na hali sportowej w **Siechnicach mieszczącą się przy ul. Ks. Anny z Przemyślidów 6a, 55-011 Siechnice.**

Powyższe zapytanie i złożone w jego toku oferty stanowią **ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI** i doprecyzowania zaproponowanego systemu materiałów.

**Spółka z pośród zebranych ofert spełniających postawione założenia wybierze najkorzystniejszą cenowo i z oferentem przeprowadzi negocjacje doszczegółowienia oraz regulację ceny oferowanej.**

**Negocjacji będzie podane:**

* typ i rodzaj zaproponowanych okuć,
* system mechanizmów samozamykacza, kolejności domknięcia skrzydeł, pochwytów,
* typ profilu,

W ZAKRES PRAC WCHODZI:

- **DOSTAWA DRZWI ZGODNIE Z USTALONYM ZAMÓWIENIEM,**

- DEMONTAŻ ISTIEJACYCH DRZWI I UTYLIZACJA,

- MONTAŻ NOWYCH DRZWI,

- REGULACJA,

- GWARANCJA 24 MC,

**Drzwi nr 1**

Demontaż istniejących 2 sztuk drzwi wejściowych dwuskrzydłowych na halę od strony stawu i od ulicy.

Dostawa i montaż 2 drzwi o wymiarach około 1880 mm x 2154 mm - dwuskrzydłowe zewnętrzne drzwi, wyposażone w bezpieczną szybę P3(min. 44.2/20/4/44.2).

Drzwi wyposażone w oczekiwanym systemie ewakuacji (funkcja c) antypanika z zamkiem na systemowa istniejącą standardową wkładkę do klucza oraz ukryty samozamykacz z ogranicznikiem (ukryty z uwagi na częste uszkodzenia ramienia).

**Wymagane zastosowanie mechanizmu kolejności zamykania skrzydeł.**

Zdjęcia w załączeniu nr 1 - 3

**Drzwi nr 2**

Demontaż istniejących drzwi wejściowych na salę.

Dostawa i montaż drzwi przeszklonych o wymiarach około 1713 mm x 2186 mm - dwuskrzydłowe wewnętrzne drzwi, w oczekiwanym systemie ewakuacji antypanika (funkcja c) . Drzwi zabezpieczone od strony sali przed uderzeniem piłką (obecnie krat stalowa),  wyposażone w bezpieczną szybę (min. 44.2/20/44.2) oraz ukryty samozamykacz z ogranicznikiem (ukryty z uwagi na częste uszkodzenia ramienia).

Kolor ramy dostosowany do obecnego - pierwotny to RAL 9006 - lakierowany srebrny,

**Wymagane zastosowanie mechanizmu kolejności zamykania skrzydeł.**

Zdjęcia w załączeniu nr 4 - 6

**Drzwi nr 2**

Demontaż istniejących drzwi wejściowych na halę.

Dostawa i montaż drzwi o wymiarach około 2292 mm x 2189 mm - dwuskrzydłowe zewnętrzne drzwi, wyposażone w oczekiwanym systemie ewakuacji antypanika (funkcja c) oraz ukryty samozamykacz z ogranicznikiem (ukryty z uwagi na częste uszkodzenia ramienia).

Drzwi z wypełnieniem pełnym nieprzeziernym o podwyższonym stopniu izolacji i szczelności.

**Wymagane zastosowanie mechanizmu kolejności zamykania skrzydeł.**

Zdjęcia w załączeniu nr 7 - 9

Zdjęcia przedstawiające istniejące drzwi zamieszczono w załączeniu.

----------------------------------------------------------------

Interesuje Nas wymiana istniejących drzwi w wskazanych miejscach - otworach, z możliwie najmniejszą ingerencja w pozostała istniejąca stolarkę (dot. Drzwi nr 1 i 2).

**PODANE WYMIARY SĄ WYŁACZNIE POGLĄDOWE UMOŻLIWAIĄCE SPORZADZENIE OFERTY.**

**W CELU REALZIACJI ZAMOWIENIA WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DOKOANĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE POMIARÓW.**

**Przewidywany / oczekiwany termin realizacji prac do 16.12 2024 r.**

Bardzo proszę o przedstawienie Państwa **oferty do 12.11.2024 r.** przesyłając za pomocą formularza ofertowego na platformie.

Negocjację odbędą się w terminie 14 - 17.10.2024 r. w biurze Zamawiającego.