



SPECYFIKACJA:

* konstrukcja stalowa,
* malowana na kolor RAL
* dach pokryty blachą trapezową T-18 RAL 7016
* ściany pokryte panelami z blachy
* górne wypełnienie z siatki 40x40x3
* drzwi jednoskrzydłowe wypełnione panelami stalowymi

Panele stalowe w kol. RAL (do wyboru w późniejszym terminie)

* 1660 mm -16 szt.
* 1320 mm - 48 szt.
* 1335 mm - 8 szt.
* 1710 mm - 16 szt.
* 1540 mm - 8 szt.