**SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA**

**Dostawa, montaż, programowanie oraz uruchomienie 1 sztuki przemiennika częstotliwości Danfoss VLT Aqua Drive FC-202P55KT4E20H3 na terenie Oczyszczalni ścieków w Korzyścienku.**

Przemiennik częstotliwości Danfoss VLT Aqua Drive FC-202P55KT4E20H3

– 55kW (400V), 75HP, IN 3x380 – 480V 50/60Hz, 96/95A

Dodatkowe wymagania:

1. Falownik wyposażony w menu w języku polskim.
2. Wykonawca dostarczy urządzenie na własny koszt na adres Oczyszczalnia ścieków w Korzyścienku k/ Kołobrzegu ul. Wspólna 5.
3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie obsługi.
4. Termin wykonania: do 4 tygodni od daty podpisana umowy.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenie – minimalny okres gwarancji 2 lata