Opis Prac

Przedmiotem zapytania są prace w pomieszczeniach sanitarnych i biurowych w budynku Urzędu Miasta Bydgoszczy. Prace prowadzone będą w trzech pomieszczeniach sanitarnych i dziewięciu pomieszczeniach biurowych zgodnie z załączonymi rzutami.

W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać następujące czynności:

1. Demontaż ceramicznych okładzin ściennych
2. Demontaż ceramicznych okładzin podłogowych
3. Demontaż starej armatury sanitarnej
4. Usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów
5. Demontaż sieci wod-kan
6. Demontaż sieci elektrycznej
7. Demontaż stolarki
8. Przygotowanie bruzd pod nową instalację elektryczną i wod-kan, jeśli jest to możliwe można wykorzystać już istniejące bruzdy.
9. Montaż nowej instalacji wod-kan do instalacji wodnej dopuszcza się dowolny system odporny na ciśnienie pow. 8bar z wyjątkiem systemów klejonych
10. Montaż stelażu pod miskę ustępową (Geberit lub Grohe do wyboru)
11. Zabudowa stelażu
12. Montaż nowej instalacji elektrycznej
13. Montaż nowej stolarki
14. Wyrównanie ścian i podłóg pod montaż okładzin ceramicznych
15. Montaż i fugowanie okładzin ceramicznych podłogowych i ściennych
16. Wyrównanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian ponad okładzinami ceramicznymi.
17. Montaż nowej armatury sanitarnej oraz osprzętu takiego jak:  
    - umywalka z szafką z drzwiami kolor biały - MDF lakierowany

- miska ustępowa wraz z deską sedesową twardą

- lustra o wym. 80x80 cm

1. Montaż osprzętu elektrycznego takiego, jak:

- włącznik oświetlenia kl. IP44

- gniazda z bolcem kl. IP44

- suszarka elektryczna do rąk kolor biały lub srebrny (Stiebel Eltron, Merida, Dyson)

- lampy na suficie typu plafon (oświetlenie typu LED min 12W na 1 lampę)

W pomieszczeniach biurowych należy wykonać następujące czynności:

1. Usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów
2. Wyrównanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian
3. Oczyszczenie i dwu krotne malowanie stolarki okiennej
4. Oczyszczenie i dwu krotne malowanie stolarki drzwiowej
5. Wyrównanie podłoża i montaż wykładzin PCV
6. Oczyszczenie i dwu krotne malowanie instalacji grzewczej.