Załącznik nr 1 do umowy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| 1 | Pokrowiec na kajdanki wykonany ze skóry naturalnej (krupon blankowy) o grubości 3,5-4 mm, garbowanej roślinnie, malowanej na kolor czarny, formowany na mokro, krawędzie pokrowca oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego z zapięciem na rzep lub zatrzaski typu militarnego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru czarnego. Montaż pokrowca odbywa się poprzez przeciągnięcie pasa głównego przez szerokie „ucho” uzyskane poprzez odwinięcie korpusu futerału. | 200 szt. |
| 2 | Pokrowiec na kajdanki wykonany ze skóry naturalnej (krupon blankowy typu ecologico) o grubości 3,5-4 mm, garbowanej roślinnie, malowany lakierem na kolor biały, odpornym na wpływ warunków atmosferycznych oraz gwarantującym trwałą barwą bez tendencji żółknięcia, formowany na mokro, krawędzie pokrowca oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru białego, zapięcie na rzep lub zatrzaski typu militarnego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru białego. Montaż pokrowca odbywa się poprzez przeciągnięcie pasa głównego przez szerokie „ucho” uzyskane poprzez odwinięcie korpusu futerału. | 80 szt. |
| 3 | Futerał do pistoletu P-99 kolor czarny wykonany ze skóry naturalnej (krupon blankowy) o grubości 3,5-4 mm, garbowanej roślinnie, formowany na mokro, malowany na kolor czarny, krawędzie futerału oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru czarnego. W miejscu zszycia futerału wstawiona tzw. „trzecia skóra”, która zabezpiecza nici przed przetarciem przez kabłąk spustu podczas wkładania i wyjmowania broni. Uchwyt montażowy futerału na pas wykonany ze skóry z wyciętym otworem w elemencie skórzanym, uchwyty montażowe metalowe w kolorze czarnym umożliwiające montaż futerału do szelek w pozycjach poziomej i pionowej. Grzbiet futerału podszyty wkładką z naturalnej skóry oraz licem od wewnątrz. Zapięcie na zatrzask typu militarnego zabezpieczające broń w futerale. | 150 szt. |
| 4 | Ładowniczka na magazynek do pistoletu P-99 koloru czarnego wykonana ze skóry naturalnej (krupon blankowy) o grubości 3,5-4 mm, malowanej na kolor czarny, krawędzie ładowniczki oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru czarnego. Zapięcie na zatrzask typu militarnego. Uchwyt montażowy pokrowca na pas wykonany ze skóry w formie „szlufki” przymocowanej nitami. | 200 szt. |
| 5 | Futerał na Ręczny Miotacz Pieprzu (75ml) koloru czarnego wykonany ze skóry naturalnej (krupon blankowy), malowany na kolor czarny, krawędzie futerału oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego, wszystkie szwy wykonane z mocnych nici syntetycznych koloru czarnego, zapięcie na zatrzask typu militarnego. Uchwyt montażowy pokrowca na pas wykonany ze skóry w formie „szlufki” przymocowanej nitami. | 150 szt. |
| 6 | Futerał do pistoletu P-99 koloru białego wykonany ze skóry naturalnej (krupon blankowy typu ecologico) o grubości 3,5-4 mm, garbowanej roślinnie, formowany na mokro, malowany lakierem na kolor biały, odpornym na wpływ warunków atmosferycznych oraz gwarantującym trwałą barwą bez tendencji żółknięcia, krawędzie futerału oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru białego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru białego. W miejscu zszycia futerału wstawiona tzw. „trzecia skóra”, która zabezpiecza nici przed przetarciem przez kabłąk spustu podczas wkładania i wyjmowania broni. Uchwyt montażowy futerału na pas wykonany ze skóry z wyciętym otworem w elemencie skórzanym. Grzbiet futerału podszyty wkładką z naturalnej skóry oraz licem od wewnątrz. Zapięcie na zatrzask typu militarnego zabezpieczające broń w futerale. | 80 szt. |
| 7 | Ładowniczka na magazynek do pistoletu P-99 koloru białego wykonana ze skóry naturalnej (krupon blankowy typu ecologico) o grubości 3,5-4 mm, garbowanej roślinnie, formowanej na mokro, malowanej lakierem na kolor biały, odpornym na wpływ warunków atmosferycznych oraz gwarantującym trwałą barwą bez tendencji żółknięcia, krawędzie ładowniczki oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru białego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru białego, zapięcie na zatrzask typu militarnego. Uchwyt montażowy pokrowca na pas wykonany ze skóry w formie „szlufki” przymocowanej nitami. | 80 szt. |
| 8 | Futerał do pistoletu P-99 kolor czarny dla leworęcznych wykonany ze skóry naturalnej (krupon blankowy) o grubości 3,5-4 mm, garbowanej roślinnie, formowany na mokro, malowany na kolor czarny, krawędzie futerału oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru czarnego. W miejscu zszycia futerału wstawiona tzw. „trzecia skóra”, która zabezpiecza nici przed przetarciem przez kabłąk spustu podczas wkładania i wyjmowania broni. Uchwyt montażowy futerału na pas wykonany ze skóry z wyciętym otworem w elemencie skórzanym, uchwyty montażowe metalowe w kolorze czarnym umożliwiające montaż futerału do szelek w pozycjach poziomej i pionowej. Grzbiet futerału podszyty wkładką z naturalnej skóry oraz licem od wewnątrz. Zapięcie na zatrzask typu militarnego zabezpieczające broń w futerale. | 30 szt. |
| 9 | Futerał do pistoletu Glock 19 koloru czarnego wykonany z skóry naturalnej (krupon blankowy) o grubości 3,5-4 mm, garbowanej roślinnie, formowany na mokro, malowany na kolor czarny, krawędzie futerału oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru czarnego. Uchwyt montażowy futerału na pas wykonany ze skóry z wyciętym otworem w elemencie skórzanym, uchwyty w kolorze czarnym umożliwiające montaż futerału do szelek w pozycjach poziomej i pionowej. Grzbiet futerału podszyty wkładką z naturalnej skóry oraz licem od wewnątrz. Zapięcie na zatrzask typu militarnego zabezpieczające broń w futerale. | 20 szt. |
| 10 | Ładowniczka na magazynek do pistoletu Glock 19 koloru czarnego wykonany ze skóry naturalnej (krupon blankowy) o grubości 3,5-4 mm, garbowanej roślinnie, formowanej na mokro, malowanej na kolor czarny, krawędzie ładowniczki oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru czarnego, zapięcie na zatrzask typu militarnego. Uchwyt montażowy pokrowca na pas wykonany ze skóry w formie „szlufki” przymocowanej nitami. | 30 szt. |
| 11 | Futerał do pistoletu Glock 17 koloru czarnego wykonany ze skóry naturalnej (krupon blankowy) o grubości 3,5-4 mm, garbowanej roślinnie, formowany na mokro, malowany na kolor czarny, krawędzie futerału oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru czarnego. Uchwyt montażowy futerału na pas wykonany ze skóry z wyciętym otworem w elemencie skórzanym, uchwyty w kolorze czarnym umożliwiającej montaż futerału do szelek w pozycjach poziomej i pionowej. Grzbiet futerału podszyty wkładką z naturalnej skóry oraz licem od wewnątrz. Zapięcie na zatrzask typu militarnego zabezpieczające broń w futerale. | 20 szt. |
| 12 | Ładowniczka na magazynek do pistoletu Glock 17 koloru czarnego wykonany z skóry naturalnej (krupon blankowy) o grubości 3,5-4 mm, garbowanej roślinnie, formowanej na mokro, malowanej na kolor czarny, krawędzie ładowniczki oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru czarnego, zapięcie na zatrzask typu militarnego. Uchwyt montażowy pokrowca na pas wykonany ze skóry w formie „szlufki” przymocowanej nitami. | 40 szt. |
| 13 | Futerał do pistoletu Glock 19 dla leworęcznych koloru czarnego wykonany ze skóry naturalnej (krupon blankowy) o grubości 3,5-4 mm, garbowanej roślinnie, formowany na mokro, malowany na kolor czarny, krawędzie futerału oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru czarnego. Uchwyt montażowy futerału na pas wykonany ze skóry z wyciętym otworem w elemencie skórzanym, uchwyty w kolorze czarnym umożliwiającej montaż futerału do szelek w pozycjach poziomej i pionowej. Grzbiet futerału podszyty wkładką z naturalnej skóry oraz licem od wewnątrz. Zapięcie na zatrzask typu militarnego zabezpieczające broń w futerale. | 10 szt. |
| 14 | Futerał do pistoletu Glock 17 dla leworęcznych koloru czarnego wykonany ze skóry naturalnej (krupon blankowy) o grubości 3,5-4 mm, garbowanej roślinnie, formowany na mokro, malowany na kolor czarny, krawędzie futerału oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru czarnego. Uchwyt montażowy futerału na pas wykonany ze skóry z wyciętym otworem w elemencie skórzanym, uchwyty w kolorze czarnym umożliwiającej montaż futerału do szelek w pozycjach poziomej i pionowej. Grzbiet futerału podszyty wkładką z naturalnej skóry oraz licem od wewnątrz. Zapięcie na zatrzask typu militarnego zabezpieczające broń w futerale. | 10 szt. |
| 15 | Futerał do pistoletu P-99 typu motyl krótki posiadający dwa otwory do zakładania na pas policyjny. Futerał koloru czarnego wykonany ze skóry naturalnej (krupon blankowy) o grubości 3,5-4 mm, garbowanej roślinnie, formowany na mokro, malowany na kolor czarny, krawędzie futerału oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru czarnego. Zapięcie na zatrzask typu militarnego zabezpieczające broń w futerale. | 20 szt. |
| 16 | Futerał do pistoletu Glock 17 typu motyl krótki posiadający dwa otwory do zakładania na pas policyjny. Futerał koloru czarnego wykonany ze skóry naturalnej (krupon blankowy) o grubości 3,5-4 mm, garbowanej roślinnie, formowany na mokro, malowany na kolor czarny, krawędzie futerału oszlifowane pokryte lakierem zabezpieczającym koloru czarnego, wszystkie szwy wykonane z grubych nici do szycia maszynowego nr 10 koloru czarnego. Zapięcie na zatrzask typu militarnego zabezpieczające broń w futerale. | 20 szt. |
| 17 | Szelki podwójne krzyżowe wykonane ze skóry koloru czarnego o grubości od 2-2,5 mm, krawędzie pokryte lakierem zabezpieczającym, szelki zakładane na oba ramiona. Odciąg do pasa przypinany z prawej lub lewej strony. Szelki przystosowane dla osób prawo i lewo ręcznych. | 20 szt. |