**Wanna do masażu podwodnego automatycznego**

 **T-MP UWM AUTOMAT**

DANE TECHNICZNE

Zasilanie-230

Wymiary dł, szer, wys 2080 mm x 840mm x 740 mm

Pojemność 200 l

Posiada:

- 28 dysz podzielonych na 5 sekcji do masażu podwodnego

- system kąpieli perełkowej, dysze powietrzne : 11 x 5 dysz

- elektroniczny panel sterowania

- półautomatyczny spust wody

- system zabezpieczenia przed przelaniem wody

- prysznic ręczny

- dotykowy, elektroniczny panel sterowania