Sygnatura postępowania: KĄP.251.3.2022

**Zapytanie ofertowe**

Zamawiający:

**Nabywca:** Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,   
NIP: 855-15-71-375  
**Odbiorca:** Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście

Dane do kontaktu osoby merytorycznej przeprowadzającej postępowanie: Karolina Samitowska,  
tel. 459 585 359, e-mail: [kapielisko@osir.swinoujscie.pl](mailto:kapielisko@osir.swinoujscie.pl)

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup i dostawa nowego QUADA YAMAHA GRIZZLY 700 EPS dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

1. **OPZ** (opis przedmiotu zamówienia) zgodnie z poniższą specyfikacją:

QUAD YAMAHA GRIZZLY 700 EPS fabrycznie nowy, wolny od wad

ROK PRODUKCJI: 2021 lub 2022

**Typ silnika:** Jednocylindrowy; Chłodzony cieczą; 4-suwowy; SOHC;4- zaworowy   
**Pojemność:** 686 cm³   
**Średnica x skok tłoka:** 102,0 mm x 84,0 mm   
**Stopień sprężania:** 10.0 : 1   
**Układ smarowania:** Mokra miska olejowa   
**Układ paliwowy:** Układ elektronicznego wtrysku paliwa   
**Układ zapłonu:** TCI Układ rozrusznika Elektryczny   
**Skrzynia biegów:** L/H/N/R/P;Skrzynia biegów Ultramatic® z paskiem klinowym i funkcją hamowania silnikiem kół przednich i tylnych   
**Napęd:** On-Command® 2WD/4WD/z blokowanym dyferencjałem   
**Napęd końcowy:** Wał

**Podwozie:**  
**Układ przedniego zawieszeni:** Niezależne, podwójne dwuramienne;193 mm skok koła;5 pozycji ustawień   
**Układ tylnego zawieszenia:** Niezależne, podwójne dwuramienne;232 mm skok koła;5 pozycji ustawień   
**Hamulec przedni:** Podwójny hydrauliczny tarczowy, chłodzony powietrzem   
**Hamulec tylny:** left hand/right foot operation;Hydrauliczny tarczowy, chłodzony powietrzem **Ogumienie przednie:** Opony Maxxis 27" Zilla, 27x 10-14, aluminiowe felgi   
**Ogumienie tylne:** Opony Maxxis 27" Zilla, 27x 10-14, aluminiowe felgi  
**Obciążenie maksymalne:** Bagażnik przedni 50 kg, Bagażnik tylny 90 kg

**Wymiary:**  
**Długość całkowita:** 2070 mm   
**Szerokość całkowita:** 1230 mm   
**Wysokość całkowita:** 1253 mm   
**Wysokość siodełka:** 860 mm   
**Rozstaw osi:** 1253 mm   
**Minimalny prześwit:** 300 mm   
**Min. promień skrętu:** 3,5 m   
**Pojemność zbiornika paliwa:** 18 litrów   
**Pojemność zbiornika oleju:**  2.6 litra   
**Układ kierowniczy:** Typ Ackermann z elektrycznym układem sterowania

**DODATKOWE WYMAGANIA:**

**Kolor:** **czerwony**, dopuszczalny kolor zielony

**Oświetlenie:** alarmowe przód i tył z sygnałem dźwiękowym, kolor niebieski

**Dodatkowe wyposażenie:**

1. Kufer bagażowy tylny;
2. Zestaw haka holowniczego.

**Wymagania gwarancyjne i serwisowe**

Oferowany przez wykonawcę quad powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia.

Quad powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych   
z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim.

Quad przeznaczony jest do prac związanych z zabezpieczeniem ratowniczym terenu plaży miejskiej.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczonego quada na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru quada (załącznik   
do zapytania ofertowego). W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi wykonawca.

Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 48 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych.

Maksymalny czas naprawy – do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia.

Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt wykonawcy.

Koszty transportu do zamawiającego ponosi wykonawca.

W przypadku, gdy wada jest tego rodzaju, że usunięcie usterki lub wady w terminie 14 dni jest niemożliwa, w szczególności w przypadku konieczności zamówienia części dostawca ustali   
z zamawiającym odpowiedni termin usunięcia wad lub usterki i wówczas na ten okres dostawca zabezpieczy sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach.

**Informacje/wymagania dodatkowe**

Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny;

Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

Instrukcja obsługi w języku polskim;

Wykonawca w cenę oferty powinien wkalkulować koszty wynikające z usług dodatkowych  
tj. transportu, rozładunku, montażu itp.

Dostawa po stronie Wykonawcy na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ul. Żeromskiego 62,   
72-600 Świnoujście, w dni robocze w godzinach 7-15.

1. Data realizacji zamówienia: do **18 listopada 2022r.**
2. Okres gwarancji: 24 miesiące.
3. Miejsce i termin złożenia oferty: <https://platformazakupowa.pl/> w terminie do dnia **14.10.2022** godz. **14:00**.
4. Data otwarcia ofert: **14.10.2022**, godz. **14:05**
5. Warunki płatności: 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
7. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy PZP.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
9. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta najkorzystniejsza przewyższa zaplanowaną przez Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Zatwierdzam:

Z up. PREZYDENTA MIASTA