|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY** |  | **59-726 Świętoszów, ul. Saperska 2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PRZEDMIAR** |  |
|  | **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 45000000-7 |  | Roboty budowlane |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | : | Remont drogi pożarowej asfaltowej nr 7 w kompleksie 0549 Świętoszów |
| ADRES INWESTYCJI | : | Droga pożarowa asfaltowa nr 7 kompleks 0549 Świętoszów |
| INWESTOR | : | 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy |
| ADRES INWESTORA | : | 59-726 Świętoszów, ul. Saperska 2 |
| WYKONAWCA ROBÓT | : | wynik postępowania |
| BRANŻA | : | remontowa budowlana |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | Marek Nowakowski (drogowa, remontowa) |
| DATA OPRACOWANIA | : | 26.05.2025 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poziom cen | : | IV kw 2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Słownie:** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| Data opracowania 26.05.2025 |  | Data zatwierdzenia |

Remont drogi pożarowej asfaltowej nr 7 do obiektów poligonowych w kompleksie 0549 Świętoszów

OBMIAR

| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Remont drogi pożarowej - remont dojazdu pożarowego asfaltowego nr 7 w kompleksie 0549 Świętoszów** | | | | | |
| 1 | KNR-W 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km |  |  |
|  |  | 2.5 | km | 2.500 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.500** |
| 2 | KNR AT-03 0102-01 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 |  |  |
|  |  | 2500\*6 | m2 | 15000.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **15000.000** |
| 3 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 2500\*6 | m2 | 15000.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **15000.000** |
| 4 | KNR AT-03 0203-01 | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka wzmacniająca do nawierzchni drogowych | m2 |  |  |
|  |  | 2500\*6 | m2 | 15000.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **15000.000** |
| 5 | KNR AT-03 0302-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień | m2 |  |  |
|  |  | 2500\*6 | m2 | 15000.000 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **15000.000** |