**I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | ELEMENT WYPOSAŻENIA | WARTOŚĆ WYMAGANA |
| SYMBOL | NAZWA |
| **1** | **R-Al** | **Roleta aluminiowa**  | **2 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 1.1 |  | producent | podać |
| 1.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 1.3 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 1.4 |   | *opis* | *x* |
|   |   |  • skrzynka | • pełna czterościenna z aluminium walcowanego,• ścięta pod kątem 45 stopni, |
|   |   |  • boki skrzynek | • z wzmacnianego aluminium ekstrudowanego, |
|   |   |  • listwy pancerza | • zabezpieczone aretkami, |
|   |   |  • listwa dolna | • z aluminium ekstrudowanego ze stoperem pancerza, |
|   |   |  • prowadnice | • z aluminium ekstrudowanego, |
|   |   |  • wał | • stalowy ośmiokątny o średnicy 60 mm, |
|   |   |  • zamykana | • możliwość zamknięcia na klucz, komplet 3 kluczy |
|  |  |  • mocowanie | • sposób mocowania rolety dostosowany do istniejącej zabudowy (sufit podwieszany, ściany z płyt g-k, lady pielęgniarskie), |
|  |  |  • sterowanie | • sterowanie z napędem elektrycznym, • doprowadzenie instalacji, |
| 1.5 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • szerokość otworu do wbudowania rolety nr 1 | 2200 mm ± 100 mm |
|   |   | • wysokość otworu do wbudowania rolety nr 1 | 2500 mm ± 100 mm |
|   |   | • szerokość otworu do wbudowania rolety nr 2 | 2400 mm ± 100 mm |
|  |  | • wysokość otworu do wbudowania rolety nr 2 | 2200 mm ± 100 mm |
| **2** | **Xb2** | **Tablica suchościeralna wolnostojąca 150\*100** | **6 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 2.1 |  | producent | podać |
| 2.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 2.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 2.4 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 2.5 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • tablica  | • obrotowo-jezdna,• możliwość korzystania z obu stron tablicy,• przystosowana do pisania markerami sucho-ścieralnymi, |
|  |  | • rama  | • z anodowego aluminium, |
|   |   | • powierzchnia robocza | • ze stali lakierowanej w kolorze białym, |
|   |   | • narożniki | • z tworzywa ABS, |
|   |   | • w komplecie: | • półeczka na markery,• zestaw do zamocowania tablicy, • zestaw markerów do tablic suchościeralnych (min. 4 szt.) z wycierakiem magnetycznym, • zestaw magnesów (min. 50 szt.) |
|   |   | • 4 kółka jezdne | • z blokadą, |
|   |   | • magnetyczna | • do mocowania np. kartek z notatkami przy pomocy magnesów, |
| 2.6 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • szerokość | 1500 mm ± 10 mm |
|   |   | • głębokość | 17 mm ± 2 mm |
|   |   | • wysokość | 1000 mm ± 10 mm |
| **3** | **Xb2.1** | **Tablica wisząca korkowa 100\*100** | **3 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 3.1 |  | producent | podać |
| 3.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 3.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 3.4 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 3.5 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • powierzchnia | • z naturalnego materiału korkowego, |
|   |   |  • tylna część | • z płyty pilśniowej, |
|   |   |  • przeznaczenie | • do zawieszania kartek za pomocą pinezek, |
|   |   | • obramowanie: | • rama wykonana z anodowanego profilu aluminiowego,• narożniki tablicy wykończone plastikowymi elementami, |
|   |   |  • mocowanie | • w narożnikach, |
|   |   |  • w zestawie | • komplet elementów mocujących (większość ścian w systemie ścian g-k),• zestaw pinezek do tablicy korkowej (min. 100 szt.), |
| 3.6 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • szerokość całkowita | 1000 mm ± 10 mm |
|   |   | • długość całkowita | 1000 mm ± 10 mm |
| **4** | **Xb2.2** | **Tablica wisząca suchościeralna 120\*90** | **3 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 4.1 |  | producent | podać |
| 4.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 4.3 |  | oznakowanie CE | tak |
| 4.4 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 4.5 |   | *opis* | *x* |
|   |   | • tablica | • magnetyczna,• do mocowania np. kartek przy pomocy magnesów,• przystosowana do pisania markerami sucho-ścieralnymi, |
|   |   |  • powierzchnia robocza | • ze stali lakierowanej w kolorze białym |
|   |   |  • rama | • z anodowego aluminium, |
|   |   |  • narożniki | • z tworzywa ABS, |
|   |   |  • w komplecie: | • półeczka na markery, • zestaw do zamocowania tablicy (większość ścian w systemie ścian g-k), • zestaw markerów do tablic suchościeralnych (min. 4 szt.) z wycierakiem magnetycznym, • zestaw magnesów (min. 50 szt.) |
| 4.6 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • szerokość | 1200 mm ± 10 mm |
|   |   | • głębokość | 17 mm ± 2 mm |
|   |   | • wysokość | 900 mm ± 10 mm |
|  |  |  |  |
| **5** | **Yb7** | **Wieszak szatniowy 130, wspornik z kołem jezdnym** | **9 szt.** |
|   |  |  | Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólno-poglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis |
| 5.1 |  | producent | podać |
| 5.2 |  | kraj pochodzenia | podać |
| 5.3 |   | rok produkcji | nie wcześniej niż przed 2022 r. |
| 5.4 |   | *opis* | *x* |
|  |  | • typ | • wieszak obrotowy, |
|  |  | • materiał | • profil stalowy 30\*30\*2mm, |
|   |   |  • malowanie | • proszkowe na kolor z Palety RAL, |
|   |   |  • mocowanie | • do ściany na zawiasie (większość ścian w systemie ścian g-k), |
|   |   |  • podparcie | • na nodze zakończonej kółkiem, |
|   |   |  • możliwość obrotu | • o 180 stopni, |
|   |   |  • haki | • spawane co 10cm, |
| 5.5 |   | *parametry* | *x* |
|   |   | • długość | 1300 mm ± 10 mm |
|  |  | • dodatkowe wyposażenie | • haczyki oznaczone numerami• w komplecie 2 zestawy numerków zawieszanych na haczyki, zawierające logo oraz napis Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, dla osób korzystających z szatni. |

**II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **SYMBOL** | **ILOŚĆ (szt./kpl/)** | **CENA JEDNOSTKOWANETTO w ZŁ** | **STAWKA VATw %** | **CENA JEDNOSTKOWABRUTTO w ZŁ** | **WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ***(8=4\*7)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | 6 | *7* | *8* |
| 1 | Roleta aluminiowa | R-Al | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Tablica suchościeralna wolnostojąca 150\*100 | Xb2 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Tablica wisząca korkowa 120\*100 | Xb2.1 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Tablica wisząca suchościeralna 120\*90 | Xb2.2 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Wieszak szatniowy 130, wspornik z kołem jezdnym | Yb7 | 9 |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |

**III. UWAGI KOŃCOWE**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie, podłączenie do mediów jeżeli wymagane i uruchomienie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. |
| **2.** | Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwę producenta. |
| **3.** | Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.  |
| **4.** | Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 wraz ze składaną ofertą.  |
| **5.** | Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.  |
| **6.** | Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.  |
| **7.** | Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.  |
| **8.** | Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia  oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu, rozmieszczenia i uruchomienia elementów przedmiotowego wyposażenia. |
| **9.** | Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo Województwa Lubuskiego; CZMiD). |
| **10.** | Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ……… miesięcy. |
| **11.** | Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: ……………………… złotychsłownie złotych: ………………………………………………………………………... |

|  |  |
| --- | --- |
| ……………………….…., dnia ………………2022 r. | ………………………………………. |
|  | podpis osoby lub osób upoważnionychdo reprezentowania Wykonawcy |