|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |
|   |
| **Kosztorys OFERTOWY** |
|   |
| Rodzaj robót (branża): |  DROGOWA |
|   |   |
| **Inwestycja**  | ***REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0736T BOŻĘCIN – KLECZANÓW W MIEJSCOWOSCI PRZEZWODY OD KM 3+450 DO KM 3+800 CELEM ZABEZPIECZENIA DNA WĄWOZU LESSOWEGO*** |
|   |   |
|   |   |
| Adres: |  DROGA POWIATOWA 0736T |
|   |   |
|   |   |
|  |  |
|   |   |
| **Inwestor:** |  ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SANDOMIERZU Z/S W SAMBORCU |
|   |  27-600 SAMBORZEC |
|   |   |
|   |   |
| **Wykonawca:** |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Data opracowania: | …………………………………….. r. |
|   |   |
| Wartość kosztorysowa:Podatek VAT (VAT) = …………………………… %WK: | ………………………………………… PLN………………………………………… PLN |   |
| **Wartość końcowa kosztorysu** | **………………………………………… PLN** |   |
| Słownie: | ………………………………………………………………………………………………………………………… PLN |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |  |   | Zatwierdził: |   |
|  |
|  | 1 |  |

|  |
| --- |
| **Kosztorys ofertowy** |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilość robót** | **Cj roboty [PLN]** | **Wartość [PLN]** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 45233140-2CPV | Roboty drogowe. Roboty wstępne i rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1.1 | BCD D-01.01.01.02 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim | km | 0,350 |  |  |
| 1.2 | BCD D-01.03.25.22 | Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 2000/ha | ha | 0,045 |  |  |
| 1.3 | BCD D-02.01.01.54 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 10 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie | m3 | 446,000 |  |  |
| 1.4 | BCD D-05.03.11.07 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 20 km | m2 | 168,000 |  |  |
| 2 | 45233220-7CPV | Roboty w zakresie nawierzchni dróg Odtworzenie podbudowy |  |  |  |  |
| 2.1 | BCD D-04.01.02.03 | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 945,000 |  |  |
| 2.2 | BCD D-04.02.02.01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku, grubość warstwy 15 cm | m2 | 420,000 |  |  |
| 2.3 | BCD D-04.04.02.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 945,000 |  |  |
| 3 | 45233220-7CPV | Wykonanie nawierzchni jezdni |  |  |  |  |
| 3.1 | BCD D-04.08.01.04 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AC 16 P dowożoną z odl. do 5 km | t | 191,600 |  |  |
| 3.2 | BCD D-04.03.02.04 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 1 360,000 |  |  |
| 3.3 | BCD D-05.03.05.27 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1 916,000 |  |  |
| 4 | 45233200-1CPV | Roboty w zakresie różnych nawierzchni Umocnienie poboczy, zjazdy |  |  |  |  |
| 4.1 | BCD D-04.04.02.13 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 36,000 |  |  |
| 4.2 | BCD D-06.01.06.21 | Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni betonem | m2 | 400,000 |  |  |
| 4.3 | BCD D-06.01.06.21 | Umocnienie poboczy płytami ażurowymi podwójnie zbrojonymi 100x75x112 cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni betonem, podsypka cementowo - piaskowa | m2 | 525,000 |  |  |
|  |
|  | Wartość kosztorysowa:Podatek VAT (VAT) = ……………………… %WK: | ……………………………………. PLN……………………………………. PLN |
|  | **Wartość końcowa:** | **…………………………………… PLN** |
|  |
|  | 2 |  |