*ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ*

*(zał. nr … do umowy)*

**OPIS/ZESTAWIENIE CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA – elementy ogrodzenia**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa elementów ogrodzenia wg CPV w grupie 44231000-8według asortymentu i ilości podanych w tabeli poniżej. Wszystkie materiały muszą być dopuszczone do powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem, na podstawie certyfikatów zgodności oraz aprobat technicznych.

Wymagany termin realizacji dostaw elementów ogrodzenia - według zasad ustalonych w umowie.

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.

Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku konieczności zabezpieczenia dodatkowych potrzeb jednostek wojskowych i instytucji będących na zaopatrzeniu 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku przy jednoczesnym zapewnieniu przez dysponenta wyższego stopnia odpowiednich środków finansowych na realizację takiego zamówienia.

W ramach **zamówienia gwarantowanego** Zamawiający przewiduje zakres dostawy zgodnie z tabelą Nr 1.

**Tabela nr 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa materiału - wyrobu | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | | | | | |
| 1 | **Słupek ogrodzeniowy z wysięgnikiem 1/2Y**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 246 szt.  - gm. Gołdap – 150 szt. | szt. | 396 |  |  |
| 2 | **Słupek odciągowy pośredni z odkosami z wysięgnikiem 1/2Y**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 20 szt.  - gm. Gołdap – 12 szt. | szt. | 32 |  |  |
| 3 | **Słupek narożny odciągowy z odkosami z wysięgnikiem 1/2Y**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 4 szt.  - gm. Gołdap – 4 szt. | szt. | 8 |  |  |
| 4 | **Panel ogrodzeniowy z drutu ocynk min fi 5mm**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 237 szt.  - gm. Gołdap – 157 szt. | szt. | 394 |  |  |
| 5 | **Podmurówka betonowa wyposażona**  w mocowaniami panelu minimum 5 szt.  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 237 szt.  - gm. Gołdap – 157 szt. | szt. | 394 |  |  |
| 6 | **Ława podmurówki**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 237 szt.  - gm. Gołdap – 157 szt. | szt. | 394 |  |  |
| 7 | **Łącznik przelotowy podmurówki**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 232 szt.  - gm. Gołdap – 152 szt. | szt. | 384 |  |  |
| 8 | **Łącznik narożny podmurówki**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 4 szt.  - gm. Gołdap – 4 szt. | szt. | 8 |  |  |
| 9 | **Obejma panelu prosta** (łączy dwa panele)  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 944 szt.  - gm. Gołdap – 608 szt. | szt. | 1552 |  |  |
| 10 | **Obejma panelu** **kątowa** (łączy dwa panele)  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 16 szt.  - gm. Gołdap – 16 szt. | szt. | 32 |  |  |
| 11 | **Obejma panelu końcowa**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 12 szt.  - gm. Gołdap – 12 szt. | szt. | 24 |  |  |
| 12 | **Śruba nierdzewna do obejm ogrodzeń panelowych**  z podkładką i nakrętką zrywaną  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 962 szt.  - gm. Gołdap – 622 szt. | szt. | 1584 |  |  |
| 13 | **Brama dwuskrzydłowa konstrukcja ogrodzenia specjalnego**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 1 szt.  - gm. Gołdap – 2 szt. | szt. | 3 |  |  |
| 14 | **Furtka konstrukcja ogrodzenia specjalnego**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 1 szt.  - gm. Gołdap – 2 szt. | szt. | 3 |  |  |
| **ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE RAZEM: :** | | | | |  |

W ramach **prawa opcji** Zamawiający przewiduje zakres dostawy zgodnie z tabelą Nr 2.

**Tabela nr 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa materiału - wyrobu | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto /kol.4x kol.5/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | | | | | |
| 1 | **Słupek ogrodzeniowy z wysięgnikiem 1/2Y**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 246 szt.  - gm. Gołdap – 150 szt. | szt. | 396 |  |  |
| 2 | **Słupek odciągowy pośredni z odkosami z wysięgnikiem 1/2Y**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 20 szt.  - gm. Gołdap – 12 szt. | szt. | 32 |  |  |
| 3 | **Słupek narożny odciągowy z odkosami z wysięgnikiem 1/2Y**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 4 szt.  - gm. Gołdap – 4 szt. | szt. | 8 |  |  |
| 4 | **Panel ogrodzeniowy z drutu ocynk min fi 5mm**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 237 szt.  - gm. Gołdap – 157 szt. | szt. | 394 |  |  |
| 5 | **Podmurówka betonowa wyposażona**  w mocowaniami panelu minimum 5 szt.  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 237 szt.  - gm. Gołdap – 157 szt. | szt. | 394 |  |  |
| 6 | **Ława podmurówki**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 237 szt.  - gm. Gołdap – 157 szt. | szt. | 394 |  |  |
| 7 | **Łącznik przelotowy podmurówki**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 232 szt.  - gm. Gołdap – 152 szt. | szt. | 384 |  |  |
| 8 | **Łącznik narożny podmurówki**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 4 szt.  - gm. Gołdap – 4 szt. | szt. | 8 |  |  |
| 9 | **Obejma panelu prosta** (łączy dwa panele)  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 944 szt.  - gm. Gołdap – 608 szt. | szt. | 1552 |  |  |
| 10 | **Obejma panelu kątowa** (łączy dwa panele)  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 16 szt.  - gm. Gołdap – 16 szt. | szt. | 32 |  |  |
| 11 | **Obejma panelu końcowa**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 12 szt.  - gm. Gołdap – 12 szt. | szt. | 24 |  |  |
| 12 | **Śruba nierdzewna do obejm ogrodzeń panelowych**  z podkładką i nakrętką zrywaną  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 962 szt.  - gm. Gołdap – 622 szt. | szt. | 1584 |  |  |
| 13 | **Brama dwuskrzydłowa konstrukcja ogrodzenia specjalnego**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 1 szt.  - gm. Gołdap – 2 szt. | szt. | 3 |  |  |
| 14 | **Furtka konstrukcja ogrodzenia specjalnego**  - parametry pod tabelą  ***Dostawa wraz z rozładunkiem:***  - gm. Węgorzewo - 1 szt.  - gm. Gołdap – 2 szt. | szt. | 3 |  |  |
| **ZAMÓWIENIE OPCJONALNE RAZEM:** | | | | |  |
| (tabela Nr 1 + tabela Nr 2) **OGÓŁEM ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA:**  */wartości przenieść do formularza ofertowego* | | | | |  |

**SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTÓW OGRODZENIA:**

* + - 1. Słupek ogrodzeniowy stalowy o profilu zamkniętym o wym. 60mm x 40mm x 3mm, długość słupka min 2,7m,
      2. Słupek ogrodzeniowy narożny stalowy o profilu zamkniętym o wym. 60mm x 40mm x 3mm, długość słupka min 2,7m, odkosy zapewniające stabilność ogrodzenia.
      3. Słupek ogrodzeniowy pośredni stalowy o profilu zamkniętym o wym. 60mm x 40mm x 3mm, długość słupka min 2,7m odkosy zapewniające stabilność ogrodzenia.

Każdy słupek wyposażony w wysięgnik umożliwiający osadzenie drutu ostrzowego. Wysięgnik wykonany z profilu zamkniętego lub teownika o minimalnych wymiarach 30x30x gr.3mm i długości zapewniającej całkowitą wysokość ogrodzenia min 2,4 m, skierowany pod kątem 45o. Wysięgnik może być wykonany z części długości słupka wówczas całkowita długość słupka z wysięgnikiem musi wynosić minimum 3,1 m.

* + - 1. Panelu ogrodzeniowy z prętów, gr. min 5 mm, zgrzewanych lub spawanych, ilość przetłoczeń 4 (4W). Oczko kratownicy nie większe niż 50 mm x 200 mm. Dolna krawędź panelu powinna mieć możliwość zamocowana bezpośrednio do podmurówki w odległości nie większej niż 50 mm.
      2. Podmurówka betonowa o minimalnych wymiarach dł. 2500mm x wys. 300mm x gr. 120mm wyposażona w co najmniej 5 uchwytów mocujących panel ogrodzeniowy, ( dopuszcza się montaż panela do podmurówki za pomocą kątowników należ doliczyć zestawy montażowe)
      3. Ława podmurówki odpowiadająca długości podmurówki o grubości min 200 mm, wykonana z betonu C8/10.
      4. Łącznik stalowy do panelu ogrodzeniowego, wymiar umożliwiający montaż na słupku 60mm x 40mm, wykonany z blach min 3mm, konstrukcja uniemożliwiająca demontaż za pomocą prostych narzędzi. Łączniki narożne pod kątem 90⁰.
      5. Łączniki podmurówki proste i narożne betonowe o wymiarach umożliwiających dopasowany montaż z podmurówką.
      6. Obejma panelu prosta (przelotowa) na słupek 40x40 mm w komplecie obejma, książeczka x2 dopasowana do grubości panelu, śruba zamkowa M8x25mm x2, podkładka M8 x25mm nakrętka M8 x2
      7. Obejma panelu rogowa przeznaczona na słupek 40x60 mm w komplecie książeczka x2 dopasowana do grubości panelu, śruba zamkowa M8x25 mm x2, podkładka M8 x2, nakrętka M8 x2
      8. Obejma końcowa na słupek o profilu 40x60 mm w komplecie książeczka x1, śruba zamkowa M8x25 mm x1, podkładka M8 x1, nakrętka M8 x1
      9. Śruba nierdzewna do obejm ogrodzeń panelowych z podkładką i nakrętką zrywaną M8 A2, długość śruby odpowiadająca zastosowanym łącznikom.
      10. Brama dwuskrzydłowa, szerokość bramy po otwarciu 5 m, wysokość 2m, rama z profilu zamkniętego 60x40mm x gr.3mm, rama zapełniona mocowanymi pionowo profilami zamkniętymi o wymiarach 20x20x3mm w odstępach nie większych niż 50 mm, zamknięcie bramy od wewnątrz na zasuwę przystosowaną do zamknięcia kłódką.
      11. Furtka rozwierana szerokość po otwarciu 1m wysokość 2m rama z profilu zamkniętego 60x40mm x gr.3mm, rama zapełniona mocowanymi pionowo profilami zamkniętymi o wymiarach 20x20x3mm w odstępach nie większych niż 50 mm, zamknięcie na atestowany zamek zgodnie z PN-EN 12209 nie gorszy niż klasy „C” oraz odporności na korozję i temperaturę klasy „D”, odporność na wiercenie klasa 5.

Słupki bramy i furtki stalowe z profilu zamkniętego 120 x 120 x 6 mm wyposażone w daszki oraz zawiasy o konstrukcji uniemożliwiającej demontaż poprzez podważanie.

**Wszystkie metalowe elementy wchodzące w skład ogrodzenia powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie, pokryte poliestrem.**

1. **UWAGI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :**
   1. Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, posiadać parametry, cechy i właściwościokreślone w deklaracji zgodności / certyfikacie zgodności producenta oraz opisie przedmiotu zamówienia.
   2. Wykonawca w arkuszu ofertowym ma wycenić ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia bez względu na ilość materiału/wyrobu w paletach/opakowaniach pakowanych fabrycznie.

1. **UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :**
2. **Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do miejsc wg. wykazy odbiorców wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.**
3. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności. Wszystkie wyżej wymieniane dokumenty oraz gwarancje producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
4. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.
5. Zamówiony towar musi odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zawartymi w "deklaracji zgodności" lub "certyfikacie zgodności" producenta.
6. Zamówiony towar należy dostarczyć w uzgodnieniu z osobami wskazanymi do kontaktów co należy uczynić min. 48 godz. przed planowaną dostawą towaru**.**
7. Asortyment winien być opatrzony przywieszką wskazującą na nazwę i ilość w opakowaniu jeżeli towar dostarczany jest w opakowaniach.
8. Palety EURO, zwykłe, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru.
9. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed ich dokładnym sprawdzeniem.
10. Wykonawca w przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych ma obowiązek poinformować przewoźnika o zasadach dostawy i rozładunku.
11. Przy każdej dostawie towaru wymaga jest obecności przedstawiciela Wykonawcy w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.
12. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu całości zamówienia (z uwzględnieniem podziału na poszczególne lokalizacje Sekcja Obsługi Infrastruktury Gołdap, Węgorzewo), zgodnie ze złożoną ofertą.
13. Podstawą wystawienia faktury będzie prawidłowo podpisany dokument WZ (wystawiony w 3 – egzemplarzach). Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na asortyment w obrębie jednej lokalizacji.
14. Zasady wjazdu na teren obiektów wojskowych regulują zapisy umowy.