**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Zestaw drewna do stabilizacji pojazdów:**

* W skład zestawu wchodzą:

 − klocki o przekroju 100 x 100 mm i długości 600 mm -10 szt.,

− klocki o przekroju 100 x 50 mm i długości 600 mm -4 szt.,

− kliny drewniane o przekroju 100 x 100 mm i długości 500 mm oraz górną częścią płaską o długości 100 mm. – 4 szt.,

− kliny drewniane o przekroju 100 x 50 mm i długości 500 mm oraz górną częścią płaską o długości 100 mm. – 4 szt.,

− płyta ze sklejki o wymiarach 600 x 600 mm i grubości minimum 21 mm – 2 szt.

* **Wymienione elementy mają być wykonane z drewna o klasie konstrukcyjnej minimum C16**
* **Klocki i kliny wyposażone muszą być w linki do przenoszenia**
* **Komplet powinien mieć możliwość przenoszenia w całości poprzez spięcie paskami transportowymi.**