*CRR-241.18.2024 Załącznik Nr 1 b) do SWZ*

**Zamawiający:**

**Centrum Rehabilitacji Rolników**

**Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu,** ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………………………………….…………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………..………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**WYKAZ OCENY RÓWNOWAŻNOŚCI – KRYTERIA OCENY RÓWNOWAŻNOŚCI**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń do hydroterapii dla Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).**

Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności urządzeń/wyrobów to wartości minimalne jakie muszą spełnić proponowane urządzenia/wyroby. Zastosowanie urządzeń/wyrobów innych niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania urządzeń/wyrobów równoważnych o takich samych lub lepszych parametrach/cechach/właściwościach. Zaproponowane urządzenia muszą spełniać założenia dokumentów zamówienia oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *L.p.* | *Nazwa**urządzenia/wyrobu* | *Producent wskazany w OPZ* | *Minimalne parametry/cechy/właściwości wymagane dla materiałów/urządzeń/wyrobów* | *Spełnienie warunku równoważności w odniesieniu**do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia* | *Proponowany producent* |
|  | CASCADE wanna do kąpieli wirowych kończyn dolnych i obręczy biodrowej - 2 szt. | Chirana | * skorupa wanny wykonana z materiału kompozytowego z włókna szklanego 3 generacji,
* co najmniej 23 dysze do masażu wirowego,
* co najmniej 3 strefy masażu,
* dysze wyposażone w funkcję napowietrzania strumienia wody,
* dysze do hydromasażu wykonane ze stali nierdzewnej,
* system dysz posiadający funkcję przepłukiwania,
* możliwość całkowitego odwodnienia układu hydromasażu,
* sygnał dźwiękowy osiągnięcia max. poziomu wody,
* sterowanie za pomocą kolorowego dotykowego ekranu 4,3”,
* elektroniczna kontrola przebiegu masażu,
* elektroniczny pomiar temperatury nalewanej wody,
* elektroniczny pomiar temperatury wody w wannie,
* możliwość ustawienia czasu terapii 0-99 min.,
* anatomicznie wyprofilowane siedzisko,
* pojemność użytkowa: poziom I -60 l ±5 l, poziom II -165 l ±5 l,
* pompa wykonana ze stali nierdzewnej,
* elektromagnetyczny zmiękczacz wody
* uchwyty pacjenta, pokrętła, wylewka wody, wykonane ze stali nierdzewnej,
* schodki dwustopniowe,
* zasilanie 3x400V,
* wyrób medyczny.
 | spełnia/ nie spełnia\* |  |
|  | LASTURA PROFI Wanna do masażu kończyn dolnych niska - 1 szt.  | Chirana | • sterowanie manualne, • zasilanie: 230 V, • wyposażenie standardowe: - 14 dysz do masażu wirowego,• trwałe dysze wykonane ze stali nierdzewnej,• funkcja napowietrzania strumienia wody,• elektromagnetyczny zmiękczacz wody,• regulacja wydajności, • system całkowitego odwadniania układu hydromasażu,• prysznic do higienicznego oczyszczania wanny,• wyrób medyczny. | spełnia/ nie spełnia\* |  |
|  | CORAL LYMFO Wanna do masażu kończyn górnych - 2 szt. | Chirana | • obręcz do masażu limfatycznego z regulacją,• sterowanie elektroniczne,• odczyt i stałe wyświetlanie temperatury nalewanej wody,• odczyt i stałe wyświetlanie temperatury wody w wannie,• ciągłe wyświetlanie ciśnienia wody w systemie do masażu wirowego,• wyposażenie standardowe: - 12 dysz do masażu wirowego,• wysoka trwałość, dysze wykonane ze stali nierdzewnej,• funkcja napowietrzania strumienia wody,• regulacja wydajności,• zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz,• wyrób medyczny. | spełnia/ nie spełnia\* |  |
|  | LAGUNA TORNADO Automatyczna wanna do hydromasażu - 3 szt. | Chirana | • wyposażenie: 124 dysze w 5 strefach, • system niezależnego masażu perełkowego 180 dysz,• sterowanie za pomocą kolorowego ekranu dotykowego,• programy terapeutyczne: 28 fabrycznych i dowolna liczba programów użytkownika,• elektroniczny pomiar temperatury nalewanej wody,• elektroniczny pomiar temperatury wody w wannie,• automatyczna regulacja temperatury wody podczas zabiegu,• pompa do hydromasażu ze stali nierdzewnej,• Zasilanie 3x400 v/50Hz, • automatyczne napełnianie wanny,• elektromagnetyczny zmiękczacz wody,• podparcie nóg do wanien typu Laguna,• jednostopniowe schody do wanny Laguna,• automatyczna dezynfekcja,• wyrób medyczny. | spełnia/ nie spełnia\* |  |
|  | NIAGARA PLUS Katedra natryskowa z natryskiem płaszczowym - 1 szt. | Chirana | • Obudowa wykonana z materiału kompozytowego wzmacnianego włóknem szklanym,• Dwie ergonomiczne ruchome dysze zabiegowe,• Możliwość ustawienia różnej temperatury wody w każdej dysz,• Możliwość natychmiastowej zmiany temperatury wody aplikowanej na pacjenta,• Temperatura wody automatycznie regulowana do żądanej wysokości,• Baterie termostatyczne,• Dysze umieszczone na pulpicie sterowniczym,• Możliwość aplikowania masażu punktowego albo rozproszonego,• Panel sterowania umożliwiający odczyt temperatury i ciśnienia wody,• Ciśnienie robocze w zakresie min 0,3-0,5 MPa,• Katedra wymiary (dł. x szer. x wys.) 500x1000x1120 mm, • Waga 45 kg (+/- 5%),• Możliwość podłączenia natrysku płaszczowego z prysznicem,• Możliwość podłączenia natrysku nasiadowego,• Natrysk płaszczowy ze stali nierdzewnej wymiary 750x925x2200.  | spełnia/ nie spełnia\* |  |

Oświadczam/my\*, że wszystkie informacje podane w powyższym formularzu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 *(Dokument podpisywany elektronicznie)*

***Informacja dla wykonawcy:***

*Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy* ***kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

\**niepotrzebne skreślić*