*CRR-241.18.2024 Załącznik Nr 1 b) do SWZ*

**Zamawiający:**

**Centrum Rehabilitacji Rolników**

**Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu,** ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………………………………….…………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………..………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**WYKAZ OCENY RÓWNOWAŻNOŚCI – KRYTERIA OCENY RÓWNOWAŻNOŚCI**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń do hydroterapii dla Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.).**

Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności urządzeń/wyrobów to wartości minimalne jakie muszą spełnić proponowane urządzenia/wyroby. Zastosowanie urządzeń/wyrobów innych niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania urządzeń/wyrobów równoważnych o takich samych lub lepszych parametrach/cechach/właściwościach. Zaproponowane urządzenia muszą spełniać założenia dokumentów zamówienia oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *L.p.* | *Nazwa*  *urządzenia/wyrobu* | *Producent wskazany w OPZ* | *Minimalne parametry/cechy/właściwości wymagane dla materiałów/urządzeń/wyrobów* | *Spełnienie warunku równoważności w odniesieniu*  *do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia* | *Proponowany producent* |
|  | CASCADE wanna do kąpieli wirowych kończyn dolnych i obręczy biodrowej - 2 szt. | Chirana | * skorupa wanny wykonana z materiału kompozytowego z włókna szklanego 3 generacji, * co najmniej 23 dysze do masażu wirowego, * co najmniej 3 strefy masażu, * dysze wyposażone w funkcję napowietrzania strumienia wody, * dysze do hydromasażu wykonane ze stali nierdzewnej, * system dysz posiadający funkcję przepłukiwania, * możliwość całkowitego odwodnienia układu hydromasażu, * sygnał dźwiękowy osiągnięcia max. poziomu wody, * sterowanie za pomocą kolorowego dotykowego ekranu 4,3”, * elektroniczna kontrola przebiegu masażu, * elektroniczny pomiar temperatury nalewanej wody, * elektroniczny pomiar temperatury wody w wannie, * możliwość ustawienia czasu terapii 0-99 min., * anatomicznie wyprofilowane siedzisko, * pojemność użytkowa: poziom I -60 l ±5 l, poziom II -165 l ±5 l, * pompa wykonana ze stali nierdzewnej, * elektromagnetyczny zmiękczacz wody * uchwyty pacjenta, pokrętła, wylewka wody, wykonane ze stali nierdzewnej, * schodki dwustopniowe, * zasilanie 3x400V, * wyrób medyczny. | spełnia/ nie spełnia\* |  |
|  | LASTURA PROFI Wanna do masażu kończyn dolnych niska - 1 szt. | Chirana | • sterowanie manualne,  • zasilanie: 230 V,  • wyposażenie standardowe: - 14 dysz do masażu wirowego,  • trwałe dysze wykonane ze stali nierdzewnej,  • funkcja napowietrzania strumienia wody,  • elektromagnetyczny zmiękczacz wody,  • regulacja wydajności,  • system całkowitego odwadniania układu hydromasażu,  • prysznic do higienicznego oczyszczania wanny,  • wyrób medyczny. | spełnia/ nie spełnia\* |  |
|  | CORAL LYMFO Wanna do masażu kończyn górnych - 2 szt. | Chirana | • obręcz do masażu limfatycznego z regulacją,  • sterowanie elektroniczne,  • odczyt i stałe wyświetlanie temperatury nalewanej wody,  • odczyt i stałe wyświetlanie temperatury wody w wannie,  • ciągłe wyświetlanie ciśnienia wody w systemie do masażu wirowego,  • wyposażenie standardowe: - 12 dysz do masażu wirowego,  • wysoka trwałość, dysze wykonane ze stali nierdzewnej,  • funkcja napowietrzania strumienia wody,  • regulacja wydajności,  • zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz,  • wyrób medyczny. | spełnia/ nie spełnia\* |  |
|  | LAGUNA TORNADO Automatyczna wanna do hydromasażu - 3 szt. | Chirana | • wyposażenie: 124 dysze w 5 strefach,  • system niezależnego masażu perełkowego 180 dysz,  • sterowanie za pomocą kolorowego ekranu dotykowego,  • programy terapeutyczne: 28 fabrycznych i dowolna liczba programów użytkownika,  • elektroniczny pomiar temperatury nalewanej wody,  • elektroniczny pomiar temperatury wody w wannie,  • automatyczna regulacja temperatury wody podczas zabiegu,  • pompa do hydromasażu ze stali nierdzewnej,  • Zasilanie 3x400 v/50Hz,  • automatyczne napełnianie wanny,  • elektromagnetyczny zmiękczacz wody,  • podparcie nóg do wanien typu Laguna,  • jednostopniowe schody do wanny Laguna,  • automatyczna dezynfekcja,  • wyrób medyczny. | spełnia/ nie spełnia\* |  |
|  | NIAGARA PLUS Katedra natryskowa z natryskiem płaszczowym - 1 szt. | Chirana | • Obudowa wykonana z materiału kompozytowego wzmacnianego włóknem szklanym,  • Dwie ergonomiczne ruchome dysze zabiegowe,  • Możliwość ustawienia różnej temperatury wody w każdej dysz,  • Możliwość natychmiastowej zmiany temperatury wody aplikowanej na pacjenta,  • Temperatura wody automatycznie regulowana do żądanej wysokości,  • Baterie termostatyczne,  • Dysze umieszczone na pulpicie sterowniczym,  • Możliwość aplikowania masażu punktowego albo rozproszonego,  • Panel sterowania umożliwiający odczyt temperatury i ciśnienia wody,  • Ciśnienie robocze w zakresie min 0,3-0,5 MPa,  • Katedra wymiary (dł. x szer. x wys.) 500x1000x1120 mm,  • Waga 45 kg (+/- 5%),  • Możliwość podłączenia natrysku płaszczowego z prysznicem,  • Możliwość podłączenia natrysku nasiadowego,  • Natrysk płaszczowy ze stali nierdzewnej wymiary 750x925x2200. | spełnia/ nie spełnia\* |  |

Oświadczam/my\*, że wszystkie informacje podane w powyższym formularzu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*(Dokument podpisywany elektronicznie)*

***Informacja dla wykonawcy:***

*Oświadczenie musi być opatrzone przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy* ***kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

\**niepotrzebne skreślić*