[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.71
nan=Oświetlenie awaryjne w budynku urzędu
pe=1
op=1
opn=0	0	2	0	1	0	0	8	1	6.5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	3	2	0	5	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY	PRZEDMIAR
nb=Przebudowa i rewaloryzacja Ratusza - część 1: Oświetlenie ewakuacyjne
ab=ul. Rynek 2
ni=GMINA GOSTYŃ
ai=Rynek  2     63-800 Gostyń
dt=9.08.2023	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=9.9	1	0	
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=73	1	0	
op=1	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=24	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Elementy listew elektroinstalac PCV	0
id=7460599	3
jm=szt	020
ce=0	1692347719
cw=0	PLN
il=78.2

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastikowe	0
id=8462699	3
jm=szt	020
ce=0	1692347719
cw=0	PLN
il=547.4

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Listwa el/inst naścienna LSN 32x15	0
id=7460404	3
jm=metr	040
ce=0	1692347719
cw=0	PLN
il=119.6

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Oprawa oświetlenia awaryjnego  1310LED 857, 1W, 130lm, IP65, n/t, NM, AT, 1h	0
id=7301531	3
jm=szt	020
ce=0	1692347719
cw=0	PLN
il=14

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Oprawa oświetlenia awaryjnego  1310LED 857, 2.55W, 250lm, IP65, n/t, 1h + piktogram	0
id=7301531	3
jm=szt	020
ce=0	1692347719
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Oprawa oświetlenia awaryjnego 1310LED 857, 9.3W, IP65, n/t, 1h + grzałka	0
id=7301531	3
jm=szt	020
ce=0	1692347719
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Oprawa oświetlenia awaryjnego korytarzowa 13101W, 140lm, 5000K, IP65	0
id=7301531	3
jm=szt	020
ce=0	1692347719
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V	0
id=8030012	3
jm=metr	040
ce=0	1692347719
cw=0	PLN
il=119.6

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robotnik budowlany	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1692347728
cw=0	PLN
il=98.39

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Wyłącznik nadprąd 1-bieg S 191 B10-20A	0
id=7010702	3
jm=szt	020
ce=0	1692347719
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 11]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy	0
id=	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Prace elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=14
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=1
pd=		KNNR N005-02-12-01-04		KNNR N005-02-12-01-04		0
na=Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=115
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[RMS 1]
nz=0.075	0	0,075
np=0
wa=0
wb=0
il=8.63

[RMS 9]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=119.6

[RMS 11]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2
pd=		KNNR N005-04-07-01-00		KNNR N005-04-07-01-00		0
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-20A
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0,18
np=0
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=3
pd=		KNNR N005-05-02-01-00		KNNR N005-05-02-01-00		0
na=Montaż oprawy przykręcanej AW2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=14
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=6.58

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 11]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=		KNNR N005-05-02-01-00		KNNR N005-05-02-01-00		0
na=Montaż oprawy przykręcanej AW3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 11]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5
pd=		KNNR N005-05-02-01-00		KNNR N005-05-02-01-00		0
na=Montaż oprawy przykręcanej EW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=9
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=4.23

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 11]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=6
pd=		KNNR N005-05-02-01-00		KNNR N005-05-02-01-00		0
na=Montaż oprawy przykręcanej EW3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=4
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=1.88

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 11]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7
pd=		KNNR N005-12-01-01-00		KNNR N005-12-01-01-00		0
na=Osadzanie w podłożu kołków rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=230
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230						

[RMS 1]
nz=0.0527	0	0,0527
np=0
wa=0
wb=0
il=12.12

[RMS 10]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=236.9

[RMS 11]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8
pd=		KNNR N005-12-09-06-00		KNNR N005-12-09-06-00		0
na=Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1,5 c w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1]
nz=0.725	0	0,725
np=0
wa=0
wb=0
il=7.97

[POZYCJA]
id=9
pd=		KNNR N005-13-03-01-00		KNNR N005-13-03-01-00		0
na=Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0,63
np=0
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=10
pd=		KNNR N005-13-03-02-00		KNNR N005-13-03-02-00		0
na=Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0,42
np=0
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=11
pd=		KNNR N005-01-10-04-00		KNNR N005-01-10-04-00		0
na=Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik prosty
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=115
jm=metr	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						

[RMS 1]
nz=0.442	0	0,442
np=0
wa=0
wb=0
il=50.83

[RMS 7]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=119.6

[RMS 8]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=78.2

[RMS 10]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=310.5

[RMS 11]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12
pd=		KNNR N005-12-03-01-00		KNNR N005-12-03-01-00		0
na=Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm2 pod zaciski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=105
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105						

[RMS 1]
nz=0.0158	0	0,0158
np=0
wa=0
wb=0
il=1.66

[POZYCJA]
id=13
pd=		Kal.własna		Kal.własna		0
na=Pomiary oświetlenia
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kmpl	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
4f 9355a8ca6dc416ae46b19 2b98bb1