[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.71
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	7.6	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	3	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=4	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=EUR	€	4.6777	4.5.2022 0:0:0
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS	PRZEDMIAR
nfn=BPiRI EVPOL                                                        Magdalena Korzeniewska
afn=Platanowa 8                                                                             64-130 Kłoda
nb=Przebudowa i rewaloryzacja Ratusza- Część 2: Zabezpieczenie PPOŻ drewnianej klatki schodowej w budynku Ratusza w Gostyniu.
ab=Rynek 2, 63-800 Gostyń
ni=GMINA GOSTYŃ
ai=Rynek 2, 63-800 Gostyń
nk=Magdalena Korzeniewska	
dt=czwartek, 15 czerwca 2023	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70.5	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1085]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0	1692348506
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.7671
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 1093]
ty=M
na=Preparat ogniochronny Ogniochron	0
id=1412801	2
jm=kg	033
ce=0	1692348506
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=19.6574
ch=	

[RMS ZEST 1095]
ty=M
na=Kit szpachlowy ogólnego stosowania celulozowy - biały	0
id=1512111	2
jm=kg	033
ce=0	1692348512
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0
pr=	21.35	0	100	
ch=	

[RMS ZEST 1086]
ty=M
na=stopień dębowy gr.4cm	0
id=2620611	2
jm=szt	020
ce=0	1692348506
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=31
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2620611

[RMS ZEST 1091]
ty=M
na=podstopnica dębowa gr.2cm	0
id=2620611	2
jm=szt	020
ce=0	1692348506
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=35
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2620611

[RMS ZEST 1092]
ty=M
na=Deska podłogowa dąb 15x90x400-1000	0
id=2633999	2
jm=m2	050
ce=0	1692348506
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=15.2692
ch=	

[RMS ZEST 1089]
ty=M
na=odpady z niespienionych tworzyw sztucznych	0
id=4040208	3
jm=mp	164
ce=0	1692348506
cw=0	PLN
il=0.189

[RMS ZEST 526]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1692348516
cw=0	PLN
il=182.6107
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 2]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ZABEZPIECZENIE PPOŻ KLATKI SCHODOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=5440
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=11921
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0442-01	4-01	0442-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=31
jm=stop.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	12+4+8+7						

[RMS 526]
nz=0.49	0	0,49
np=0
wa=0
wb=0
il=15.19

[POZYCJA]
id=11933
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0442-01	4-01	0442-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie podstopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=35
jm=stop.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	13+5+9+8						

[RMS 526]
nz=0.49	0	0,49
np=0
wa=0
wb=0
il=17.15

[POZYCJA]
id=11935
pd=ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-06	4-04	0504-06		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=15.118
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.118	1	(1,3*2,27)+(2,46*2,27)+(1,63*2,27)+(1,27*2,27)						

[RMS 526]
nz=0.22	0	0,22
np=0
wa=0
wb=0
il=3.326

[RMS 1089]
nz=0.0125	0	0,0125
np=0
wa=0
wb=0
il=0.189

[POZYCJA]
id=11939
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	IX 5401-12	IX	5401-12		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie listew profilowanych 8-12 cm - zdjęcie farby olejnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=9.52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.52	1	2,5+2,1+0,79+1,48+2,65						

[RMS 526]
nz=0.91	0	0,91
np=0
wa=0
wb=0
il=8.6632

[POZYCJA]
id=11966
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	IX 5439-08	IX	5439-08		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie tralek walcowych gładkich o wysokości 80 cm - zdjęcie farby olejnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 526]
nz=0.9	0	0,9
np=0
wa=0
wb=0
il=23.4

[POZYCJA]
id=11947
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	IX 5439-12	IX	5439-12		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie tralek walcowych gładkich o wysokości 100 cm - zdjęcie farby olejnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 526]
nz=0.98	0	0,98
np=0
wa=0
wb=0
il=1.96

[POZYCJA]
id=11944
pd=PPPKZ 1982	TZKNBK	IX 5440-12	IX	5440-12		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie tralek walcowych profilowanych o wysokości 100 cm - zdjęcie farby olejnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 526]
nz=1.56	0	1,56
np=0
wa=0
wb=0
il=9.36

[POZYCJA]
id=11950
pd=PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984	TZKNBK	XV 30	XV	30		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie starych otworów z łuszczącej się farby pod nowe malowanie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=9.659
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.659	1	(2,97+1,65+2,34+2,51)*1,02						

[RMS 526]
nz=0.7	0	0,7
np=0
wa=0
wb=0
il=6.7613

[POZYCJA]
id=5441
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0425-01	4-01	0425-01		1
mpn=1211
na=Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[RMS 526]
nz=0.74	0	0,74
np=0
wa=0
wb=0
il=22.94

[RMS 1086]
nz=1	0	1,0
np=1
wa=0
wb=0
il=31

[RMS 1085]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11912
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0425-02	4-01	0425-02		1
mpn=1211
na=Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=35
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 526]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=17.5

[RMS 1091]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[RMS 1085]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11953
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0415-06	4-01	0415-06		1
mpn=1211
na=Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=15.118
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.118	1	#p3						

[RMS 526]
nz=1.16	0	1,16
np=0
wa=0
wb=0
il=17.5369

[RMS 1092]
nz=1.01	0	1,01
np=0
wa=0
wb=0
il=15.2692

[RMS 1085]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4771

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11901
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 1003-07	3	1003-07		1
mpn=1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=98.287
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.118	1	#p3						
wo=76.979	1	(31*1,02)+(35*1,02)+#p8						
wo=6.19	1	(0,15*1,12*4)+(1,76*0,15*3,14*2)+(2,94*0,15*3,14)+(2,5+2,1+0,79+1,48+2,65)*0,26						

[RMS 526]
nz=0.095	0	0,095
np=0
wa=0
wb=0
il=9.3373

[RMS 1095]
nz=0	0	0
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11969
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 1011-03	3	1011-03		1
mpn=1211
na=Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gładkich
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=98.287
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.118	1	#p3						
wo=76.979	1	(31*1,02)+(35*1,02)+#p8						
wo=6.19	1	(0,15*1,12*4)+(1,76*0,15*3,14*2)+(2,94*0,15*3,14)+(2,5+2,1+0,79+1,48+2,65)*0,26						

[RMS 526]
nz=0.3	0	0,3
np=0
wa=0
wb=0
il=29.4861

[RMS 1093]
nz=0.2	0	0,200
np=0
wa=0
wb=0
il=19.6574

[RMS 2]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
7532 9d6d8543dda41cfa4bfde843f1a