**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1.** Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): **34223300-9 Przyczepy**

**2. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest:

**„Zakup i dostawa fabrycznie nowej przyczepy rolniczej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu”.**

Przyczepa musi być kompletna, wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych), technicznych oraz prawnych, spełniająca poniższe wymagania - przy czym zamawiający dopuszcza **złożenie oferty z wyposażeniem wyższym (lepszym) niż opisane**.

**3. Wymagania ogólne:**

1) Stan fabrycznie nowy, niezarejestrowana, sprawna technicznie, wyposażona we wszystkie niezbędne złącza umożliwiające współpracę z ciągnikiem rolniczym.

2) Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, na koszt Wykonawcy;

3) Przyczepa posiadająca homologację umożliwiającą zarejestrowanie;

5) Sposób i miejsce przekazania: Protokołem zdawczo-odbiorczym w siedzibie Zamawiającego.

**4. Wymagane parametry techniczne jakie musi spełniać przyczepa rolnicza:**

**4.1 Wymagania ogólne:**

1. Przyczepa fabrycznie nowa.
2. Przyczepa wyposażona we wszystkie niezbędne złącza umożliwiające współpracę z ciągnikiem rolniczym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
3. Dostawa do siedziby Zamawiającego; Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu, 27-650 Samborzec 199
4. Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny.
5. Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Instrukcja obsługi w języku polskim.

**4.2 Wymagania szczegółowe:**

1. Ładowność przyczepy – min. 10 000 kg.
2. Wysokość ścian skrzyni przyczepy 600 mm.
3. Grubość blach podłogi przyczepy – min. 5,0 mm.
4. Grubość blach ścian przyczepy – min. 2,0 mm
5. Rozmiar ogumienia – 385/65 R22,5 regenerowane.
6. System wywrotu – trójstronny.
7. Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian.
8. Przyczepa wyposażona w system trójstronnego wywrotu skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi amortyzowanymi.
9. Wybór kierunku wywrotu za pomocą sworzni z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą.
10. Skrzynia ładunkowa przystosowana do przewozu europalet. Wzmocniona płyta podłogowa.
11. Przyczepa wyposażona w drabinkę i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej.
12. Zawieszenie – tandem na czterech resorach parabolicznych z wahaczami wyrównawczymi.
13. Dyszel przyczepy uniwersalny, sztywny, do łączenia z dolnym i górnym zaczepem ciągnika.
14. Przyczepa wyposażona w podporę dyszla.
15. Przyczepa wyposażona w hamulec pneumatyczny.

**4.3 Wyposażenie**

1. Błotniki kół przednich i tylnych

**4.5 Wymagania gwarancyjne i serwisowe**

1. Oferowana przez wykonawcę przyczepa rolnicza powinna być w pełni sprawna i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia.
2. Przyczepa powinna posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim.
3. Przyczepa przeznaczona jest do prac związanych z utrzymaniem dróg powiatowych. Nie jest przeznaczona do użytkowania komercyjnego i prac rolniczych.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczoną przyczepę na okres wskazany w ofercie, liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru przyczepy.
5. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.
6. Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych
7. Czas usunięcia usterki - 48 godzin, nie wyliczając czasu w dni ustawowo wolne.
8. Maksymalny czas naprawy – do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia,
9. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy.
10. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania, przeglądów pojazdów w okresie gwarancyjnym na miejscu tj. w siedzibie Zamawiającego.
12. Bezpłatne serwisowanie, przeglądy o którym mowa powyżej, obejmuje koszty dojazdu,
13. Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.

**3.5 Gwarancja**

1) Wykonawca udzieli gwarancji na oferowany ciągnik na okres co najmniej **24 miesięcy**.

2) Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.

3) Wykonawca musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub zapewnić serwis przez podmioty uprawnione do prowadzenia autoryzowanego serwisu.