**Opis przedmiotu zamówienia**

Producent: **SELE**

Nr fabr. **AB04678**

Rok prod.  **2012**

UDT CERT **1433**

Stan istniejący:

Dźwig jest po wymianie pompy, silnika oraz oleju w układzie.

Dźwig porusza się po przystankach do ostatniej kondygnacji.

Awarie w wyniku nieprawidłowych sygnałów dot. położenia kabiny windy / brak pamięci położenia kabiny.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Dostawę i montaż systemu sterowania windą w celu jej prawidłowego działania w siedzibie Zamawiającego (ul. Matejki 57, 60-770 Poznań):
* wymiana aparatury sterującej (sterowanie zgodne min. z normą PN-EN 81-2+A3:2010; komunikacja sterowania w transmisji szeregowej; sterowanie z wyświetlaczem z opisem usterek w j.polskim (min. ostatnich 99 zdarzeń),
* wymiana kaset wezwań na poszczególnych kondygnacjach (5 szt.) ze wskazaniami piętra oraz przyciskami z oznaczeniami Braill’a,
* wymiana kasety dyspozycji w kabinie z wyświetlaczem, przyciskami z oznaczeniami Braill’a oraz systemem informacji głosowej,
* wymiana przewodów zwisowych oraz niezbędnej instalacji elektrycznej w kabinie i maszynowni wraz z korytkami instalacyjnymi,
* montaż oświetlenia szybu windy,
* montaż systemu łączności GSM.
1. Wymianę bloku zaworowego
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż i utylizację istniejących podzespołów ulegających wymianie oraz przygotowanie i uzgodnienie wszelkiej dokumentacji z Urzędem Dozoru Technicznego, a także zgłoszenie oraz udział w badaniu UDT po dokonanej wymianie systemu sterowania.
3. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.