[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.74
nan=Koszotry dla zadania Projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pożarowej
pe=2
op=1
opn=2	0	0	1	1	0	19	8	0	6.9	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	4	2	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=EUR		4.5	31.5.2021 14:53:17
wk=212304.94
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Zakład Usługowo-Handlowy ELPROMONT S.C. M. Reszelski, M. Sikora,
afn=ul. Bydgoska 33/3, 64-920 Piła. 
nb=PROJEKT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
ab=Szkoła Podstawowa w Stęszewie ul. Poznańska 25, 62-060 Stęszew
ni=Szkoła Podstawowa w Stęszewie 
ai=ul. Poznańska 25, 62-060 Stęszew
nk=Kosztorysant mgr inż. Paweł Maksymiszyn	
dt=10.11.2023	0
kln=1.1.09Przedmiot opracowania13101310Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pożarowej, mającej na celu automatyczne wykrywanie pożaru i powiadamianie o grożącym niebezpieczeństwie.131013101.2.09Podstawa opracowania1310Projekt wykonany został na podstawie umowy - zlecenia pomiędzy Szkołą Podstawową w Stęszewie (ul. Poznańska 25, 62-060 Stęszew) a Zakład Usługowo-Handlowy ELPROMONT S.C. M. Reszelski, M. Sikora, ul. Bydgoska 33/3 64-920 Piła. 13101310.Materiały wyjściowe1310Podstawę techniczną do wykonania niniejszego opracowania stanowi:1310"09Zalecenie inwestora,1310"09Materiały techniczne i zalecenia producentów systemów sygnalizacji pożarowej,1310"09Wizja lokalna.13101310Przepisy, normy, wytyczne.13101.09Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.).13102.09Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057).13103.09Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225). 13104.09Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023 poz. 822).13105.09Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP - 02:2021,13106.09PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,13107.09Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej - mgr inż. Jerzy Ciszewski - CNBOP - Warszawa 2002 r.,13108.09Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urządzeń13109.09Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pożarowej 131010.09Ustalenia i uzgodnienia zawarte między Użytkownikiem a Zamawiającym1310
cpv=45214210-5	Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45314000-1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
cpv=45312100-8	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
pcn=III kw 2023

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1. ISTOTNE ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE DLA WYKONAWCY1310Niniejsze opracowanie stanowi tylko część dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową1310całościowo. Wszelkie elementy nieujęte w przedmiarach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach, a nieujęte w opisie1310technicznym lub zestawieniach materiałowych, należy traktować tak, jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji1310projektowej.1310Wykonawca zobowiązany jest również szczegółowo zapoznać się z przedmiarami oraz projektami pokrewnymi, w tym projektem instalacji1310elektrycznych niskoprądowych, instalacji sanitarnych oraz innymi projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów1310rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości instalacji.1310Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym1310opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku.1310Przed zamówieniem elementów instalacji elektrycznej, które są widoczne, takich jak: oprawy oświetleniowe, gniazda, łączniki, puszki instalacyjne,1310koryta kablowe itp., ich kolory należy uzgodnić z biurem architektonicznym oraz Inwestorem.1310Wykonawca po otrzymaniu projektu wykonawczego ma 4 tygodnie na weryfikację otrzymanej dokumentacji pod kątem ewentualnych1310uwag i sugestii co do jej szczegółowości oraz braków wymagających doszczegółowienia. Po tym czasie wykonawca będzie zobowiązany1310do wprowadzenia zmian w dokumentacji i instalacjach we własnym zakresie w porozumieniu z projektantem oraz zamawiającym.1310Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systemów instalacji wykonawca winien rozumieć: dostawę, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie,1310próby i pomiary pozwalające na poprawne działanie danej instalacji i/lub systemu

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=71.8	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 547]
ty=M
na=Akumulatory 12V 6,8 Ah	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=131.83	1699626417
cw=123.32	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 546]
ty=M
na=Centrala sygnalizacji pożaru, POLON 3256	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=6399.57	1699626454
cw=5986.5	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Dostawa i montaż szczelnych przepustów kablowych w ścianach zewnętrznych budynku	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=167.11	1699629626
cw=156.32	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 52]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=072	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1511711	2
jm=dm3	066
ce=18.57	1623148314
cw=17.37	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Gniazdo do mocowania czujek	0
id=	3
jm=szt	020
ce=39.25	1623148314
cw=36.72	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=123

[RMS ZEST 554]
ty=M
na=Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSHekw PH 90 1x2x0,8	0
id=7951007	2
jm=m	040
ce=2.12	1699629055
cw=1.98	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=104
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 553]
ty=M
na=Kabel telekomunikacyjny przeciwpożarowy YnTKSYekw 1x2x0,8	0
id=7951007	2
jm=m	040
ce=1.34	1699628793
cw=1.25	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1684.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 557]
ty=M
na=Kanał elektroinstalacyjny 101x50 plastikowy - biały	0
id=7999999	2
jm=szt	020
ce=27.58	1699630356
cw=25.8	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=125

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0.74	1699635283
cw=0.69	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=840
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 121]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 122]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640101	2
jm=szt.	020
ce=0.32	1623148314
cw=0.3	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=176
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 543]
ty=M
na=Optyczna czujka dymu DUO-6043	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=236.59	1699626509
cw=221.32	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=119

[RMS ZEST 548]
ty=M
na=Optyczna czujka dymu i ciepła DOT-6043	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=202.74	1699626552
cw=189.65	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 555]
ty=M
na=Przewód ognioodporny HDGs 4x1,5	0
id=7951007	2
jm=m	040
ce=6.39	1699629122
cw=5.98	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=488.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 558]
ty=M
na=Przewód ognioodporny HDGsżo 3x2,5 500V bezhalogenowy	0
id=7951007	2
jm=m	040
ce=7.47	1699630442
cw=6.99	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=Przyczepa do przewożenia kabli  do 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=8	1622102867
cw=8	PLN
il=9.46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	0
id=at142	3
jm=m-g	148
ce=125.32	1623140104
cw=125.32	PLN
il=37.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	73300

[RMS ZEST 552]
ty=M
na=Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem AWOZ-125S	0
id=AT10009	3
jm=szt.	020
ce=93.35	1699626841
cw=87.32	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 550]
ty=M
na=Ramka maskująca czerwona RM-60-R	0
id=AT10009	3
jm=szt.	020
ce=0	1699625659
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 544]
ty=M
na=Ręczny ostrzegacz pożarowy - ROP-4001M	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1699623949
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna - instalacje elektryczne (wielkopolskie)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=39.6	1699807634
cw=39.6	PLN
il=1657.4233
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Rura elektroinstalacyjna PVC gładka,sztywna fi22	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=2.55	1623148314
cw=2.39	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1248
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 545]
ty=M
na=Sygnalizator optyczno- akustyczny SAW-6102	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=229.11	1699626766
cw=214.32	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=środek łączności bezprzewodowej	0
id=at143	3
jm=m-g	148
ce=88.68	1623140205
cw=88.68	PLN
il=74.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	99000

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=45.32	1622102670
cw=45.32	PLN
il=14.74
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=śruby,podkładki,nakrętki	0
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=13.61	1623148314
cw=12.73	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801599

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Uchwyt zamknięty do rur elektroinstalacyjnych fi 22mm	0
id=7598999	2
jm=szt.	020
ce=0.31	1623148314
cw=0.29	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=840
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7598999

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Wazelina techniczna	0
id=1034701	2
jm=kg	033
ce=15.55	1623148314
cw=14.55	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=79.42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Wykonanie przebić w stropach i ścianach	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=286.83	1699629281
cw=268.32	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 11]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=394.9609

[ELEMENT 1]
na=Budynek Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie
wa=212304.94
kn=65633.92	64213.73	12018.44
id=2970
nu=1
wn=55762.03	14676.82

[ELEMENT 2]
na=INSTLACJE SSP 
wa=209779.67
kn=64309.7	64213.73	12018.44
id=11748
nu=1.1
wn=54811.24	14426.56

[POZYCJA]
id=12243
pd=						0
na=Wykonanie przebić w stropach i ścianach
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	286.83	0
cj=286.83		0	286.83	0
wn=	
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=2868.3
wb=2868.3
il=10

[POZYCJA]
id=12245
pd=						0
na=Dostawa i montaż szczelnych przepustów kablowych w ścianach
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	167.11	0
cj=167.11		0	167.11	0
wn=	
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=1671.1
wb=1671.1
il=10

[POZYCJA]
id=12247
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=400
jm=m	040
kj=9.2664	2.2601	0
cj=19.93		17.6709	2.2601	0
wn=2661.32	700.48
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						

[RMS 1]
nz=0.234	0	0,234
np=1
wa=3706.56
wb=7068.36
il=93.6

[RMS 18]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=621.6
wb=621.6
il=840

[RMS 168]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=260.4
wb=260.4
il=840

[RMS 11]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=22.04
wb=22.04
il=22.05

[POZYCJA]
id=12252
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1200
jm=m	040
kj=3.7856	2.7183	0
cj=9.94		7.2191	2.7183	0
wn=3261.72	858.48
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1200	1	1200						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1001	0	0,1001
np=1
wa=4542.72
wb=8662.92
il=114.7152

[RMS 300]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=3182.4
wb=3182.4
il=1248

[RMS 11]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=79.56
wb=79.56
il=79.56

[POZYCJA]
id=12352
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-01	5-08	0705-01		1
mpn=_1211
na=Montaż koryt elektroinstlacyjnych wg potrzeb - zgodnie z projektem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=250
jm=m	040
kj=5.5971	14.1348	0
cj=24.81		10.6735	14.1348	0
wn=1004.68	264.43
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.148	0	0,148
np=1
wa=1399.28
wb=2668.375
il=35.335

[RMS 557]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=3447.5
wb=3447.5
il=125

[RMS 11]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=86.2
wb=86.2
il=86.1875

[POZYCJA]
id=12259
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie Kabel telekomunikacyjny przeciwpożarowy YnTKSYekw 1x2x0,8 w rurach lub kanałach zamkniętych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1620
jm=m	040
kj=3.7501	2.0301	0.338
cj=9.83		7.1514	2.0301	0.6446
wn=4755.19	1251.61
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1620	1	(61*12)+(74*12)						

[RMS 1]
nz=0.0947	0	0,0947
np=1
wa=6075.16
wb=11585.268
il=153.414

[RMS 553]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=2257.63
wb=2257.632
il=1684.8

[RMS 214]
nz=0.0361	0	0,0361
np=1
wa=909.47
wb=909.468
il=58.482

[RMS 36]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=41.47
wb=41.472
il=129.6

[RMS 11]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=80.19
wb=80.19
il=80.2143

[RMS 32]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=491.83
wb=937.98
il=10.854

[RMS 33]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=55.73
wb=106.272
il=6.966

[POZYCJA]
id=12269
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie Przewodów HDGs 3x2,5 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=m	040
kj=3.7501	8.5647	0.338
cj=16.36		7.1514	8.5647	0.6446
wn=29.35	7.73
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.0947	0	0,0947
np=1
wa=37.5
wb=71.514
il=0.947

[RMS 558]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=77.69
wb=77.688
il=10.4

[RMS 214]
nz=0.0361	0	0,0361
np=1
wa=5.61
wb=5.614
il=0.361

[RMS 36]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0.26
wb=0.256
il=0.8

[RMS 11]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=2.09
wb=2.089
il=2.089

[RMS 32]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=3.04
wb=5.79
il=0.067

[RMS 33]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=0.34
wb=0.656
il=0.043

[POZYCJA]
id=12279
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie Kabel telekomunikacyjny ognioodporny HTKSHekw PH 90 1x2x0,8 w rurach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=100
jm=m	040
kj=3.7501	2.8616	0.338
cj=10.66		7.1514	2.8616	0.6446
wn=293.53	77.26
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 1]
nz=0.0947	0	0,0947
np=1
wa=375.01
wb=715.14
il=9.47

[RMS 554]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=220.48
wb=220.48
il=104

[RMS 214]
nz=0.0361	0	0,0361
np=1
wa=56.14
wb=56.14
il=3.61

[RMS 36]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=2.56
wb=2.56
il=8

[RMS 11]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=6.98
wb=6.98
il=6.9795

[RMS 32]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=30.36
wb=57.9
il=0.67

[RMS 33]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=3.44
wb=6.56
il=0.43

[POZYCJA]
id=12289
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie Przewód ognioodporny HDGs PH90/E30-E90 4x1,5  w rurach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=470
jm=m	040
kj=3.7501	7.4134	0.338
cj=15.21		7.1514	7.4134	0.6446
wn=1379.59	363.12
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=470	1	(5*30)+(8*40)						

[RMS 1]
nz=0.0947	0	0,0947
np=1
wa=1762.55
wb=3361.158
il=44.509

[RMS 555]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=3123.43
wb=3123.432
il=488.8

[RMS 214]
nz=0.0361	0	0,0361
np=1
wa=263.86
wb=263.858
il=16.967

[RMS 36]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=12.03
wb=12.032
il=37.6

[RMS 11]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=84.98
wb=84.976
il=84.983

[RMS 32]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=142.69
wb=272.13
il=3.149

[RMS 33]
nz=0.0043	0	0,0043
np=1
wa=16.17
wb=30.832
il=2.021

[POZYCJA]
id=115
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0401-17	5-08	0401-17		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów -  aparat o 1-2 otworach mocujących
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=148
jm=aparat	000
kj=18.909	1.6332	0
cj=37.69		36.0591	1.6332	0
wn=2009.35	528.86
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	61+74+5+8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=2798.53
wb=5336.7468
il=70.67

[RMS 4]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=241.71
wb=241.7136
il=17.76

[POZYCJA]
id=12299
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0901-08	4-03	0901-08		1
mpn=_1211
na=Podłączenie przewodów  HDGs 3x2,5 pod zaciski lub śruby
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=podłącz.	000
kj=0.792	0	0
cj=1.51		1.5104	0	0
wn=1.14	0.3
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=1.58
wb=3.0208
il=0.04

[POZYCJA]
id=124
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-08	5-08	0404-08		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic Centrala POLON 3000
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=13.9927	6399.9414	0
cj=6426.63		26.6838	6399.9414	0
wn=10.05	2.64
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=13.99
wb=26.6838
il=0.3534

[RMS 546]
nz=1	0	1
np=1
wa=6399.57
wb=6399.57
il=1

[RMS 6]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0.37
wb=0.3714
il=0.02

[POZYCJA]
id=12212
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-01	AL-01	0109-01		1
mpn=_1211
na=Montaż Akumulator 12V o poj. 6,8 Ah
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.	020
kj=29.7	131.83	0
cj=188.47		56.6373	131.83	0
wn=42.65	11.23
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.75	0	0,75
np=1
wa=59.4
wb=113.2746
il=1.5

[RMS 547]
nz=1	0	1
np=1
wa=263.66
wb=263.66
il=2

[POZYCJA]
id=117
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu DUO-6043
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=119
jm=szt.	020
kj=61.38	236.59	0
cj=353.64		117.0504	236.59	0
wn=5244.43	1380.35
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=119	1	119						

[RMS 1]
nz=1.55	0	1,55
np=1
wa=7304.22
wb=13928.9976
il=184.45

[RMS 543]
nz=1	0	1
np=1
wa=28154.21
wb=28154.21
il=119

[POZYCJA]
id=12215
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0401-01	AL-01	0401-01		1
mpn=_1211
na=Montaż Optyczna czujka dymu i ciepła - DOT-6043
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=szt.	020
kj=61.38	202.74	0
cj=319.79		117.0504	202.74	0
wn=176.28	46.4
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.55	0	1,55
np=1
wa=245.52
wb=468.2016
il=6.2

[RMS 548]
nz=1	0	1
np=1
wa=810.96
wb=810.96
il=4

[POZYCJA]
id=116
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0403-02	AL-01	0403-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd pożarowych  - czujek G-40
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=123
jm=szt.	020
kj=40.392	39.25	0
cj=116.28		77.0268	39.25	0
wn=3567.18	938.9
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	123						

[RMS 1]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=4968.22
wb=9474.2964
il=125.46

[RMS 272]
nz=1	0	1
np=1
wa=4827.75
wb=4827.75
il=123

[POZYCJA]
id=120
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-02	AL-01	0402-02		1
mpn=_1211
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru  ROP-4001M
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=12
jm=szt.	020
kj=35.64	0	0
cj=67.96		67.9647	0	0
wn=307.07	80.82
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=427.68
wb=815.5764
il=10.8

[RMS 544]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=12239
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0105-04	AT-10	0105-04		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów - Puszka instalacyjna z bezpiecznikiem AWOZ-125S
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=12
jm=szt.	020
kj=9.9	93.4985	0
cj=112.38		18.8791	93.4985	0
wn=85.3	22.45
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=118.8
wb=226.5492
il=3

[RMS 11]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=1.78
wb=1.782
il=1.782

[RMS 552]
nz=1	0	1
np=0
wa=1120.2
wb=1120.2
il=12

[POZYCJA]
id=12218
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0105-04	AT-10	0105-04		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów  - ramki maskującej czerwonej RM-60-R
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=12
jm=szt.	020
kj=0.99	0.0149	0
cj=1.9		1.8879	0.0149	0
wn=8.53	2.25
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1]
nz=0.025	0	0,025
np=1
wa=11.88
wb=22.6548
il=0.3

[RMS 11]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0.18
wb=0.1788
il=0.1782

[RMS 550]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=122
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		1
mpn=_1211
na=Montaż Sygnalizator optyczno- akustyczny SAW-6102
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=13
jm=szt.	020
kj=74.052	229.11	0
cj=370.33		141.2156	229.11	0
wn=691.2	181.93
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 1]
nz=1.87	0	1,87
np=1
wa=962.68
wb=1835.8028
il=24.31

[RMS 545]
nz=1	0	1
np=1
wa=2978.43
wb=2978.43
il=13

[POZYCJA]
id=12304
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0514-02	7-08	0514-02		1
mpn=_1211
na=Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych teletechnicznych o ilości żył do 10
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=148
jm=końc.	000
kj=148.104	0	0
cj=282.43		282.4314	0	0
wn=15738.13	4142.33
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	61+74+5+8						

[RMS 1]
nz=3.74	0	3,74
np=1
wa=21919.39
wb=41799.8472
il=553.52

[POZYCJA]
id=12302
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0901-08	4-03	0901-08		1
mpn=_1211
na=Podłączenie przewodów do 2.5 mm2 w pod zaciski lub śruby
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=148
jm=podłącz.	000
kj=7.92	0	0
cj=15.1		15.1033	0	0
wn=841.62	221.51
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	61+74+5+8						

[RMS 1]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=1172.16
wb=2235.2884
il=29.6

[POZYCJA]
id=12228
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0603-09	AL-01	0603-09		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i pomiary linii dozorowych, sygnałowych, sterujących.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=148
jm=lin.	000
kj=26.8884	0	0
cj=51.28		51.2757	0	0
wn=2857.27	752.05
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	5+8+61+74						

[RMS 1]
nz=0.679	0	0,679
np=1
wa=3979.48
wb=7588.8036
il=100.492

[POZYCJA]
id=12224
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-06	AL-01	0702-06		1
mpn=1211
na=Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego system PPOŻ
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=instr.	000
kj=594.9464	0	0
cj=1134.55		1134.5509	0	0
wn=854.34	224.87
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=15.0239	0	15,0239
np=1
wa=1189.89
wb=2269.1018
il=30.0478

[POZYCJA]
id=126
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=125
jm=pomiar	108
kj=9.9	0.2475	90.1987
cj=191.13		18.8791	0.2475	172.0072
wn=8983.86	2364.59
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125						

[RMS 1]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=1237.5
wb=2359.8875
il=31.25

[RMS 11]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=30.94
wb=30.9375
il=30.9375

[RMS 76]
nz=0.298	0	0,298
np=1
wa=4668.18
wb=8902.1125
il=37.25

[RMS 77]
nz=0.596	0	0,596
np=1
wa=6606.66
wb=12598.775
il=74.5

[ELEMENT 2]
na=PRACE KONTROLNO POMIAROWE 
wa=2525.27
kn=1324.22	0	0
id=11788
nu=1.2
wn=950.79	250.26

[POZYCJA]
id=138
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=8
jm=pomiar.	000
kj=51.48	0	0
cj=98.17		98.1713	0	0
wn=295.7	77.83
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=411.84
wb=785.3704
il=10.4

[POZYCJA]
id=139
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-02	4-03	1202-02		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=5
jm=pomiar.	000
kj=69.696	0	0
cj=132.91		132.9088	0	0
wn=250.21	65.86
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1]
nz=1.76	0	1,76
np=1
wa=348.48
wb=664.544
il=8.8

[POZYCJA]
id=140
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=pomiar.	000
kj=49.104	0	0
cj=93.64		93.6404	0	0
wn=35.26	9.28
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=49.1
wb=93.6404
il=1.24

[POZYCJA]
id=143
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1346-08	18 D13	1346-08		1
mpn=1211
na=Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=kpl.	090
kj=257.4	0	0
cj=490.86		490.8567	0	0
wn=369.63	97.29
nsn=E-01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=6.5	0	6,5
np=1
wa=514.8
wb=981.7134
il=13

[SUMA KONTROLNA]
11dd5e5c2374 a4a88324dec67611b1d