AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY WOLNOSTOJACY W OBUDOWIE Z AUTOMATYCZNYM ROZRUCHEM O MOCY 45kW - 55kW ( moc znamionowa)

DANE TECHNICZNE:

- Moc znamionowa: 45kW - 55kW

- Moc maksymalna: 65kW

- Częstotliwość 50Hz

- Napięcie (V) – 400

SILNIK:

- paliwo: diesel( EN 590)

- liczba cylindrów i układ : 4 w rzędzie

- chłodzenie silnika : ciecz

- zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68

- produkowany w UE

WYPOSAŻENIE:

- silnik wraz z baterią rozruchową

- prądnica synchroniczna w układem AVR ( elektroniczny regulator napięcia)

- automatyczny panel sterowania na agregacie wyposażony w sterownik do monitorowania sterowania agregatu zabezpieczony zamykanymi drzwiami

- wyłącznik awaryjny

- automatyczny rozruch agregatu

- obudowa wykonana z paneli zabezpieczająca przed korozją oraz agresywnymi warunkami.

- centralny uchwyt transportowy na dachu

- licznik czasu pracy

- dostawa agregatu na ul. Zakładową 1; 62-052 Komorniki

- instrukcja podłączenia i obsługi oraz certyfikat CE, gwarancja 24 miesięcy