Załącznik nr 2	
					
		PRZEDMIAR ROBÓT			
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	
 			
1	 	Remont drogi dojazdowej do pól w  Międzygórzu -  nr dz. 607/1 oraz dz. nr 113/2, obręb Międzygórze, nr dz. 607/2, 
obręb Podlipie - dł. 225 mb	 	 			
1              d.1	kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi
	
kpl.	

1	

2              d.1	kalkulacja indywidualna	Frezowanie / demontaż istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z transportem i utylizacją po stronie Wykonawcy.
	m2	100	

3              d.1	kalkulacja indywidualna	Wykonanie koryta drogi na głębokość 40 cm wraz z wywozem i utylizacją urobku po stronie Wykonawcy.
	m2	
80	

4              d.1	kalkulacja indywidualna	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm 
grubości 40 cm.
	m2	80			
5              d.1	kalkulacja indywidualna	Wykonanie warstwy wyrównawczej MMA w ilości 75 kg/m2 AC11W
(225x2,8+25)
	m2	655			
6              d.1	kalkulacja indywidualna	Wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej MMA 4 cm AC8S
(225x2,8+25)	m2	655