…..............................................

(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

**„ Dostawa i montaż klimatyzatorów**”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYKONAWCA:** | …………………………………………………………………………..……………………………...……  …………………………………………………………………………..……………………………...…… | | |
| Adres: | …………………………………………………………………………..……………………………...……  …………………………………………………………………………..……………………………...…… | | |
| Nr tel./fax : | …………………………………………………………………………..……………………………...…… | | |
| REGON | ……………………………………………..…. | NIP | ……………………………………………… |
| e – mail: | …………………………………………………………………………..………………..……………….… | | |

**Warunki konieczne wymagane dla oferowanych urządzeń.**

1. Wszystkie oferowane urządzenia jednego producenta ……………………..………...(*proszę podać nazwę producenta*).
2. Wszystkie oferowane urządzenia na czynnik chłodniczy R32.
3. Do wszystkich oferowanych urządzeń sterowniki bezprzewodowe.
4. Do urządzenia oferowanego w poz. 1 wymagana jest „**możliwość”** zamontowania sterownika przewodowego z menu w języku polskim ( proszę podać model/nazwę sterownika …….…………………….).
5. Wymagana gwarancja 60 miesięcy, urządzenia z bieżącego roku produkcji ( max.12 miesięcy licząc do daty montażu) , urządzenia nigdy wcześniej nie montowane ( fabrycznie nowe ).

***Wszystkie zdemontowane urządzenia stanowią własność Zamawiającego i po ich zdemontowaniu pozostają w jego dyspozycji***.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Adres** | **Opis** | **Ilość** | **Model oferowanego urządzenia.** | **Wartość oferty w zł brutto.** | **Koszty serwisu w ramach udzielonej gwarancji**  **zł brutto.**  **( łącznie w okresie gwarancji )** |
| **1** | 26-600 Radom,  ul. 11-go Listopada 37/59 | Demontaż klimatyzatora MITSUBISHI SLZ KA50UAL/SUZ KA50VA, montaż nowego klimatyzatora typu kasetonowego moc chłodnicza nominalna 4,2 kW ( tolerancja: - 0,0 kW, +0,5 kW) , różnica poziomów pomiędzy jednostkami ok 3 m, przewidywana długość instalacji chłodniczej ok 9mb, odprowadzenie kondensatu z wykorzystaniem poprzedniej instalacji ( pod warunkiem skontrolowania jej stanu technicznego ) lub wykonanie nowej | 1 kpl. |  |  |  |
| **2** | Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 9 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku | 1 kpl. |  |  |  |
| **3** | Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 9 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku | 1 kpl. |  |  |  |
| **4** | Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 6m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku | 1 kpl. |  |  |  |
| **5** | Demontaż klimatyzatora BEKO , BK131XA/BK130XA, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 6m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu poprzez pompkę do instalacji kanalizacyjnej | 1 kpl. |  |  |  |
| **6** | Demontaż klimatyzatora BEKO , BK131XA/BK130XA, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 9 m, odprowadzenie kondensatu poprzez pompkę do instalacji kanalizacyjnej ( jednostka zewnętrzna montowana na elewacji budynku VII piętro ) | 1 kpl. |  |  |  |
| **7** | Demontaż klimatyzatora ELECTRA, ELAUVGS012H11/ELSIJGSO12N11, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 9 m, odprowadzenie kondensatu poprzez pompkę do instalacji kanalizacyjnej ( jednostka zewnętrzna montowana na elewacji budynku V piętro ) | 1 kpl. |  |  |  |
| **8** | Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 2,5 kW ( tolerancja: - 0,0 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 7 m, odprowadzenie kondensatu z zastosowaniem pompki na zewnątrz budynku lub do kanalizacji | 1 kpl. |  |  |  |
| **9** | Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 8 m, odprowadzenie kondensatu z zastosowaniem pompki na zewnątrz budynku lub do kanalizacji | 1 kpl. |  |  |  |
| **10** | ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock | Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 5m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku | 1 kpl. |  |  |  |
| **11** | Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 5m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku | 1 kpl. |  |  |  |
| **12** | ul. Radomska 1 26-900 Kozienice | Demontaż klimatyzatora FONKO, FO-E09LG, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 8 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku | 1 kpl. |  |  |  |
| **13** | **ul. Słowackiego 6 26-640 Skaryszew** | Demontaż klimatyzatora MIDEA, MSR12HRN1, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 3m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku | 1 kpl. |  |  |  |
| **14** | UL. Łąkowa 3  06-200 Maków Mazowiecki | Demontaż klimatyzatora DAIKIN, FTKS50EV1B/RKS50E3V1B, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 4,1 kW ( tolerancja: - 0,0 kW, +1,0 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 3m, długość instalacji chłodniczej ok 11 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku | 1 kpl. |  |  |  |
| **15** | Demontaż klimatyzatora DAIKIN, FTKS50D2V1L/RKS50E3V1B, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 4,1 kW ( tolerancja: - 0,0 kW, +1,0 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 8 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku | 1 kpl. |  |  |  |
| **16** | **ul. Nurska 39 07-320 Małkinia Górna** | Demontaż klimatyzatora SHARP, AY-A18DR, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 1m, długość instalacji chłodniczej ok 7 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku | 1 kpl. |  |  |  |
| **17** | ul. 1 Maja 3  09-100 Płońsk | Demontaż klimatyzatora Ravanson, MSW18-9AREN+MSW18-1AREN, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 4,1 kW ( tolerancja: - 0,0 kW, +1,0 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 6m, długość instalacji chłodniczej ok 12 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku | 1 kpl. |  |  |  |
| **18** | Demontaż klimatyzatora Ravanson, MSW18-9AREN+MSW18-1AREN, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 4,1 kW ( tolerancja: - 0,0 kW, +1,0 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 6m, długość instalacji chłodniczej ok 12 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku | 1 kpl. |  |  |  |
| **19** | ul. Błonie 1  09-140 Raciąż | Demontaż klimatyzatora SHARP, AY-A18DR, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 1m, długość instalacji chłodniczej ok 7 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz | 1 kpl. |  |  |  |
| **20** | ul. PL. 3-go Maja 8 26-400 Przysucha | Demontaż klimatyzatora Sanyo, AP-CR73EH, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 2,5 kW ( tolerancja: - 0,0 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 2m, długość instalacji chłodniczej ok 7 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz | 1 kpl. |  |  |  |
| **21** | ul. Józefa Piłsudskiego 6 07-100 Węgrów | Demontaż klimatyzatora FONKO, FO-E09LG, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 6m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku | 1 kpl. |  |  |  |
| **22** | **ul. Kościuszki 13**  **07-200 Wyszków** | Demontaż klimatyzatora Sinclair, ASH-13AK, montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 4 m, długość instalacji chłodniczej ok 6 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku | 1 kpl. |  |  |  |
| **23** | ul. Kolejowa 6  08-200 Łosice | Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 5m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku | 1 kpl. |  |  |  |
| **24** | **ul. Spacerowa 31A, 27-300 Lipsko** | Montaż nowego klimatyzatora typu ściennego, moc chłodnicza nominalna 3,5 kW ( tolerancja: - 0,1 kW, +0,5 kW), różnica poziomów pomiędzy jednostkami 5m, długość instalacji chłodniczej ok 10 m, odprowadzenie kondensatu grawitacyjnie na zewnątrz budynku | 1 kpl. |  |  |  |
| **Łączna wartość oferty w zł brutto:** | | | | |  |  |
| **Łącznie koszty serwisu w ramach udzielonej gwarancji w zł brutto:** | | | | | |  |

Łączna wartość oferty …………………………………………………………………………………………………... zł brutto

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……….….).

Łącznie koszty serwisu w ramach udzielonej gwarancji …………………………………………………zł brutto

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……….….).

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………….. | …………………………………………….. |
| (miejscowość, data) | (pieczęć i podpis Wykonawcy) |

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………….. | …………………………………………….. |
| (pieczęć Firmy) | (miejscowość, data) |

**OŚWIADCZENIE**

**Oświadczam, że** (*właściwe zakreślić*): **wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

□ Wypełniłem obowiązek informacyjny

□ nie dotyczy\*

|  |  |
| --- | --- |
|  | …………………………………………………………….. |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |

**Jednocześnie zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego poprzez przekazanie informacji, stanowiącej załącznik do niniejszego oświadczenia, wszystkim osobom fizycznym, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio przekazywał będę Zamawiającemu w ramach realizacji umowy, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO\***

|  |  |
| --- | --- |
|  | …………………………………………………………….. |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14