[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	16
nan=Roboty instalacyjne 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI
ni=Gmina Tarnowo Podgórne
ai=62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
nb=Gmina Tarnowo Podgórne 
ab=Gmina Tarnowo Podgórne
br=Roboty instalacyjne 
cpv=45212300-9


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=2314.94737560001

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna NW1 okablowana z pełną automatyką, Vn=2830, Vw=2500 dla 250Pa. Wymiennik obrotowy, nagrzewnica wodna wraz z układem pompowym. Po sadowienie dźwigiem
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Czujnik temperatury 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Poręcz stała L=600 przy WC 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Poręcz ścienna łukowa stała przy umywalkach L=600 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Poręcz ścienna łukowa stała przy WC L=700 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Przewód elastyczny izolowany d=125 
id=	2
jm=m	040
ce=0
il=10

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Przewód elastyczny izolowany d=200 
id=	2
jm=m	040
ce=0
il=20

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Stacja zmiękczania wody z armaturą 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Studnia zbiorcza sekcyjna wymiennika gruntowego 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Wentylator osiowy wywiewny 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Farba ftalowa nawierzchniowa 
id=1511102	2
jm=dm3	066
ce=0
il=0.522288

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60% 
id=1511201	2
jm=dm3	066
ce=0
il=0.546468

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Rozcieńczalniki do wyr.lak.olej.i ftal.og. 
id=1530540	2
jm=dm3	066
ce=0
il=0.04178304

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Piasek 
id=1601700	2
jm=m3	000
ce=0
il=78.58544

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg 
id=1700306	2
jm=t	034
ce=0
il=0.027924

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane w opakowaniu 30-50 kg 
id=1720200	2
jm=t	034
ce=0
il=0.015752

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.10 
id=1800103	2
jm=szt	020
ce=0
il=286.4

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B 15) 
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.1575

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 
id=2600621	2
jm=m3	000
ce=0
il=0.0111

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Woda przemysłowa z rurociągu 
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0716

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Rura osłonowa DN200 
id=5040333	2
jm=m	040
ce=0
il=6.24

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Rura stalowa przewodowa czarna b/s DN50 
id=5040423	2
jm=m	040
ce=0
il=10

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Rura stalowa przewodowa czarna b/s DN32 
id=5040424	2
jm=m	040
ce=0
il=20.6

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Rura stalowa przewodowa czarna b/s DN40 
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
il=10

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Kurtyna powietrzna elektryczna Qg=12kW L=1500 z kompletem automatyki 
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze V=100dm3 
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze V=25dm3 
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Kształtka stalowa DN50 
id=5122165	2
jm=szt	020
ce=0
il=1.2

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Kształtka stalowa DN32 
id=5122999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2.8

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Kształtka stalowa DN40 
id=5122999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1.7

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej PPHT 50x1,8 mm 
id=5601101	2
jm=m	040
ce=0
il=27.04

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej PPHT 75x1,8 mm 
id=5601111	2
jm=m	040
ce=0
il=0.594

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Rura PVC kanalizacji wewnętrznej PPHT 110x2,2 mm 
id=5601121	2
jm=m	040
ce=0
il=22.32

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 110 mm 
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=51.801

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S SN8 ścianka lita dn 160 mm 
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=34.083

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 32mm 
id=5604105	2
jm=m	040
ce=0
il=129.6

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 17mm 
id=5604263	2
jm=m	040
ce=0
il=148.5

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 21mm 
id=5604263	2
jm=m	040
ce=0
il=16.5

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 26mm 
id=5604264	2
jm=m	040
ce=0
il=64.8

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Kształtka PEX 17 
id=5604999	2
jm=szt	020
ce=0
il=84.5

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Kształtka PEX 21 
id=5604999	2
jm=szt	020
ce=0
il=11.5

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 40mm 
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
il=16.2

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Czyszczak  PVC kan.wewnetrznej 110 mm 
id=5613602	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Kształtki PPHT kanalizacji wewnętrznej 50 mm 
id=5613901	2
jm=szt	020
ce=0
il=48.36

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Kształtki PPHT kanalizacji wewnętrznej 75 mm 
id=5613902	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.324

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Kształtki PPHT kanalizacji wewnętrznej 110 mm 
id=5613903	2
jm=szt	020
ce=0
il=32.4

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Ksztaltki PVC kanalizacji zewn. kl. S 110 mm 
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=28.964

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Ksztaltki PVC kanalizacji zewn. kl. S 160 mm 
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=8.595

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Kształtka PEX 26 
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=18

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Kształtka PEX 32 
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=61.5

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Kształtka PEX 40 
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=7.05

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 17x1/2" do baterii 
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=22

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 20x3/4" do zaworu pralki 
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Kształtka przyłączeniwa z GW PEX 21x3/4" do zaworu WC 
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Zawór ze złączką do węża DN15 
id=5700501	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Zawór spustowy DN25 
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Zawór kulowy DN40 
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=4
pr=ICB_S

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Zawór trójdrogowy DN40 z siłownikiem 
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Zawór odcinający do WC DN15 
id=5710299	2
jm=szt.	020
ce=0
il=6
pr=ICB_S

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Zawór odcinający do zmywarki DN15 
id=5710299	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 
id=5710299	2
jm=szt.	020
ce=0
il=22
pr=ICB_S

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard 
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard 
id=5711200	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Syfony umywalkowe podtynkowe 
id=5717000	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Syfon  umywalkowy z tw.szt.butelkowy  32mm 
id=5717021	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Filtr siatkowy DN20 
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2
pr=ICB_S

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Filtr siatkowy DN32 
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2
pr=ICB_S

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Filtr siatkowy DN50 
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Reduktor ciśnienia DN20 
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy EA DN20 
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Zawór kulowy DN20 
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=5
pr=ICB_S

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Zawór kulowy DN32 
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Zawór kulowy DN50 
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=3
pr=ICB_S

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Zawór trójdrogowy DN32 z siłownikiem 
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN20 
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN32 
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2
pr=ICB_S

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN50 
id=5730099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 11-obwodowym 
id=5737699	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 8-obwodowym 
id=5737699	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa dla niepełnosprawnych 
id=5740099	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa DN25 
id=5836299	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Kurek manom.gwint.mos.1,0 MPa k.525  4 mm 
id=5856001	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Pompa ciepła solanka/woda Qg=28kW 
id=5999999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Grzejnik elektryczny 1000W 
id=6014999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Pompa cyrkulacyjna 
id=6130115	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Pompa obiegowa Q=0,72m3/h, H=68kPa 
id=6130115	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Pompa obiegowa Q=0,86m3/h, H=55kPa 
id=6130115	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Termometr 
id=6142481	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Podgrzewacz cwu 290l 
id=6142999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Zbiornik buforowy 300l 
id=6142999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Manometr 
id=6143341	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Rurki syfonowe do manomometru 
id=6154000	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Umywalka prostokątna wpuszczana w blat 
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Umywalka standard 
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych 
id=6320299	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Zlew 2-komorowy (dwie komory kwadratowe) montowany na szafce 
id=6321302	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Stelaż montażowy do miski ustępowej dla niepełnosprawnych 
id=6323110	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej 
id=6323110	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=5

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Stelaż montażowy do pisuaru 
id=6323130	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=1
pr=ICB_S

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Wsporniki dystansowe do stelaży montażowych 
id=6323170	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Deska sedesowa standard 
id=6325199	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Miska ustępowa wisząca lejowa 
id=6325199	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla niepełnosprawnych 
id=6325199	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Pisuary porcelanowe 
id=6326199	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC 
id=6327599	2
jm=szt.	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Sedes  z tworzyw sztucznych dla niepełnosprawnych 
id=6328111	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego 75 mm 
id=6328403	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Rury wywiew.dach.z tw.szt./wywiewki/110 mm 
id=6328763	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Zawór napowietrzający PVC 110 
id=6328763	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Włazy kan.żel.do stud.z tw.sz.600-630 D400 
id=6330334	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Studnia PVC 600 h=1,45 z włazem klasy D400 - Ks1 
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne prostokątne/okrągłe 
id=6505605	2
jm=m2	050
ce=0
il=277.5

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne prostokątne/okrągłe 
id=6505805	2
jm=m2	050
ce=0
il=103.6

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Dysza nawiewna dalekiego zasięgu d=125 
id=6520299	2
jm=szt.	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Dysza nawiewna dalekiego zasięgu d=160 
id=6520299	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny nawiewny d=100 
id=6520299	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Zawór wentylacyjny wywiewny d=100/125 
id=6520299	2
jm=szt.	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Nawiewnik/wywiewnik wraz ze skrzynką rozprężną i przepustnicą 500/500 d=200 
id=6520399	2
jm=szt.	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Czerpnia ścienna 500x500 
id=6520799	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Okap kuchenny z wentylatorem 
id=6522299	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa E 250 na podstawie z cokołem izolowanym 
id=6523499	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Wyrzutnia dachowa E 630 na podstawie z cokołem izolowanym 
id=6523499	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Tłumik kanałowy okrągły d=200/L600 
id=6525399	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Tłumik kanałowy okrągły d=400/L1200 
id=6525399	2
jm=szt.	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Podpory-A przew.wen.pros.poz.obw.2600-4000 
id=6580906	2
jm=szt	020
ce=0
il=48.1

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Podpory-A przew.wen.pros.poz.obw.4000-6000 
id=6580907	2
jm=szt	020
ce=0
il=2.02

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Podpory C przew.went.koł.poz.śr. 125- 200 
id=6581101	2
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o śr.do 300 mm 
id=6582200	2
jm=szt	020
ce=0
il=30.17

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o śr. 600-1200 mm 
id=6582220	2
jm=szt	020
ce=0
il=1.05

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o obw.1000-2500mm 
id=6582610	2
jm=szt	020
ce=0
il=16.64

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o obw.2500-4500mm 
id=6582620	2
jm=szt	020
ce=0
il=119.45

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Taśmy uszczel.samoprzylep.alum.mięk. 50 mm 
id=6582803	2
jm=m	040
ce=0
il=793.65

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 32mm 
id=6601005	2
jm=szt	020
ce=0
il=7.8

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 40mm 
id=6601006	2
jm=szt	020
ce=0
il=3.6

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 50mm 
id=6601007	2
jm=szt	020
ce=0
il=3.6

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP  50 mm 
id=6602006	2
jm=szt	020
ce=0
il=39

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Uchwyty stal.pojed.do rur PCV,PE,PP 110 mm 
id=6602011	2
jm=szt	020
ce=0
il=25.2

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  17 
id=6602201	2
jm=szt	020
ce=0
il=215.05

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  21 
id=6602202	2
jm=szt	020
ce=0
il=28.45

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  26 
id=6602203	2
jm=szt	020
ce=0
il=75

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  32 
id=6602204	2
jm=szt	020
ce=0
il=133.2

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Uchwyty z tw.szt.poj.do rur.PVC,PE,PP  40 
id=6602205	2
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Mata lamelowa 40 mm 
id=6701503	2
jm=m2	050
ce=0
il=459.91

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Otulina PE gr. 9 mm d=17 
id=6750121	2
jm=m	040
ce=0
il=55

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Otulina PE gr. 9 mm d=20 
id=6750121	2
jm=m	040
ce=0
il=5.5

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Otulina PE gr. 9 mm d=25 
id=6750121	2
jm=m	040
ce=0
il=22

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Otulina PE gr. 9 mm d=32 
id=6750121	2
jm=m	040
ce=0
il=49.5

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Otulina PE gr. 20 mm d=17 
id=6750123	2
jm=m	040
ce=0
il=93.5

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Otulina PE gr. 20 mm d=20 
id=6750123	2
jm=m	040
ce=0
il=11

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Otulina PE gr. 20 mm d=25 
id=6750123	2
jm=m	040
ce=0
il=44

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Otulina PE gr. 30 mm d=32 
id=6750125	2
jm=m	040
ce=0
il=104.5

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Otulina PE gr. 40 mm d=40 
id=6750125	2
jm=m	040
ce=0
il=27.5

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Otulina PE gr. 50 mm d=50 
id=6750125	2
jm=m	040
ce=0
il=11.5

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Klipsy montażowe 
id=6760010	2
jm=szt.	020
ce=0
il=2300

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Taśma 3x50 mm 
id=6761120	2
jm=m	040
ce=0
il=46.786

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Klej do izlolacji 
id=6761201	2
jm=dm3	066
ce=0
il=6.8185

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Szpilki oc.samoprzyl.z klips.i kaptur.25mm 
id=6764121	2
jm=kpl	090
ce=0
il=3288.56

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Śruby stalowe ŚRD dwustronne  M-12 
id=6801705	2
jm=kg	033
ce=0
il=106.11

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Siłownik 230V 
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=36

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Termostat pokojowy 
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 162]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1) 
id=  11162	2
jm=m-g	148
ce=0
il=4.008923

[RMS ZEST 163]
ty=S
na=Zagęszczarka wibr.spalinowa 70-90 m3/h 
id=  12521	2
jm=m-g	148
ce=0
il=33.661629

[RMS ZEST 164]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200 kg 
id=  12622	2
jm=m-g	148
ce=0
il=3.3959552

[RMS ZEST 165]
ty=S
na=Żuraw samochodowy    do 4 t  (1) 
id=  31112	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.9

[RMS ZEST 166]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 
id=  34312	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.148

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=Samochód dostawczy 0.9 t 
id=  39511	2
jm=m-g	148
ce=0
il=42.2292500000001

[RMS ZEST 168]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t 
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.2328

[RMS ZEST 169]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t  (1) 
id=  39811	2
jm=m-g	148
ce=0
il=55.2913

[RMS ZEST 170]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 
id=  43211	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.716

[RMS ZEST 171]
ty=S
na=Obudowa wykopu "PODLASIE 2" 
id=  47822	2
jm=m-g	148
ce=0
il=5.010484

[RMS ZEST 172]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 1]
id=1
nu=1
na=INSTALACJE SANITARNE
cpv=45330000-9

[ELEMENT 2]
id=2
nu=1.1
na=Kanalizacja sanitarna podposadzkowa
cpv=45332300-6

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
nu=1
ob=82.94
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=82.94	1	82.94 <(#p11 + #p12 + #p13) * 1 * (0.9 + 0.2)>	


[RMS 1]
nz=4.65
np=0
il=385.671
wa=0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	4-01 0106-03	4-01	0106-03		1
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów
nu=2
ob=48.238
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=48.238	1	48.238 <#p1 - #p4>	


[RMS 1]
nz=1.99
np=0
il=95.99362
wa=0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
nu=3
ob=48.238
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=48.238	1	48.238 <#p2>	


[RMS 1]
nz=0.1337
np=0
il=6.44942
wa=0

[RMS 164]
nz=0.0704
np=1
il=3.39596
wa=0

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
nu=4
ob=34.702
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=34.702	1	34.702 <#p7 + #p8 + #p9>	


[RMS 1]
nz=4.54
np=0
il=157.54708
wa=0

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	4-01 0108-05	4-01	0108-05		1
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
nu=5
ob=34.702
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=34.702	1	34.702 <#p7 + #p8 + #p9>	


[RMS 1]
nz=0.82
np=0
il=28.45564
wa=0

[RMS 169]
nz=0.54
np=1
il=18.73908
wa=0

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	4-01 0108-08	4-01	0108-08		1
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
nu=6
ob=34.702
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=34.702	1	34.702 <#p5>	


[RMS 169]
nz=0.03
mn=15
np=1
il=15.6159
wa=0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	4 1411-03	4 14	1-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
nu=7
ob=15.08
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=15.08	1	15.08 <(#p11 + #p12 + #p13) * 0.2 * 1>	


[RMS 1]
nz=1.86
np=0
il=28.0488
wa=0

[RMS 15]
nz=1.22
np=1
il=18.3976
wa=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
il=15.08
wa=0

[RMS 163]
nz=0.68
np=1
il=10.2544
wa=0

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Zasypka technologiczna
nu=8
ob=8.312
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8.312	1	8.312 <(#p11) * 0.16 * 1 + (#p12) * 0.11 * 1 + (#p13) * 0.075 * 1 - (#p11 * PoleKołaD(0.16) + #p12 * PoleKołaD(0.11) + #p13 * PoleKołaD(0.075))>	


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=16.04216
wa=0

[RMS 15]
nz=1.22
np=1
il=10.14064
wa=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
il=8.312
wa=0

[RMS 163]
nz=0.71
np=1
il=5.90152
wa=0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Obsypka 15 cm ponad wierzch rury
nu=9
ob=11.31
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=11.31	1	11.31 <(#p11 + #p12 + #p13) * 0.15 * 1>	


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=21.8283
wa=0

[RMS 15]
nz=1.22
np=1
il=13.7982
wa=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
il=11.31
wa=0

[RMS 163]
nz=0.71
np=1
il=8.0301
wa=0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	5 0705-03	5 07	5-03		1
na=Rura osłonowa DN200 (przepusty w fundamentach)
nu=10
ob=5
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	0.6 + 0.3 + 0.2 + 0.2 + 0.4 + 0.4 + 0.3 + 0.6 + 0.3 * 3 + 0.3 + 0.4 * 2	


[RMS 1]
nz=0.249
np=0
il=1.245
wa=0

[RMS 22]
nz=1.04
np=1
il=5.2
wa=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	4 0203-04	4 02	3-04		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych Poziomy w wykopach
nu=11
ob=19.1
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=19.1	1	11.5 + 5.7 + 1.9	


[RMS 1]
nz=0.322
np=0
il=6.1502
wa=0

[RMS 36]
nz=0.93
np=1
il=17.763
wa=0

[RMS 49]
nz=0.45
np=1
il=8.595
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=19.1
wa=0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	4 0203-03	4 02	3-03		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych Poziomy w wykopach
nu=12
ob=55.7
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=55.7	1	2 + 29 + 1.6 + 0.75 + 2.3 + 6 + 0.7 + 1.1 + 2.5 + 1.6 + 3.95 + 2.5 + 1.7	


[RMS 1]
nz=0.257
np=0
il=14.3149
wa=0

[RMS 35]
nz=0.93
np=1
il=51.801
wa=0

[RMS 48]
nz=0.52
np=1
il=28.964
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=55.7
wa=0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	4 0203-02	4 02	3-02		1
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych Poziomy w wykopach
nu=13
ob=0.6
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0.6	


[RMS 1]
nz=0.215
np=0
il=0.129
wa=0

[RMS 33]
nz=0.99
np=1
il=0.594
wa=0

[RMS 46]
nz=0.54
np=1
il=0.324
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=0.6
wa=0

[ELEMENT 2]
id=16
nu=1.2
na=Kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
cpv=45332300-6

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	5 1209-1105	5 12	9-1105		1
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu R*1,1 Przekucia dla pionów PCV 110
nu=14
ob=3
jm=otw.	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3 * 1	


[RMS 1]
nz=1.91
mn=1.1
np=0
il=6.303
wa=0

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
nu=15
ob=24
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24 <#p18 + #p19>	


[RMS 1]
nz=1.5
np=0
il=36
wa=0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
na=Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
nu=16
ob=26
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26 <#p20>	


[RMS 1]
nz=0.64
np=0
il=16.64
wa=0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
nu=17
ob=50
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50 <#p15 + #p16>	


[RMS 1]
nz=0.57
np=0
il=28.5
wa=0

[RMS 15]
nz=0.002
np=1
il=0.1
wa=0

[RMS 16]
nz=0.00039
np=1
il=0.0195
wa=0

[RMS 17]
nz=0.00022
np=1
il=0.011
wa=0

[RMS 18]
nz=4
np=1
il=200
wa=0

[RMS 21]
nz=0.001
np=1
il=0.05
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=50
wa=0

[RMS 166]
nz=0.03
np=1
il=1.5
wa=0

[RMS 170]
nz=0.01
np=1
il=0.5
wa=0

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	4 0208-03	4 02	8-03		1
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Piony kanalizacyjne
nu=18
ob=15
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=15	1	2 * 5 + 1 * 5	


[RMS 1]
nz=0.27
np=0
il=4.05
wa=0

[RMS 34]
nz=0.93
np=1
il=13.95
wa=0

[RMS 47]
nz=0.6
np=1
il=9
wa=0

[RMS 138]
nz=0.8
np=1
il=12
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=15
wa=0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	4 0208-03	4 02	8-03		1
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Poziomy kanalizacyjne
nu=19
ob=9
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9 <#p25 * 1.5>	


[RMS 1]
nz=0.27
np=0
il=2.43
wa=0

[RMS 34]
nz=0.93
np=1
il=8.37
wa=0

[RMS 47]
nz=0.6
np=1
il=5.4
wa=0

[RMS 138]
nz=0.8
np=1
il=7.2
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=9
wa=0

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	4 0208-01	4 02	8-01		1
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Poziomy kanalizacyjne
nu=20
ob=26
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26 <#p24 * 2>	


[RMS 1]
nz=0.178
np=0
il=4.628
wa=0

[RMS 32]
nz=1.04
np=1
il=27.04
wa=0

[RMS 45]
nz=0.36
np=1
il=9.36
wa=0

[RMS 137]
nz=1
np=1
il=26
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=26
wa=0

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	4 0222-02	4 02	2-02		1
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
nu=21
ob=4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.38
np=0
il=1.52
wa=0

[RMS 44]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 172]
nz=1
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	4 0213-05	4 02	3-05		1
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm
nu=22
ob=4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.34
np=0
il=1.36
wa=0

[RMS 109]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	4 0213-05	4 02	3-05		1
na=Zawór napowietrzający PVC 110
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.34
np=0
il=0.68
wa=0

[RMS 110]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR	4 0211-01	4 02	1-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
nu=24
ob=13
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13 <#p31 + #p32 + #p33 + #p34 + #p36 + (1)>	
ko=	


[RMS 1]
nz=0.56
np=0
il=7.28
wa=0

[RMS 45]
nz=3
np=1
il=39
wa=0

[RMS 137]
nz=1
np=1
il=13
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=13
wa=0

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	4 0211-03	4 02	1-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
nu=25
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6 <#p27 + #p29>	


[RMS 1]
nz=1.28
np=0
il=7.68
wa=0

[RMS 47]
nz=3
np=1
il=18
wa=0

[RMS 138]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=29
pd= 	 	2-15/GEBERIT 01
na=Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej
nu=26
ob=5
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5 <#p27>	


[RMS 1]
nz=0.72
np=0
il=3.6
wa=0

[RMS 99]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=30
pd= 	 	2-15/GEBERIT 01
na=Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową
nu=27
ob=5
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 1]
nz=0.54
np=0
il=2.7
wa=0

[RMS 103]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 102]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=31
pd= 	 	2-15/GEBERIT 01
na=Stelaż montażowy do miski ustępowej dla niepełnosprawnych
nu=28
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <#p29>	


[RMS 1]
nz=0.72
np=0
il=0.72
wa=0

[RMS 98]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 101]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=32
pd= 	 	2-15/GEBERIT 01
na=Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową dla niepełnosprawnych
nu=29
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.54
np=0
il=0.54
wa=0

[RMS 104]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 107]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=33
pd= 	 	2-15/GEBERIT 01
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC
nu=30
ob=6
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6 <#p27 + #p29>	


[RMS 1]
nz=0.35
np=0
il=2.1
wa=0

[RMS 106]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	4 0230-02	4 02	0-02		1
na=Umywalka standard
nu=31
ob=3
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=1.98
np=0
il=5.94
wa=0

[RMS 66]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 95]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 172]
nz=1
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR	4 0230-02	4 02	0-02		1
na=Umywalka dla niepełnosprawnych
nu=32
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.98
np=0
il=1.98
wa=0

[RMS 65]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 96]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=1
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	4 0230-02	4 02	0-02		1
na=Umywalka prostokątna wpuszczana w blat
nu=33
ob=5
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 1]
nz=1.98
np=0
il=9.9
wa=0

[RMS 66]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 94]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 172]
nz=1
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNNR	4 0229-05	4 02	9-05		1
na=Zlew 2-komorowy (dwie komory kwadratowe) montowany na szafce
nu=34
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=1.29
np=0
il=2.58
wa=0

[RMS 97]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 172]
nz=1
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=38
pd= 	 	2-15/GEBERIT 01
na=Stelaż montażowy do pisuaru
nu=35
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <#p36>	


[RMS 1]
nz=0.72
np=0
il=0.72
wa=0

[RMS 100]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 101]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=39
pd= 	 	2-15/GEBERIT 01
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.41
np=0
il=0.41
wa=0

[RMS 105]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	4 0218-01	4 02	8-01		1
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego 75 mm
nu=37
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=0.52
np=0
il=3.12
wa=0

[RMS 108]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 172]
nz=1
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=41
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Poręcz stała L=600 przy WC
nu=38
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <#p29>	


[RMS 1]
nz=1.5
np=0
il=1.5
wa=0

[RMS 4]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=42
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Poręcz ścienna łukowa stała przy WC L=700
nu=39
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <#p29>	


[RMS 1]
nz=1.5
np=0
il=1.5
wa=0

[RMS 6]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=43
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Poręcz ścienna łukowa stała przy umywalkach L=600
nu=40
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 <#p29 * 2>	


[RMS 1]
nz=1.5
np=0
il=3
wa=0

[RMS 5]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[ELEMENT 2]
id=44
nu=1.3
na=Instalacja wodociągowa
cpv=45332200-5

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNR	4-01 0336-03	4-01	0336-03		1
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
nu=41
ob=21.6
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=21.6	1	21.6 <(#p57 + #p58 + #p59) * 1.2>	
ko=	


[RMS 1]
nz=1.5
np=0
il=32.4
wa=0

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNR	4-01 0326-01	4-01	0326-01		1
na=Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
nu=42
ob=21.6
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=21.6	1	21.6 <#p41>	


[RMS 1]
nz=0.57
np=0
il=12.312
wa=0

[RMS 15]
nz=0.002
np=1
il=0.0432
wa=0

[RMS 16]
nz=0.00039
np=1
il=0.00842
wa=0

[RMS 17]
nz=0.00022
np=1
il=0.00475
wa=0

[RMS 18]
nz=4
np=1
il=86.4
wa=0

[RMS 21]
nz=0.001
np=1
il=0.0216
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=21.6
wa=0

[RMS 166]
nz=0.03
np=1
il=0.648
wa=0

[RMS 170]
nz=0.01
np=1
il=0.216
wa=0

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNNR	4 0112-01	4 01	2-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=43
ob=50
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50	


[RMS 1]
nz=0.287
np=0
il=14.35
wa=0

[RMS 38]
nz=1.1
np=1
il=55
wa=0

[RMS 41]
nz=0.3
np=1
il=15
wa=0

[RMS 139]
nz=1.43
np=1
il=71.5
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=50
wa=0

[POZYCJA]
id=48
pd=	KNNR	4 0112-01	4 01	2-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=44
ob=5
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 1]
nz=0.287
np=0
il=1.435
wa=0

[RMS 39]
nz=1.1
np=1
il=5.5
wa=0

[RMS 42]
nz=0.3
np=1
il=1.5
wa=0

[RMS 140]
nz=1.43
np=1
il=7.15
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=49
pd=	KNNR	4 0112-02	4 01	2-02		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=45
ob=20
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	


[RMS 1]
nz=0.31
np=0
il=6.2
wa=0

[RMS 40]
nz=1.08
np=1
il=21.6
wa=0

[RMS 50]
nz=0.3
np=1
il=6
wa=0

[RMS 141]
nz=1.25
np=1
il=25
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=20
wa=0

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNNR	4 0112-03	4 01	2-03		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ZW
nu=46
ob=45
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45	


[RMS 1]
nz=0.345
np=0
il=15.525
wa=0

[RMS 37]
nz=1.08
np=1
il=48.6
wa=0

[RMS 51]
nz=0.35
np=1
il=15.75
wa=0

[RMS 142]
nz=1.11
np=1
il=49.95
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=45
wa=0

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNNR	4 0112-01	4 01	2-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych CW
nu=47
ob=85
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=85	1	40 + 45	


[RMS 1]
nz=0.287
np=0
il=24.395
wa=0

[RMS 38]
nz=1.1
np=1
il=93.5
wa=0

[RMS 41]
nz=0.3
np=1
il=25.5
wa=0

[RMS 139]
nz=1.43
np=1
il=121.55
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=85
wa=0

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNNR	4 0112-01	4 01	2-01		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych CW
nu=48
ob=10
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=0.287
np=0
il=2.87
wa=0

[RMS 39]
nz=1.1
np=1
il=11
wa=0

[RMS 42]
nz=0.3
np=1
il=3
wa=0

[RMS 140]
nz=1.43
np=1
il=14.3
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNNR	4 0112-02	4 01	2-02		1
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych CW
nu=49
ob=40
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40	


[RMS 1]
nz=0.31
np=0
il=12.4
wa=0

[RMS 40]
nz=1.08
np=1
il=43.2
wa=0

[RMS 50]
nz=0.3
np=1
il=12
wa=0

[RMS 141]
nz=1.25
np=1
il=50
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=40
wa=0

[POZYCJA]
id=54
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Otulina PE gr. 9 mm d=17
nu=50
ob=50
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50 <#p43>	


[RMS 1]
nz=0.1553
np=0
il=7.765
wa=0

[RMS 145]
nz=1.1
np=1
il=55
wa=0

[RMS 155]
nz=6
np=1
il=300
wa=0

[RMS 156]
nz=0.06
np=1
il=3
wa=0

[RMS 157]
nz=0.0082
np=1
il=0.41
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=50
wa=0

[RMS 167]
nz=0.0009
np=1
il=0.045
wa=0

[POZYCJA]
id=55
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Otulina PE gr. 9 mm d=20
nu=51
ob=5
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5 <#p44>	


[RMS 1]
nz=0.1553
np=0
il=0.7765
wa=0

[RMS 146]
nz=1.1
np=1
il=5.5
wa=0

[RMS 155]
nz=6
np=1
il=30
wa=0

[RMS 156]
nz=0.06
np=1
il=0.3
wa=0

[RMS 157]
nz=0.0082
np=1
il=0.041
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=5
wa=0

[RMS 167]
nz=0.0009
np=1
il=0.0045
wa=0

[POZYCJA]
id=56
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
na=Otulina PE gr. 9 mm d=25
nu=52
ob=20
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20 <#p45>	


[RMS 1]
nz=0.1725
np=0
il=3.45
wa=0

[RMS 147]
nz=1.1
np=1
il=22
wa=0

[RMS 155]
nz=6
np=1
il=120
wa=0

[RMS 156]
nz=0.0972
np=1
il=1.944
wa=0

[RMS 157]
nz=0.0106
np=1
il=0.212
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=20
wa=0

[RMS 167]
nz=0.0021
np=1
il=0.042
wa=0

[POZYCJA]
id=57
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-04	0-34	0101-04		1
na=Otulina PE gr. 9 mm d=32
nu=53
ob=45
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45 <#p46>	


[RMS 1]
nz=0.1725
np=0
il=7.7625
wa=0

[RMS 148]
nz=1.1
np=1
il=49.5
wa=0

[RMS 155]
nz=6
np=1
il=270
wa=0

[RMS 156]
nz=0.0972
np=1
il=4.374
wa=0

[RMS 157]
nz=0.0106
np=1
il=0.477
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=45
wa=0

[RMS 167]
nz=0.0021
np=1
il=0.0945
wa=0

[POZYCJA]
id=58
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Otulina PE gr. 20 mm d=17
nu=54
ob=85
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85 <#p47>	


[RMS 1]
nz=0.1898
np=0
il=16.133
wa=0

[RMS 149]
nz=1.1
np=1
il=93.5
wa=0

[RMS 155]
nz=6
np=1
il=510
wa=0

[RMS 156]
nz=0.098
np=1
il=8.33
wa=0

[RMS 157]
nz=0.0159
np=1
il=1.3515
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=85
wa=0

[RMS 167]
nz=0.00205
np=1
il=0.17425
wa=0

[POZYCJA]
id=59
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Otulina PE gr. 20 mm d=20
nu=55
ob=10
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10 <#p48>	


[RMS 1]
nz=0.1898
np=0
il=1.898
wa=0

[RMS 150]
nz=1.1
np=1
il=11
wa=0

[RMS 155]
nz=6
np=1
il=60
wa=0

[RMS 156]
nz=0.098
np=1
il=0.98
wa=0

[RMS 157]
nz=0.0159
np=1
il=0.159
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=10
wa=0

[RMS 167]
nz=0.00205
np=1
il=0.0205
wa=0

[POZYCJA]
id=60
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Otulina PE gr. 20 mm d=25
nu=56
ob=40
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40 <#p49>	


[RMS 1]
nz=0.2108
np=0
il=8.432
wa=0

[RMS 151]
nz=1.1
np=1
il=44
wa=0

[RMS 155]
nz=6
np=1
il=240
wa=0

[RMS 156]
nz=0.1351
np=1
il=5.404
wa=0

[RMS 157]
nz=0.0186
np=1
il=0.744
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=40
wa=0

[RMS 167]
nz=0.0047
np=1
il=0.188
wa=0

[POZYCJA]
id=61
pd=	KNNR	4 0116-01	4 01	6-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Umywalki, zlewozmywaki
nu=57
ob=11
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11 <#p31 + #p32 + #p33 + #p34>	
ko=	
ko=	


[RMS 1]
nz=0.29
mn=2
np=0
il=6.38
wa=0

[RMS 41]
nz=2
mn=2
np=1
il=44
wa=0

[RMS 53]
nz=1
mn=2
np=1
il=22
wa=0

[RMS 139]
nz=1
mn=2
np=1
il=22
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=11
wa=0

[POZYCJA]
id=62
pd=	KNNR	4 0116-06	4 01	6-06		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm WC
nu=58
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6 <#p27 + #p29>	


[RMS 1]
nz=0.9
np=0
il=5.4
wa=0

[RMS 42]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 140]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=63
pd=	KNNR	4 0116-06	4 01	6-06		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm Zmywarka
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.9
np=0
il=0.9
wa=0

[RMS 42]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 54]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 140]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNNR	4 0135-04	4 01	5-04		1
na=Zawór odcinający umywalkowy/zlewozmywakowy DN15
nu=60
ob=22
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22 <#p57 * 2>	


[RMS 1]
nz=0.53
np=0
il=11.66
wa=0

[RMS 62]
nz=1
np=1
il=22
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=22
wa=0

[POZYCJA]
id=65
pd=	KNNR	4 0135-04	4 01	5-04		1
na=Zawór odcinający do WC DN15
nu=61
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6 <#p58>	


[RMS 1]
nz=0.53
np=0
il=3.18
wa=0

[RMS 60]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNNR	4 0135-04	4 01	5-04		1
na=Zawór odcinający do zmywarki DN15
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <#p59>	


[RMS 1]
nz=0.53
np=0
il=0.53
wa=0

[RMS 61]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNNR	4 0137-02	4 01	7-02		1
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard
nu=63
ob=8
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8 <#p31 + #p33>	


[RMS 1]
nz=0.96
np=0
il=7.68
wa=0

[RMS 63]
nz=1
np=1
il=8
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=8
wa=0

[POZYCJA]
id=68
pd=	KNNR	4 0137-04	4 01	7-04		1
na=Bateria umywalkowa jednouchwytowa dla niepełnosprawnych
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <#p32>	


[RMS 1]
nz=1.41
np=0
il=1.41
wa=0

[RMS 81]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNNR	4 0137-02	4 01	7-02		1
na=Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard
nu=65
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2 <#p34>	


[RMS 1]
nz=0.96
np=0
il=1.92
wa=0

[RMS 64]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNNR	4 0135-01	4 01	5-01		1
na=Zawór ze złączką do węża DN15
nu=66
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.17
np=0
il=0.34
wa=0

[RMS 56]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=71
pd=	KNNR	4 0128-02	4 01	8-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej
nu=67
ob=255
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=255	1	255 <#p43 + #p44 + #p45 + #p46 + #p47 + #p48 + #p49>	
ko=	
ko=	
ko=	


[RMS 1]
nz=0.0556
np=0
il=14.178
wa=0

[POZYCJA]
id=72
pd=	KNNR	4 0127-01	4 01	7-01		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
nu=68
ob=1
jm=prob.	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=6.66
np=0
il=6.66
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNNR	4 0127-04	4 01	7-04		1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych/stalowych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
nu=69
ob=255
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=255	1	255 <#p43 + #p44 + #p45 + #p46 + #p47 + #p48 + #p49>	


[RMS 1]
nz=0.0745
np=0
il=18.9975
wa=0

[POZYCJA]
id=74
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg dokumentacji
nu=70
ob=1
jm=kpl.	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[ELEMENT 2]
id=75
nu=1.4
na=Instalacja centralnego ogrzewania
cpv=45331100-7

[POZYCJA]
id=76
pd=	KNNR	4 0404-03	4 04	4-03		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
nu=71
ob=75
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75	


[RMS 1]
nz=0.417
np=0
il=31.275
wa=0

[RMS 37]
nz=1.08
np=1
il=81
wa=0

[RMS 51]
nz=0.61
np=1
il=45.75
wa=0

[RMS 142]
nz=1.11
np=1
il=83.25
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=75
wa=0

[POZYCJA]
id=77
pd=	KNNR	4 0404-04	4 04	4-04		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach
nu=72
ob=15
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	


[RMS 1]
nz=0.435
np=0
il=6.525
wa=0

[RMS 43]
nz=1.08
np=1
il=16.2
wa=0

[RMS 52]
nz=0.47
np=1
il=7.05
wa=0

[RMS 143]
nz=1
np=1
il=15
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=15
wa=0

[POZYCJA]
id=78
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Otulina PE gr. 30 mm d=32
nu=73
ob=75
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75 <#p71>	


[RMS 1]
nz=0.2108
np=0
il=15.81
wa=0

[RMS 152]
nz=1.1
np=1
il=82.5
wa=0

[RMS 155]
nz=6
np=1
il=450
wa=0

[RMS 156]
nz=0.1697
np=1
il=12.7275
wa=0

[RMS 157]
nz=0.0261
np=1
il=1.9575
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=75
wa=0

[RMS 167]
nz=0.00705
np=1
il=0.52875
wa=0

[POZYCJA]
id=79
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Otulina PE gr. 40 mm d=40
nu=74
ob=15
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15 <#p72>	


[RMS 1]
nz=0.2108
np=0
il=3.162
wa=0

[RMS 153]
nz=1.1
np=1
il=16.5
wa=0

[RMS 155]
nz=6
np=1
il=90
wa=0

[RMS 156]
nz=0.1697
np=1
il=2.5455
wa=0

[RMS 157]
nz=0.0261
np=1
il=0.3915
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=15
wa=0

[RMS 167]
nz=0.00705
np=1
il=0.10575
wa=0

[POZYCJA]
id=80
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0302-02	0-31	0302-02		1
na=Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy meandrowy - rurociągi PEX 16x2,0mm
nu=75
ob=240
jm=m2	050
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240	

[POZYCJA]
id=81
pd=	KNNR	4 0410-04	4 04	0-04		1
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 10-obwodowym
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=3.8
np=0
il=3.8
wa=0

[RMS 79]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=82
pd=	KNNR	4 0410-03	4 04	0-03		1
na=Szafka podtynkowa z rozdzielaczem 8-obwodowym
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=3.6
np=0
il=3.6
wa=0

[RMS 80]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=83
pd=	KNNR	5 0406-01	5 04	6-01		1
na=Termostat pokojowy
nu=78
ob=10
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=0.63
np=0
il=6.3
wa=0

[RMS 161]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNNR	5 0406-01	5 04	6-01		1
na=Siłownik 230V
nu=79
ob=36
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=36	1	10 * 2 + 8 * 2	


[RMS 1]
nz=1.15
np=0
il=41.4
wa=0

[RMS 160]
nz=1
np=1
il=36
wa=0

[POZYCJA]
id=85
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Okablowanie sterownicze termostatu
nu=80
ob=10
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10 <#p78>	

[POZYCJA]
id=86
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Okablowanie sterownicze siłowników
nu=81
ob=36
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36 <#p79>	

[POZYCJA]
id=87
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-38 0103-03	0-38	0103-03		1
na=Grzejnik elektryczny 1000W
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.94
np=0
il=0.94
wa=0

[RMS 85]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 167]
nz=0.07
np=1
il=0.07
wa=0

[POZYCJA]
id=88
pd=	KNNR	4 0432-02	4 04	2-02		1
na=Kurtyna powietrzna elektryczna Qg=12kW L=1500 z kompletem automatyki
nu=83
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=10.2
np=0
il=10.2
wa=0

[RMS 26]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=1
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=89
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Okablowanie sterownicze kurtyny powietrznej
nu=84
ob=1
jm=szt.	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <#p83>	

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNNR	4 0128-02	4 01	8-02		1
na=Płukanie instalacji c.o.
nu=85
ob=90
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90 <#p71 + #p72>	
ko=	
ko=	


[RMS 1]
nz=0.0556
np=0
il=5.004
wa=0

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNNR	4 0406-03	4 04	6-03		1
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
nu=86
ob=1
jm=próba	172
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=7.08
np=0
il=7.08
wa=0

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNNR	4 0406-05	4 04	6-05		1
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
nu=87
ob=90
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90 <#p71 + #p72>	


[RMS 1]
nz=0.0906
np=0
il=8.154
wa=0

[POZYCJA]
id=93
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-02	0-31	0308-02		1
na=Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm
nu=88
ob=240
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240 <#p75>	


[RMS 1]
nz=0.1314
np=0
il=31.536
wa=0

[RMS 172]
nz=5.1
np=0
op=M
il=240
wa=0

[RMS 167]
nz=0.0001
np=1
il=0.024
wa=0

[POZYCJA]
id=94
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0308-06	0-31	0308-06		1
na=Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm
nu=89
ob=240
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240 <#p75>	


[RMS 1]
nz=0.0511
np=0
il=12.264
wa=0

[RMS 167]
nz=0.0001
np=1
il=0.024
wa=0

[POZYCJA]
id=95
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i ścianach wg dokumentacji
nu=90
ob=1
jm=kpl.	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[ELEMENT 2]
id=96
nu=1.5
na=Technologia kotłowni
cpv=45331100-7

[POZYCJA]
id=97
pd=	KNNR	4 0501-01	4 05	1-01		1
na=Pompa ciepła solanka/woda Qg=28kW
nu=91
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=51.9
np=0
il=51.9
wa=0

[RMS 84]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=5
np=0
op=R
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=98
pd=	KNNR	4 0508-01	4 05	8-01		1
na=Podgrzewacz cwu 290l
nu=92
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=16.1
np=0
il=16.1
wa=0

[RMS 90]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=99
pd=	KNNR	4 0508-01	4 05	8-01		1
na=Zbiornik buforowy 300l
nu=93
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=16.1
np=0
il=16.1
wa=0

[RMS 91]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=100
pd=	KNNR	4 0511-03	4 05	1-03		1
na=Naczynie wzbiorcze V=100dm3
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=2.01
np=0
il=2.01
wa=0

[RMS 27]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=101
pd=	KNNR	4 0511-01	4 05	1-01		1
na=Naczynie wzbiorcze V=25dm3
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.28
np=0
il=1.28
wa=0

[RMS 28]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=102
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Stacja zmiękczania wody z armaturą
nu=96
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=15
np=0
il=15
wa=0

[RMS 9]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=103
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
na=Pompa obiegowa Q=0,72m3/h, H=68kPa
nu=97
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=2.38
np=0
il=2.38
wa=0

[RMS 87]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 167]
nz=0.11
np=1
il=0.11
wa=0

[POZYCJA]
id=104
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
na=Pompa obiegowa Q=0,86m3/h, H=55kPa
nu=98
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=2.38
np=0
il=2.38
wa=0

[RMS 88]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 167]
nz=0.11
np=1
il=0.11
wa=0

[POZYCJA]
id=105
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
na=Pompa cyrkulacyjna
nu=99
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=2.38
np=0
il=2.38
wa=0

[RMS 86]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 167]
nz=0.11
np=1
il=0.11
wa=0

[POZYCJA]
id=106
pd=	KNNR	4 0411-04	4 04	1-04		1
na=Zawór trójdrogowy DN32 z siłownikiem
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.49
np=0
il=0.49
wa=0

[RMS 75]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=107
pd=	KNNR	4 0411-05	4 04	1-05		1
na=Zawór trójdrogowy DN40 z siłownikiem
nu=101
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.59
np=0
il=0.59
wa=0

[RMS 59]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=108
pd=	KNNR	4 0411-02	4 04	1-02		1
na=Zawór antyskażeniowy EA DN20
nu=102
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.36
np=0
il=0.36
wa=0

[RMS 71]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=109
pd=	KNNR	4 0411-02	4 04	1-02		1
na=Reduktor ciśnienia DN20
nu=103
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.36
np=0
il=0.36
wa=0

[RMS 70]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNNR	4 0524-03	4 05	4-03		1
na=Zawór bezpieczeństwa DN25
nu=104
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.49
np=0
il=0.49
wa=0

[RMS 82]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=111
pd=	KNNR	4 0411-02	4 04	1-02		1
na=Zawór zwrotny DN20
nu=105
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.36
np=0
il=0.36
wa=0

[RMS 76]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=112
pd=	KNNR	4 0411-04	4 04	1-04		1
na=Zawór zwrotny DN32
nu=106
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.49
np=0
il=0.98
wa=0

[RMS 77]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=113
pd=	KNNR	4 0411-06	4 04	1-06		1
na=Zawór zwrotny DN50
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.74
np=0
il=0.74
wa=0

[RMS 78]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=114
pd=	KNNR	4 0411-06	4 04	1-06		1
na=Zawór kulowy DN50
nu=108
ob=3
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.74
np=0
il=2.22
wa=0

[RMS 74]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=115
pd=	KNNR	4 0411-05	4 04	1-05		1
na=Zawór kulowy DN40
nu=109
ob=4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=0.59
np=0
il=2.36
wa=0

[RMS 58]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=116
pd=	KNNR	4 0411-04	4 04	1-04		1
na=Zawór kulowy DN32
nu=110
ob=10
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=0.49
np=0
il=4.9
wa=0

[RMS 73]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=117
pd=	KNNR	4 0411-02	4 04	1-02		1
na=Zawór kulowy DN20
nu=111
ob=5
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 1]
nz=0.36
np=0
il=1.8
wa=0

[RMS 72]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=118
pd=	KNNR	4 0135-03	4 01	5-03		1
na=Zawór spustowy DN25
nu=112
ob=3
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=0.22
np=0
il=0.66
wa=0

[RMS 57]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=119
pd=	KNNR	4 0411-06	4 04	1-06		1
na=Filtr siatkowy DN50
nu=113
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.74
np=0
il=0.74
wa=0

[RMS 69]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=120
pd=	KNNR	4 0411-04	4 04	1-04		1
na=Filtr siatkowy DN32
nu=114
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.49
np=0
il=0.98
wa=0

[RMS 68]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=121
pd=	KNNR	4 0411-02	4 04	1-02		1
na=Filtr siatkowy DN20
nu=115
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=0.36
np=0
il=0.72
wa=0

[RMS 67]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=122
pd=	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
na=Czujnik temperatury
nu=116
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.91
np=0
il=0.91
wa=0

[RMS 3]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 167]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=123
pd=	KNNR	4 0531-01	4 05	1-01		1
na=Termometr
nu=117
ob=6
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	


[RMS 1]
nz=0.24
np=0
il=1.44
wa=0

[RMS 89]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=124
pd=	KNNR	4 0531-04	4 05	1-04		1
na=Manometr
nu=118
ob=5
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	


[RMS 1]
nz=1.38
np=0
il=6.9
wa=0

[RMS 83]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 92]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 93]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=125
pd=	KNNR	4 0403-04	4 04	3-04		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
nu=119
ob=20
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	


[RMS 1]
nz=0.644
np=0
il=12.88
wa=0

[RMS 24]
nz=1.03
np=1
il=20.6
wa=0

[RMS 30]
nz=0.14
np=1
il=2.8
wa=0

[RMS 134]
nz=0.39
np=1
il=7.8
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=20
wa=0

[POZYCJA]
id=126
pd=	KNNR	4 0403-05	4 04	3-05		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
nu=120
ob=10
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=0.679
np=0
il=6.79
wa=0

[RMS 25]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 31]
nz=0.17
np=1
il=1.7
wa=0

[RMS 135]
nz=0.36
np=1
il=3.6
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=127
pd=	KNNR	4 0403-06	4 04	3-06		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
nu=121
ob=10
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=0.697
np=0
il=6.97
wa=0

[RMS 23]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 29]
nz=0.12
np=1
il=1.2
wa=0

[RMS 136]
nz=0.36
np=1
il=3.6
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
nu=122
ob=4.836
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4.836	1	4.836 <#p119 * 3.14 * 0.032 + #p120 * 3.14 * 0.04 + #p121 * 3.14 * 0.05>	


[RMS 1]
nz=1.0116
np=0
il=4.8921
wa=0

[POZYCJA]
id=129
pd=	KNR	7-12 0201-04	7-12	0201-04		1
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
nu=123
ob=4.836
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4.836	1	4.836 <#p119 * 3.14 * 0.032 + #p120 * 3.14 * 0.04 + #p121 * 3.14 * 0.05>	


[RMS 1]
nz=0.276
np=0
il=1.33474
wa=0

[RMS 13]
nz=0.113
np=1
il=0.54647
wa=0

[RMS 172]
nz=0.9
np=0
op=M
il=4.836
wa=0

[POZYCJA]
id=130
pd=	KNR	7-12 0210-04	7-12	0210-04		1
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
nu=124
ob=4.836
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4.836	1	4.836 <#p119 * 3.14 * 0.032 + #p120 * 3.14 * 0.04 + #p121 * 3.14 * 0.05>	


[RMS 1]
nz=0.1884
np=0
il=0.9111
wa=0

[RMS 12]
nz=0.108
np=1
il=0.52229
wa=0

[RMS 14]
nz=0.00864
np=1
il=0.04178
wa=0

[RMS 172]
nz=0.9
np=0
op=M
il=4.836
wa=0

[POZYCJA]
id=131
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Otulina PE gr. 30 mm d=32
nu=125
ob=20
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20 <#p119>	


[RMS 1]
nz=0.2108
np=0
il=4.216
wa=0

[RMS 152]
nz=1.1
np=1
il=22
wa=0

[RMS 155]
nz=6
np=1
il=120
wa=0

[RMS 156]
nz=0.1697
np=1
il=3.394
wa=0

[RMS 157]
nz=0.0261
np=1
il=0.522
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=20
wa=0

[RMS 167]
nz=0.00705
np=1
il=0.141
wa=0

[POZYCJA]
id=132
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Otulina PE gr. 40 mm d=40
nu=126
ob=10
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10 <#p120>	


[RMS 1]
nz=0.2108
np=0
il=2.108
wa=0

[RMS 153]
nz=1.1
np=1
il=11
wa=0

[RMS 155]
nz=6
np=1
il=60
wa=0

[RMS 156]
nz=0.1697
np=1
il=1.697
wa=0

[RMS 157]
nz=0.0261
np=1
il=0.261
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=10
wa=0

[RMS 167]
nz=0.00705
np=1
il=0.0705
wa=0

[POZYCJA]
id=133
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Otulina PE gr. 50 mm d=50
nu=127
ob=10
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10 <#p121>	


[RMS 1]
nz=0.276
np=0
il=2.76
wa=0

[RMS 154]
nz=1.15
np=1
il=11.5
wa=0

[RMS 155]
nz=5
np=1
il=50
wa=0

[RMS 156]
nz=0.209
np=1
il=2.09
wa=0

[RMS 157]
nz=0.0292
np=1
il=0.292
wa=0

[RMS 172]
nz=3
np=0
op=M
il=10
wa=0

[RMS 167]
nz=0.0117
np=1
il=0.117
wa=0

[POZYCJA]
id=134
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Wykonanie gruntowego wymiennika poziomego z rur HDPE32x2,9 na głębokości 1,6m
nu=128
ob=1060
jm=m2	050
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1060	1	1060	

[POZYCJA]
id=135
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Studnia zbiorcza sekcyjna wymiennika gruntowego
nu=129
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=15
np=0
il=15
wa=0

[RMS 10]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=136
pd=	KNNR	4 0528-01	4 05	8-01		1
na=Próby szczelności kotłowni
nu=130
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=3.87
np=0
il=3.87
wa=0

[RMS 172]
nz=5
np=0
op=R
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=137
pd=	KNNR	4 0529-01	4 05	9-01		1
na=Uruchomienie kotłowni
nu=131
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=146
mn=0.5
np=0
il=73
wa=0

[RMS 172]
nz=5
np=0
op=R
il=1
wa=0

[ELEMENT 2]
id=138
nu=1.6
na=Instalacja wentylacji
cpv=45331210-1

[ELEMENT 3]
id=139
nu=1.6.1
na=Prace uzupełniające

[POZYCJA]
id=140
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Konstrukcja wsporcza do centrali wentylacyjnej
nu=132
ob=1
jm=kpl.	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <#p133>	

[POZYCJA]
id=141
pd=	KNR	2-17 0322-01	2-17	0322-01		1
na=Centrala wentylacyjna NW1 okablowana z pełną automatyką, Vn=2830, Vw=2500 dla 250Pa. Wymiennik obrotowy, nagrzewnica wodna wraz z układem pompowym. Posadowienie dźwigiem
nu=133
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=41.05
mn=0.955
np=0
il=39.20275
wa=0

[RMS 2]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 165]
nz=0.8
np=1
il=0.8
wa=0

[RMS 168]
nz=0.49
np=1
il=0.49
wa=0

[POZYCJA]
id=142
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej
nu=134
ob=1
jm=szt.	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <#p133>	

[POZYCJA]
id=143
pd=	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
na=Wentylator osiowy wywiewny
nu=135
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=5.71
mn=0.955
np=0
il=5.45305
wa=0

[RMS 11]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=0.8
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 167]
nz=0.17
np=1
il=0.17
wa=0

[POZYCJA]
id=144
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Okablowanie i uruchomienie wentylatora
nu=136
ob=1
jm=szt.	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 <#p135>	

[POZYCJA]
id=145
pd=	KNR	2-17 0141-06	2-17	0141-06		1
na=Okap kuchenny z wentylatorem
nu=137
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=12.09
mn=0.955
np=0
il=11.54595
wa=0

[RMS 121]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 127]
nz=2.02
np=1
il=2.02
wa=0

[RMS 132]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[RMS 159]
nz=1.49
np=1
il=1.49
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 165]
nz=0.1
np=1
il=0.1
wa=0

[RMS 168]
nz=0.73
np=1
il=0.73
wa=0

[POZYCJA]
id=146
pd=	KNR	2-17 0101-06	2-17	0101-06		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, okrągłe spiro - udział kształtek do 35 %
nu=138
ob=370
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=370	1	220 + 150	


[RMS 1]
nz=0.95
mn=0.955
np=0
il=335.6825
wa=0

[RMS 113]
nz=0.75
np=1
il=277.5
wa=0

[RMS 114]
nz=0.28
np=1
il=103.6
wa=0

[RMS 126]
nz=0.13
np=1
il=48.1
wa=0

[RMS 132]
nz=0.32
np=1
il=118.4
wa=0

[RMS 159]
nz=0.25
np=1
il=92.5
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=370
wa=0

[RMS 167]
nz=0.08
np=1
il=29.6
wa=0

[POZYCJA]
id=147
pd=	KNR	9-16 0203-06	9-16	0203-06		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym, okrągłym matą lamelową mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 35%
nu=139
ob=407
jm=m2 izola	000
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=407	1	407 <#p138 * 1.1>	


[RMS 1]
nz=0.236
np=0
il=96.052
wa=0

[RMS 133]
nz=1.95
np=1
il=793.65
wa=0

[RMS 144]
nz=1.13
np=1
il=459.91
wa=0

[RMS 158]
nz=8.08
np=1
il=3288.56
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=407
wa=0

[RMS 167]
nz=0.019
np=1
il=7.733
wa=0

[POZYCJA]
id=148
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Przewód elastyczny izolowany d=125
nu=140
ob=10
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	


[RMS 1]
nz=0.2
np=0
il=2
wa=0

[RMS 7]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[POZYCJA]
id=149
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Przewód elastyczny izolowany d=200
nu=141
ob=20
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20	


[RMS 1]
nz=0.2
np=0
il=4
wa=0

[RMS 8]
nz=1
np=1
il=20
wa=0

[POZYCJA]
id=150
pd=	KNR	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
na=Tłumik kanałowy okrągły d=400/L1200
nu=142
ob=4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=2.9
mn=0.955
np=0
il=11.078
wa=0

[RMS 125]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 128]
nz=2
np=1
il=8
wa=0

[RMS 129]
nz=1.04
np=1
il=4.16
wa=0

[RMS 159]
nz=0.2
np=1
il=0.8
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 167]
nz=0.21
np=1
il=0.84
wa=0

[POZYCJA]
id=151
pd=	KNR	2-17 0155-02	2-17	0155-02		1
na=Tłumik kanałowy okrągły d=200/L600
nu=143
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=2.9
mn=0.955
np=0
il=5.539
wa=0

[RMS 124]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 128]
nz=2
np=1
il=4
wa=0

[RMS 129]
nz=1.04
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 159]
nz=0.2
np=1
il=0.4
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 167]
nz=0.21
np=1
il=0.42
wa=0

[POZYCJA]
id=152
pd=	KNR	2-17 0146-03	2-17	0146-03		1
na=Czerpnia ścienna 500x500
nu=144
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=3.89
mn=0.955
np=0
il=3.71495
wa=0

[RMS 120]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 167]
nz=0.12
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=153
pd=	KNR	2-17 0145-06	2-17	0145-06		1
na=Wyrzutnia dachowa E 630 na podstawie z cokołem izolowanym
nu=145
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=11.2
mn=0.955
np=0
il=10.696
wa=0

[RMS 123]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 130]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[RMS 159]
nz=0.38
np=1
il=0.38
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 168]
nz=0.28
np=1
il=0.28
wa=0

[POZYCJA]
id=154
pd=	KNR	2-17 0145-03	2-17	0145-03		1
na=Wyrzutnia dachowa E 250 na podstawie z cokołem izolowanym
nu=146
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=3.15
mn=0.955
np=0
il=3.00825
wa=0

[RMS 122]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 129]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[RMS 159]
nz=0.28
np=1
il=0.28
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 167]
nz=0.12
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=155
pd=	KNR	2-17 0139-03	2-17	0139-03		1
na=Nawiewnik/wywiewnik wraz ze skrzynką rozprężną i przepustnicą 500/500 d=200
nu=147
ob=16
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=16	1	8 + 8	


[RMS 1]
nz=1.91
mn=0.955
np=0
il=29.1848
wa=0

[RMS 119]
nz=1
np=1
il=16
wa=0

[RMS 131]
nz=1.04
np=1
il=16.64
wa=0

[RMS 159]
nz=0.38
np=1
il=6.08
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=16
wa=0

[RMS 167]
nz=0.06
np=1
il=0.96
wa=0

[POZYCJA]
id=156
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wentylacyjny nawiewny d=100
nu=148
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=1.01
mn=0.955
np=0
il=0.96455
wa=0

[RMS 117]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 129]
nz=1.04
np=1
il=1.04
wa=0

[RMS 159]
nz=0.19
np=1
il=0.19
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 167]
nz=0.01
np=1
il=0.01
wa=0

[POZYCJA]
id=157
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Zawór wentylacyjny wywiewny d=100/125
nu=149
ob=15
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15	


[RMS 1]
nz=1.01
mn=0.955
np=0
il=14.46825
wa=0

[RMS 118]
nz=1
np=1
il=15
wa=0

[RMS 129]
nz=1.04
np=1
il=15.6
wa=0

[RMS 159]
nz=0.19
np=1
il=2.85
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=15
wa=0

[RMS 167]
nz=0.01
np=1
il=0.15
wa=0

[POZYCJA]
id=158
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Dysza nawiewna dalekiego zasięgu d=125
nu=150
ob=4
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4	


[RMS 1]
nz=1.01
mn=0.955
np=0
il=3.8582
wa=0

[RMS 115]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 129]
nz=1.04
np=1
il=4.16
wa=0

[RMS 159]
nz=0.19
np=1
il=0.76
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 167]
nz=0.01
np=1
il=0.04
wa=0

[POZYCJA]
id=159
pd=	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Dysza nawiewna dalekiego zasięgu d=160
nu=151
ob=2
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	


[RMS 1]
nz=1.01
mn=0.955
np=0
il=1.9291
wa=0

[RMS 116]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 129]
nz=1.04
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 159]
nz=0.19
np=1
il=0.38
wa=0

[RMS 172]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 167]
nz=0.01
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=160
pd=	KNNR	3 0303-01	3 03	3-01		1
na=Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
nu=152
ob=1.45
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.45	1	1.45	


[RMS 1]
nz=42.12
np=0
il=61.074
wa=0

[POZYCJA]
id=161
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Regulacja, pomiary i rozruch wentylacji
nu=153
ob=1
jm=szt.	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	

[ELEMENT 1]
id=162
nu=2
na=SIECI SANITARNE
cpv=45231300-8

[ELEMENT 2]
id=163
nu=2.1
na=Sieć kanalizacji sanitarnej
cpv=45231300-8

[POZYCJA]
id=164
pd=	KNR	AT-11 0104-05	AT-1	 0104-0		1
na=Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu  koparka 0,75 m3
nu=154
ob=33.6
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=33.6	1	33.6 <(#p163) * 1.2 * (1.6 + 0.15)>	


[RMS 1]
nz=0.0927
np=0
il=3.11472
wa=0

[RMS 162]
nz=0.0624
np=1
il=2.09664
wa=0

[RMS 171]
nz=0.0759
np=1
il=2.55024
wa=0

[POZYCJA]
id=165
pd=	KNR	AT-11 0108-02	AT-1	 0108-0		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III
nu=155
ob=33.6
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=33.6	1	33.6 <#p154>	


[RMS 162]
nz=0.0078
np=1
il=0.26208
wa=0

[RMS 169]
nz=0.1547
np=1
il=5.19792
wa=0

[RMS 171]
nz=0.0095
np=1
il=0.3192
wa=0

[POZYCJA]
id=166
pd=	KNR	AT-11 0108-06	AT-1	 0108-0		1
na=Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II
nu=156
ob=33.6
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=33.6	1	33.6 <#p154>	


[RMS 169]
nz=0.0136
mn=15
np=1
il=6.8544
wa=0

[POZYCJA]
id=167
pd=	KNR	AT-11 0108-06	AT-1	 0108-0		1
na=Dowóz piasku do wymiany gruntu
nu=157
ob=22.21
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=22.21	1	22.21 <#p154 - (#p159 + #p160 + #p161)>	


[RMS 15]
nz=1
np=1
il=22.21
wa=0

[RMS 169]
nz=0.4
np=1
il=8.884
wa=0

[POZYCJA]
id=168
pd=	KNR	AT-11 0109-05	AT-1	 0109-0		1
na=Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
nu=158
ob=22.21
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=22.21	1	22.21 <#p154 - (#p159 + #p160 + #p161)>	


[RMS 1]
nz=0.3969
np=0
il=8.81515
wa=0

[RMS 162]
nz=0.0743
np=1
il=1.6502
wa=0

[RMS 163]
nz=0.0729
np=1
il=1.61911
wa=0

[RMS 171]
nz=0.0964
np=1
il=2.14104
wa=0

[POZYCJA]
id=169
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
nu=159
ob=2.88
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2.88	1	2.88 <(#p163) * 0.15 * 1.2>	


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=5.5584
wa=0

[RMS 15]
nz=1.22
np=1
il=3.5136
wa=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2.88
wa=0

[RMS 163]
nz=0.71
np=1
il=2.0448
wa=0

[POZYCJA]
id=170
pd=	KNNR	4 1411-02	4 14	1-02		1
na=Obsypka technologiczna - piasek
nu=160
ob=2.75
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2.75	1	2.75 <(#p163) * 0.16 * 1.2 - (#p163 * PoleKołaD(0.16))>	


[RMS 1]
nz=1.93
np=0
il=5.3075
wa=0

[RMS 15]
nz=1.22
np=1
il=3.355
wa=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
il=2.75
wa=0

[RMS 163]
nz=0.71
np=1
il=1.9525
wa=0

[POZYCJA]
id=171
pd=	KNNR	4 1411-04	4 14	1-04		1
na=Zasypka technologiczna 30 cm - piasek
nu=161
ob=5.76
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5.76	1	5.76 <(#p163) * 0.3 * 1.2>	


[RMS 1]
nz=1.82
np=0
il=10.4832
wa=0

[RMS 15]
nz=1.22
np=1
il=7.0272
wa=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
il=5.76
wa=0

[RMS 163]
nz=0.67
np=1
il=3.8592
wa=0

[POZYCJA]
id=172
pd=	KNNR	5 0705-03	5 07	5-03		1
na=Rura osłonowa DN200 (wejście do budynku)
nu=162
ob=1
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1 * 1	


[RMS 1]
nz=0.249
np=0
il=0.249
wa=0

[RMS 22]
nz=1.04
np=1
il=1.04
wa=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=173
pd=	KNNR	4 1308-02	4 13	8-02		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
nu=163
ob=16
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16	


[RMS 1]
nz=0.345
np=0
il=5.52
wa=0

[RMS 36]
nz=1.02
np=1
il=16.32
wa=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
il=16
wa=0

[RMS 168]
nz=0.0083
np=1
il=0.1328
wa=0

[POZYCJA]
id=174
pd=	KNR	4-01 0103-04	4-01	0103-04		1
na=Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II
nu=164
ob=1.45
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.45	1	1.0 * 1.0 * (1.45)	


[RMS 1]
nz=2.07
np=0
il=3.0015
wa=0

[POZYCJA]
id=175
pd=	KNNR	4 1413-08	4 14	3-08		1
na=Podstawa studni betonowa
nu=165
ob=0.15
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.15	1	1.0 * 1.0 * 0.15 * 1	


[RMS 1]
nz=5.26
np=0
il=0.789
wa=0

[RMS 19]
nz=1.05
np=1
il=0.1575
wa=0

[RMS 20]
nz=0.074
np=1
il=0.0111
wa=0

[RMS 172]
nz=2.5
np=0
op=M
il=0.15
wa=0

[RMS 167]
nz=0.31
np=1
il=0.0465
wa=0

[POZYCJA]
id=176
pd=	KNR	9-20 0307-02	9-20	0307-02		1
na=Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 600 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - zwieńczenie teleskopowe z włazem
nu=166
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STI 01.01
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=6.75
np=0
il=6.75
wa=0

[RMS 111]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 112]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 168]
nz=0.6
np=1
il=0.6
wa=0

